Adding SAS/C Transient Data Queue Definitions to the CICS Startup JCL
The CICS target partition startup JCL must be modified to specify the new DLBLs/datasets defined as SAS/C 7.00 Transient Data Queues, for example:
// ASSGN SYS012,DISK,VOL=volser,SHR
// DLBL STDOUT,'CONNX.CICS.STDOUT',0,SD
// EXTENT SYS012,volser,1,0,aaa,bbb
// DLBL STDERR,'CONNX.CICS.STDERR',0,SD
// EXTENT SYS012,volser,1,0,aaa,bbb
// DLBL STGRPT,'CONNX.CICS.STGRPT',0,SD
// EXTENT SYS012,volser,1,0,aaa,bbb
Substitute a valid VSE DASD volume for volser.
Substitute a valid track start address and the number of tracks or blocks for each instance of aaa,bbb above. The recommended allocation for STDOUT is at least 15 tracks; the STDERR and STGRPT data sets can be initially allocated with 5 tracks each.
The data set prefix CONNX.CICS is suggested but not required; change it as appropriate to conform to your installation standards.