RDC - Konfiguration des Natural Data Collector

#### Search Results

Search

# RDC - Konfiguration des Natural Data Collector

Dieser Natural-Profilparameter wird benutzt, um den Natural Data Collector und seine Trace Recording-Funktion zu konfigurieren. Diese Funktion wird von der SYSRDC Utility und von der PROFILER- Utility benutzt. Der Profilparameter `RDC` entspricht dem Makro `NTRDC` im Natural-Parametermodul.

Mögliche Werte | Siehe RDC-Parameter-Syntax.
Standard-Einstellung | `OFF` | Siehe RDC-Parameter-Syntax und Keyword Subparameters.
Dynamische Angabe | ja | Der Parameter `RDC` kann nur dynamisch angegeben werden. Im Natural-Parametermodul wird das Makro `NTRDC` verwendet..
Angabe innerhalb der Session | ja | Um die Trace Recording-Funktion zu starten oder zu stoppen, siehe Calling the CMRDC Interface (siehe auch Subparameter `EVENT`).

Dieses Dokument behandelt folgende Themen:

- RDC-Parameter-Syntax

- NTRDC-Makro-Syntax

- Schlüsselwort-Subparameter

- Beispiel für RDC-Parameter

- Beispiel für NTRDC-Makro

## RDC-Parameter-Syntax

Der Profilparameter `RDC` wird wie folgt angegeben:

RDC=(ON,keyword-subparameter=value,keyword-subparameter=value,...)

Oder:

RDC=OFF

Dabei ist:

Wert | Bedeutung
--- | ---
`ON` | Die Trace Recording-Funktion wird beim Start der Natural-Session automatisch gestartet.
`OFF` | Der Benutzer muss die Trace Recording-Funktion mittels einer der Methoden starten, die im Abschnitt Natural Data Collector aktivieren und steuern in der SYSRDC Utility-Dokumentation beschrieben sind. Dies ist der Standardwert.
`keyword-subparameter` | Siehe Schlüsselwort-Subparameter.

Anmerkung
Der Wert `ON` bzw. `OFF` muss, falls angegeben, immer an erster Stelle stehen.

## NTRDC-Makro-Syntax

Das Makro `NTRDC` wird wie folgt angegeben:

             NTRDC ON,                                                     *
                   EVENT=value,                                            *
                   EXIT=value,                                             *
                   FNAT=value,                                             *
                   SIZE=value,                                             *
                   XEVENT=value

Oder:

             NTRDC OFF

Siehe Schlüsselwort-Subparameter.

Beschreibung der Werte `ON` und `OFF` siehe RDC-Parameter-Syntax.

## Schlüsselwort-Subparameter

`EVENT` | `EXIT` | `FNAT` | `SIZE` | `XEVENT`

### EVENT - Natural Data Collector-Ereignisse, die aufgezeichnet werden sollen

`EVENT=(value)` bestimmt die Ereignisse, die im Natural Data Collector-Puffer aufgezeichnet werden sollen.

Wert | Erklärung
--- | ---
`(event,event,...)` | Jedes Ereignis (`event`) kann ein oder zwei Zeichen lang sein.Nur die angegebenen Ereignisse werden aufgezeichnet. Anmerkungen: Informationen zu den Ereignistypen siehe Datenerfassung auslösende Ereignisse in der SYSRDC Utility-Dokumentation. Wenn Sie nur ein Ereignis angeben, können Sie die Klammern weglassen. Wenn nur ein Zeichen angegeben wird und mehrere Ereignisse existieren, die mit diesem Zeichen beginnen, werden alle diese Ereignisse aufgezeichnet. Beispiel: `EVENT=P` bedeutet, dass die Ereignisse `PL`, `PS` und `PT` aufgezeichnet werden; das heißt, die Definition ist gleichbedeutend mit `EVENT=(PL,PS,PT)`.
`ALL` | Alle Ereignisse werden aufgezeichnet. Voraussetzung ist, dass der Natural Data Collector-Puffer ausreichend groß definiert worden ist. Dies ist der Standardwert.

Anmerkungen:

1. Diese Definition kann in der PROFILER Utility oder in jedem beliebigen Natural-Programm durch das Statement `CALL 'CMRDC' 'T'` ersetzt werden.
2. Weitere Informationen siehe PROFILER Utility bzw. Aufruf des CMRDC-Interface in der SYSRDC Utility-Dokumentation.

### EXIT - User Exits für den Natural Data Collector

`EXIT=(value)` wird benutzt, um User Exits für den Natural Data Collector der Utility `SYSRDC` zu definieren. Optional kann auch eine Arbeitsbereichgröße für jeden Exit angegeben werden.

Wert | Erklärung
--- | ---
(name,name,...) oder (name,size,name,size,...) | name ist der Name des User Exit. Im Natural-Parametermodul werden die angegebenen Exit-Namen automatisch an die Liste der Angaben im Profilparameter `CSTATIC`angehängt. Es gibt keinen Standardwert.
Optional kann nach jedem Exit-Namen die Größe (size) des Arbeitsbereichs angegeben werden: Mögliche Arbeitsbereichsgrößen: `400 - 32760`. Standardeinstellung: `400`

Anmerkungen:

1. Wenn er verlinkt wird, erhält der Exit die Kontrolle vom Natural Data Collector an bestimmten Stellen innerhalb von Natural. Dann werden spezifische Session-Informationen an die Exits übergeben.
2. Wenn der Subparameter `EXIT` dynamisch angegeben wird, müssen die Exits im Profilparameter `CSTATIC` oder `RCA` definiert werden (`RCA` kann ebenfalls dynamisch angegeben werden).
3. Als Alternative zu diesem Subparameter können Sie den Natural-Profilparameter `RDCEXIT` benutzen.
4. Einzelheiten siehe User Exits für externes Monitoring/Accounting in der SYSRDC Utility-Dokumentation.

#### Beispiel:

    EXIT=(MYEXIT,2000,RDCEX1)

### FNAT - Trace Recording in der Natural-Systemdatei

`FNAT=value` steuert die Trace-Recording-Funktion, während Programme in der Natural-Systemdatei ausgeführt werden.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Die Trace-Recording-Funktion ist aktiv, während Programme in der Natural-Systemdatei ausgeführt werden.
`OFF` | Kein Trace Recording in der Natural-Systemdatei. Dies ist der Standardwert.

### SIZE - Größe des Natural Data Collector-Puffers

`SIZE=value` gibt die Größe des Natural Data Collector-Puffers an, der von der SYSRDC Utility und der PROFILER-Utility genutzt wird. Außerdem steuert er die Trace Recording-Funktion des Natural Data Collector.

Wert | Erklärung
--- | ---
`0` or `2 - 128` | Puffergröße (in KB). Um den Natural Data Collector (ohne Trace-Aufzeichnung) zu aktivieren, geben `SIZE=2` an. Um außerdem die Trace-Aufzeichnung zu aktivieren, müssen Sie `SIZE` auf einen Wert größer als `2` setzen. Um die Trace Recording-Funktion zu aktivieren, benötigt die `PROFILER`-Utility eine Puffergröße von mehr als 2. Falls der angeforderte Speicher nicht verfügbar ist, kann der Natural Data Collector nicht benutzt werden.
`0` | Deaktiviert den Natural Data Collector. Dies ist der Standardwert.

Anmerkungen:

1. Als Alternative zu diesem Subparameter können Sie den äquivalenten Natural-Profilparameter `RDCSIZE` benutzen.
2. Weitere Informationen siehe SYSRDC Utility-Dokumentation.

### XEVENT - Natural Data Collector-Ereignisse, bei denen User Exits aufgerufen werden

`XEVENT=(value)` bestimmt Natural Data Collector-Ereignisse, bei denen User Exits aufgerufen werden. Dies kann dazu beitragen, die CPU-Inanspruchnahme und die Anzahl der TCB/SRB-Schaltvorgänge zu reduzieren, wenn ein Natural for zIIP Add-On-Produkt installiert ist.

Wert | Erklärung
--- | ---
`(event,event,...)` | Jedes Ereignis (`event`) kann ein Ereignistyp sein, der ein oder zwei Zeichen umfasst. User Exits werden nur bei den angegebenen Ereignissen aufgerufen werden. Anmerkungen: Informationen zu möglichen Ereignisstypen siehe Datenerfassung auslösende Ereignisse in der SYSRDC Utility-Dokumentation. Wenn nur ein Wert angegeben wird, können die umschließenden Klammern weggelassen werden. Wenn nur ein Buchstabe angegeben wird, aber mehrere Ereignisse mit diesem Buchstaben beginnen, werden alle diese Ereignisse aufgezeichnet. Beispiel: `XEVENT=P` bedeutet, dass die Ereignisse `PL`, `PS` und `PT` aufgezeichnet werden; das heißt, diese Definition ist gleichbedeutend mit `XEVENT=(PL,PS,PT)`.
`ALL` | Alle User-Exits werden bei allen Ereignissen aufgerufen. Dies ist der Standardwert.

## Beispiel für RDC-Parameter

    RDC=(ON,EVENT=(D,P,U),XEVENT=(P,I,A),SIZE=80,FNAT=ON)

    RDC=(ON,EVENT=(PS),SIZE=80,FNAT=ON,EXIT=(MYEXIT,2000,RDCEX1))

## Beispiel für NTRDC-Makro

             NTRDC ON,                                                     *
                   EVENT=(D,P,U),                                          *
                   XEVENT=(P,I,A),                                         *
                   SIZE=80,                                                *
                   FNAT=ON,                                                *
                   EXIT=(MYEXIT,2000,RDCEX1)

### On this page

- RDC-Parameter-Syntax
- NTRDC-Makro-Syntax
- Schlüsselwort-Subparameter
- Beispiel für RDC-Parameter
- Beispiel für NTRDC-Makro