DYNPARM - Verwendung dynamischer Parameter

#### Search Results

Search

# DYNPARM - Verwendung dynamischer Parameter

Mit diesem Natural-Profilparameter können Sie die Verwendung dynamischer Profilparameter außerhalb von `PROFILE`- und `SYS`-Profilparameterketten einschränken. Der Parameter entspricht dem Makro `NTDYNP` im Natural-Parametermodul.

Mögliche Werte | `ON` oder `OFF`, mit oder ohne Parameterliste. Siehe DYNPARM-Parameter-Syntax.
Standard-Einstellung | `ON` | Alle Profilparameter können dynamisch angegeben werden.
Dynamische Angabe | ja | Außerhalb von `PROFILE`- oder "SYS"-Parameterketten kann der Parameter `DYNPARM` nur einmal benutzt werden, und nur dann, wenn das Makro `NTDYNP` nicht im Natural-Parametermodul angegeben ist.
Angabe innerhalb der Session | nein |
Anwendungsprogrammierschnittstelle | `USR1005N` | Siehe SYSEXT Utility im Dokumentensatz Debugger und AE-Dienstprogramme.

Anmerkungen:

1. Die mit dem Parameter `DYNPARM` (oder dem Makro `NTDYNP`) definierten Einschränkungen gelten nicht innerhalb von `PROFILE`- oder `SYS`-Profilparameterketten. Wird `DYNPARM` innerhalb von `PROFILE`- oder `SYS`-Profilparameterketten verwendet, dann ersetzt er alle zuvor mit `DYNPARM` oder `NTDYNP` definierten Einschränkungen.
2. `DYNPARM` kann in einer Kette nur einmal verwendet werden und sollte am Ende der Kette stehen.

Folgende Themen werden behandelt:

- DYNPARM-Parameter-Syntax

- NTDYNP-Makro-Syntax

- Beispiel

## DYNPARM-Parameter-Syntax

Der Parameter `DYNPARM` wird wie folgt angegeben:

    DYNPARM=ON

Alle Profilparameter können dynamisch angegeben werden.

    DYNPARM=(ON,parameter-name,parameter-name,...)

Es können nur solche Parameter dynamisch angegeben werden, deren `parameter-name` angegeben ist. Andere Parameter verursachen die Ausgabe einer Fehlermeldung NAT7008.

Oder:

    DYNPARM=OFF

Es können keine Profilparameter dynamisch angegeben werden.

    DYNPARM=(OFF,parameter-name,parameter-name,...)

Alle Profilparameter können dynamisch angegeben werden, aber nicht die, deren `parameter-name` angegeben ist. Diese Parameter verursachen die Ausgabe einer Fehlermeldung NAT7008.

## NTDYNP-Makro-Syntax

Das Makro `NTDYNP` wird wie folgt angegeben:

             NTDYNP ON,parameter-name,parameter-name,parameter-name
             NTDYNP parameter-name,parameter-name,...

Es können nur solche Parameter dynamisch angegeben werden, deren `parameter-name` angegeben ist. Andere Parameter verursachen die Ausgabe einer Fehlermeldung NAT7008.

Oder:

             NTDYNP OFF,parameter-name,parameter-name,parameter-name
             NTDYNP parameter-name,parameter-name,...

Alle Profilparameter können dynamisch angegeben werden, aber nicht die, deren `parameter-name` angegeben ist. Diese Parameter verursachen die Ausgabe einer Fehlermeldung NAT7008.

## Beispiel

Dieses Beispiel zeigt, wie die dynamischen Parameter `FNAT` und `FSEC` eingeschränkt werden können. Im Natural-Parametermodul wird dazu die folgende Parametereinschränkung definiert:

    NTPRM DBID=0,FNR=0
    NTDYNP ON,PROFILE

Zusätzlich könnten fast alle Parameterprofile wie folgt aussehen:

    ...,FNAT=(22,7,PASSW),FSEC=(22,9,PASSW),DYNPARM=(OFF,FNAT,FSEC)

Falls es einigen besonderen Benutzern gestattet sein soll, alle Parameter einschließlich `FNAT` und `FSEC` zu benutzen, könnten ihre Parameterprofile wie folgt aussehen:

    USER=(ADM1,ADM2),...,FNAT=(22,8),FUSER=(22,12),DYNPARM=(OFF,DUMMY)

Dadurch werden normale Benutzer gezwungen, den Parameter PROFILE als ersten dynamischen Parameter anzugeben. Danach sind alle Parameter einschließlich `FNAT` und `FSEC` zulässig. Natürlich muss der Zugang zur Utility SYSPARM eingeschränkt werden.

### On this page

- DYNPARM-Parameter-Syntax
- NTDYNP-Makro-Syntax
- Beispiel