BPCSIZE - Cache-Größe für den Natural Buffer Pool

#### Search Results

Search

# BPCSIZE - Cache-Größe für den Natural Buffer Pool

Dieser Profilparameter dient zur Angabe der Größe des Natural Buffer Pool Cache (in KB) bei einem lokalen Natural Buffer Pool.

Mögliche Werte | `0` | Wenn `BPCSIZE=0` gesetzt ist, wird kein Buffer Pool Cache verwendet.
`100 - 2097148` (2 GB - 4 KB) | Größe des Buffer Pool Cache in KB für Datenbereich-Cache, d.h., bei `C64``=OFF`. Anmerkung Der angebene Wert wird auf den nächsten 4 KB-Grenzwert gerundet.
`100 - 58720256` (56 GB) | Größe des Buffer Pool Cache in KB für Cache oberhalb der Grenze, d.h. bei `C64``=ON`. Anmerkung Der angebene Wert wird auf den nächsten 1 MB-Grenzwert gerundet.
Standard-Einstellung | `0` | Standardmäßig wird kein Buffer Pool Cache verwendet.
Dynamische Angabe | ja | Dieser Parameter kann nur dynamisch angegeben werden.
Angabe innerhalb der Session | nein

Anmerkungen:

1. Dieser Natural-Profilparameter gilt nur unter z/OS (nicht bei Com-plete und nicht bei IMS/TM).
2. Er enstpricht dem Subparameter `CSIZE` des Profilparameters `BPI` bzw. des Makros `NTBPI`.
3. Intern wird die `BPCSIZE`-Angabe in die entsprechende `BPI`-Angabe umgewandelt; zum Beispiel: `BPCSIZE=4000` wird umgewandelt in `BPI=(TYPE=NAT,SEQ=0,CSIZE=4000)`.
4. Falls der angegebene Wert größer als der mögliche Maximalwert ist, wird stattdessen der mögliche Maximalwert verwendet.
5. Der Parameter `BPCSIZE` gilt nur für den primären Natural Buffer Pool (`TYPE``=NAT`, `SEQ``=0`). Im Falle eines globalen Buffer Pool wird er ignoriert. Bei Vorhandensein eines primären Natural Buffer Pool mit `SEQ=0` im Natural-Parametermodul wird nur die Cache-Größeneinstellung dieses Buffer Pool aktualisiert.
6. In einer Umgebung mit mehreren Benutzern (z.B. unter CICS) betrifft der Profilparameter `BPCSIZE` nur die Natural-Session, die als erste den lokalen Buffer Pool initialisiert.
7. Die für den Buffer Pool Cache zu verwendende Speicherart wird mit dem Profilparameter `BPC64` oder dem Subparameter `C64` des Profilparameters `BPI` bzw. des Makros `NTBPI` angegeben.
8. Weitere Informationen siehe Buffer Pool Cache in der Operations-Dokumentation.