HCAM - Hardcopy-Zugriffsmethode

#### Search Results

Search

# HCAM - Hardcopy-Zugriffsmethode

Dieser Natural-Profilparameter gibt an, welche Zugriffsmethode bei der Verarbeitung von Hardcopy-Ausgaben verwendet werden soll.

Mögliche Werte | Mit `HCAM=value` können Sie einen der folgenden Zugriffsmethodennamen angeben:
Wert: | Zugriffsmethode:
`STD` | Sequenzielle Standard-Datei (Batch, TSO).
`COMP` | Com-plete-Druckdatei.
`CICS` | CICS Transient Data oder temporärere Speicher.
`IMS` | IMS/TM-Drucker.
`NAF` | Natural Advanced Facilities.
`USER` | Dritthersteller-Druckerschnittstelle.
`SMARTS` | SMARTS-Druckdatei.
`ESS` | Entire System Server.
`ANY` | Die Hardcopy-Ausgabeverarbeitung erfolgt gemäß der ersten zur Verfügung stehenden Zugriffsmethode (die Suchreihenfolge nach verfügbaren Zugriffsmethoden entspricht der Reihenfolge, in der die Zugriffsmethoden hier angegeben sind).
`OFF` | Die Hardcopy-Ausgabeverarbeitung erfolgt nach keiner Zugriffsmethode.
Standard-Einstellung | `ANY` |
Dynamische Angabe | ja |
Angabe innerhalb der Session | nein |

Anmerkungen:

1. `HCAM=value` ist gleichbedeutend mit dem Subparameter `AM` des Profilparameters `PRINT` für Druckdatei 0, d.h. `PRINT=((0),AM=value)`.
2. Das Hardcopy-Ausgabeziel wird mit dem Profilparameter `HCDEST` angegeben. Weitere Angaben zur Hardcopy-Ausgabedatei können mit dem Profilparameter `PRINT` bzw. dem Makro `NTPRINT` für den Drucker 0 gemacht werden.