ZIIP - zIIP-Verarbeitung (nur z/OS)

#### Search Results

Search

# ZIIP - zIIP-Verarbeitung (nur z/OS)

Dieser Natural-Profilparameter dient zum Konfigurieren der zIIP-Verarbeitung unter Natural. Der Profilparameter `ZIIP` entspricht dem Makro `NTZIIP` im Natural-Parametermodul.

Anmerkung
Die Einstellung des Profilparameters ZIIP wird nur dann wirksam, wenn Natural Batch for zIIP, Natural for CICS for zIIP, Natural for Com-plete for zIIP oder Natural for IMS for zIIP in Ihrer z/OS-Umgebung installiert worden ist. Weitere Informationen siehe Installing Natural for zIIP in der Installation for z/OS-Dokumentation.

Mögliche Werte | Siehe ZIIP-Parameter-Syntax.
Standard-Einstellung | `AUTO` | Siehe ZIIP-Parameter-Syntax und Schlüsselwort-Subparameter.
Dynamische Angabe | ja | Der Profilparameter `ZIIP` kann nur dynamisch angegeben werden. Im Natural-Parametermodul wird das Makro `NTZIIP` verwendet.
Angabe innerhalb der Session | ja | Mit dem Systemkommando `ZIIP` kann die Erfassung von Statistikinformationen über das Umschalten von Komponenten gesteuert und die Anzeige von Informationen über die Natural-zIIP-Verarbeitung angezeigt werden.

Dieses Dokument behandelt folgende Themen:

- ZIIP-Parameter-Syntax

- NTZIIP-Makro-Syntax

- Schlüsselwort-Subparameter

- Beispiel für ZIIP-Parameter

- Beispiel für NTZIIP-Macro

## ZIIP-Parameter-Syntax

Der Parameter `ZIIP` wird wie folgt angegeben:

`ZIIP`=(state,keyword-subparameter=value,keyword-subparameter=value,...)

Oder:

`ZIIP`=state

Dabei kann state den Wert `ON`, `OFF` oder `AUTO` haben.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | zIIP-Unterstützung aktiviert.
`OFF` | zIIP-Unterstützung nicht aktiviert.
`AUTO` | Die zIIP-Unterstützung wird nur dann aktiviert, wenn mindestens ein zIIP online ist oder wenn der z/OS-Parameter `PROJECTCPU=YES` im `SYS1.PARMLIB`-Member `IEAOPT` gesetzt ist. Dies ist der Standardwert.
`keyword-subparameter` | Siehe Schlüsselwort-Subparameter.

Anmerkung
Wenn einer der Werte `ON`, `OFF` oder `AUTO` in Klammern innerhalb einer Liste angegeben wird, muss er an erster Stelle stehen.

## NTZIIP-Makro-Syntax

Das Makro `NTZIIP` wird wie folgt angegeben:

             NTZIIP state,                                                 *
                   IMSG=value,                                             *
                   IOCSIZE=value,                                          *
                   PNR=value,                                              *
                   PRINT=value,                                            *
                   PWCSIZE=value,                                          *
                   PWCXAM=value,                                           *
                   STAT=value,                                             *
                   TMSG=value

Siehe Schlüsselwort-Subparameter.

Beschreibung von `state` siehe ZIIP-Parameter-Syntax.

## Schlüsselwort-Subparameter

`IMSG` | `IOCSIZE` | `PNR` | `PRINT` | `PWCSIZE` | `PWCXAM` | `STAT` | `TMSG`

### IMSG – Natural zIIP Support-Meldung

Dieser Schlüsselwort-Subparameter bestimmt, ob Natural eine Systemmeldung NAT7070 ausgibt, nachdem bei der Initialisierung der Session der Natural zIIP Support erfolgreich ermöglicht worden ist.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Die zIIP Support-Meldung wird ausgegeben. Dies ist der Standardwert.
`OFF` | Die zIIP Support-Meldung wird nicht ausgegeben.

### IOCSIZE - Cache-Speichergröße für primäre Batch-Ein-/Ausgabedateien

Dieser Schlüsselwort-Subparameter kann benutzt werden, um die Cache-Speichergrößen für die Verarbeitung der primären Batch-Ein-/Ausgabedateien CMSYNIN, CMOBJIN und CMPRINT festzulegen. Dies kann von Nutzen sein, wenn Natural im zIIP-Modus läuft, weil so Mehraufwand verringert wird, der durch das Umschalten vom zIIP zum GCP (General Central Processor) und umgekehrt verursacht wird. Es gibt je einen Cache-Speicher für die CMSYNIN-Eingabedatei, die CMOBJIN-Eingabedatei und die CMPRINT-Ausgabedatei.

Der Vorteil eines Cache-Speichers liegt darin, dass nicht unmittelbar auf die Datei zugegriffen wird, sondern alle Ein- und Ausgabedaten zunächst in dem Cache-Speicher gesammelt werden. Wenn der Cache-Speicher für die CMPRINT-Datei voll ist, wird er geleert und alle Datensätze werden auf einmal geschrieben.

Damit die Daten nicht zu lange innerhalb des CMPRINT-Cache-Puffers verborgen bleiben, löst ein Zeitscheiben-Mechanismus eine automatische Bereinigung aus, wenn die folgenden Bedingungen beide erfüllt sind:

- wenn ein neuer Datensatz in den (nicht leeren) CMPRINT-Cache-Puffer eingegeben wird und

- wenn der erste Datensatz im CMPRINT-Cache-Puffer vor mehr als 60 Sekunden geschrieben wurde.

Bei einer CMSYNIN- bzw. CMOBJIN-Eingabedatei werden alle Datensätze für die gegebene Datei gelesen und in dem Eingabe-Cache-Speicher für diese Datei gespeichert. Anschließend liest Natural die Eingabedatensätze direkt aus dem Eingabe-Cache-Speicher.

| Warnung: Die Verwendung des Schlüsselwort-Subparameters `IOCSIZE` kann das Erscheinen der an CMPRINT gesendeten Ausgabe verzögern.

#### IOCSIZE-Parameter-Syntax

Der Subparameter `IOCSIZE` wird wie folgt angegeben:

IOCSIZE=(CMSYNIN-cache-size, CMOBJIN-cache-size, CMPRINT-cache-size)

Dabei ist:

Syntax-Element | Wert | Erklärung
--- | --- | ---
`CMSYNIN-cache-size` | `1 - 2097151` | `CMSYNIN-cache-size` in KB dient zur Festlegung der Größe des Cache-Speichers für die Eingabedatei CMSYNIN.
`0` | Für die Eingabedatei CMSYNIN wird kein Zwischenspeicher zugeteilt. Dies ist der Standardwert.
`CMOBJIN-cache-size` | `1 - 2097151` | `CMOBJIN-cache-size` in KB dient zur Festlegung der Größe des Cache-Speichers für die Eingabedatei CMOBJIN.
`0` | Für die Eingabedatei CMOBJIN wird kein Zwischenspeicher zugeteilt. Dies ist der Standardwert.
`CMPRINT-cache-size` | `64 - 2097151` | `CMPRINT-cache-size` in KB dient zur Festlegung der Größe des Cache-Speichers für die Ausgabedatei CMPRINT.
`0` | Für die Ausgabedatei CMPRINT wird kein Zwischenspeicher zugeteilt. Dies ist der Standardwert.

Anmerkungen:

1. Die Standardeinstellung ist `IOCSIZE=(0,0,0)`. Wenn Sie einen Standardwert ändern möchten, brauchen Sie nur die zu ändernde Größe anzugeben, zum Beispiel `IOCSIZE=(,200)`, um 200 KB nur für den CMOBJIN-Cache-Speicher zuzuteilen.
2. Während der Session können Sie den Subparameter `IOCSIZE` nicht ändern.

### PNR – Druckdatei für zIIP-Verarbeitungsinformationen (nur in Batch Sessions)

Mit diesem Schlüsselwort-Subparameter können Sie die Datei festlegen, in die die Informationen über die zIIP-Verarbeitung (siehe Schlüsselwort-Subparameter `PRINT`) am Ende einer Batch Session gedruckt wird. Bei Server- und in TSO-Sessions wird der Subparameter `PNR` ignoriert.

Wert | Erklärung
--- | ---
`0` | Die Informationen über die zIIP-Verarbeitung werden an den Standard-Drucker geleitet (CMPRINT). Dies ist der Standardwert.
`1 - 31` | Die Informationen über die zIIP-Verarbeitung werden in die angegebene Druckdatei geleitet. Wenn beim Beenden der Session die angegebene Druckdatei nicht zur Verfügung steht, gibt Natural eine Fehlermeldung zurück. Weitere Informationen zur Definition von Natural-Druckdateien siehe Profilparameter `PRINT`

### PRINT – zIIP-Verarbeitungsinformationen drucken (nur in Batch Sessions)

Dieser Schlüsselwort-Subparameter kann benutzt werden, um am Ende der Batch Session automatisch einen Ausdruck mit Informationen über die zIIP-Verarbeitung zu erhalten. Bei Server- und in TSO-Sessions wird dieser Subparameter ignoriert.

Wert | Erklärung
--- | ---
`INFO` | Nur allgemeine zIIP-Verarbeitungsinformationen drucken.
`STAT` | Nur zIIP-Komponenten-Umschaltstatistikinformationen drucken.
`ALL` | Sowohl allgemeine zIIP-Verarbeitungsinformationen als auch zIIP-Komponenten-Umschaltstatistikinformationen drucken.
`OFF` | Am Ende der Session wird kein Ausdruck der zIIP-Verarbeitungsinformationen erzeugt. Dies ist der Standardwert.

### PWCSIZE - Cache-Speichergröße für Druck- und Arbeitsdateien

Dieser Schlüsselwort-Subparameter kann benutzt werden, um die Größe von Cache-Speichern für die Ein-/Ausgabeverarbeitung bei Druck- und Arbeitsdateien festzulegen. Dies ist von Nutzen, wenn Natural im zIIP-Modus läuft, weil so Mehraufwand verringert wird, der durch das Hin- und Herschalten zwischen zIIP- und GCP-Prozessor (General Central Processor) entsteht. Es gibt einen Cache-Speicher für Druckdateien, einen für Ausgabe-Arbeitsdateien und einen für jede Eingabe-Arbeitsdatei.

Der Vorteil eines Cache-Speichers liegt darin, dass nicht unmittelbar auf die Datei zugegriffen wird, sondern alle Ein-/Ausgabedaten zunächst im Cache-Speicher gesammelt werden. Wenn der Cache-Speicher für Druckdateien oder Ausgabe-Arbeitsdateien voll ist, wird der Cache-Speicher geleert, d.h., alle Datensätze werden auf einmal in die betreffenden Dateien geschrieben. Bei der Arbeitsdatei-Eingabe werden alle Datensätze für eine gegebene Datei gelesen und im Eingabe-Cache-Speicher für diese Datei gespeichert. Anschließend liest Natural die Eingabedatensätze direkt aus dem Eingabe-Cache-Speicher.

| Warnung: Die Verwendung des Schlüsselwort-Subparameter `PWCSIZE` kann sich negativ auf den Ablauf Ihrer Anwendung auswirken. Beispielsweise kann die Anwendung gesendete Datensätze erst zu einem späteren Zeitpunkt erhalten, da ja die Datensätze nicht sofort auf den gewünschten Datenträger geschrieben werden. Darüber hinaus kann das Verhalten im Fehlerfall unterschiedlich sein. Beispiel: Falls der Fehler NAT1507 (Arbeits-/Druckdatei voll) auftritt, wird dieser nicht sofort angezeigt. Stattdessen wird später beim Entleeren des Cache-Speichers die Meldung NAT1532 (Fehler beim Leeren des Arbeits-/Druckdatei-Cache-Speichers) angezeigt. Den tatsächlich aufgetretenen Fehler können Sie sich dann nur mit Hilfe des Systemkommandos `LASTMSG` anzeigen lassen. Das bedeutet, dass eine `ON ERROR`-Klausel beim Fehler NAT1507 nicht mehr funktioniert.

#### PWCSIZE-Parameter-Syntax

Der Subparameter `PWCSIZE` wird wie folgt angegeben:

PWCSIZE=(print-size,work-input-size,work-output-size)

Dabei ist:

Syntax-Element | Wert | Erklärung
--- | --- | ---
`print-cache-size` | `1 - 2097151` | `print-cache-size` in KB dient zur Festlegung der Größe des Cache-Speichers für alle Druckdateien.
`0` | Es wird kein Cache-Speicher für Druckdateien zugeteilt. Dies ist der Standardwert.
`work-input-cache-size` | `1 - 2097151` | `work-input-cache-size` in KB dient zur Festlegung der Größe eines Cache-Speichers für jede Eingabe-Arbeitsdatei.
`0` | Es wird kein Cache-Speicher für jede Eingabe-Arbeitsdateien zugeteilt. Dies ist der Standardwert.
`work-output-cache-size` | `1 - 2097151` | `work-output-cache-size` in KB dient zur Festlegung der Größe des Cache-Speichers für alle Ausgabe-Arbeitsdateien.
`0` | Es wird kein Cache-Speicher für alle Ausgabe-Arbeitsdateien zugeteilt. Dies ist der Standardwert.

Anmerkungen:

1. Die Standardeinstellung ist `PWCSIZE=(0,0,0)`. Wenn Sie einen Standardwert ändern möchten, brauchen Sie nur die zu ändernde Größe anzugeben, zum Beispiel `PWCSIZE=(,200)`, um nur dem Eingabe-Pufferspeicher einen Wert von 200 KB zuzuweisen.
2. Während der Session können Sie den Subparameter `PWCSIZE` nicht ändern.

### PWCXAM - Zwischenspeicherung von Druck- und Arbeitsdateien deaktivieren

Dieser Schlüsselwort-Subparameter kann benutzt werden, um die Zwischenspeicherung ("Caching") von Druck- und Arbeitsdateien (definiert mit dem Schlüsselwort-Subparameter `PWCSIZE`) bei einzelnen oder mehreren, für die Dateien definierten Zugriffsmethoden zu deaktivieren.

Die Deaktivierung bei Zugriffsmethoden kann nützlich sein, wenn Sie eine negative Auswirkung auf den logischen Ablauf Ihrer Anwendung vermeiden möchten (siehe auch die Warnung beim Subparameter `PWCSIZE`).

#### PWCXAM-Parameter-Syntax

Der Subparameter `PWCXAM` wird wie folgt angegeben:

Bei einzelner Zugriffsmethode:

PWCXAM=access-method

Bei mehreren Zugriffsmethoden:

PWCXAM=(access-method1,access-method2,...)

Die obige Syntax gilt für das `NTZIIP`-Macro im Natural-Parametermodul.

Wenn Sie mehr als einen Wert dynamisch angegeben wollen, müssen Sie `PWCXAM` mehrmals angeben.

`access-method` definiert den Typ der zu benutzenden Zugriffsmethode. Die Werte, die Sie angeben können, entsprechen den Werten des Subparameters `AM` des Profilparameters `PRINT` bzw. des Subparameters `AM` des Profilparameters `WORK`.

### STAT – zIIP-Komponenten-Umschaltstatistikinformationen

Dieser Schlüsselwort-Subparameter steuert die Erfassung von Statistikinformationen über das Umschalten von Komponenten in den TCB-Modus. Diese Statistikinformationen können während der Session durch Absetzen des Systemkommandos `ZIIP` angezeigt oder am Ende der Session (nur im Batch-Betrieb) durch den Subparameter `PRINT` automatisch ausgelöst werden. Darüber hinaus können die Statistikinformationen mit dem Systemkommando `ZIIP` gesteuert werden.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Erfassung von Statistikinformationen über das Umschalten von Komponenten aktivieren.
`OFF` | Erfassung von Statistikinformationen über das Umschalten von Komponenten deaktivieren. Dies ist der Standardwert.

Anmerkung
Die Einstellung des Schlüsselwort-Subparameters `STAT` kann durch die Einstellung des Option `STAT` im Systemkommando `ZIIP` und über die Anwendungsprogrammierschnittstelle `USR8204N`, die ZIIP-Kommandofunktionen ausführt, außer Kraft gesetzt werden. Siehe enstprechende Abschnitte in der Systemkommandos-Dokumentation.

### TMSG – Bestimmungsort der Natural zIIP Support-Initialisierungsmeldung

Dieser Schlüsselwort-Subparameter bestimmt, ob Natural die zIIP Support-Initialisierungsmeldungen an das Job-Protokoll oder an das Natural-Standard-Ausgabegerät, d.h. Benutzer-Terminal bei Online-Umgebungen oder CMPRINT bei Batch-Betrieb, sendet. Dies kann für Testzwecke hilfreich sein.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Alle zIIP Support-Initialisierungsmeldungen werden an das Natural-Standard-Ausgabegerät gesendet.
`OFF` | Alle zIIP Support-Initialisierungsmeldungen werden an das Job-Protokoll gesendet. Dies ist der Standardwert.

## Beispiel für ZIIP-Parameter

    ZIIP=(ON,STAT=ON,PWCSIZE=(200,,300),IOCSIZE=(100,100,500))

## Beispiel für NTZIIP-Macro

             NTZIIP AUTO,                                                *
                   STAT=ON,                                              *
                   PWCSIZE=(500,),                                       *
                   IOCSIZE=(,,2000),                                     *
                   PRINT=ALL

### On this page

- ZIIP-Parameter-Syntax
- NTZIIP-Makro-Syntax
- Schlüsselwort-Subparameter
- Beispiel für ZIIP-Parameter
- Beispiel für NTZIIP-Macro