VSIZE - Größe des Pufferbereichs für Natural for VSAM

#### Search Results

Search

# VSIZE - Größe des Pufferbereichs für Natural for VSAM

Dieser Natural-Profilparameter dient zum Einstellen der maximalen Größe des von Natural for VSAM benötigten Pufferbereichs.

Mögliche Werte | `1 - 32767` | Größe des Pufferbereichs in KB.
`0` | Bei `VSIZE=0` kann das Natural VSAM Interface nicht benutzt werden.
Standard-Einstellung | `0` |
Dynamische Angabe | ja |
Angabe innerhalb der Session | nein |

Anmerkungen:

1. Dieser Natural-Profilparameter gilt nur, wenn das Natural VSAM Interface installiert ist.
2. Wenn Natural for VSAM installiert ist, werden die entsprechenden Pufferspeicher bei der Initialisierung der Natural-Session angefordert.
3. Wenn der angeforderte Speicherplatz nicht zur Verfügung steht, kann das Natural VSAM Interface nicht benutzt werden. Eine entsprechende Fehlermeldung informiert Sie bei der Initialisierung des Natural VSAM Interface darüber, welcher im Makro `NTVSAM` im VSAM-spezifischen Natural-Parametermodul angegebene Pufferspeicher nicht in den `VSIZE`-Bereich hinein passt. Sie können dann die Größe des `VSIZE`-Bereichs erhöhen.
4. Wenn Sie während einer Natural-Session keine VSAM-Unterstützung benötigen, wird empfohlen, Natural mit `VSIZE=0` aufzurufen, um den durch die Handhabung der ungenutzten Pufferspeicher verursachten zusätzlichen Aufwand zu vermeiden.