NAFSIZE - Puffergröße für Natural Advanced Facilities

#### Search Results

Search

# NAFSIZE - Puffergröße für Natural Advanced Facilities

Dieser Natural-Profilparameter dient zur Angabe der Größe des Arbeitspufferspeichers, der von Natural Advanced Facilities benutzt wird.

Mögliche Werte | `1 - 64` | Pufferspeichergröße in KB.
`0` | Wenn `NAFSIZE=0` kann Natural Advanced Facilities nicht benutzt werden.
Standard-Einstellung | `0` |
Dynamische Angabe | ja |
Angabe innerhalb der Session | nein |

Anmerkungen:

1. Dieser Natural-Profilparameter gilt nur, wenn Natural Advanced Facilities installiert ist.
2. Alternativ können Sie den äquivalenten Natural-Profilparameter `DS` oder das Parametermakro `NTDS` benutzen.
3. Wenn Natural Advanced Facilities benutzt werden soll, siehe NATSPOOL-Initialisierung in der Natural Advanced Facilities-Dokumentation.
4. Falls der angeforderte Speicher nicht verfügbar ist, kann Natural Advanced Facilities nicht benutzt werden.