SYSPARM Utility

#### Search Results

Search

# SYSPARM Utility

Mit dem Dienstprogramm ("Utility") SYSPARM können Sie einen Satz Natural-Profilparameter als individuelles Parameterprofil anlegen und pflegen. Ein solches Parameterprofil können Sie für jede Natural-Sitzung verwenden.

Wenn Sie Natural mit dynamischen Parametern aufrufen, können Sie jedes Mal einzelne Parameter angeben. Komfortabler ist es jedoch, wenn Sie mit der Utility SYSPARM einen Satz Parameter angeben, diesen Satz unter einem Profilnamen speichern und anschließend Natural mit einem dynamischen Profilparameter aufrufen:

    PROFILE=profile-name

Die in diesem Parameterprofil definierten Parameter werden dann als dynamische Parameter an Natural übergeben. Sie müssen mit der Syntax des Profilparameters `PROFILE` übereinstimmen.

Siehe auch Verwendung des Profilparameters PROFILE weiter unten.

Mit dem Profilparameter `USER` können Sie die Benutzung eines Profils einschränken.

Dieses Dokument ist in die folgenden Abschnitte untergliedert:

- Utility SYSPARM aufrufen

- Profile auflisten - Funktion List Profiles

- Profil anzeigen - Funktion Display Profile

- Neues Profil anlegen - Funktion Add New Profile

- Profil ändern - Funktion Modify Profile

- Profile bearbeiten - Editier-Funktion

- Profil kopieren - Funktion Copy Profile

- Profil löschen - Funktion Delete Profile

- Direktkommandos und Batch-Modus

- Parameterprofile in unterschiedlichen Umgebungen verwalten

- Hilfe zu Parametern aus der Kommandozeile aufrufen

## Utility SYSPARM aufrufen

Um die Utility SYSPARM aufzurufen:

- Setzen Sie das folgende Natural-Systemkommando ab:

      SYSPARM

  Das Menü der Utility SYSPARM wird angezeigt. Es enthält folgende Funktionen und Felder:

  Feld/Funktion | Erklärung
  --- | ---
  List Profiles | Zeigt eine Liste aller Parameterprofile. In dieser Liste können Sie ein oder mehrere Profile zum Anzeigen, Ändern oder Löschen markieren.
  Display Profile | Anzeigen eines bestimmtes Parameterprofils.
  Add New Profile | Anlegen eines neuen Parameterprofils.
  Modify Profile | Ändern eines vorhandenen Parameterprofils.
  Copy Profile | Anlegen eines neuen Parameterprofils durch Kopieren eines vorhandenen Parameterprofils.
  Delete Profile | Löschen eines vorhandenen Parameterprofils.
  Profile | Auswahl des angegebenen Parameterprofils. Geben Sie einen gültigen Profilnamen ein oder verwenden Sie Stern-Notation (*), um einen Bereich von Parameterprofilen auszuwählen. Um alle vorhandenen Parameterprofile auszuwählen, können Sie das Feld leer lassen oder einen Stern (*) eingeben.
  Copy to | Kopieren des angegebenen Parameterprofils.
  DBID | Auswahl der Datenbankkennung (DBID) der Natural-Systemdatei, in der das Parameterprofil gespeichert ist. Standardmäßig ist das die aktuelle Systemdatei FPROF (falls gesetzt), ansonsten die aktuelle Systemdatei FNAT.
  FNR | Auswahl der Dateinummer (FNR) der Natural-Systemdatei, in der das Parameterprofil gespeichert ist. Standardmäßig ist das die aktuelle Systemdatei FPROF (falls gesetzt), ansonsten die aktuelle Systemdatei FNAT.
  Password | Angabe des Passworts (8 Zeichen) der Adabas-Datei, in der das Parameterprofil gespeichert ist.
  Cipher | Angabe des Chiffrierschlüssels (8 Zeichen) der Adabas-Datei, in der das Parameterprofil gespeichert ist.

  Die oben aufgeführten Funktionen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

## Profile auflisten - Funktion List Profiles

Diese Funktion dient dazu, alle in der angegebenen Natural-Systemdatei enthaltenen Parameterprofile aufzulisten. In der Liste der Parameterprofile können Sie ein oder mehrere Parameterprofile anzeigen, ändern oder löschen. Außerdem können Sie eine Eigenschaft eines Parameterprofils anzeigen, z.B. die Codepage eines Parameterprofils oder wann oder durch wen ein Parameterprofil zuletzt geändert worden ist.

Um Parameterprofile aufzulisten:

- Geben Sie im SYSPARM-Menü den Funktionscode `L` ein. Geben Sie Feld Profile den Namen eines Parameterprofils an oder geben Sie einen Namensbereich an:

  - Lassen Sie das Feld leer oder geben Sie einen Stern (*) ein, um alle vorhandenen Parameterprofile auszuwählen.

  - Verwenden Sie Stern-Notation (*), um alle Parameterprofile auszuwählen, deren Namen mit einem angegebenen Wert beginnen. Dabei kein der Wert ein einzelnes oder eine beliebige Kombination von Zeichen sein, z.B. `ABC*`.

  - Verwenden Sie das Größer-als-Zeichen (>), um alle Parameterprofile aufzulisten, deren Namen größer als oder gleich einem angegebenen Wert sind, z.B. `ABC>`.

  - Verwenden Sie das Kleiner-als-Zeichen (<), um alle Parameterprofile aufzulisten, deren Namen kleiner als ein angegebener Wert sind, z.B. `ABC<`.

  Der Bildschirm List Profiles wird angezeigt. Er enthält eine Liste aller Parameterprofile, die dem angegebenen Namensbereich entsprechen.

  Sie können die PF-Taste PF7 bzw. PF8 drücken, um in der Liste eine Seite nach unten bzw. nach oben zu blättern. Sie können die PF-Taste PF11 (> bzw. <) drücken, um in der Anzeige hin und her zu schalten, um Folgendes zu sehen: Wann (Date, Time) und von wem (User ID) das Profil zuletzt geändert worden ist, welches die zum Zeitpunkt der Änderung gültige Natural-Version (Version) war, und die Codepage (Code Page) des Profils.

  Anmerkung:
  Falls ein Eintrag für Code Page mehr als 17 Zeichen enthält, wird er abgeschnitten. Einen abgeschnittenen Eintrag erkennen Sie daran, dass er am Ende ein Größer-als-Zeichen (>) hat. Der vollständige Name der Codepage wird angezeigt, wenn Sie PF11 (>) noch einmal drücken.

Um ein einzelnes Parameterprofil anzuzeigen, zu ändern oder zu löschen:

- Stellen Sie den Cursor in die Spalte Sel. oder Profile des Parameterprofils, und drücken Sie eine der folgenden PF-Tasten:

  PF-Taste | Zeilenkommando | Funktion
  --- | --- | ---
  PF4 | `D` | Ruft die Funktion Display Profile auf.
  PF5 | `M` | Ruft die Funktion Modify Profile auf.
  PF6 | `X` | Ruft die Funktion Delete Profile auf.

  Oder:
  Geben Sie in der Spalte Sel. neben dem Parameterprofil eines der oben aufgelisteten Zeilenkommandos ein, und drücken Sie Enter.

  Je nachdem, welche PF-Taste Sie gedrückt oder welches Zeilenkommando Sie eingegeben haben, wird das gewählte Parameterprofil am Bildschirm angezeigt oder ein Bestätigungsfenster erscheint für dieses Profil.

Um mehrere Parameterprofile anzuzeigen, zu ändern oder zu löschen:

1. Geben Sie in der Spalte Sel. neben den Parameterprofilen, die Sie bearbeiten möchten, eines der Tabelle aufgelisteten Zeilenkommandos ein, und drücken Sie Enter.

   Sie können die PF-Taste PF7 bzw. PF8 drücken, um in der Liste nach unten bzw. nach oben zu blättern und zu den gewünschten Einträgen zu gelangen.

2. Drücken Sie Enter, wenn Sie alle Zeilenkommandos für alle Parameterprofile eingegeben habe.

   Je nach eingegebenem Zeilenkommando wird das markierte Parameterprofil entweder am Bildschirm angezeigt oder ein Bestätigungsfenster erscheint für dieses Profil.

3. Wenn Sie mit der Bearbeitung des ersten Parameterprofils fertig sind, drücken Sie PF3 oder PF12, um das nächste Parameterprofil zu bearbeiten. Mit PF3 wird außerdem das aktuelle Parameterprofil gespeichert, falls es geändert worden ist.

## Profil anzeigen - Funktion Display Profile

Mit dieser Funktion können Sie sich ein Parameterprofil ansehen.

Um ein Parameterprofil anzuzeigen:

- Geben Sie im SYSPARM Menu den Funktionscode `D` und den Namen eines vorhandenen Parameterprofils ein:

  Oder:
  Markieren Sie im Bildschirm List Profiles ein oder mehrere Parameterprofile, siehe entsprechenden Abschnitt.

  Der Bildschirm Display Profile mit den Parameterdefinitionen des angegebenen Parameterprofils wird angezeigt (Beispiel):

      14:30:54             ***** NATURAL SYSPARM UTILITY *****            2009-02-11
                           - Display Profile TESTPROF (10,2410) -
       >  /* This is a test profile. */                                             <
       >  AUTO=ON FNAT = (102,110,PASSWORD) FUSER=(1099,1100,PASSWORD,12345678)     <
       >  RPC=(RPCSIZE=80,SRVNAME=MYSERV,SERVER=ON,DFS=(SRV2,NODE1,,ACI))           <
       >  PRINT=((2,12,18),AM=STD,DEST='PRINT**',OPEN=INITOBJ,CLOSE=CMD)            <
       >  PRINT=((1,3,6-11,15),AM=NAF)                                              <
       >  ESIZE=90                                                                  <
       >                                                                            <
       >                                                                            <
       >                                                                            <
       >                                                                            <
       >                                                                            <
       >                                                                            <
       >                                                                            <
       >                                                                            <
       >                                                                            <
       >                                                                            <
       >                                                                            <
       >                                                                            <

      Command ===>
      Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
            Help        Exit        Modif                                     Canc

  In der Bildschirmüberschrift wird der Name des Parameterprofils (hier: `TESTPROF`) und die Nummer der Datei (hier: `10,2410`) in der das Parameterprofil gespeichert ist, angezeigt.

## Neues Profil anlegen - Funktion Add New Profile

Mit dieser Funktion können Sie ein neues Parameterprofil anlegen.

Um ein neues Parameterprofil anzulegen:

- Geben Sie im SYSPARM Menu den Funktionscode `A` und den Namen des Parameterprofils, das Sie anlegen wollen, an. Drücken Sie Enter.

  Es erscheint ein leerer Bearbeitungsbildschirm. Eine Anleitung, wie Sie die Parameter eingeben, die Sie im neuen Parameterprofil angeben wollen, finden Sie im Abschnitt Profile bearbeiten - Editing Profiles.

## Profil ändern - Funktion Modify Profile

Mit dieser Funktion können Sie die Parameterangaben eines Parameterprofils ändern.

Um ein Parameterprofil zu ändern:

- Geben Sie im SYSPARM Menu den Funktionscode `M` und den Namen des Parameterprofils an. Drücken Sie Enter.

  Oder:
  Rufen Sie den Bildschirm Display Profile für ein vorhandenes Parameterprofil auf und drücken Sie PF5.

  Oder:
  Rufen Sie den Bildschirm List Profiles auf und markieren Sie ein oder mehrere Parameterprofile, siehe entsprechenden Abschnitt.

  Es erscheint ein Bearbeitungsbildschirm mit den Parameterdefinitionen des angegebenen Parameterprofils. Eine Anleitung, wie Sie den Bildschirm benutzen, um Parameterdefinitionen hinzuzufügen oder zu ändern, finden Sie im Abschnitt Profile bearbeiten - Editing Profiles.

## Profile bearbeiten - Editier-Funktion

Der Bearbeitungsbildschirm der Utility SYSPARM wird angezeigt, wenn Sie die Funktion Add New Profile oder die Funktion Modify Profile ausführen.

Dieser Bildschirm dient dazu, die Parameterangaben einzugeben, die Sie in ein Parameterprofil aufnehmen wollen. Informationen zu den verfügbaren Profilparametern können Sie der Parameter-Referenz-Dokumentation entnehmen. Alternativ können Sie das Systemkommando `HELP *` benutzen, siehe Hilfe zu Parametern aus der Kommandozeile aufrufen.

Beispiel für einen Bearbeitungsbildschirm:

    15:13:44             ***** NATURAL SYSPARM UTILITY *****            2009-02-11
     >  /* This is a test profile. */                                             <
     >  AUTO=ON FNAT = (102,110,PASSWORD) FUSER=(1099,1100,PASSWORD,12345678)     <
     >  RPC=(RPCSIZE=80,SRVNAME=MYSERV,SERVER=ON,DFS=(SRV2,NODE1,,ACI))           <
     >  PRINT=((2,12,18),AM=STD,DEST='PRINT**',OPEN=INITOBJ,CLOSE=CMD)            <
     >  PRINT=((1,3,6-11,15),AM=NAF)                                              <
     >  ESIZE=90                                                                  <
     >                                                                            <
     >                                                                            <
     >                                                                            <
     >                                                                            <
     >                                                                            <
     >                                                                            <
     >                                                                            <
     >                                                                            <
     >                                                                            <
     >                                                                            <
     >                                                                            <
     >                                                                            <
    Help with parameters .. _______             Lower=ON   (Profile name: TESTPROF)

    Command ===>
    Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
          Help        Exit  Check Save                    Insrt Del   Copy  Canc

Der Name des aktuellen Profils wird im Feld `Profile name` angezeigt (hier: `TESTPROF`). Benutzung des Feldes `Help with parameters` siehe Abschnitt Hilfe zu Parametern.

Der Bearbeitungsbildschirm enthält 18 Eingabezeilen (markiert mit einem `>`), die maximal jeweils 72 Zeichen aufnehmen können. Die eingegebenen Einzelparameter müssen voneinander durch (ein oder mehrere) Leerzeichen oder Kommas abgetrennt werden. Sie können die Parameterangaben auf so viele Zeilen verteilen, wie Sie möchten.

Sie können in jeder Zeile einen Kommentartext eingeben. Sie können einen Kommentar aber auch auf so viele Zeilen verteilen, wie Sie möchten. Kommentare müssen durch vorangestellte `/*`-Zeichen eingeleitet und durch abschließende `*/`-Zeichen gekennzeichnet werden, siehe im obigen Beispiel: `/* This is a test profile. */`.

Wenn die Umsetzung in Großbuchstaben ausgeschaltet worden ist, dann wird `Lower=ON` links neben dem Feld `Profile name` angezeigt. Siehe auch Schlüsselwort `LOWER` beim `SYSPARM`-Kommando.

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- Verwendung des Profilparameters PROFILE

- PF-Tasten

- Hilfe zu Parametern - Help with parameters

### Verwendung des Profilparameters PROFILE

Falls Sie zusätzlichen Platz für die Bearbeitung benötigen oder wenn Sie verschiedene Parameterprofile kombinieren oder Parameterprofile nach Kategorien in Gruppen ordnen wollen, können Sie mehrere Parameterprofile miteinander verketten, indem Sie den Profilparameter `PROFILE` als letzten Eintrag bzw. letzte Einträge in dem bzw. den betreffenden Profil bzw. Profilen eingeben. Das erste Parameterprofil wertet dann die im zweiten Parameterprofil angegebenen Parameterzeichenketten als Teil der Zeichenkette des ersten Parameterprofils aus.

Beispiel:

`PROFILE=P2` eingegeben am Ende im Parameterprofil P1, und `PROFILE=P3` eingegeben am Ende im Parameterprofil P2 bewirkt, dass zuerst 1 und dann P2 und anschließend P3 aufgerufen wird.

Ausführliche Informationen siehe Profilparameter `PROFILE` in der Parameter-Referenz-Dokumentation.

### PF-Tasten

Auf dem Bearbeitungsbildschirm stehen folgende PF-Tasten zur Verfügung:

PF-Taste | Funktion
--- | ---
PF4 | Prüft die Parameterangaben in dem Parameterprofil auf syntaktische Korrektheit.
PF5 | Speichert das Parameterprofil.
PF9 | Fügt unterhalb der Zeile, in der sich der Cursor befindet, eine Leerzeile ein.
PF10 | Löscht die Zeile, in der sich der Cursor befindet.
PF11 | Kopiert die Zeile, in der sich der Cursor befindet.

### Hilfe zu Parametern - Help with parameters

Sie können das Feld Help with parameters auf dem Bearbeitungsbildschirm benutzen, um Informationen über gültige Parameterangaben zu erhalten oder um neue Angaben in das aktuelle Parameterprofil zu übernehmen.

Um die Online-Hilfe anzuzeigen und neue Parameter zu übernehmen:

1. Geben Sie im Feld Help with parameters wahlweise Folgendes ein:

   - Name des benötigten Parameters.

   - Ein oder mehrere Zeichen mit Stern-Notation (*), z.B. `PR*` für alle Parameter, deren Namen mit dem bzw. den angegebenen Zeichen beginnen.

   - Ein Stern (*) für alle verfügbaren Parameter.

2. Drücken Sie jetzt noch nicht Enter, wenn Sie eine neue Parameterangabe in ein vorhandenes Profil einfügen wollen, sondern machen Sie mit dem nächsten Schritt weiter.

   Markieren Sie die Eingabezeile, unter der Sie die neue(n) Parameterangabe(n) einfügen wollen, indem Sie den Cursor in diese Zeile platzieren und dann Enter drücken.

   Oder:
   Drücken Sie Enter, wenn Sie eine neue Parameterangabe am Ende des Parameterprofils anhängen wollen.

3. Nach Beendigung des vorigen Schritts wird, je nach zuvor eingegebenem Parameterwert, Folgendes angezeigt:

   - Wenn Sie einen vollständigen Namen eingegeben haben, wird ein Hilfe-Bildschirm angezeigt (s. unten).

   - Wenn Sie einen Namensbereich mit Stern (*) angegeben haben, wird eine Liste aller Parameter des angegebenen Bereichs angezeigt.

     Sie können aus dieser Liste den benötigten Parameter auswählen, indem Sie ein beliebiges Zeichen in das Eingabefeld neben dem benötigten Parameter eingeben und Enter drücken.

   Beispiel eines Hilfe-Bildschirms:

       13:08:21             ***** NATURAL SYSPARM UTILITY *****            2009-02-11

         The parameter AUTO is used to cause an automatic logon at the start
         of the Natural session.

         AUTO=ON     An automatic logon is executed at the start of the Natural
                     session. The value contained in the Natural system variable
                     *INIT-USER is used as the user ID for the logon.
         AUTO=OFF    No automatic logon is performed.

          Enter your parameter specification:                 More Help:   (+,-)
        >
        >
        >
        >
        >

       Command==>
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help        Exit  Check                                           Canc

   Der obere Abschnitt des Bildschirms enthält einen Hilfe-Text zu dem angegebenen Parameter (im obigen Beispiel ist das der Parameter `AUTO`). Wenn der Text mehr als eine Seite umfasst, können Sie ein Pluszeichen (+) vor dem Feld More Help eingeben, um die nächste Seite anzuzeigen. Geben Sie ein Minuszeichen (-) ein, um zur vorherigen Seite zurückzukehren. Geben Sie einen Punkt (.) ein, um die Hilfe-Funktion zu beenden und zum Bearbeitungsbildschirm zurückzukehren.

   Der untere Abschnitt des Bildschirms enthält fünf Eingabezeilen, die mit `>` markiert sind.

4. Drücken Sie Enter.

5. Geben Sie in die Eingabezeilen die benötigten Parameterangaben ein.

   Sie können PF4 drücken, um die Angaben zu prüfen.

6. Drücken Sie PF3, um die Hilfe-Funktion zu beenden

   Der Bearbeitungsbildschirm wird angezeigt. Er enthält die neuen Parameterangaben. Diese sind entweder am Ende des Parameterprofils angehängt oder unterhalb der Eingabezeile eingefügt, die mit dem Cursor wie in Schritt beschrieben markiert wurde.

Anmerkung
Wie Sie Hilfe zu Parametern und Subparametern aus der Kommandozeile aufrufen können, erfahren Sie im Abschnitt Hilfe zu Parametern aus der Kommandozeile aufrufen.

## Profil kopieren - Funktion Copy Profile

Mit dieser Funktion können Sie ein Parameterprofil kopieren.

Um ein Parameterprofil zu kopieren:

1. Geben Sie im SYSPARM Menu Folgendes ein:

   - Funktionscode `C`.

   - Im Feld Profile den Namen des Parameterprofils, das Sie als Vorlage für das neue Parameterprofil benutzen wollen.

   - Im Feld Copy to den Namen des neuen Parameterprofils

2. Drücken Sie Enter.

   Nach erfolgreicher Beendigung des Kopiervorgangs erscheint eine entsprechende Meldung.

## Profil löschen - Funktion Delete Profile

Mit dieser Funktion können Sie ein Parameterprofil löschen.

Um ein Parameterprofil zu löschen:

1. Geben Sie im SYSPARM Menu den Funktionscode `X` und den Namen des Parameterprofils ein, das Sie löschen wollen, und drücken Sie Enter.

   Oder:
   Rufen Sie den Bildschirm List Profiles auf und wählen Sie ein oder mehrere Parameterprofile aus.

   Das Fenster Delete a Profile wird angezeigt. Es enthält den Namen des Parameterprofils, das Sie löschen wollen

2. Bestätigen Sie die Löschung, indem Sie den Namen des Parameterprofils in das Eingabefeld eingeben und Enter drücken.

   Um den Löschvorgang abzubrechen, können Sie PF3 drücken oder das Eingabefeld leer lassen und Enter drücken.

   Es erscheint eine Meldung, die entweder die erfolgreiche Löschung oder den Abbruch des Löschvorgangs anzeigt.

## Direktkommandos und Batch-Modus

Sie können die zuvor beschriebenen Funktionen der Utility SYSPARM auch ausführen, indem Sie entsprechende SYSPARM-Kommandos im Batch-Modus oder Online-Modus benutzen.

Zusätzlich zu den auf den Bildschirmen der Utility SYSPARM vorhandenen Funktionen, stehen im Batch-Modus Optionen zur Verfügung, mit denen Sie Kommentartexte, das Eingabebegrenzungszeichen und das Input-Zuweisungszeichen angeben können.

Die in den Syntax-Diagrammen verwendeten Symbole werden im Abschnitt Systemkommando-Syntax in der Systemkommandos-Dokumentation erklärt.

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- Grundlegende Kommandosyntax

- where-clause

- with-clause

- Batch-Modus

- Beispiel für SYSPARM im Batch-Modus

### Grundlegende Kommandosyntax

Das folgende Syntax-Diagramm zeigt die grundlegende Kommandosyntax, die für die Verarbeitung von SYSPARM-Kommandos gilt.

[SYSPARM] |  |  | `ADD` `MODIFY` `DISPLAY` `LIST` |  | profile-name [where-clause] [with-clause] |  | `...`
| `DELETE` `X` |  | profile-name [where-clause]
| `COPY` |  | profile-name1 `TO` profile-name2 [where-clause]
| `ASSIGN` `DELIMITER` |  | [character]
| `LOWER` |  | `ON` `OFF` |  |
| `COMMENT` |  | `ON` `OFF` |  | [comment] |
| `TERM1ST` |  | `ON` [`WITH` return-code] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
`OFF` |  | `WITH` return-code `RESET` |

Die folgende Tabelle enthält die Werte der Variablen, die mit den Schlüsselwörtern mitgeliefert werden müssen, und die optionalen Klauseln, die in der grundlegenden SYSPARM-Kommandosyntax angezeigt werden.

Schlüsselwort | Erklärung
--- | ---
`SYSPARM` | Ruft die Utility SYSPARM auf. Dieses Schlüsselwort ist nur erforderlich, wenn Sie SYSPARM-Kommandos am Eingabeaufforderungszeichen NEXT oder MORE absetzen.
`ADD` | Führt die Funktion Add New Profile aus. Zum Beenden des Kommandos `ADD` geben Sie einen Punkt (.) in einer separaten Zeile ein.
`MODIFY` | Führt die Funktion Modify Profile aus. Zum Beenden des Kommandos `MODIFY` geben Sie einen Punkt (.) in einer separaten Zeile ein. Um einen Kommentartext in ein Parameterprofil einzufügen, platzieren Sie den Kommentar zwischen die Zeichen `/*` und `*/`. Siehe auch Beispiel-Input.
`DISPLAY` | Führt die Funktion Display Profile aus.
`LIST` | Führt die Funktion List Profiles aus.
`DELETE` oder `X` | Führt die Funktion Delete Profile aus.
`COPY` | Führt die Funktion Copy Profile aus.
`ASSIGN` | Dient zur Angabe oder Anzeige des Input-Zuweisungszeichens. Sie müssen das Input-Zuweisungszeichen ändern, bevor Sie mit der Verarbeitung von Daten beginnen, die das Input-Zuweisungszeichen enthalten, das für Ihre aktuelle Sitzung definiert worden ist. Sonst erhalten Sie eine entsprechende Natural-Systemfehlermeldung. Wird kein Wert angegeben, dann enthält die Ausgabe das Zeichen, das für Ihre aktuelle Sitzung definiert ist.
`DELIMITER` | Dient zur Angabe oder Anzeige des Input-Begrenzungszeichens. Sie müssen das Input-Begrenzungszeichen ändern, bevor Sie mit der Verarbeitung von Daten beginnen, die das Input-Begrenzungszeichen enthalten, das für Ihre aktuelle Sitzung definiert worden ist. Sonst erhalten Sie eine entsprechende Natural-Systemfehlermeldung. Wird kein Wert angegeben, dann enthält die Ausgabe das Zeichen, das für Ihre aktuelle Sitzung definiert ist.
`LOWER` | Bestimmt, ob beim Anlegen oder Ändern eines Profils der Inhalt des Profils in Großbuchstaben umgesetzt wird. Mögliche Werte:
`OFF` | Buchstaben werden in Großbuchstaben umgesetzt.
`ON` | Buchstaben werden nicht in Großbuchstaben umgesetzt. Anmerkung Wenn `ON` gesetzt ist, dann wird `Lower=ON` im Bearbeitungsbildschirm der SYSPARM-Utility angezeigt (siehe Profile bearbeiten - Editier-Funktion.
Wenn das Schlüsselwort `LOWER` in der `with-clause` eines `SYSPARM MODIFY`-Kommandos mitgegeben wird, dann wird der in der `with-clause` angegebene Wert bei der entsprechenden Ändern-Operation benutzt.
`COMMENT` | Gilt nicht beim Kommando `REPLACE`. `ON`: Aktiviert die Kommentar-Option und schreibt einen Kommentar nach jedem Parameter, der geändert wird. `OFF`: Deaktiviert die Kommentar-Option. Wenn die Kommentar-Option aktiviert ist und wenn kein individueller Kommentar (`comment`, s. unten) angegeben wird, enthält der bei jedem Parameter eingefügte Kommentar folgende Daten: Die Benutzerkennung (erzeugt durch die Natural-Systemvariable `*USER`) des Benutzers, der das Parameterprofil zuletzt geändert hat, und das Datum und die Uhrzeit (erzeugt durch die Natural-Systemvariablen `*DATV` und `*TIMX`), der letzten Änderung des Parameterprofils. Weitere Informationen siehe Systemvariablen-Dokumentation. Mit dem Kommando `REPLACE` können Sie einen Kommentar ändern (siehe `with-clause`).
`character` | Ein beliebiges Zeichen: Siehe Natural-Session-Parameter `ID` (Input-Begrenzungszeichen) und `IA` (Input-Zuweisungszeichen).
`comment` | Ein Kommentartext, der zwischen die Zeichen `/*` und `*/` zu setzen ist..
`profile-name` | Der Name des Parameterprofils oder ein Bereich von Profilen. Im Falle eines Bereichs können einen der folgenden Werte angeben. Dabei ist `value` eine beliebige Kombination aus einem oder mehreren Zeichen.
`value*` | Auswahl aller Parameterprofile, deren Namen mit dem angegebenen Wert (`value`) beginnen, z.B. `AB*` wählt AB und AB1, aber nicht AA1 aus.
`value>` | Auswahl aller Parameterprofile, deren Namen größer oder gleich dem angegebenen Wert (`value`) sind, z.B. `AB>` wählt AB und AB1, aber nicht AA1 aus.
`value<` | Alle Parameterprofile, deren Namen kleiner oder gleich dem angegebenen Wert (`value`) sind, z.B. `AX<` wählt AB und AWW, aber nicht AXA aus.
Namensbereiche sind nur beim Kommando `LIST` oder im Batch-Modus bei den Kommandos `LIST` and `DISPLAY` zulässig.
`profile-name1` `profile-name2` | Gilt nur beim Kommando `COPY`. Das Quell-Parameterprofil (`profile-name1)`, von dem ein neues Parameterprofil erstellt werden soll, und das neue Ziel-Parameterprofil, (`profile-name2`), in das die Daten kopiert werden sollen.
`where-clause` | Signalisiert eine `where-clause`, s. entsprechenden Abschnitt.
`with-clause` | Signalisiert eine `with-clause`, s. entsprechenden Abschnitt.
`TERM1ST` | Gilt nur im Batch-Modus. Legt fest, ob die Natural-Sitzung beendet wird, wenn ein SYSPARM-Fehler oder eine Warnung auftritt.
`OFF` | Die Natural-Sitzung wird fortgesetzt. Jeder Fehler, der auftritt, zählt als Warnung.
`ON` | Die Natural-Sitzung wird beendet. Dies ist die Standardeinstellung.
`WITH return-code` | Gibt an, welcher Code zurückgegeben werden soll, wenn Natural durch SYSPARM beendet wird. Der gültige Code-Bereich für den `return-code` ist `0` bis `255`. Wird die Klausel `WITH return-code` weggelassen, wird standardmäßig der Rückgabe-Code `4` verwendet. Wenn `TERM1ST` auf `OFF` gesetzt ist, wird der Code 127 abgesetzt, wenn mehr als eine Warnung aufgetreten ist. Dieser Rückgabe-Code wird zu dem in der `WITH`-Klausel angegebenen `return-code` hinzugefügt. Beispiel: Ein Wert von `4` (Standardwert) in der `WITH`-Klausel ergibt dann einen Rückgabe-Code von 131.
Wenn `TERM1ST` auf `OFF` gesetzt ist und wenn mehr als eine Warnung aufgetreten ist, fügt SYSPARM einen Wert von 127 zu dem in der `WITH`-Klausel angegebenen `return-code` hinzu, und zwar bis zum Maximalwert von 255. Beispiel: Ein Wert von `4` (Standardwert) in der `WITH`-Klausel ergibt dann einen endgültigen Rückgabe-Code von 131.
`...` | Gilt nur im Batch-Modus. Zeigt an, dass Sie mehr als eine SYSPARM-Funktion angeben können, indem Sie jede einzelne Funktion in eine separate Zeile platzieren.

### where-clause

Die Klausel `where-clause` ist optional und gilt bei den Kommandos `ADD`, `MODIFY`, `DISPLAY`, `LIST`, `DELETE` und `COPY`. Sie hat folgende Syntax:

[`WHERE`] [`DBID` dbid] [`FNR` fnr] [`PASSWORD` password] [`CIPHER` cipher]

In der folgenden Tabelle werden die Schlüsselwörter der `where-clause` und der Wert der Variablen erklärt, die zu jedem Schlüsselwort mitgeliefert werden muss.

Schlüsselwort | Gültige Werte
--- | ---
`WHERE` | Optionales Schlüsselwort, das den Anfang einer `where-clause` anzeigt.
`DBID` | Die Datenbankkennung (`dbid`) der Adabas-Datei, in der das Parameterprofil gespeichert ist.
`FNR` | Die Dateinummer (`fnr`) der Adabas-Datei, in der das Parameterprofil gespeichert ist.
`PASSWORD` | Das 8 Zeichen lange Adabas-Passwort (`password`) der Adabas-Datei, in der das Parameterprofil gespeichert ist.
`CIPHER` | Der 8 Zeichen lange Chiffrierschlüssel (`cipher`) der Adabas-Datei, in der das Parameterprofil gespeichert ist.

### with-clause

Die Klausel `with-clause` ist optional und gilt bei den Kommandos `ADD`, `MODIFY`, `DISPLAY` und `LIST`. Sie hat folgende Syntax:

[`WITH`] |  |  | `SCAN` `NOSCAN` |  | text |  | `CODEPAGE` `DIRINFO` |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `ASSIGN` `DELIMITER` |  | [character] |  |  |  |  |  |  |  |  |
`COMMENT` |  | `ON` `OFF` |  | [comment] |  |  |  |  |  |  |  |
`FIRST` |  | parm-name [parm-value] comment |  |  |  |  |  |  |  |
`LINE` | parm-name=parm-value [parm-name=parm-value] `...`
`LOWER` |  | `ON` `OFF` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
`NEW` | parm-name parm-value
`REMOVE` | parm-name
`REPLACE` |  | ;text;text; text text |  |  |  |  |  |  |  |
|  | parm-value |  |  |  |  |  |  |  |  |
`UPDATE` parm-name |  | `ADD` `SUBTRACT` `MAX` `MIN` |  | number |  |  | `ADD` `SUBTRACT` `MAX` `MIN` |  | number |
parm-name`=`parm-value `[`parm-name`=`parm-value`]...`

Anmerkung
Im obigen Syntax-Diagramm gilt Folgendes nur beim Kommando `ADD`: `[WITH] parm-name=parm-value [parm-name=parm-value]...`

In der folgenden Tabelle werden die Schlüsselwörter der `with-clause` und der Wert der Variablen erklärt, die zu jedem Schlüsselwort mitgeliefert werden muss.

Schlüsselwort | Gültige Werte
--- | ---
`WITH` | Optionales Schlüsselwort, das den Anfang einer `with-clause` anzeigt. Ausnahme: Beim Kommando `ADD` müssen Sie das Schlüsselwort `WITH` benutzen, um das Kommando eindeutig vom Inhalt des Parameterprofils abzutrennen.
`SCAN` | Gilt nur bei den Kommandos `LIST` and `DISPLAY`. Durchsucht ein oder mehrere, in der angegebenen Natural-Systemdatei vorhandene Parameterprofile nach einer `text`-Zeichenkette (z.B. ein Parameter oder Parameterwert) und liefert eine Liste der Parameterprofile, die die angegebene `text`-Zeichenkette enthalten.
`NOSCAN` | Gilt nur bei den Kommandos `LIST` und `DISPLAY`. Schließt eine `text`-Zeichenkette von der Suche in einem oder mehreren, in der angegebenen Natural-Systemdatei vorhandenen Parameterprofile aus und liefert eine Liste der Parameterprofile, die die angegebene `text`-Zeichenkette nicht enthalten.
`CODEPAGE` | Gilt nur beim Kommando `LIST`. Der Bildschirm List Profiles enthält die Spalte Code Page.
`DIRINFO` | Gilt nur beim Kommando `LIST`. Der Bildschirm List Profiles enthält die Spalten UserID, Date, Time, Version und Code Page. Anmerkung Codepage-Namen, die aus mehr als 17 Zeichen bestehen, werden abgeschnitten, siehe Anmerkung weiter oben.
`ASSIGN` | Siehe `ASSIGN` in der grundlegenden Kommandosyntax.
`DELIMITER` | Siehe `DELIMITER` in der grundlegenden Kommandosyntax.
`LOWER` | Siehe `LOWER` in der grundlegenden Kommandosyntax.
`COMMENT` | Siehe `COMMENT` in der grundlegenden Kommandosyntax.
`FIRST` | Verschiebt einen Parameter und seinen Wert oder einen Kommentar an die erste Stelle in einem Parameterprofil. Dies kann erforderlich sein, wenn Sie z.B. den Profilparameter `PARM` angeben wollen. Kommentare, die sich an der ersten Stelle eines Parameterprofils befinden, verbleiben an dieser Stelle. Ein Parameter und sein Wert werden nur dann an die erste Stelle in einem Parameterprofil verschoben, wenn diese Stelle nicht mit einem Kommentar belegt ist. Andernfalls wird der Parameter nach dem (den) Kommentar(en) angehängt. Ein Kommentar, der mit `FIRST` eingefügt wird, wird immer an die erste Stelle gesetzt, und zwar vor einem oder mehreren ursprünglich an dieser Stelle vorhandenen Kommentaren.
`LINE` | Stellt den bzw. die hinter `LINE` angegebenen Parameter in eine neue Zeile am Ende eines Parameterprofils.
`NEW` | Hängt einen Parameter am Ende eines Parameterprofils an, jedoch nicht notwendigerweise in einer neuen Zeile. Verwenden Sie den Parameter `LINE`, um einen Parameter in eine neue Zeile zu stellen.
`REMOVE` | Entfernt einen Parameter und den zugewiesenen Wert (einschließlich Klammern) aus dem Parameterprofil. Der zu entfernende Parameter kann ein Subparameter sein, z.B. der Parameter `DFS`, der ein Subparameter des Profilparameters `RPC` ist.
`REPLACE` | Ersetzt eine alte `text`-Zeichenkette durch eine neue, in einem Parameterprofil enthaltene `text`-Zeichenkette. Siehe auch Option `COMMENT` in der grundlegenden Kommandosyntax.
`UPDATE` | Aktualisiert den Wert, der einem Parameter zugewiesen worden ist. Sollte der angegebene Parameter noch nicht existieren, wird er an das Parameterprofil angehängt.
`ADD` | Erhöht die Größe eines Parameterwerts durch Addition der angegebenen Zahl. Die Addition kann durch Angabe von `MAX` bzw. `MIN` auf ein Maximum bzw. Minimum begrenzt werden (siehe unten).
`SUBTRACT` | Verringert die Größe eines Parameterwerts durch Subtraktion der angegebenen Zahl. Die Subtraktion kann durch Angabe von `MAX` bzw. `MIN` auf ein Maximum bzw. Minimum begrenzt werden (siehe unten).
`MAX` | Gibt das Maximum für einen Parameterwert an.
`MIN` | Gibt das Minimum für einen Parameterwert an.
`text` | Eine beliebige Text-Zeichenkette, die in einem Parameterprofil enthalten ist. Das Folgende gilt für die Kommandos `SCAN` und `NOSCAN`: Die Text-Zeichenkette darf keine Leerzeichen enthalten. Das Folgende gilt für das Kommando `REPLACE`: Wenn weder der alte Text noch der neue Text Leerzeichen enthält, setzen Sie ein Leerzeichen zwischen den alten und den neuen Text. Wenn der alte Text oder der neue Text Leerzeichen enthält, setzen Sie das angegebene Input-Begrenzungszeichen zwischen den alten und den neuen Text und umschließen Sie die gesamte alte/neue Text-Zeichenkette mit Input-Begrenzungszeichen. Beispiel: `;This comment is old;This comment is new;` Alternativ zum angegebenen Input-Begrenzungszeichen können Sie eines der folgenden Zeichen wählen:
`'` | Hochkomma
`,` | Komma
`.` | Punkt
`;` | Semikolon
`/` | Schrägstrich
`\` | Rückwärtsschrägstrich
`|` | senkrechter Strich
`character` | Siehe `character` in der grundlegenden Kommandosyntax.
`parm-name` | Der vollständige Name eines Parameters.
`parm-value` | Der einem Parameter zugewiesene Wert.
`comment` | Siehe `comment` in der grundlegenden Kommandosyntax.
`number` | Ein numerischer Wert.

### Batch-Modus

Bei der SYSPARM-Verarbeitung im Batch-Modus ist Folgendes zu berücksichtigen:

- Um SYSPARM zu beenden, können Sie in einer separaten Zeile einen Punkt (.) oder `FIN` eingeben, wobei mit `FIN` auch die Natural-Sitzung beendet wird.

- Um mehr als eine SYSPARM-Funktion auszuführen, geben Sie jede einzelne Funktion in einer separaten Zeile ein.

- Um eine Funktion über zwei Zeilen zu erweitern, geben Sie an beliebiger Stelle in der ersten Zeile das Zeichen ein, das beim Session-Parameter `CF` definiert ist. Standardmäßig ist das das Prozentzeichen (`%`). Damit wird die Fortsetzung in der nächsten Zeile angezeigt.

Siehe auch Beispiel für SYSPARM im Batch-Modus.

#### Verwandte Themen:

Natural in Batch Mode (Operations-Dokumentation)
INPUT-Statement unter Nicht-Screen-Modi (Statements-Dokumentation)
INPUT-Statement im Batch-Betrieb (Statements-Dokumentation)

### Beispiel für SYSPARM im Batch-Modus

Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Benutzung der SYSPARM-Kommandos und die Folgen von Parameterprofiländerungen im Batch-Modus.

- Beispiel-Profil TESTPROF - Vor dem Jobstart
- Beispiel-Input
- Beispiel-Parameterprofil TESTPROF - Nach der Jobausführung
- Beispiel-Parameterprofil TESTPRO1 - Nach der Jobausführung

#### Beispiel-Profil TESTPROF - Vor dem Jobstart

    /* This is a test profile. */
    AUTO=ON FNAT = (102,110,PASSWORD) FUSER=(1099,1100,PASSWORD,12345678)
    RPC=(RPCSIZE=80,SRVNAME=MYSERV,SERVER=ON,DFS=(SRV2,NODE1,,ACI))
    PRINT=((2,12,18),AM=STD,DEST='PRINT**',OPEN=INITOBJ,CLOSE=CMD)
    PRINT=((1,3,6-11,15),AM=NAF)
    ESIZE=90

Anmerkung
Falls Ihr aktuelles Input-Zuweisungs- oder Input-Begrenzungszeichen Teil der Eingabe ist, müssen Sie dieses Input-Zeichen ändern (siehe `ASSIGN` bzw. `DELIMITER` in Direktkommandos und Batch-Modus). Dazu können Sie eine entsprechende `ASSIGN`- bzw. `DELIMITER`-Zuweisung vor dem Statement hinzufügen, das andernfalls einen Laufzeitfehler verursachen würde. Siehe Beispiel-Input .

#### Beispiel-Input

    /*JCL
    .
    .
    .
    */
    SYSPARM
    COPY TEST1 TO TESTPROF WHERE DBID 10 FNR 32
    DISP   TESTPROF
    COMMENT ON /* TESTUSER 29.Jan.2009 */
    MODIFY TESTPROF with REM DFS
       REPLACE ;test profile;test profile for SYSPARM in batch;
       NEW BPSIZE 4096
       UPDATE ESIZE  ADD  20  MAX 100
       FIRST PARM INHOUSE
       DELIMITER $
       UPDATE FUSER (,6)
       ASSIGN :
       LINE IM=D, INTENS=1, AUTO=T, MT=0, MADIO=0
       .
    DISP   TESTPROF
    ADD TESTPRO1 WITH /* 106,210 */
        FNAT=(106,210,PASSWORD),FUSER=(,211)
        .
    DISPLAY TESTPRO1
    DELETE  TESTPRO2 WHERE DBID 10 FNR 32
    X TESTPRO3   WHERE DBID 10 FNR 32
    .
    FIN

#### Beispiel-Parameterprofil TESTPROF - Nach der Jobausführung

    /* This is a test profile for SYSPARM in batch. */
    PARM=INHOUSE /* TESTUSER 29.Jan.2009 */
    AUTO=ON FNAT = (102,110,PASSWORD) FUSER=(,6) /* TESTUSER 29.Jan.2009 */
    RPC=(RPCSIZE=80,SRVNAME=MYSERV,SERVER=ON, )
    PRINT=((2,12,18),AM=STD,DEST='PRINT**',OPEN=INITOBJ,CLOSE=CMD)
    PRINT=((1,3,6-11,15),AM=NAF)
    ESIZE=100 /* TESTUSER 29.Jan.2009 */ BPSIZE=4096 /* TESTUSER 29.Jan.2009
     */
    IM=D, INTENS=1, AUTO=T, MT=0, MADIO=0 /* TESTUSER 29.Jan.2009 */

#### Beispiel-Parameterprofil TESTPRO1 - Nach der Jobausführung

    /* 106,210 */
    FNAT=(106,210,PASSWORD),FUSER=(,211)

## Parameterprofile in unterschiedlichen Umgebungen verwalten

Mit der Utility SYSPARM können Sie Parameterprofile innerhalb derselben Systemdatei FNAT oder FUSER verwalten.

Um Parameterprofile zwischen verschiedenen FNAT- oder FUSER-Systemdateien zu übertragen (z.B. kopieren oder verschieben) und um ein Parameterprofil in einer anderen Umgebung zu bearbeiten (z.B. löschen oder suchen), können Sie die Utility SYSMAIN benutzen. Weitere Informationen siehe Processing Profiles in der SYSMAIN Utility-Dokumentation.

## Hilfe zu Parametern aus der Kommandozeile aufrufen

Mit dem Systemkommando `HELP` können Sie die Online-Hilfe zu einem Parameter oder Subparameter aufrufen. Dazu können Sie folgende Kommandos absetzen:

`HELP <name>` | Anzeige des Hilfe-Bildschirms für den Parameter `name`. Falls ein Parameter dieses Namens nicht existiert, wird die Suche auf Subparameter ausgedehnt.
`HELP SUB <name>` | Sucht nur nach Subparametern. Dieses Kommando ist nützlich, wenn `name` nicht eindeutig ist und sich sowohl auf einen Parameter als auch auf einen Subparameter beziehen kann.
`HELP <prefix>*` | Anzeige einer Auswahlliste, die nur passende Parameter enthält. Wird die Zeichenkette <`prefix`> leer gelassen, dann werden alle Parameter angezeigt.
`HELP HELP` | Anzeige der Kategorien `ADD-ON`, `DRIVER` und `MAIN` in einem separaten Menü. Wählen Sie eine Kategorie aus, um eine Liste der zugehörigen Parameter anzuzeigen. Aus dieser Liste können Sie dann einen Parameter auswählen, um den entsprechenden Hilfe-Bildschirm zu sehen.
`HELP <category>` | Auflistung aller Parameter, die in Bezug zu einer der erwähnten Kategorien stehen.

Informationen zur Benutzung der mit diesen Kommandos aufgerufenen Hilfe-Bildschirme siehe Hilfe zu Parametern - Help with parameters.

### On this page

- Utility SYSPARM aufrufen
- Profile auflisten - Funktion List Profiles
- Profil anzeigen - Funktion Display Profile
- Neues Profil anlegen - Funktion Add New Profile
- Profil ändern - Funktion Modify Profile
- Profile bearbeiten - Editier-Funktion
- Profil kopieren - Funktion Copy Profile
- Profil löschen - Funktion Delete Profile
- Direktkommandos und Batch-Modus
- Parameterprofile in unterschiedlichen Umgebungen verwalten
- Hilfe zu Parametern aus der Kommandozeile aufrufen