Überwachung der zIIP-Nutzung

#### Search Results

Search

# Überwachung der zIIP-Nutzung

Dieses Kapitel enthält Informationen darüber, wie Sie Daten zur zIIP-Verarbeitung anzeigen und kontrollieren können.

- Verfügbare zIIP-Verarbeitungsberichte

- Anzahl der verfügbaren zIIPs ermitteln

- SDSF ENC zur Überwachung der zIIP-Nutzung verwenden

- z/OS SMF-Datensätze vom Typ 30 auswerten

Siehe auch Überwachung der Cache-Nutzung im Abschnitt Zwischenspeicherung (Caching) der Druck- und Arbeitsdateien.

## Verfügbare zIIP-Verarbeitungsberichte

Mit dem Natural-Systemkommando `ZIIP` können Sie feststellen, ob die aktuelle Natural-Sitzung auf einem zIIP läuft, und die durch die zIIP-Aktivierung eingesparte CPU-Zeit analysieren.

Das Kommando `ZIIP` zeigt die Anzahl der in Ihrer z/OS-Umgebung verfügbaren GCPs und zIIPs, die verbrauchte CPU-Zeit und optional eine Liste der Komponenten an, die SRB/TCB-Umschaltungen verursacht haben. Siehe die Beispielberichte und Erläuterungen in Informationen zur zIIP-Verarbeitung und zIIP-Komponenten-Umschaltstatistik in der Systemkommandos-Dokumentation.

Für die Batch-Verarbeitung können Sie auch den Schlüsselwort-Subparameter `PRINT` des Profilparameters `ZIIP` setzen, um zIIP-Verarbeitungsinformationen automatisch am Ende der Sitzung zu drucken.

Ein Bericht mit allgemeinen zIIP-Informationen und Komponenten-Umschaltstatistiken wird auch gedruckt, wenn Ihre CICS- oder Com-plete-Umgebung heruntergefahren wird, je nachdem, welche Version der Natural CICS-Schnittstelle bzw. Natural Com-plete/SMARTS-Schnittstelle bei Ihnen installiert ist. Dieser Bericht ähnelt dem Bericht, der mit der Option `PRINT` des Systemkommandos `ZIIP` erstellt wird.

Für eine CICS-Umgebung werden die erforderlichen Programmdefinitionen im Abschnitt Natural zIIP Shutdown Statistics in Installing Natural CICS Interface in der Installation for z/OS-Dokumentation beschrieben.

Für eine Com-plete-Umgebung werden die erforderlichen Definitionen im Abschnitt Natural zIIP Shutdown Statistics in Installing Natural Com-plete/SMARTS Interface in der Installation for z/OS-Dokumentation beschrieben.

## Anzahl der verfügbaren zIIPs ermitteln

Wenn Sie nicht wissen, wie viele zIIPs in Ihren z/OS-LPARs (logischen Partitionen) verfügbar sind, können Sie dies mit dem folgenden Operator-Kommando überprüfen:

    D M=CPU

Das folgende Beispielergebnis dieses Kommandos zeigt, dass vier GCPs (`00` bis `03`) und ein zIIP (`+I`) in der aktuellen LPAR laufen und dass ein zusätzlicher GCP (`05`) und ein zusätzlicher zIIP (`-I`) als Ersatzprozessoren definiert sind.

    D M=CPU
    IEE174I 12.39.09 DISPLAY M 781
    PROCESSOR STATUS
    ID CPU                   SERIAL
    00 +                      0FA10E2098
    01 +                      0FA10E2098
    02 +                      0FA10E2098
    03 +                      0FA10E2098
    04 +I                     0FA10E2098
    05 -
    06 -I

## SDSF ENC zur Überwachung der zIIP-Nutzung verwenden

Wenn Sie z/OS SDSF (System Display and Search Facility) unter TSO installiert haben, können Sie das Kommando `ENC` verwenden, um Informationen über alle WLM-Enklaven, die derzeit in Ihrer z/OS-Umgebung aktiv sind, und deren zIIP-Nutzung zu erhalten.

Ausführliche Informationen finden Sie in der IBM-Literatur. Siehe SDSF Operation and Customization.

### CPU-Zeit berechnen

Be aware that in the SDSF "D A" display the CPU time does not show the real values if running in a WLM enclave. You need to use the value of "ECPU Time" to evaluate the right CPU usage of your zIIP-enabled Natural session. The following definitions are quoted from the IBM z/OS SDSF documentation:

Beachten Sie, dass die CPU-Zeit in der SDSF-Anzeige "D A" nicht die tatsächlichen Werte anzeigt, wenn die Sitzung in einer WLM-Enklave läuft. Sie müssen den Wert der "ECPU Time" verwenden, um die richtige CPU-Auslastung Ihrer zIIP-aktivierten Natural-Sitzung zu ermitteln. Die folgenden Definitionen sind der IBM z/OS SDSF-Dokumentation entnommen:

- "CPU Time" ist die CPU-Zeit (TCB + SRB) für den Adressraum, ohne NP-SRB/Enklave-Zeit.

- "ECPU Time" ist die CPU-Zeit (TCB + SRB) für den Adressraum, zuzüglich jeglicher NP-SRB/Enklave-Zeit, d.h. die CPU, die seitens dieses Adressraums verwendet wird - die SDSF-Definition von "CPU Time".

Anmerkung
Com-plete `UQ A` und Natural ISPF dokumentieren nur die "CPU Time", es ist kein "ECPU Time"-Wert verfügbar.

## z/OS SMF-Datensätze vom Typ 30 auswerten

Sie können die SMF-Datensätze vom Typ 30 auswerten, um Statistiken über die zIIP-Verarbeitung pro Adressraum zu erhalten. Diese Datensätze enthalten mehrere Felder mit verschiedenen Job-Step-CPU-Zeitwerten wie TCB-, SRB-, WLM-Enklave- und zIIP-Zeiten.

Ausführliche Informationen finden Sie in der IBM-Literatur. Siehe z/OS MVS System Management Facilities (SMF).

### On this page

- Verfügbare zIIP-Verarbeitungsberichte
- Anzahl der verfügbaren zIIPs ermitteln
- SDSF ENC zur Überwachung der zIIP-Nutzung verwenden
- z/OS SMF-Datensätze vom Typ 30 auswerten