DSC - Datenstromkomprimierung bei Terminals des Typs 3270

#### Search Results

Search

# DSC - Datenstromkomprimierung bei Terminals des Typs 3270

Mit diesem Parameter können Sie die von Natural durchgeführte automatische Optimierung und Komprimierung des Bildschirmdatenstroms für Terminals des Typs 3270 ausschalten.

Mögliche Werte | `ON` | Die Optimierung und Komprimierung des Bildschirmdatenstroms wird verwendet.
`OFF` | Die Optimierung und Komprimierung des Bildschirmdatenstroms wird nicht verwendet.
Standard-Einstellung | `ON` |
Dynamische Angabe | ja |
Angabe innerhalb der Session | nein |

Anmerkungen:

1. Dieser Natural-Profilparameter gilt nur bei Terminals des Typs 3270.
2. Bildschirm-Optimierung bedeutet, dass nur diejenigen Felder des Bildschirms zum Terminal gesendet werden, deren Inhalt sich geändert hat. Die Bildschirm-Komprimierung bedeutet eine (weitergehende) Verringerung der gesendeten Datenmenge; erreicht wird dies durch die Verwendung von Zählern für wiederkehrende Zeichen.
3. Die von Natural durchgeführte Optimierung bewirkt, dass Bildschirmdaten so komprimiert wie möglich gesendet werden. Falls es dadurch zu Konflikten mit der Bildschirmoptimierung eines TP Monitors oder durch Hardware-Einschränkungen kommen sollte, können Sie diesen Parameter benutzen, um die Natural-Bildschirmoptimierung auszuschalten; die Bildschirmdaten werden dann in nicht komprimierter Form gesendet; siehe zum Beispiel Profile Parameter DSC=OFF Recommended in der Natural under CICS-Dokumentation.
4. Dieser Parameter hat dieselbe Funktion wie das Terminalkommando `%RO`.
5. Bei Verwendung der Einstellungen `BX=L` oder `BX=R` des Session-Parameters `BX`, sollten Sie die Natural-Bildschirmoptimierung mit `DSC=OFF` oder `%ROOFF` ausschalten.