CSIZE - Größe des Con-nect/Con-form-Pufferbereichs

#### Search Results

Search

# CSIZE - Größe des Con-nect/Con-form-Pufferbereichs

Dieser Natural-Profilparameter bestimmt die Größe des Con-nect/Con-form-Puffer-Bereichs.

Mögliche Werte | `1 - 512` | Puffergröße in KB.
`0` | Wenn `CSIZE=0` angegeben wird oder wenn der angeforderte Speicherplatz nicht verfügbar ist, kann Con-nect bzw. Con-form nicht benutzt werden.
Standard-Einstellung | `0` |
Dynamische Angabe | ja |
Angabe innerhalb der Session | nein |

Anmerkungen:

1. Dieser Natural-Profilparameter ist nur gültig, wenn Con-nect/Con-form installiert ist.
2. Alternativ können Sie den äquivalenten Natural-Profilparameter `DS` oder das Parametermakro `NTDS` benutzen.
3. Weitere Informationen siehe Con-nect/Con-form Installation-Dokumentation.