TP-Monitor-Schnittstellen

#### Search Results

Search

# TP-Monitor-Schnittstellen

Natural bietet Schnittstellen, über die der Natural-Nukleus auf einen TP-Monitor für die Online-Transaktionsverarbeitung und auf ein Betriebssystem (OS) für die Batch-Verarbeitung zugreifen kann.

Allgemeine Informationen finden Sie auch im Abschnitt TP/OS-Schnittstelle in der Natural-System-Architektur-Dokumentation.

Diese Dokumentation enthält detaillierte Informationen über den Betrieb von Natural mit den unterstützten TP-Monitor-Systemen.

Verwendung von Natural mit TP-Monitoren | Enthält allgemeine Informationen zum Betrieb von Natural mit TP-Monitoren.
Natural unter CICS | Beschreibt die Funktionalität der Natural-CICS-Schnittstelle sowie den Betrieb und die einzelnen Komponenten von Natural in einer CICS-Umgebung.
Natural unter Com-plete/SMARTS | Beschreibt die Funktionalität der Natural Com-plete/SMARTS-Schnittstelle sowie den Betrieb und die einzelnen Komponenten von Natural in einer Com-plete-Umgebung.
Natural unter IMS TM | Beschreibt die Funktionalität der Natural IMS TM-Schnittstelle sowie den Betrieb und die einzelnen Komponenten von Natural in einer IMS TM-Umgebung.
Natural unter TSO | Beschreibt die Funktionalität der Natural TSO-Schnittstelle sowie den Betrieb und die einzelnen Komponenten von Natural unter TSO im Betriebssystem z/OS.

#### Notation vrs oder vr

In dieser Dokumentation steht die Schreibweise vrs oder vr für die jeweilige Produktversion (siehe auch Version im Glossar).