System-Spool-Zugang verwalten

#### Search Results

Search

# System-Spool-Zugang verwalten

Dieses Kapitel beschreibt die Funktion Write-to-Spool für Natural.

Folgende Themen werden behandelt:

- Zweck

- Voraussetzung

- Verwendung der Write-to-Spool-Funktion

Siehe auch Installing and Activating the Write-to-Spool Feature im Abschnitt Installing Entire System Server Interface on z/OS in der Installation for z/OS -Dokumentation.

## Zweck

Mit der Funktion Write-to-Spool können Natural-Benutzer Reports direkt in den System-Spool schreiben. Die Funktion kann in jeder Natural-Umgebung (Com-plete, TSO, CICS, IMS TM, Batch usw.) verwendet werden. Sie nutzt die Entire System Server View (Datensicht) `WRITE-SPOOL`.

Unter z/OS ist `SYSOUT` Teil des Entire System Server-Job-Stream im JES-Spool und kann von jeder Software verarbeitet werden, die Ausgaben im JES-Spool erwartet, z. B. Entire Output Management. Der JES-Spool kann ein JES2- oder ein JES3-Spool sein.

## Voraussetzung

Um die Funktion Write-to-Spool nutzen zu können, muss der Entire System Server installiert sein.

## Verwendung der Write-to-Spool-Funktion

Die Write-to-Spool-Funktion wird über eine "Zugriffsmethode" (Access Method) abgewickelt, die `ESS` für Entire System Server heißt. Sie können Ihren Drucker im Natural-Parametermodul oder dynamisch in Ihren Session-Parametern definieren.

### Wie Sie Ihren Drucker definieren

Vorgehensweise:

1. Definieren Sie den Drucker im Natural-Parametermodul.

   Verwenden Sie das Makro `NTPRINT`, um die Druckernummer (`n`) und die Zugriffsmethode (`AM` anzugeben:

       NTPRINT (n),AM=ESS

   Beispiel:

       NTPRINT (1,3),AM=ESS

   In diesem Beispiel sind die Drucker 1 und 3 für die Verwendung mit der Zugriffsmethode `ESS` (Entire System Server) definiert.

   #### Oder:

   Definieren Sie den Drucker während des Sitzungsstarts, indem Sie den Profilparameter `PRINT` angeben, z. B:

       PRINT=((1-6),AM=ESS)

   In diesem Beispiel sind die Drucker 1 bis 6 für die Verwendung mit der Zugriffsmethode `ESS` (Entire System Server) definiert.

2. Verlinken Sie die Module der Zugriffsmethode mit dem Natural-Nukleus.

   Siehe Installing and Activating the Write-to-Spool Feature in Installing Entire System Server Interface on z/OS in der Installation for z/OS-Dokumentation.

   #### Oder:

   Laden Sie die Module der Zugriffsmethode dynamisch, indem Sie die Profilparameter `RCA` und `RCALIAS` angeben:

       RCA=(NATAM11),RCALIAS=(NATAM11,NATPWSAM)

   wobei `NATPWSAM` das ausgelieferte Write-to-Spool-Modul ist, das die Standardparameter enthält.

   Wenn Sie ein Modul mit angepassten Parametern verlinkt haben, verwenden Sie stattdessen den Namen dieses Moduls.

3. Definieren Sie das JES-Ziel (Destination) mit der Option `OUTPUT` des Statements `DEFINE PRINTER`. Sie können eines der folgenden Beispiele verwenden, je nachdem, ob Sie die Ausgabe an eine Spool-Datei, einen lokalen JES-Drucker oder über einen entfernten JES-Knoten an einen entfernten Benutzer oder ein entferntes Gerät senden wollen.

   Beispiel:

       DEFINE PRINTER (n) OUTPUT 'LOCAL' /* For printing on local JES/POWER printers

   #### Oder:

       DEFINE PRINTER (n) OUTPUT 'DAEF' /* For printing to JES spool called DAEF

   #### Oder:

       DEFINE PRINTER (n) OUTPUT 'DEST=node-name,REMOTE-USERID=user-id'  /* For printing to remote JES nodes

   wobei:

   - `n` die Nummer des `NTPRINT`-Eintrags im Natural-Parametermodul ist, wie in Schritt 1 beschrieben.

   - `node-name` der Name des entfernten JES-Knotens ist.

   - `user-id` die Kennung des Benutzers oder Geräts ist, das die Ausgabe erhält.

   Reports können nun mit einem der folgenden Statements in den System-Spool geschrieben werden:

       DISPLAY (n)

   oder

       PRINT (n)

   wobei `n` die Nummer des `NTPRINT`-Eintrags im Natural-Parametermodul in Schritt 1 ist.

   Benutzer können das Ausgabeformat und die Anzahl der Exemplare mit den Klauseln `FORMS` und `COPIES` des Statements `DEFINE PRINTER` festlegen.

   Beispiel:

       DEFINE PRINTER (2) OUTPUT 'DEST'
                          FORMS 'FORM'

   Die Voreinstellungen für Elemente wie Entire System Server-Knoten, Formulare und Ausgabeklasse finden Sie im Modul `NATWSPDF`.

### Beispiele

> Beispiel 1

>   Angenommen, Sie verwenden die Auslieferungseinstellungen und führen das Natural-Programm aus:

>       DEFINE PRINTER (2) OUTPUT 'WK1'
>       WRITE (2) 'THIS IS A SMART RECORD'
>       CLOSE PRINTER (2)

>   Während der Ausführung dieses Programms können Sie die folgenden Felder mit ihren Werten in der Anzeige Display Active Tasks sehen:

>       DDNAME     DSID Owner C Dest Rec-Cnt Forms Wtr PageDef FormDef
>       SYS00001   104  WKK   A WK1     2     STD

>   Wenn Sie diesen Datensatz durchsuchen, können Sie sehen:

>       Page 1
>       THIS IS A SMART RECORD

> Beispiel 2

>   Angenommen, Sie verwenden das Standard-Member:

>   Parameter | Erläuterung (mögliche Werte)
>   --- | ---
>   `WSPDFLT NODE=55526,` | Zielknotennummer des Entire System Server (maximal 5 Zeichen)
>   `PROGRAM=HUGO,` | JES-Writer (maximal 8 Zeichen)
>   `CLASS=Y,` | `SYSOUT`-Klasse (1 Zeichen)
>   `HOLD=YES,` | Hold (`YES` oder `NO`)
>   `CNTL=A,` | Wagenrücklaufsteuerung (`A` oder `M`)
>   `FORM=WOFO,` | Formular (maximal 4 Zeichen)Formular (maximal 4 Zeichen)
>   `RMT=JESWOLF,` | JES remote (maximal 8 Zeichen)
>   `FORMDEF=FOWOLF,` | Formulardefinition (maximal 6 Zeichen)
>   `PAGEDEF=PAWOLF` | Seitendefinition (maximal 6 Zeichen)

>   Führen Sie das folgende Natural-Programm aus:

>       DEFINE PRINTER (2) OUTPUT 'WK1'
>       WRITE (2) 'THIS IS A SMART RECORD'
>       CLOSE PRINTER (2)

>   Während der Ausführung dieses Programms können Sie die folgenden Felder mit ihren Werten in der Anzeige Display Active Tasks sehen:

>       DDNAME   DSID Owner C Dest Rec-Cnt Forms  Wtr   PageDef  FormDef
>       SYS00002 105   WKK  Y  WK1    2     WOFO  HUGO  PAWOLF   FOWOL

>   Wenn Sie diesen Dataset durchsuchen, können Sie sehen:

>       Page 1
>       THIS IS A SMART RECORD

> Beispiel 3

>   Angenommen, Sie verwenden das Standard-Member:

>   Parameter | Erläuterung (mögliche Werte)
>   --- | ---
>   `WSPDFLT NODE=55526,` | Entire System Server (NPR) Zielknoten (Knotennummer)
>   `PROGRAM=*OUTPUT,` | JES-Writer (maximal 8 Zeichen)

>   Die anderen Parameter im Standard-Member werden nicht geändert.

>   Führen Sie das folgende Beispielprogramm aus:

>       DEFINE PRINTER (2) OUTPUT 'KURT'
>       PRINT (2) ' here comes KURT'
>       CLOSE PRINTER (2)

>   Danach holt sich der Entire System Server den Wert aus dem Feld `OUTPUT` im Statement `DEFINE PRINTER` und übergibt ihn als JES-Writer-Attribut für den spezifischen Spool-Dataset.

>   Wenn Sie in TSO/SDSF unter dem Jobnamen von Entire System Server nachsehen, können Sie Folgendes sehen:

>       PREFIX=NPR*  DEST=(ALL)  OWNER=*  SYSNAME=
>       NP   DDNAME   Time     Forms    FCB  UCS  Wtr      Flash
>            SYS00005 10:20:48          **** **** KURT     ****

>   Wenn in JES ein zugehöriges JES-Writer-Programm definiert ist, erhält es die Kontrolle und behandelt diese Ausgabe wie in dem Programm definiert.

### On this page

- Zweck
- Voraussetzung
- Verwendung der Write-to-Spool-Funktion