Unterstützung der CICS 3270 Bridge

#### Search Results

Search

# Unterstützung der CICS 3270 Bridge

Dieses Kapitel beschreibt, wie die CICS 3270 Bridge durch die Natural CICS-Schnittstelle unterstützt wird.

Die folgenden Themen werden behandelt:

- Standardmäßige Unterstützung der CICS 3270 Bridge

- Vollständige Unterstützung der CICS 3270 Bridge

- NCIXFATU - NCI-Lademodul

- Profilparameter DSC=OFF empfohlen

## Standardmäßige Unterstützung der CICS 3270 Bridge

Standardmäßig unterstützt die Natural CICS-Schnittstelle die CICS 3270 Bridge insofern, als sie in der Lage ist, mit "gebrückten Geräten" (Bridged Devices) zu arbeiten, d.h. mit Terminals, die über einen CICS 3270 Bridge Exit emuliert werden.

## Vollständige Unterstützung der CICS 3270 Bridge

Wenn Sie volle Unterstützung der CICS 3270 Bridge wünschen, müssen Sie das NCI-Lademodul `NCIXFATU` installieren. Siehe entsprechenden Installationsschritt in Installing Natural CICS Interface on z/OS in der Natural-Installation-Dokumentation.

## NCIXFATU - NCI-Lademodul

Das Modul `NCIXFATU` ist ein CICS `XFAINTU` Global User Exit (GLUE). Es dient dazu, Natural-Ressourcen freizugeben, wenn die Belegungszeit der Bridge Facility abgelaufen ist und eine zugehörige Natural-Sitzung noch nicht beendet wurde.

Das Modul `NCIXFATU` ruft das Modul `NCIZNEP` über `EXEC CICS LINK` auf, das eine Bereinigung der Natural-Sitzung durchführt.

## Profilparameter DSC=OFF empfohlen

Wenn Sie die CICS 3270 Bridge verwenden, wird empfohlen, eine Natural-Sitzung mit der Einstellung `OFF` des Profilparameters `DSC` (Datenstromkomprimierung für Terminals des Typs 3270 deaktiviert) zu starten, um Natural zu zwingen, immer vollständige Bildschirme und nicht die Differenz (das Delta) zum vorherigen Bildschirm zu senden.

### On this page

- Standardmäßige Unterstützung der CICS 3270 Bridge
- Vollständige Unterstützung der CICS 3270 Bridge
- NCIXFATU - NCI-Lademodul
- Profilparameter DSC=OFF empfohlen