Status der Geräte (Device Status) - Funktion 11

#### Search Results

Search

# Status der Geräte (Device Status) - Funktion 11

Wenn Sie diese Funktion aufrufen, erscheint der Bildschirm Device Status (Status der Geräte).

    Time 13:12:26        *** Natural Spool Administration ***      Date 2022-04-06
    User  SAG                        Device Status                 File 7/411

    Cmd Phys.Prt Stat  Reason  /Fct. Cluster   O  P Dest/Form  Job No System
    --- -------- ----  ------------- --------  -  - ---------- ------ -------------
     SE ________ ____                             _ ________ _        ________
     __ A001     FREE     --     --     --     -  N                   CICS
     __ BPM      DEAC     --     --     --     -  N                   CICS
     __ DAEPRTAB FREE     --     --     --     -  N                   CICS
     __ DAEPRTCA FREE     --     --     --     -  N                   CICS
     __ DAEPRT10 FREE     --     --     --     -  N                   CICS
     __ DAEPRT12 FREE     --     --     --     -  N                   IMS TM
     __ DAEPRT13 FREE     --     --     --     -  N                   CICS
     __ DAEPTR10 FREE     --     --     --     -  N                   CICS
     __ DAPERT13 FREE     --     --     --     -  N                   CICS
     __ DEAPRTAC FREE     --     --     --     -  N                   CICS
     __ DEAPRTCA FREE     --     --     --     -  N                   CICS
     __ DEAPRTCC FREE     --     --     --     -  N                   CICS
     __ HCTEST   FREE     --     --     --     -  N                   CICS
     __ HHIPID   FREE     --     --     --     -  N                   CICS
    Enter command or press PF key.
    Command ===>
    Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
          Help  Menu  Exit  Repo        Selec  -     +    Det 1       Top   Canc

In der Spalte `Cmd` auf der linken Seite können Sie die unten beschriebenen Kommandos eingeben.

In der Zeile `SE` können Sie Auswahlkriterien angeben. Es wird dann eine Liste der Drucker angezeigt, die den Auswahlkriterien entsprechen. Wenn Sie beispielsweise nur eine Liste der deaktivierten Drucker anzeigen möchten, geben Sie `DEAC` in der Spalte `Stat` der Zeile `SE` ein.

PF4 zeigt den Bildschirm Report(s) an.

PF6 zeigt den Bildschirm Printer Selection an.

PF7 zeigt die vorherige Bildschirmseite an, PF8 zeigt die nächste Bildschirmseite an und PF11 bringt Sie zurück an den Anfang der Liste.

Durch zweimaliges Drücken von PF9 werden zwei verschiedene Bildschirme mit detaillierteren Druckerinformationen angezeigt (siehe Ausgabebeispiele).

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Bildschirmspalten, die Drucker-Statustypen, die Kommandos und die PF-Tasten, die bei der Funktion Devices (Geräte) zur Verfügung stehen.

- Bildschirmspalten

- Drucker-Status

- Kommandos

- PF-Tasten

## Bildschirmspalten

Spalte | Beschreibung
--- | ---
`Phys.Prt` | Physischer Drucker, dem der Report zugewiesen wurde.
`Stat` | Drucker-Status.
`Reason/Fct.` | Bei CICS: | Fehler bei der Prüfung der Verfügbarkeit eines Druckers oder beim Start des Spool-Servers.
Bei IMS TM: | Fehler beim Kommando `START REGION` für BMP (Statuscode siehe entsprechende IMS TM-Literatur).
`Cluster` | Name des angeschlossenen Clusters.
`O` | Eingegebenes Operator-Kommando.
`P` | Druckermodus Privat (`Y`/`N`).
`Dest/Form` | Ziel und Formular des Reports.
`Job No` | Jobnummer des Reports.
`System` | Das TP-System, für das der Drucker definiert wurde.

## Drucker-Status

In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Druckerstatustypen beschrieben.

Status | Beschreibung
--- | ---
`BUSY` | Ein freier Drucker wurde ausgewählt und der Spool-Server hat die Kontrolle übernommen.
`FREE` | Der Drucker ist bereit für die Aktivierung (ein Spool-Server kann auf dem Drucker gestartet werden).
`DEAC` | Der Drucker wurde durch das Kommando `DE` deaktiviert. Um den Drucker wieder zu starten, setzen Sie ihn mit dem Kommando `FR` oder `AC` auf `FREE` zurück, und geben Sie auf dem Bildschirm Report Selection (Report-Auswahl) ein Startkommando ein.
`HUNG` | CICS: Ein Kommando zum Starten eines Spool-Servers wurde abgesetzt, schlug aber fehl. Gründe für das Fehlschlagen sind alle Ausnahmebedingungen des Kommandos `EXEC CICS START`. Die wahrscheinlichsten Bedingungen sind: Der physische Drucker, wie er in der Spool-Datei hinzugefügt wurde, ist nicht definiert oder wurde in der CICS Terminal Control Table falsch eingegeben; oder die Transaktionskennung des Spool-Servers, wie sie in den CICS-Optionen definiert ist, ist nicht definiert oder wurde in der CICS Program Control Table falsch eingegeben. Um den Drucker neu zu starten, setzen Sie ihn mit dem Kommando `FR` auf `FREE` zurück, und geben Sie auf dem Bildschirm Report Selection ein Startkommando ein.
IMS TM: Ein IMS TM `/STA REG`-Kommando wurde ausgegeben, und es wurde ein nicht leerer Statuscode zurückgegeben. openUTM/TIAM: Der Drucker kann nicht aktiviert werden, weil Informationen über die DCAM-Tabelle, den Nachrichtenkopf oder das Deckblatt fehlen.
`INOP` | CICS: Ein Startkommando für einen Spool-Server wurde erfolgreich ausgeführt. Nach der Anmeldung bei `SYSPRINT` wurde festgestellt, dass der Drucker: nicht verfügbar war; oder nicht mehr verfügbar war (ungültige Terminalkennung); oder der Terminalstatus (`TCTTETS`) des Druckers größer als `15` ist. Die wahrscheinlichste Ursache ist eine ungültige Definition in der CICS Terminal Control Table. Um den Drucker neu zu starten, setzen Sie ihn mit dem Kommando `FR` auf `FREE` zurück und geben Sie ein Startkommando auf dem Bildschirm Report Selection ein.
`OUTS` | Dieser Status gilt nur für CICS. Der Drucker wird von CICS als `OUT OF SERVICE` (außer Betrieb) eingestuft (d. h. er wird von CICS nicht abgefragt). Um den Drucker neu zu starten, setzen Sie ihn mit `FR` auf `FREE` zurück und geben Sie auf dem Bildschirm Report Selection ein Startkommando ein. Wenn der Drucker in CICS immer noch `OUT OF SERVICE` ist, erscheint ein Fenster, das auf mögliche CICS-Probleme hinweist. Wenn Sie in diesem Fenster das Kommando `FORCE` (erzwingen) eingeben, setzt `NATSPOOL` den Drucker auf `IN SERVICE` und startet den Spool-Server.
`PDER` | Fehler in der Druckerdefinition.
`PEND` | Ein freier Drucker wurde ausgewählt, aber der Spool-Server hat noch nicht die Kontrolle erhalten.

Anmerkung
Bei der Verwendung von CICS beschreibt jeder Statustyp den Drucker, wie er in `NATSPOOL` definiert ist. Der CICS-Druckerstatus (`CEMT I TERM(XXXX)`) kann sich vom `NATSPOOL`-Status unterscheiden. So ist es beispielsweise möglich, einen Drucker in `NATSPOOL` auf `FREE` zu setzen, während er in CICS `OUT OF SERVICE` (außer Betrieb) ist.

## Kommandos

Für jeden Drucker können die Systemverwaltungsfunktionen durch Eingabe eines der unten aufgeführten Zeilenkommandos in der Spalte `Cmd` aufgerufen werden.

Kommando | Beschreibung
--- | ---
Statusfunktionen
`AC` | Aktiviert einen Drucker, der den Status `DEAC` hat.
`DE` | Deaktiviert den Drucker.
`FR` | Setzt den Drucker in den Status `FREE`.
Formular-Funktionen
`PM` | Ein Formular voreinrichten (Ziel/Formular).
`RM` | Ein Formular entfernen (Ziel/Formular).
Operator-Funktionen
`FL` | Den Ausdruck auf dem aktivierten Drucker anhalten und mit dem nächsten Report fortfahren.
`HI` | Sofortiges Anhalten des aktivierten Druckers.
`ST` | Stoppt den aktivierten Drucker nach dem Ende des Reports.
`PO` | Positioniert den Ausdruck an den Anfang der Seite.
Verschiedene Funktionen
`DQ` | Zeigt die aktuelle Report-Warteschlange für den aktiven Drucker an.
`ZO` | Zeigt detaillierte Informationen für einen physischen Drucker an

## PF-Tasten

- Beispiel für die Ausgabe von PF6

- Beispiel für die Ausgabe von PF9

### Beispiel für die Ausgabe von PF6

    Time 14:12:21        *** Natural Spool Administration ***      Date 2022-04-06
    User SAG                      Printer Selection                File 7/411

     Printer selection

     All printers         X
     For user ID          ________
     For printer          ________

     ------------------------------------------------------------------------------

     Optional selection parameters

     Destination ________ /Form _       Status ____       Private (Y/N)   _
     System      CICS____                                 Cluster         ________

    Enter values for selection.
    Command ===>
    Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Auf diesem Bildschirm können Sie Drucker auswählen.

Wenn Natural Security installiert ist, hängen die änderbaren Felder in diesem Bildschirm vom definierten Benutzertyp ab.

Anmerkung
Das Feld `Cluster` erscheint nur, wenn die Cluster-Option aktiviert worden ist (siehe Funktion 30.5) .

### Beispiel für die Ausgabe von PF9

Durch einmaliges Drücken von PF9 wird der Bildschirm Detailed Attributes 1 angezeigt.

    Time 14:22:14        *** Natural Spool Administration ***      Date 2022-04-06
    User SAG                    Detailed Attributes 1              File 7/411

    Cmd Phys.Prt Stat Std Ow St Fc La.Dest/Form  FF C. FF   LF   Ser.Exi. NTCC Type
    --- -------- ---- --- -- -- -- ------------- ----- ---- ---- -------- --------
     SE ________ ____

     __ A001     FREE  N   N  Y       --     / -   B   0D0C 0D15 USPSER01 --
     __ BPM      DEAC  N   N  N  N    --     / -   B   0D0C 0D15 USPSER01 --
     __ BS2PID   FREE  N   N  Y       --     / -   B   0D0C 0D15 USPD9001 D9001
     __ DAEPRTCA FREE  N   N  N  N    --     / -   B   0C00 1500 USPSER01
     __ DAEPRT10 FREE  Y   N  N  N    --     / -   B   0D0C 0D15 USPSER01
     __ DAEPRT12 FREE  Y   N  Y  N    --     / -   B   0D0C 0D15 USPSER01
     __ DAEPRT13 FREE  Y   N          --     / -   B   0D0C 0D15 USPSER01
     __ DAEPTR10 FREE  N   N          --     / -   B   0D0C 0D15 USPSER01
     __ DAPERT13 FREE  N   N          --     / -   B   0D0C 0D15 USPSER01
     __ DEAPRTCA FREE  N   N  N  N    --     / -   B   0C00 1500   --
     __ DR1171   FREE  N   N  Y  N    --     / -   B   0D15 0D15 USPSER01 STDPRT
     __ DR1490   FREE  N   N  N  N    --     / -   B   0D0C 0D15 USPSER01 STDPRT
     __ HCTEST   FREE  N   N  N  N    --     / -   B   0D0C 0D15 USPSER01
     __ HHIPID   FREE  N   N  N       --     / -   B   0D0C 0D15 USPSER01
    Enter command or press PF key.
    Command ===>
    Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
          Help  Menu  Exit  Repo        Selec  -     +    Det 2       Top   Canc

Spalte | Beschreibung
--- | ---
`Std` | Zeigt an, ob vorhandene Standardprofile (logischer Drucker, Zuordnung) verwendet werden (`Y/N`).
`Ow.` | (Owner) Zeigt an, ob ein Eigentümer für den Drucker definiert wurde (`Y/N`).
`St.` | (Statistics) Zeigt an, ob die Statistikfunktion aktiviert wurde (`Y/N`).
`Fc.` | (Form check) Zeigt an, ob eine Formularprüfung durchgeführt werden soll (`Y/N`).
`La.Dest/Form` | (Latest Destination/Form) Das letzte oder aktuell eingerichtete Formular.
`FF-C.` | (Form feed control) Definition der Formularvorschubsteuerung.
`FF` | (Form feed sequence) Definition für Formularvorschubsequenz.
`LF` | (Line feed sequence) Definition für die Zeilenvorschubsequenz.
`Ser.Exi.` | (Server Exit) Der Name des Unterprogramms, das vom Spool-Server beim Drucken auf diesem Drucker aufgerufen wird.
`NTCC Type` | Definierter Druckertyp.

Durch erneutes Drücken von PF9 wird der Bildschirm Detailed Attributes 2 angezeigt. Die Struktur dieses Bildschirms hängt vom Betriebs- und TP-System (CICS oder IMS TM) ab.

### On this page

- Bildschirmspalten
- Drucker-Status
- Kommandos
- PF-Tasten