SYS - Satz dynamischer Profilparameter definieren und aktivieren

#### Search Results

Search

# SYS - Satz dynamischer Profilparameter definieren und aktivieren

Mit diesem Natural-Profilparameter können Sie einen Satz dynamischer Profilparameter aktivieren, der im Natural-Parametermodul vordefiniert wird. Damit können Sie die wiederholte Angabe langer Folgen von Profilparametern beim Natural-Session-Start vermeiden.

Mögliche Werte | Siehe SYS-Parameter-Syntax.
Standard-Einstellung | keine |
Dynamische Angabe | ja | Dieser Parameter kann nur dynamisch angegeben werden.
Angabe innerhalb der Session | nein |

Anmerkungen:

1. Der angegebene Parametersatz muss im zurzeit aktiven Natural-Parametermodul, z.B. in einem alternativen Parametermodul, definiert werden, wenn er mit dem `PARM`-Parameter vor dem `SYS`-Parameter angegeben wird.
2. Der Parametersatz wird exakt so anstelle von `SYS` im Parameter-Zeichensatz ausgewertet, als ob Sie stattdessen den definierten Parametersatz an dieser Stelle angegeben hätten.
3. Als Alternative zum Profilparameter `SYS` können Sie den Profilparameter `PROFILE` benutzen, der einen ähnlichen Funktionsumfang bietet.
4. Im Natural-Parametermodul benutzen Sie `NTSYS`-Makros, um Sätze dynamischer Profilparameter vorzudefinieren. Zur Identifizierung geben Sie dem Parametersatz einen eindeutigen Satznamen.

Dieses Dokument behandelt folgende Themen:

- SYS-Parameter-Syntax

- NTSYS-Makro-Syntax

- Beispiele für NTSYS-Makros

## SYS-Parameter-Syntax

Die Syntax des Parameters `SYS` lautet wie folgt:

SYS=set-name

Dabei ist:

Syntax-Element | Erläuterung
--- | ---
`set-name` | Der Satzname, definiert mit einem `NTSYS`-Makro im Natural-Parametermodul. Der Satzname kennzeichnet den nachfolgenden Parametersatz. Er kann 1 bis 8 Zeichen lang sein und muss mit einem alphabetischen Zeichen beginnen.

## NTSYS-Makro-Syntax

Das Makro `NTSYS` wird für jeden Parametersatz wie folgt angegeben:

             NTSYS set-name,'parameter-string'

Wenn der Parametersatz mehr als 255 Zeichen enthält, müssen Sie die Makro-Zeile(n) umbrechen oder mehrere Parameterzeichenketten definieren:

             NTSYS set-name,'parameter-string',                            *
                   'parameter-string',                                     *
                   'parameter-string'

Um mehre Parametersätze zu definieren, müssen Sie für jeden Satz ein eigenes `NTSYS`-Makro benutzen:

             NTSYS set-name1,'parameter-string'
             NTSYS set-name2,'parameter-string'

Dabei ist:

Syntax-Element | Erläuterung
--- | ---
`set-name` | Der Satzname kennzeichnet den nachfolgenden Parametersatz. Er kann 1 bis 8 Zeichen lang sein und muss mit einem alphabetischen Zeichen beginnen.
`parameter-string` | Nach dem Satznamen (`set-name`) geben Sie einzelne Profilparameter und ihre Werte an.

Anmerkungen:

1. Der gesamte Parametersatz, den Sie mit einem `NTSYS`-Makro angeben, muss eine gültige Kette dynamischer Parameter darstellen. Die Parameterkette wird beim Assemblieren des Natural-Parametermoduls nicht auf Gültigkeit geprüft.
2. Alle Parameterketten eines `NTSYS`-Makros werden zu einem Parametersatz verkettet.
3. Ein Hochkomma in einer Teilzeichenkette wird durch zwei Hochkommas dargestellt.

## Beispiele für NTSYS-Makros

             NTSYS SET1,'FUSER=(,50),LC=ON,NC=ON,ULANG=2,                  *
                   CMPO=(TQMARK=OFF),STACK=(LOGON ULIB1)'
             NTSYS SET2,'FUSER=(,51),ULANG=4,WH=ON,KC=ON,                  *
                   STACK=(LOGON ULIB2)'

### On this page

- SYS-Parameter-Syntax
- NTSYS-Makro-Syntax
- Beispiele für NTSYS-Makros