RCALIAS - Externe Namen für Nicht-Natural-Programme

#### Search Results

Search

# RCALIAS - Externe Namen für Nicht-Natural-Programme

Dieser Natural-Profilparameter kann verwendet werden, um externe Namen für statische Nicht-Natural-Programme zu definieren, die mit dem Profilparameter `RCA` definiert und zum dynamischen Linken bei der Initialisierung einer Natural-Session geladen werden. `RCALIAS` entspricht dem Makro `NTALIAS` im Natural-Parametermodul.

Mögliche Werte | Siehe RCALIAS-Parameter-Syntax.
Standard-Einstellung | `OFF` | Siehe RCALIAS-Parameter-Syntax.
Dynamische Angabe | ja | Dieser Parameter kann nur dynamisch angegeben werden. Im Natural-Parametermodul wird stattdessen das Makro `NTALIAS` benutzt.
Angabe innerhalb der Session | nein |

Dieses Dokument behandelt folgende Themen:

- RCALIAS-Parameter-Syntax

- NTALIAS-Makro-Syntax

- Beispiel für RCALIAS-Parameter

- Beispiele für NTALIAS-Makro

## RCALIAS-Parameter-Syntax

Der Parameter `RCALIAS` wird wie folgt angegeben:

RCALIAS=(internal-module-name,external-module-name,internal-module-name,external-module-name)

Oder:

RCALIAS=OFF

Dabei ist

Syntax-Element | Wert | Erklärung
--- | --- | ---
`internal-module-name` | 1 - 12 Zeichen. | Der interne Name des Moduls, das vom `CALL`-Statement verwendet wird und das außerdem mit dem Parameter `RCA` oder `CSTATIC` (nur wenn `RCA=ON`) definiert werden muss.
`external-module-name` | 1 - 12 Zeichen. | Der entsprechende externe Alias-Name für die Ladeanforderung während der Session-Initialisierung.
- | `OFF` | Es sind keine externen Namen für Module definiert, die mit dem Profilparameter `RCA` als statisch mit dem Natural-Nukleus verlinkte Module definiert sind.

Anmerkungen:

1. Mit dem Profilparameter `RCALIAS` können mehrere Namen-Paare gleichzeitig angegeben werden; siehe Beispiel für RCALIAS-Parameter.
2. Als Voraussetzung für Attached Debugging muss der Profilparameter `RCALIAS` ist auf `(NATATDBG,NATADvrs)` gesetzt sein, für CICS auf z/OS auf `(NATATDBG,NCIADvrs)`.

## NTALIAS-Makro-Syntax

Das Makro `NTALIAS` wird wie folgt angegeben:

             NTALIAS internal-module-name,external-module-name

Dabei ist:

Syntax-Element | Wert | Erklärung
--- | --- | ---
`internal-module-name` | 1 - 12 Zeichen. | Der interne Name des Moduls, das vom `CALL`-Statement verwendet wird und das außerdem mit dem Parameter `RCA` oder `CSTATIC` (nur wenn `RCA=ON`) definiert werden muss.
`external-module-name` | 1 - 12 Zeichen. | Der entsprechende externe Alias-Name für die Ladeanforderung während der Session-Initialisierung.

Anmerkungen:

1. Für jedes Namen-Paar muss ein eigenes `NTALIAS`-Makro angegeben werden; siehe Beispiele für NTALIAS-Makros.
2. Der Wert `OFF` kann beim Makro `NTALIAS` nicht angegeben werden, sondern nur dynamisch mit dem Profilparameter `RCALIAS`.

## Beispiel für RCALIAS-Parameter

    RCA=(PROGRAM1,PROGRAM2),RCALIAS=(PROGRAM1,ALIAS1,PROGRAM2,ALIAS2)

## Beispiele für NTALIAS-Makro

             NTALIAS PROGRAM1,ALIAS1
             NTALIAS PROGRAM2,ALIAS2

### On this page

- RCALIAS-Parameter-Syntax
- NTALIAS-Makro-Syntax
- Beispiel für RCALIAS-Parameter
- Beispiele für NTALIAS-Makro