IMSP - Allgemeine Parameter für das Natural IMS TM Interface

#### Search Results

Search

# IMSP - Allgemeine Parameter für das Natural IMS TM Interface

Dieser Natural-Profilparameter kann nur im Makro `NTIMSP` angegeben werden. Die dynamische Parameterangabe ist noch nicht möglich.

Das Makro `NTIMSP` dient zum Setzen von allgemeinen Parametern für das Natural IMS TM Interface.

Das Makro `NTIMSP` darf im Natural-Parametermodul nur einmal angegeben werden.

Mögliche Werte | Siehe unten.
Standard-Einstellung | Siehe unten.
Dynamische Angabe | nein
Angabe innerhalb der Session | nein

Dieses Dokument behandelt folgende Themen:

- NTIMSP-Makro-Syntax

- Schlüsselwort-Subparameter

- Beispiel für NTIMSP-Makro

## NTIMSP-Makro-Syntax

Das Makro `NTIMSP` wird wie folgt angegeben:

             NTIMSP NIINAME=value,                                         *
                   SUBPOOL=value,                                          *
                   THRELO=value,                                           *
                   TRNCODE=value

Siehe Schlüsselwort-Subparameter.

## Schlüsselwort-Subparameter

`NIINAME` | `SUBPOOL` | `THRELO` | `TRNCODE`

### NIINAME - Natural IMS TM Interface-Modulname

`NIINAME=value` dient zur Angabe des Namens des Natural IMS TM Interface-Moduls, welches vom aktuellen Treiber benutzt werden soll.

Wert | Erklärung
--- | ---
1- 8 Zeichen | Ein gültiger Modulname.
`NIIINTFM` | Dies ist der Standardwert.

### SUBPOOL - Subpool für Speicheranforderungen

`SUBPOOL=value` gibt den z/OS-Subpool an, der für Speicheranforderungen benutzt werden soll.

Wert | Erklärung
--- | ---
`0 - 127` | Die Nummer eines z/OS-Task-bezogenen Subpool, der von einem Problemstatusprogramm benutzt wird.
`125` | Dies ist der Standardwert.

### THRELO - Thread-Verschiebung

`THRELO=value` bestimmt, ob ein Natural-Speicher-Thread nach einer Terminal-Ein-/Ausgabe einer anderen virtuellen Adresse zugewiesen werden kann.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Thread-Verschiebung ist möglich: Der Natural-Thread kann nach einer Terminal-Ein-/Ausgabe einer anderen virtuellen Adresse zugewiesen werden. Dies ist der Standardwert.
`OFF` | Thread-Verschiebung ist nicht möglich: Der Natural-Thread verbleibt an derselben virtuellen Adresse. Die Größe des Natural-Thread wird von der ersten Natural Session bestimmt, die den Thread zuweist. Dies hat folgende Auswirkungen: Der Schlüsselwort-Subparameter `THSIZE` (`NTIMSPE`-Makro) wird ignoriert. Eine Ausnahme bildet die erste Natural-Session in einer MPP-Umgebung. Der Profilparameter `RELO` wird ignoriert. Der Speicher für den Natural-Thread bleibt solange zugewiesen, bis die MPP-Umgebung gestoppt wird. Anmerkung Wir empfehlen Ihnen, `THRELO=OFF` nur zu setzen, falls Sie Con-form verwenden.

### TRNCODE - Transaktionsschlüssel identifizieren

`TRNCODE=value` kann benutzt werden, um den Transaktionsschlüssel zu identifizieren.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Der Schlüsselwort-Subparameter `TRNCODE` wird aktiviert, um den `TRNCODE`-Parameter auszuwerten: auf der ersten Karte der BPM-`CONTROL`-Datei, im Makro `NIMBOOT` und als Startup-Parameter für die Server-Umgebung.
`OFF` | Der `TRNCODE`-Parameter wird deaktiviert. Dies ist der Standardwert.

## Beispiel für NTIMSP-Makro

             NTIMSP NIINAME=NATIMS1,SUBPOOL=0

### On this page

- NTIMSP-Makro-Syntax
- Schlüsselwort-Subparameter
- Beispiel für NTIMSP-Makro