SENDER - Bestimmungsort für Bildschirmausgabe bei asynchroner Verarbeitung

#### Search Results

Search

# SENDER - Bestimmungsort für Bildschirmausgabe bei asynchroner Verarbeitung

Dieser Natural-Profilparameter gibt den Bestimmungsort an, an dem Ausgaben von einer asynchronen Anwendung angezeigt werden sollen.

Mögliche Werte | 1 - 8 Zeichen | Ausgabe-Bestimmungsort, z.B. Drucker.
Standard-Einstellung | keine |
Dynamische Angabe | ja |
Angabe innerhalb der Session | nein |

Anmerkungen:

1. Dieser Natural-Profilparameter gilt nur bei Natural unter CICS, Com-plete und IMS/TM.
2. Der angegebene Bestimmungsort gilt für Hardcopy-Ausgaben und primäre Reports.
3. Zusätzliche Reports werden an den Bestimmungsort gesendet, der mit dem Statement `DEFINE PRINTER` angegeben wird (so wie in einer asynchronen Online-Session).

#### Plattformspezifische Eigenschaften

Es gelten folgende plattformspezifische Eigenschaften:

Plattform | Kommentar
--- | ---
CICS | Der Profilparameter `SENDER` gibt den Bestimmungsort für transiente CICS-Daten (TD) und das Terminal oder den Drucker für Ausgaben von asynchronen Sessions an. Falls der angegebene Bestimmungsort nicht exisitiert, wird die Session-Ausgabe an das angegebene Terminal oder den angegebenen Drucker gesendet. Existiert das angegebene Terminal oder der angegebene Drucker auch nicht, wird die Session abgebrochen. Das Standard-Terminal-Ausgabeformat für asynchrone Sessions ist ein 3270-Datenstrom. Wenn die `SENDER`-Terminalangabe kein 3270-Gerät ist, muss die Natural-Anwendung auf den richtigen Terminaltyp umschalten, bevor das erste Ausgabe-Statement ausgeführt wird (zum Beispiel durch Angabe von `SET CONTROL 'T=PRNT'` für einen Drucker oder durch Starten mit dem Profilparameter `TTYPE``=PRNT`). Wenn Sie alle Ausgaben an einen (Spool-)Bestimmungsort, z.B. CSSL, senden, muss die Natural-Anwendung auf Line-Modus schalten, z.B. durch Angabe von `SET CONTROL 'T=xxxx'` oder durch Starten mit dem Profilparameter `TTYPE=xxxx`, wobei für `xxxx` der Wert `BTCH` oder `ASYL` angegeben wird. In diesem Fall werden zwei weitere Profilparameter relevant: `EJ` und `INTENS`. Wenn Sie `EJ=ON` setzen, werden alle Line-Ausgaben mit einem vorangestellten ASA-Steuerzeichen weitergeleitet. Bei `EJ=OFF` gibt es kein vorangestelltes ASA-Steuerzeichen. `INTENS` sollte auf 1 gesetzt werden, insbesondere wenn Sie `EJ=OFF` gesetzt haben. Informationen zu weiteren CICS-spezifischen Funktionen siehe Asynchronous Natural Processing under CICS in der TP Monitor Interfaces-Dokumentation.
Com-plete | Siehe Asynchronous Natural Processing under Com-plete/SMARTS in der TP-Monitor-Dokumentation.
IMS/TM | Der Profilparameter `SENDER` gibt den Standard-`LTERM` an. Dieser `LTERM` wird immer benutzt, wenn kein Drucker angegeben wurde. Sie sollten immer einen `SENDER`-Parameter im `NIIBOOT`-Modul angeben. Dies ist wichtig, wenn Natural versucht, beim Start einer Session eine Fehlermeldung auszugeben. Wird kein `SENDER`-Parameter angegeben, gibt es keinen gültigen `LTERM`, und `NATIMS` beendet die Session.

Anmerkung
Weitere Informationen siehe siehe Profilparameter `OUTDEST` und Asynchronous Processing in der Operations-Dokumentation.