BPC64 - Buffer Pool Cache-Speichertyp

#### Search Results

Search

# BPC64 - Buffer Pool Cache-Speichertyp

Dieser Profilparameter dient zur Angabe des Speichertyps für den Buffer Pool Cache eines lokalen Natural Buffer Pool.

Mögliche Werte | `ON` | Für den Buffer Pool Cache soll virtueller Speicher oberhalb der 2 GB-Grenze verwendet werden.
`OFF` | Für den Buffer Pool Cache soll Datenspeicherplatz verwendet werden.
Standard-Einstellung | `OFF` |
Dynamische Angabe | ja | Dieser Parameter kann nur dynamisch angegeben werden.
Angabe innerhalb der Session | nein |

Anmerkungen:

1. Dieser Natural-Profilparameter gilt nur unter z/OS (nicht bei Com-plete).
2. Er entspricht dem Subparameter `C64` des Profilparameters `BPI` bzw. des Makros `NTBPI`.
3. Intern wird die `BPC64`-Angabe in die entsprechende BPI-Angabe umgewandelt; zum Beispiel: `BPC64=ON` wird umgewandelt in `BPI=(TYPE=NAT,SEQ=0,C64=ON)`.
4. Der Profilparameter `BPC64` gilt nur bei einem primären Natural Buffer Pool (`TYPE``=NAT`, `SEQ``=0`). Im Falle eines globalen Buffer Pool wird er ignoriert. Bei Vorhandensein eines primären Natural Buffer Pool mit `SEQ=0` im Natural-Parametermodul wird nur die `C64`-Einstellung dieses Buffer Pool aktualisiert.
5. In einer Umgebung mit mehreren Benutzern (z.B. unter CICS) betrifft der Profilparameter `BPC64` nur die allererste Natural-Session, die den lokalen Buffer Pool initialisiert.
6. Allgemeine Informationen zum Natural Buffer Pool siehe Natural Buffer Pools in der Operations-Dokumentation.