Physischer Drucker (Printer) - Funktion 31.4

#### Search Results

Search

# Physischer Drucker (Printer) - Funktion 31.4

Ein oder mehrere physische Drucker müssen in `NATSPOOL` definiert werden, um anzugeben, wohin die Reports geleitet werden sollen.

Ein physischer Drucker beschreibt neben allgemeinen Informationen auch technische Daten, die zum Verbindungsaufbau benötigt werden. Diese Informationen sind abhängig vom TP-System/Betriebssystem: CICS oder IMS TM.

Dieses Dokument behandelt die folgenden Themen:

- Physischen Drucker aufrufen

- Physischen Druckers aus einer Liste auswählen

- Physischen Drucker verwalten

## Physischen Drucker aufrufen

Wenn Sie diese Funktion aufrufen, wird das Fenster Printer (Drucker) angezeigt:

    Time 15:02:17        *** Natural Spool Administration ***      Date 2022-04-06
    User SAG                              M e n u                  File 7/411
                                           +---------- Printer 7/411 ---------------+
            Administration                 !                                        !
                                           !  Enter name of                         !
            10 Reports / Queues            !                                        !
            11 Devices                     !       Printer                          !
            12 Abstracts                   !                                        !
            13 Applications                !  or                                    !
            14 Change Spool File           !                                        !
                                           !      *    for Selection                !
            Maintenance                    !                                        !
                                           !      ?    for Help                     !
            30 Spool File Properties       !                                        !
            31 Objects                     !      .    for End                      !
            32 Mass Update                 !                                        !
            33 Hardcopy Allocations        !      -------------------------         !
            34 Transfer Objects            !      / ________ /                      !
                                           !                                        !
                                           +----------------------------------------+
      Enter values.
      Command ===>
      Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
            Help  Menu  Exit  User  Logic Alloc Print Heade Appli       NTCC  Canc

In diesem Fenster können Sie den Namen eines vorhandenen physischen Druckers angeben, einen physischen Drucker aus einer Liste verfügbarer Drucker auswählen oder einen neuen physischen Drucker zur Spool-Datei hinzufügen.

## Physischen Druckers aus einer Liste auswählen

Um einen physischen Drucker aus einer Liste auszuwählen, geben Sie Folgendes ein:

- Einen teilqualifizierten Namen (z. B. `D*`, um alle physischen Drucker in alphabetischer Reihenfolge ab D aufzulisten), oder

- einen Stern (*), um alle physischen Drucker im `NATSPOOL`-System aufzulisten.

Die Liste der physischen Drucker wird dann in einem Fenster angezeigt.

    Time 15:23:06        *** Natural Spool Administration ***      Date 2022-04-06
    User SAG                            M e n u                    File 7/411
                                          +-------------Select with D*-------------+
           Administration                 !  New start value ......... _________   !
                                          !  -----------------------------------   !
           10 Reports / Queues            !  Fl Cm  Name        Fl Cm  Name        !
           11 Devices                     !  -- --  ---------   -- --  ---------   !
           12 Abstracts                   !      _  DAEPRTCA        _  DAEPRT10    !
           13 Applications                !   S  _  DAEPRT12        _  DAEPRT13    !
           14 Change Spool File           !      _  DAEPTR10        _  DAPERT13    !
                                          !      _  DEAPRTCA     S  _  DR1171      !
           Maintenance                    !   S  _  DR1490          _  HCTEST      !
                                          !      _  HHIPID          _  HUGO        !
           30 Spool File Properties       !      _  MK1             _  MK10        !
           31 Objects                     !      _  MK11            _  MK12        !
           32 Mass Update                 !      _  MK13            _  MK2         !
           33 Hardcopy Allocations        !      _  MK3             _  MK4         !
           34 Transfer Objects            !      _  MK5             _  MK6         !
                                          !      _  MK7             _  MK8         !
                                          +----------------------------------------+
     Mark on selection list.
     Command ===>
     Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Help  Menu  Exit                     --   +                       Canc

Der physische Drucker, der für die Initialisierung der aktuellen Natural-Session verwendet wurde, ist im Fenster hervorgehoben.

Die Spalte `Fl` (Flag/Kennzeichnung) enthält folgende Angaben:

Flag | Beschreibung
--- | ---
`P` | Geschützt durch den/die Administrator(en).
`S` | Physischer Drucker ist für die Verwendung durch ein anderes Betriebssystem/TP-System definiert.

In der Spalte `Cm` können Sie einen der folgenden Codes eingeben:

Code | Beschreibung
--- | ---
`C` | Physischen Drucker kopieren.
`D` | Physischen Drucker löschen.
`R` | Physischen Drucker umbenennen.
`.` | Funktion beenden.
`X` oder ein beliebiges anderes Zeichen | Physischen Drucker zur Änderung oder Löschung anzeigen, siehe unten.

## Physischen Drucker verwalten

Wenn der angegebene physische Drucker existiert, wird er angezeigt. Sie können die Formularvorschubparameter ändern oder den gesamten physischen Drucker löschen.

Anmerkung
Wenn Sie einen Namen angeben, der noch nicht existiert, können Sie einen neuen Physischen Drucker hinzufügen. In diesem Fall ist die Option Löschen im Fenster nicht vorgesehen.

    Time 10:29:04        *** Natural Spool Administration ***      Date 2022-04-06
    User SAG                            M e n u                    File 7/411
       +-------------------------------- Printer --------------------------------+ +
       !  Modify                 DAEPRT10               Delete (Y/N)         N   ! !
       ! ---------------------------------------------------------------------   ! !
       ! Owner ........... N        Private printer N    Cluster ....   --       ! !
       ! ---------------------------------------------------------------------   ! !
       ! Standard profiles N                             Opsys/Tpsys  CICS____   ! !
       ! Statistics ...... N                                                     ! !
       !                                                                         ! +
       ! Check for form .. N    Initial form ________ / _  FF control B          ! !
       ! FF sequence ..... 0C00 LF sequence  1500          Sever exit ________   ! !
       !                                                                         ! !
       ! NTCC type  ...... ________                                              ! !
       ! ---------------------------------------------------------------------   ! !
       ! CICS System ID .. ____                                                  ! +
       ! ---------------------------------------------------------------------   ! !
       ! Notes                                                                   ! !
       !  ________________________________________________________________       ! !
       +-------------------------------------------------------------------------+ +
     Enter values for the printer.
     Command ===>
     Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Help  Menu  Exit  User  Logic Alloc Print Heade Appli       NTCC  Canc

Anmerkung
Das Layout des obigen Fensters ändert sich je nach dem angegebenen Betriebssystem/TP-System.

Der Name des physischen Druckers muss je nach Betriebssystem/TP-System einem der folgenden Merkmale entsprechen:

- Der CICS-Terminalkennung (ID), wie in der CICS Terminal Control Table TCT angegeben, oder

- er muss ein IMS TM LTERM-Name sein.

Für alle Betriebssysteme können Sie Folgendes angeben:

- Ob Standardprofile verwendet werden sollen (`Y/N`). Wenn Sie einen physischen Drucker hinzufügen, werden automatisch ein logischer Drucker und ein Ziel/Formular (`Destination`/`Form`) angelegt. Die Namen des logischen Druckers und des Ziels entsprechen dem Namen des physischen Druckers. Als Formularname ist `A` vorgesehen. Wenn Sie `N` angeben, werden diese Objekte gelöscht.

- Das Betriebssystem oder das TP-System, für den Sie den Drucker definieren. Sie können CICS oder IMS TM angeben.

- Ob Sie Statistiken benötigen (`Y/N`). Wenn Sie `Y` angeben, werden die Anzahl der Seiten, Zeilen und Reports für diese Zuordnung gesammelt und können mit der Funktion 20 gepflegt werden. Wenn Sie `Y` angeben, erscheint ein zusätzliches Feld (Zeitwerte hinzufügen/ändern). Wenn Sie für dieses Zusatzfeld `Y` angeben und Enter drücken, wird das Zeitfenster (Time Window) eingeblendet, in dem Sie diese Funktion auf einen benutzerdefinierten Zeitbereich einschränken können.

- Ob der Spool-Server prüfen soll, welches Formular (Ziel/Formular) zuvor auf diesem physischen Gerät gedruckt wurde (`Y/N`). Weicht das Formular ab, wird der Ausdruck nicht gestartet und eine Meldung an die Konsole gesendet.

- Das zu verwendende Initialformular, wenn `Check for form` auf `Y` gesetzt ist. Wenn Sie kein Initialformular angeben und diese Kennzeichnung auf `Y` gesetzt ist, wird der erste Ausdruck gestartet und dann das Ziel/Formular dieses Reports verwendet.

- Wenn ein Formularvorschub durchgeführt werden soll. Diese Information wird nur zum Zeitpunkt des Drucks ausgewertet (nicht bei der Speicherung des Reports in der Spool-Datei). Geben Sie einen der folgenden Werte ein:

  Wert | Beschreibung
  --- | ---
  `A` | Formularvorschub am Anfang und am Ende.
  `B` | Formularvorschub nur am Anfang.
  `E` | Formularvorschub nur am Ende.
  `F` | Formularvorschub nur am Ende. (Vorangehender Seitenvorschub wird ignoriert.)
  `I` | Kein Formularvorschub am Anfang und am Ende. (Vorangehender Formularvorschub wird ignoriert.)
  `N` | Kein Formularvorschub am Anfang und am Ende.
  `T` | Transparent (keine Änderungen).

- Steuersequenzen für den Formularvorschub und den Zeilenvorschub.

- Der Typ des Druckers, wenn Sie mit druckerspezifischen NTCC-Tabellen arbeiten (siehe Funktion 31.8 und das Statement `DEFINE PRINTER`).

- Der Name des Subprogramms, das im Spool-Server die Kontrolle über jeden an den Drucker gesendeten Block übernimmt. Wenn Sie keinen Namen angeben, wird die Kontrolle an den User-Exit `USPSER01` übergeben. Wenn Sie nicht möchten, dass ein User-Exit die Kontrolle übernimmt, geben Sie `*DUMMY` ein.

- Im Feld `Notes` können Sie eine Beschreibung des physischen Druckers hinzufügen.

Alle anderen Felder auf dem Bildschirm hängen vom aktuellen Betriebssystem/TP-System ab:

- Physischen Drucker unter CICS verwalten

- Physischen Drucker unter IMS TM verwalten

### Physischen Drucker unter CICS verwalten

    Time 13:53:29        *** Natural Spool Administration ***      Date 2022-04-06
    User SAG                            M e n u                    File 7/411
       +-------------------------------- Printer --------------------------------+ +
       !  Modify                 DAEPRT10               Delete (Y/N)         N   ! !
       ! ---------------------------------------------------------------------   ! !
       ! Owner ........... N        Private printer N    Cluster ....   --       ! !
       ! ---------------------------------------------------------------------   ! !
       ! Standard profiles N                             Opsys/Tpsys  CICS____   ! !
       ! Statistics ...... N                                                     ! !
       !                                                                         ! +
       ! Check for form .. N    Initial form ________ / _  FF control B          ! !
       ! FF sequence ..... 0C00 LF sequence  1500          Sever exit ________   ! !
       !                                                                         ! !
       ! NTCC type  ...... ________                                              ! !
       ! ---------------------------------------------------------------------   ! !
       ! CICS System ID .. ____                                                  ! +
       ! ---------------------------------------------------------------------   ! !
       ! Notes                                                                   ! !
       !  ________________________________________________________________       ! !
       +-------------------------------------------------------------------------+ +
     Enter values for the printer.
     Command ===>
     Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Help  Menu  Exit  User  Logic Alloc Print Heade Appli       NTCC  Canc

Für jeden Drucker kann eine eigene CICS-Systemkennung definiert werden. Wenn Sie keinen Wert angeben, wird der Wert aus den Spool-Datei-Optionen verwendet (siehe Funktion 30.5).

### Physischen Drucker unter IMS TM verwalten

    Time 14:05:10        *** Natural Spool Administration ***      Date 2022-04-06
    User SAG                            M e n u                    File 7/411
       +-------------------------------- Printer --------------------------------+ +
       !  Modify                 IMSPRI                 Delete (Y/N)         N   ! !
       ! ---------------------------------------------------------------------   ! !
       ! Owner ........... N        Private printer N    Cluster ....   --       ! !
       ! ---------------------------------------------------------------------   ! !
       ! Standard profiles N                             Opsys/Tpsys  IMS TM__   ! !
       ! Statistics ...... N                                                     ! !
       !                                                                         ! +
       ! Check for form .. N    Initial form ________ / _ FF control  B          ! !
       ! FF sequence ..... 0C00 LF sequence  1500         Server exit ________   ! !
       ! ---------------------------------------------------------------------   ! !
       ! Printer Type .... ________  SCS printer (Y/N) Y  Buffer size 1024       ! !
       ! ---------------------------------------------------------------------   ! !
       ! IMS BMP Transaction ID .. ________                                      ! +
       ! IMS BMP JCL Member ...... ________                                      ! !
       ! Notes                                                                   ! !
       !  ________________________________________________________________       ! !
       +-------------------------------------------------------------------------+ +
     Enter values for the printer.
     Command ===>
     Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Help  Menu  Exit  User  Logic Alloc Print Heade Appli       NTCC  Canc

Report-Daten werden unterschiedlich verarbeitet. Daher müssen Sie SCS-Drucker angeben, indem Sie im Feld `SCS printer (Y/N)` `Y` (ja) oder `N` (nein) eingeben. Geben Sie außerdem im Feld `Buffer size` (Puffergröße) die Größe des Puffers an, der von den an den physischen Drucker übertragenen Blöcken verwendet wird. Die Puffergröße wird in Bytes angegeben und muss im Bereich von 256 bis 4048 liegen.

BMP-Name und JCL Member können für jeden Drucker definiert werden. Wenn Sie keine Werte angeben, werden die Werte aus den Spool-Datei-Optionen verwendet (siehe Funktion 30.5).

### On this page

- Physischen Drucker aufrufen
- Physischen Druckers aus einer Liste auswählen
- Physischen Drucker verwalten