BPI - Buffer Pool-Initialisierung

#### Search Results

Search

# BPI - Buffer Pool-Initialisierung

Dieser Natural-Profilparameter wird verwendet, um Buffer Pools zu einer Natural-Session zuzuweisen. Er entspricht dem Makro `NTBPI` im Natural-Parametermodul.

Mögliche Werte | Siehe BPI-Parameter-Syntax
Standard-Einstellung | Siehe Schlüsselwort-Subparameter.
Dynamische Angabe | ja | Der Parameter `BPI` kann nur dynamisch angegeben werden. Im Natural-Parametermodul wird das Makro `NTBPI` verwendet.
Angabe innerhalb der Session | nein |

Anmerkungen:

1. Es gibt mehrere Buffer Pools für verschiedene Zwecke. Es besteht die Möglichkeit, Backup Buffer Pools zu definieren (siehe Beispiele weiter unten).
2. Falls ein Buffer Pool nicht verfügbar ist, versucht Natural einen Buffer Pool desselben Typs mit der nächst höheren Folgenummer anzulegen.

Dieses Dokument behandelt folgende Themen:

- BPI-Parameter-Syntax

- NTBPI-Makro-Syntax

- Schlüsselwort-Subparameter

- Beispiele für BPI-Parameter

- Beispiele für NTBPI-Makros

## BPI-Parameter-Syntax

Der Profilparameter `BPI` wird wie folgt angegeben:

BPI=(keyword-subparameter=value,keyword-subparameter=value,...)

Oder Sie lassen `SEQ` weg, um alle Buffer Pool-Definitionen für einen bestímmten Typ zu löschen:

BPI=(TYPE=value,OFF)

Anmerkungen:

1. `BPI=(TYPE=NAT,OFF)` bewirkt, dass alle Buffer Pool-Definitionen für Natural gelöscht werden; d.h., für den Natural Buffer Pool werden die Standardwerte benutzt. Falls der Wert `OFF` verwendet wird, muss er nach `TYPE` und `SEQ` angegeben werden.
2. Wenn Sie den Profilparameter `BPI` benutzen, um eine vorhandene Buffer Pool-Definition im Parametermodul zu überschreiben, müssen Sie bei allen zu ändernden Subparametern neue Einstellungen angeben; andernfalls werden weiterhin die alten Einstellungen benutzt.
3. Wenn Sie z.B. von einem globalen auf einen lokalen Buffer Pool wechseln wollen, müssen Sie angeben: `NAME=' '`.
4. Wenn Sie den Profilparameter `BPI` benutzen, um dyamisch eine neue Backup Buffer Pool-Definition hinzuzufügen, müssen Sie dafür eine Folgenummer (`SEQ`) angeben. Falls Sie die `SEQ`-Angabe weglassen, wird die Definition des primären Buffer Pool (`SEQ=0`) überschrieben.
5. Die Angaben zu `NAME`, `SIZE`, `LIST`, `TXTSIZE`, `CSIZE`, `METHOD` und `C64` für den primären Buffer Pool (`SEQ=0`) können auch dynamisch mit den Profilparametern `BPNAME`, `BPSIZE`, `BPLIST`, `BPTEXT`, `BPCSIZE`, `BPMETH` und `BPC64` definiert werden.

## NTBPI-Makro-Syntax

Das Makro `NTBPI` wird wie folgt angegeben:

             NTBPI C64=value,                                              *
                   CSIZE=value,                                            *
                   LIST=value,                                             *
                   METHOD=value,                                           *
                   NAME=value,                                             *
                   SEQ=value,                                              *
                   SIZE=value,                                             *
                   TXTSIZE=value,                                          *
                   TYPE=value

Anmerkung
Der Wert `OFF`, der in der Syntax des Profilparameters `BPI` zur Verfügung steht, ist beim Makro `NTBPI` nicht erlaubt.

## Schlüsselwort-Subparameter

`C64` | `CSIZE` | `LIST` | `METHOD` | `NAME` | `SEQ` | `SIZE` | `TXTSIZE` | `TYPE`

Anmerkung
Die Subparameter `SIZE`, `CSIZE`, `TXTSIZE`, `METHOD` und `C64` gelten nicht für globale Buffer Pools. Diese Subparameter werden nur bei der Session berücksichtigt, die als erste einen lokalen Buffer Pool initialisiert.

### C64 - Typ des Buffer Pool Cache-Speichers

`C64=value` bestimmt die Speicherart, die für den Buffer Pool Cache verwendet werden soll.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Gibt an, dass ein Speicherobjekt oberhalb der Grenze (d.h. in 64-Bit-Speicher) für den Buffer Pool Cache verwendet werden soll. Beachten Sie, dass `C64=ON` nur dann akzeptiert wird, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden: Hardware mit z/..-Architektur, Betriebssystem z/OS Version 1.2 oder höher Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden, wird die Standard-Einstellung genommen.
`OFF` | Gibt an, dass ein Datenspeicherbereich für den Buffer Pool Cache verwendet werden soll. Dies ist der Standardwert.

Anmerkungen:

1. Gilt nur bei lokalen Buffer Pools des Typs `TYPE``=NAT` unter z/OS (nicht bei Com-plete).
2. Ein Buffer Pool Cache kann nur dann benutzt werden, wenn der `BPI`-Subparameter `CSIZE` oder der Profilparameter `BPCSIZE` nicht auf Null gesetzt sind.
3. Die `C64`-Angabe kann dynamisch mit dem Profilparameter `BPC64` überschrieben werden.

### CSIZE - Größe des lokalen Buffer Pool Cache

`CSIZE=value` bestimmt die Größe des Buffer Pool Cache.

Wert | Erklärung
--- | ---
`0` | Wenn `BPCSIZE=0` gesetzt ist, wird kein Buffer Pool Cache verwendet. Dies ist der Standardwert.
`100 - 2097148` (2 GB - 4 KB) | Größe des Buffer Pool Cache in KB für Datenbereich-Cache, d.h. bei `C64=OFF`. Anmerkung Der angebene Wert wird auf den nächsten 4 KB-Grenzwert gerundet.
`100 - 58720256` (56 GB) | Größe des Buffer Pool Cache in KB für Cache oberhalb der Grenze, d.h. bei `C64``=ON`. Anmerkung Der angebene Wert wird auf den nächsten 1 MB-Grenzwert gerundet.

Anmerkungen:

1. Falls der angegebene Wert größer ist als der mögliche Maximalwert, wird stattdessen der mögliche Maximalwert genommen.
2. Die `CSIZE`-Angabe gilt nur bei lokalen Buffer Pools des Typs `TYPE``=NAT` (nicht bei Com-plete).
3. Unter CICS: Die `CSIZE`-Angabe gilt für Pools des Typs `TYPE``=SWAP`. Der Wert des `CSIZE`-Parameters für einen Swap Pool unter CICS muss mindestens zweimal so groß sein wie die maximale Thread-Größe der zugehörigen Natural under CICS-Umgebung (siehe Makro `NCMTGD` in der Natural under CICS-Dokumentation), andernfalls wird der `CSIZE`-Parameter ignoriert. Diese maximale Thread-Größe muss außerdem als Roll Buffer bei der Swap Pool-Größenangabe verfügbar gemacht werden.
4. Die `CSIZE`-Angabe kann dynamisch mit dem Profilparameter `BPCSIZE` überschrieben werden (nur bei `TYPE=NAT`).
5. Zum Festlegen des Speichertyps für den Buffer Pool Cache kann der Subparameter `C64` verwendet werden.
6. Weitere Informationen siehe Buffer Pool Cache in der Operations-Dokumentation.

### LIST - Name der zu verwendenden Preload-Liste

`LIST=value` bestimmt den Namen der Preload-Liste.

Wert | Erklärung
--- | ---
1 - 8 Zeichen oder ' ' (leer) | Der Name der Preload-Liste, die für diesen Buffer Pool verwendet werden soll. Bei `LIST=' '` (leer) wird keine Preload-Liste verwendet.
`' '` (leer) | Dies ist der Standardwert.

Anmerkungen:

1. Dieser Subparameter gilt nur bei lokalen Buffer Pools des Typs `TYPE``=NAT`.
2. Die `LIST`-Angabe kann dynamisch mit dem Profilparameter `BPLIST` überschrieben werden.
3. Allgemeine Informationen zur Preload-Liste siehe Preload List in der Operations-Dokumentation.
4. Preload-Listen werden mit der Funktion Preload List Maintenance des Dienstprogramms SYSBPM gepflegt, siehe Preload-Liste verwalten in der Debugger und Dienstprogramme (Utilities)-Dokumentation.

### METHOD - Suchalgorithmus zur Zuweisung von Speicherplatz im Buffer Pool

`METHOD=value` bestimmt den Algorithmus für die Zuweisung von Speicherplatz im Buffer Pool.

Wert | Erklärung
--- | ---
`S` | Gibt an, dass für die Speicherzuordnung ein Auswahlverfahren verwendet werden soll. Dieses Verfahren besteht darin, dass das gesamte Verzeichnis des Buffer Pools durchsucht wird und verschiedene Einträge miteinander verglichen werden, um den geeignetesten Eintrag zu finden. Dieses Verfahren war früher bekannt als "Algorithmus 1+2". Dies ist der Standardwert.
`N` | Gibt an, dass der nächste verfügbare unbenutzte oder freie Speicherplatz verwendet werden soll. Die Suche nach dem nächsten verfügbaren Speicherplatz erfolgt ausgehend von einem Zeiger auf Verzeichniseinträge, der sich zyklisch umlaufend bewegt. Dieses Verfahren kann in Verbindung mit einem Buffer Pool Cache verwendet werden.

Anmerkungen:

1. Dieser Subparameter gilt für lokale Buffer Pools mit `TYPE=NAT`.
2. Die `METHOD`-Angabe kann dynamisch mit dem Profilparameter `BPMETH` überschrieben werden.
3. Weitere Informationen siehe Buffer Pool Seach Methods in der Operations-Dokumentation.

### NAME - Name des globalen Buffer Pool

`NAME=value` bestimmt den Namen des globalen Buffer Pool.

Wert | Erklärung
--- | ---
1 - 8 Zeichen oder ' ' (leer) | Der Name des globalen Buffer Pool..
`' '` (leer) | Dies ist der Standardwert (kein Name angegeben). Es wird ein lokaler Natural Buffer Pool benutzt.

Anmerkungen:

1. Dieser Subparameter gilt nur für globale Buffer Pools und für Pools des Typs `TYPE``=SWAP` unter CICS.
2. Bei einem lokalen Buffer Pool bleibt value leer.
3. Unter IMS TM: Da eine Natural-Session in verschiedenen Regionen ausgeführt werden kann, ist kein lokaler Editor Buffer Pool möglich, sondern nur ein globaler Editor Buffer Pool.
4. Die Angabe im Subparameter `NAME` kann dynamisch mit dem Profilparameter `BPNAME` überschrieben werden (nur bei `TYPE``=NAT`).

### SEQ - Buffer Pool-Folgenummer

`SEQ=value` bestimmt die Folgenummer des Buffer Pool.

Wert | Erklärung
--- | ---
`0` oder `1` - `9` | Die Folgenummer des Buffer Pool.
`0` | Dies ist der Standardwert.

Anmerkungen:

1. Der mit der niedrigsten Folgenummer definierte Buffer Pool wird als primärer Buffer Pool bezeichnet.
2. Zu jedem Buffer Pool-Typ (Ausnahme: `TYPE`=`SWAP`) können Sie einen primären Buffer Pool und einen oder mehrere Backup Buffer Pools (Reserve-Buffer Pools desselben Typs, aber mit anderer Folgenummer) definieren, die benutzt werden, wenn der primäre Buffer Pool bei der Session-Initialisierung nicht verfügbar ist oder nicht zugewiesen werden kann.
3. Buffer Pools desselben Typs werden in der Reihenfolge ihrer Folgenummern sortiert. Falls zwei Buffer Pools desselben Typs dieselbe Folgenummer haben, werden sie in der Reihenfolge sortiert, in der sie angegeben sind.
4. Falls der angeforderte Buffer Pool nicht verfügbar ist, wird stattdessen der Buffer Pool desselben Typs mit der nächst höheren Folgenummer benutzt. Wenn dieser auch nicht verfügbar ist, wird der mit der nächst höheren Folgenummer benutzt usw.

### SIZE - Größe des Buffer Pool

`SIZE=value` bestimmt die Größe des Buffer Pool.

Wert | Erklärung
--- | ---
`256` - `2097151` | Buffer Pool-Größe in KB bei Natural Buffer Pools.
`100` - `2097151` | Buffer Pool-Größe in KB bei den anderen Buffer Pool-Typen.
`256` | Dies ist der Standardwert.

Anmerkungen:

1. Dieser Subparameter gilt nur bei lokalen Buffer Pools.
2. Die `SIZE`-Angabe kann dynamisch mit dem Profilparameter `BPSIZE` überschrieben werden (nur bei `TYPE=NAT`).

### TXTSIZE - Größe der Buffer Pool Text-Segmente

`TXTSIZE=value` bestimmt die Größe der Segmente, in die der Text-Pool-Bereich des Natural Buffer Pool unterteilt wird.

Wert | Erklärung
--- | ---
`1`, `2`, `4`, `8`, `12` oder `16` | Größe der Buffer Pool-Textsegmente in KB.
`4` | Dies ist der Standardwert.

Anmerkungen:

1. Dieser Subparameter gilt für lokale Buffer Pools mit `TYPE=NAT` und `TYPE=SORT`.
2. In Umgebungen mit mehreren Benutzern (z.B. unter CICS) betrifft die `TXTSIZE`-Angabe nur die Natural-Session, die als erste den lokalen Buffer Pool initialisiert.
3. Bei `TYPE``=NAT` kann die `TXTSIZE`-Angabe kann dynamisch mit dem Profilparameter `BPTEXT` überschrieben werden.

### TYPE - Buffer Pool-Typ

`TYPE=value` bestimmt den Buffer Pool-Typ.

Wert | Erklärung
--- | ---
`NAT` | Natural Buffer Pool. Dies ist der Standardwert.
`EDIT` | Software AG Editor Buffer Pool; siehe Editor Buffer Pool in the Operations-Dokumentation. Alternativ kann ein Editor-Hilfs-Buffer-Pool pro Session definiert werden; siehe Profilparameter `EDPSIZE`.
`SORT` | Sortier-Buffer Pool; siehe auch Schlüsselwort-Subparameter `STORAGE` beim Profilparameter `SORT` bzw. beim Macro `NTSORT`.
`MON` | Buffer Pool für die Natural Monitoring-Funktion (`SYSMON`) der `SYSTP`-Utility; siehe Natural Monitoring (SYSMON) in der Utilities-Dokumentation.
`MSG` | Message Buffer Pool; siehe Message Buffer Pool in der Operations-Dokumentation. Anmerkung Bei diesem Buffer Pool-Typ wird nur der Subparameter `NAME` ausgewertet.

Anmerkungen:

1. Buffer Pools der Typen `NAT` oder `SORT` können mit der Buffer Pool Management Utility `SYSBPM` verwaltet werden, siehe Debugger und Dienstprogramme (Utilities)-Dokumentation.
2. Allgemeine Informationen zum Natural Buffer Pool siehe Natural Buffer Pools in der Operations-Dokumentation.

## Beispiele für BPI-Parameter

#### Beispiel 1:

    BPI=(NAME=' ',SIZE=2000,METHOD=N)

Der primäre Buffer Pool wird durch einen lokalen Buffer Pool mit 2000 KB ersetzt. Die Definition ist gleichbedeutend mit:

    BPNAME=' ',BPSIZE=2000,BPMETH=N

#### Beispiel 2:

    BPI=(SEQ=0,NAME=LBP1),BPI=(SEQ=1,NAME=LBP2),BPI=(SEQ=2,SIZE=500)

Zunächst versucht Natural, einen globalen Buffer Pool mit dem Namen "LBP1" zuzuweisen. Wird dieser Buffer Pool nicht gefunden, versucht Natural "LBP2" zuzuweisen. Wenn dieser nicht gefunden wird, weist Natural einen lokalen Buffer Pool mit einer Größe von 500 KB zu.

#### Beispiel 3:

    BPI=(SEQ=0,TYPE=EDITOR,NAME=LBPE1),BPI=(SEQ=1,TYPE=EDITOR,SIZE=500)

Zunächst versucht Natural, einen globalen Buffer Pool mit dem Namen "LBPE1" zuzuweisen. Wird dieser nicht gefunden, weist Natural einen lokalen Editor Buffer Pool mit einer Größe von 500 KB zu.

#### Beispiel 4:

    BPI=(TYPE=SWAP,SIZE=500,NAME=SWAPPOOL,CSIZE=2000)

Ein lokaler Natural-Swap Pool mit dem Namen "SWAPPOOL" mit einer Größe von 500 KB und einer Cache-Größe von 2000 KB wird zugewiesen.

## Beispiele für NTBPI-Makros

             NTBPI TYPE=NAT,                                               *
                   SEQ=0,                                                  *
                   NAME=NATBP1
             NTBPI TYPE=NAT,                                               *
                   SEQ=1,                                                  *
                   NAME=NATBP2
             NTBPI TYPE=NAT,                                               *
                   SEQ=2,                                                  *
                   SIZE=1000,                                              *
                   METHOD=N

In diesen Beispielen werden mehrere Natural Buffer Pools definiert. Falls der globale Buffer Pool `NATBP1` nicht verfügbar ist, wird stattdessen der globale Buffer Pool `NATBP2` benutzt. Falls letzterer auch nicht verfügbar ist, wird ein lokaler Buffer Pool mit einer Größe von 1000 KB verwendet.

### On this page

- BPI-Parameter-Syntax
- NTBPI-Makro-Syntax
- Schlüsselwort-Subparameter
- Beispiele für BPI-Parameter
- Beispiele für NTBPI-Makros