Meldungen des Natural Global Buffer Pool Managers

#### Search Results

Search

# Meldungen des Natural Global Buffer Pool Managers

Dieses Dokument enthält die Informations- und Fehlermeldungen, die vom Natural Global Buffer Pool Manager unter z/OS ausgegeben werden.

Alle Meldungen haben das folgende Format:

`GBPnnnn xxxxxxxx: message text`

- wobei:

- nnnn die Meldungsnummer ist.

- xxxxxxxx der Name des Jobs ist, unter dem der Natural Global Buffer Pool ausgeführt wird.

Zur Vereinfachung wurde der Teil der Meldung mit dem Jobnamen in der folgenden Liste der Meldungen weggelassen. Kursiv gedruckte Angaben kennzeichnen einen variablen Teil der Meldung.

The following topics are covered below:

- Syntaxfehlermeldungen des Natural Global Buffer Pool Managers

- Laufzeitmeldungen des Natural Global Buffer Pool Managers

- Treibermeldungen des Natural Global Buffer Pool Manager

## Syntaxfehlermeldungen des Natural Global Buffer Pool Managers

Die Syntaxfehlermeldungen des Natural Global Buffer Pool Managers sind selbsterklärend, wobei xxxx für das ungültige Kommando oder den ungültigen Parameter steht.

Die jeweilige Syntax für Kommandos und Parameter finden Sie unter Natural Global Buffer Pool Manager unter z/OS in der Operations-Dokumentation von Natural for z/OS.

Meldungsnummer | Meldungstext
--- | ---
GBP0001 | Ungültiges Kommando: xxxx
GBP0002 | Mehr als ein Kommando angegeben
GBP0003 | Ungültiges Parameter-Schlüsselwort: xxxx
GBP0004 | Parameter für Buffer Pool-Namen fehlt
GBP0005 | Ungültiger Buffer Pool-Name: xxxx
GBP0006 | Anfangsklammer in NATBUFFER fehlt
GBP0007 | Endklammer in NATBUFFER fehlt
GBP0008 | Buffer Pool-Größe nicht numerisch: xxxx
GBP0009 | Buffer Pool-Größe kleiner als 100 K: xxxx
GBP0010 | Buffer Pool-Größe zu groß: xxxx
GBP0011 | Ungültiger MODE angegeben: xxxx
GBP0012 | Textblockgröße nicht numerisch: xxxx
GBP0013 | Textblockgröße muss 1,2,4,8,12 oder 16 sein, nicht xxxx
GBP0014 | Ungültiger Buffer Pool-Typ: xxxx
GBP0015 | Ungültiger Name der Preload-Liste: xxxx
GBP0016 | Ungültige Subsystemkennung: xxxx
GBP0017 | IDLE-Zeit nicht numerisch: xxxx
GBP0018 | IDLE-Zeit außerhalb des gültigen Bereichs: xxxx
GBP0019 | Buffer Pool Cache-Größe nicht numerisch: xxxx
GBP0020 | Buffer Pool Cache-Größe außerhalb des gültigen Bereichs: xxxx
GBP0021 | RESIDENT muss Y oder N oder A sein, nicht xxxx
GBP0022 | METHOD muss S oder N sein, nicht xxxx
GBP0023 | CONFIRM muss Y oder N sein, nicht xxxx
GBP0024 | PLUGIN muss BP oder NOBP sein, nicht xxxx
GBP0025 | REGISTER muss Y oder N sein, nicht xxxx
GBP0026 | NAT Buffer Pool-Größe kleiner als 256 KB 256K: xxxx
GBP0029 | CC muss Y oder N sein, nicht xxxx

## Laufzeitmeldungen des Natural Global Buffer Pool Managers

In der folgenden Tabelle lautet das Fehlerinformationsformat (error-info):

failing function (macro), sub-function, request return (RC) or cancel code (CC), request failure reason code

Eine Erläuterung der Return oder Abend Codes des entsprechenden IBM-Request-Makros finden Sie in der entsprechenden IBM-Dokumentation.

Meldungsnummer | Meldungstext
--- | ---
GBP0000 | xxxx (Dummy-Meldung, die nur aus einem variablen Meldungsteil besteht)
GBP0098 | Parametermodul fehlt oder ist ungültig: pgm-name
GBP0099 | Meldungstextmodul fehlt oder ist ungültig: pgm-name
GBP0100 | Keine Parameter angegeben
GBP0101 | Angegebene Parameter: xxxx
GBP0102 | Operatoreingabe: xxxx
GBP0103 | Eingabe aus Datei: xxxx
GBP0104 | Pflichtmodul fehlt oder ist ungültig: pgm-name
GBP0105 | Speicher konnte nicht abgerufen werden: xxxx
GBP0106 | FREEMAIN nicht erfolgreich
GBP0107 | NAME/TOKEN Service-Fehlschlag: error-info
GBP0108 | Buffer Pool Manager-Modul inkompatibel: pgm-name
GBP0109 | Fehler bei der (De-)Allokation des Pools: error-info
GBP0110 | GBP nicht aktiv: gbp-name/subsid
GBP0111 | GBP aktiv: gbp-name/subsid - DIR=dir-addr ADDR=gbp-addr
GBP0112 | GBP aktualisiert: gbp-name/subsid - DIR=dir-addr ADDR=gbp-addr
GBP0113 | GBP gestoppt: gbp-name/subsid - DIR=dir-addr ADDR=gbp-addr
GBP0114 | GBP bereits aktiv: gbp-name/subsid - DIR=dir-addr ADDR=gbp-addr
GBP0115 | GBP noch in Verwendung: gbp-name/subsid - DIR=dir-addr ADDR=gbp-addr
GBP0116 | Zugehöriger GBP ging verloren gbp-name/subsid
GBP0117 | Herunterfahren des GBP erzwungen gbp-name/subsid
GBP0118 | Antworten Sie mit `Y`, um die Schließung des GBP gbp-name/subsid zu erzwingen
GBP0119 | Herunterfahren abgebrochen, Antwort war x
GBP0120 | Cache für GBP gbp-name/subsid erstellen
GBP0121 | Löschen des Cache für GBP: gbp-name/subsid
GBP0122 | Fehlschlag beim Erstellen des GBP-Cache: error-info
GBP0123 | Fehlschlag beim Löschen des GBP-Cache: error-info
GBP0124 | Data Space: GBP-Cache erstellt: cache-name, cache-token, cache-ALET, KEY Speicherobjekt (oberhalb der Grenze): GBP-Cache erstellt: MEMOBJ, address, cache-token, size, KEY
GBP0125 | Datenspeicherplatz: GBP-Cache gelöscht: cache-name, cache-token, cache-ALET Speicherobjekt (oberhalb der Grenze): GBP-Cache gelöscht: MEMOBJ, address
GBP0126 | ALET-Stack-Überlauf. GBP-Cache kann nicht erstellt werden.
GBP0127 | Cache bereits vorhanden für GBP: gbp-name/subsid
GBP0128 | Kein Cache verfügbar für GBP: gbp-name/subsid
GBP0129 | GBP-Cache gehört nicht zu Job job-name
GBP0130 | Kein globaler Buffer Pool verfügbar für SUBSID: subsid
GBP0131 | Liste aller globalen Buffer Pools mit SUBSID: subsid
GBP0132 | BP-Name/SUBSID Size(KB) A(GBP) A(DIR) Cache-ALET/ADDR----- Size-Owner--- Key
GBP0133 | Die folgenden globalen Buffer Pools sind im Begriff geschlossen zu werden.
GBP0134 | Antworten Sie mit Y, um das Schließen der globalen Buffer Pools fortzusetzen.
GBP0135 | Es gibt keine globalen Buffer Pools, die den Auswahlkriterien entsprechen.
GBP0136 | Der Job besitzt keinen/keine GBP-Caches.
GBP0137 | GBP-Cache(s) im Besitz von Job job-name
GBP0138 | Datenbereich-Cache wird in Nicht-ESA-Umgebung nicht unterstützt
GBP0139 | GBP(s) im Besitz von Job:job-name
GBP0140 | RESIDENT=N aufgrund von besitzenden GBP-Cache(s) ignoriert:
GBP0141 | TERMINATE aufgrund von GBP-Cache(s) abgebrochen:
GBP0142 | RESIDENT=N aufgrund von besitzenden GBP(s) ignoriert:
GBP0143 | TERMINATE aufgrund von besitzenden GBP(s) abgebrochen:
GBP0144 | GBP nicht zugeordnet, da Benutzerschlüsselpool nicht möglich
GBP0145 | Globale Parametereinstellungen: xxxx
GBP0149 | Dienstanforderung fehlgeschlagen: service, error-info
GBP0150 | Formatierter Speicherauszug
GBP0151 | Formatierter Speicherauszug für GBP gbp-name/subsid
GBP0154 | Globaler Buffer Pool Manager nicht betriebsbereit
GBP0158 | Unbrauchbarer Rückgabecode von NATBPMG4, Funktion REINIT: rtc
GBP0159 | Unbrauchbarer Rückgabecode von NATBPMG4, Funktion INIT: rtc
GBP0197 | Keine Zaps angewendet
GBP0198 | Angewandte Zaps:
GBP0199 | Natural Global Buffer Pool Manager Version: xxxx

## Treibermeldungen des Natural Global Buffer Pool Manager

Das Fehlerinformationsformat (error-info) in der folgenden Tabelle lautet:

failing function (macro), sub-function, request return (RC) or cancel code (CC), request failure reason code

Eine Erläuterung der Return oder Abend Codes des entsprechenden IBM-Request-Makros finden Sie in der entsprechenden IBM-Dokumentation.

Die folgenden Meldungen sind unten aufgeführt:

- Meldungen, die von den betriebssystemabhängigen Treibermodulen des Gobal Buffer Pool Manager ausgegeben werden

- Vom z/OS-Treibermodul des Global Buffer Pool Manager ausgegebene Meldungen

### Meldungen, die von den betriebssystemabhängigen Treibermodulen des Gobal Buffer Pool Manager ausgegeben werden

Meldungsnummer | Meldungstext
--- | ---
GBP0200 | Die angegebene Datei existiert nicht: file-name
GBP0201 | Lesen der Parametereingabe aus der Datei file-name
GBP0202 | Dateiende (EOF) beim Lesen der Datei Dateiname aufgetretenbeim Lesen der Datei file-name aufgetreten
GBP0203 | Fehler beim Lesen der Datei file-name
GBP0204 | Subsystem-Speicherschutzfunktion erforderlich
GBP0205 | Unzureichende Berechtigung: error-info
GBP0206 | Job vom Operator abgebrochen
GBP0207 | Job abgebrochen wegen eines nicht behebbaren Abbruchs: abend-code

### Vom z/OS-Treibermodul des Global Buffer Pool Manager ausgegebene Meldungen

Meldungsnummer | Meldungstext
--- | ---
GBP0300 | z/OS ist erforderlich.
GBP0301 | Nur `MODIFY`- oder `STOP`- Kommandos sind zulässig.
GBP0302 | `STOP`-Kommando vom Operator erhalten
GBP0303 | GBP zugeordnet im Systemschlüssel wegen `ALLOWUSERKEYCSA(NO)`.

### On this page

- Syntaxfehlermeldungen des Natural Global Buffer Pool Managers
- Laufzeitmeldungen des Natural Global Buffer Pool Managers
- Treibermeldungen des Natural Global Buffer Pool Manager