Meldungen vom Shared Memory Objects File Server unter NDB

#### Search Results

Search

# Meldungen vom Shared Memory Objects File Server unter NDB

In diesem Abschnitt sind die Informations- und Fehlermeldungen aufgeführt, die beim Erstellen oder Zugreifen auf einen Shared Memory Objects File Server (FSSM) unter Natural for Db2 ausgegeben werden können.

Informationen zum FSSM finden Sie unter File Server – Shared Memory-Objekt in der Datenbankmanagementsystem-Schnittstellen-Dokumentation.

Im Gegensatz zu den Natural-Systemmeldungen sind die erklärenden Langtexte zu den Meldungen vom Shared Memory Objects File Server unter Natural for Db2 nicht online verfügbar.

FSSM-Meldungen werden in den `JESMSGLG`-Dataset des Jobs oder der gestarteten Task geschrieben, der oder die versucht, auf ein Shared-Memory-Objekt des File Servers zuzugreifen. Eine Kopie dieser Meldungen, denen der Jobname und die Jobnummer vorangestellt sind, wird in den `JESMSGLG`-Dataset des Natural Authorized Services Manager geschrieben.

> Beispiel:

>   `JESMSGLG` von CICS:

>       17.05.41 S0405196  FSSM008I NATFSSM attached to Shared Memory for
>       17.05.41 S0405196           CMFSERV2 at address 00000200_06900000

>   `JESMSGLG` vom Authorized Services Manager SAGAS292:

>       17.05.41 S0306804  ASM0401 SAGAS292: DAEFCIA2 S0405196 FSSM008I NATFSSM attached to Shared Memory for
>       17.05.41 S0306804  ASM0401 SAGAS292: DAEFCIA2 S0405196          CMFSERV2 at address 00000200_06900000

Nachstehend finden Sie Informationen über die folgenden Meldungen:

FSSM001E | FSSM004E | FSSM007I | FSSM010E
FSSM002E | FSSM005E | FSSM008I | FSSM011I
FSSM003E | FSSM006E | FSSM009E | FSSM012I

## FSSM001E - NATFSSM ungültiger Funktionscode xx

Erläuterung | Das Modul `NATFSSM` wurde mit einem ungültigen Funktionscode `xx` aufgerufen. Gültige Funktionscodes sind 00, 01, 02, 03 und 04.
Maßnahme | Geben Sie eine Subsystemkennung mit 1 bis 4 Zeichen an.

## FSSM002E - Ungültige FSSM-Parameterkarte gefunden

Erläuterung | Der in der Parameterdatei `ASMPARM` gefundene Parameter, der mit den Zeichen `FSSM` beginnt, ist ungültig und wird verworfen.
Maßnahme | Korrigieren Sie die Parameterkarte und starten Sie den Authorized Services Manager neu. Fügen Sie keine Leerzeichen in den Parameter für `FSSM` ein.

## FSSM003E - Länge des Shared Memory-Namens falsch

Erläuterung | Die Länge des Namensparameters in der Parameterkarte ist falsch. Er kann 1 bis 8 Zeichen lang sein.
Maßnahme | Geben Sie einen Namen mit bis zu 8 Zeichen an und starten Sie den Authorized Services Manager neu.

## FSSM004E - Parameter 3, 4, 5 oder 6 nicht kleiner als 32K

Erläuterung | Der Wert für einen der Parameter 3, 4, 5 oder 6 muss zwischen 1 und 32 KB - 1 Byte - liegen.
Maßnahme | Korrigieren Sie die Angabe dieser Parameter auf einen Wert zwischen 1 und 32 KB - 1 Byte. Starten Sie den Authorized Services Manager neu.

## FSSM005E - Blockgröße ist kein Vielfaches von 8

Erläuterung | Die angegebene Blockgröße (7. Parameter) muss ein Vielfaches von 8 sein.
Maßnahme | Korrigieren Sie den Parameter für die Blockgröße.

## FSSM006E - Definition für xxxxxxxx nicht gefunden

Erläuterung | Eine Anfrage zur Erstellung eines Shared-Memory-Objekts mit der Kennung `xxxxxxxx` ist eingegangen, aber in der Parameterdatei `ASMPARM` konnte keine Definition für `xxxxxxxx` gefunden werden.
Maßnahme | Fügen Sie in der Parameterdatei `ASMPARM` die Definition für `xxxxxxxx` hinzu oder ändern Sie den Schlüsselwort-Subparameter `DDFSERV` des Profilparameters `Db2` (`NTDB2`-Makro) in einen in der Parameterdatei `ASMPARM` definierten Namen.

## FSSM007I - NATFSSM erstellte ein Shared Memory für
xxxxxxxx an Adresse xxxxxxxx_xxxxxxxx
Anzahl der Verzeichniseinträge: nnnnnn
Space Map-Blöcke: nnnnnn
Freie Speicherblöcke: nnnnnn
ENQUEUE Ressourcenname......: xxxxxxxx

Erläuterung | Das Modul `NATFSSM` hat ein Shared-Memory-Objekt mit dem Namen `xxxxxxxx` mit der virtuellen Adresse `xxxxxxxx_xxxxxxxx` angelegt. Der aufrufende Adressraum ist ebenfalls mit dem Shared-Memory-Objekt verbunden und kann den Speicher lesen und beschreiben.
Maßnahme | Keine.

## FSSM008I - NATFSSM verbunden mit Shared Memory für
xxxxxxxx an Adresse xxxxxxxx_xxxxxxxx

Erläuterung | Das Modul `NATFSSM` hat den aufrufenden Adressraum mit dem Shared-Memory-Objekt mit dem Namen `xxxxxxxx` mit der virtuellen Adresse `xxxxxx_xxxxxxxx` verbunden.
Maßnahme | Keine.

## FSSM009E - Return Code z/OS service für function xxxxxxxx
Reason Code yyyyyyyy

Erläuterung | The `NATFSSM` module received the return code `xxxxxxxx` from the `z/OS service` call for the FFSM `function` with the reason code `yyyyyyyy`. Das Modul `NATFSSM` hat vom z/OS Service Call für die FFSM-Funktion den Return Code `xxxxxxxx` mit dem Reason Code `yyyyyyyy` erhalten. Informationen über den Return Code `xxxxxxxx` und den Reason Code `yyyyyyyy` finden Sie in der z/OS-Service-Beschreibung von IBM. The following z/OS service calls are performed by `NATFSSM`:
`IARV64 SHR` | `IARV64 REQUEST=SHAREMEMOBJ`
`IARV64 GET` | `IARV64 REQUEST=GETSHARED`
`IARV64 DTL` | `IARV64 REQUEST=DETACH, AFFINITY=LOCAL`
`IARV64 DTS` | `IARV64 REQUEST=DETACH, AFFINITY=SYSTEM`
`IARV64 LIS` | `IARV64 REQUEST=LIST`
`IEANTCR PR` | `IEANTCR (SCOPE=PRIMARY)`
`IEANTCR SY` | `IEANTCR (SCOPE=SYSTEM)`
`IEANTDL PR` | `IEANTDL (SCOPE=PRIMARY)`
`IEANTDL SY` | `IEANTDL (SCOPE=SYSTEM)`
Die folgenden z/OS Service Calls werden von `NATFSSM` geliefert:
`ATTACH`
`CREATE`
`DETACH`
`DELETE`
`LIST`
Maßnahme | Wenden Sie sich an unseren Support.

## FSSM010E - Die Gesamtzahl der Benutzerblöcke (tttttt) ist größer
als die Gesamtzahl der freien Blöcke (ffffff)

Erläuterung | Die angegebene maximale Anzahl der Benutzerblöcke (6. Parameter) ist größer als die Anzahl der freien Blöcke (2. Parameter minus Space-Map-Blöcke minus Verzeichnisblöcke) im Shared Memory Objects File Server (FSSM).
Maßnahme | Erhöhen Sie die Anzahl der Blöcke (2. Parameter) oder verringern Sie die maximale Anzahl der Benutzerblöcke (6. Parameter).

## FSSM011I - NATFSSM vom gemeinsamen Speicher getrennt für
xxxxxxxx an Adresse xxxxxxxx_xxxxxxxx

Erläuterung | Das Modul `NATFSSM` hat den aufrufenden Adressraum vom Shared-Memory-Objekt mit dem Namen `xxxxxxxx` mit der virtuellen Adresse `xxxxxx_xxxxxxxx` getrennt.
Maßnahme | Keine.

## FSSM012I - NATFSSM löschte gemeinsamen Speicher für
xxxxxxxx an Adresse xxxxxxxx_xxxxxxxx

Erläuterung | Das Modul `NATFSSM` hat das Shared-Memory-Objekt mit dem Namen `xxxxxxxx` mit der virtuellen Adresse `xxxxxx_xxxxxxxx` gelöscht.
Maßnahme | None.

### On this page

- FSSM001E - NATFSSM ungültiger Funktionscode xx
- FSSM002E - Ungültige FSSM-Parameterkarte gefunden
- FSSM003E - Länge des Shared Memory-Namens falsch
- FSSM004E - Parameter 3, 4, 5 oder 6 nicht kleiner als 32K
- FSSM005E - Blockgröße ist kein Vielfaches von 8
- FSSM006E - Definition für xxxxxxxx nicht gefunden
- FSSM007I - NATFSSM erstellte ein Shared Memory für
  xxxxxxxx an Adresse xxxxxxxx_xxxxxxxx
  Anzahl der Verzeichniseinträge: nnnnnn
  Space Map-Blöcke: nnnnnn
  Freie Speicherblöcke: nnnnnn
  ENQUEUE Ressourcenname......: xxxxxxxx
- FSSM008I - NATFSSM verbunden mit Shared Memory für
  xxxxxxxx an Adresse xxxxxxxx_xxxxxxxx
- FSSM009E - Return Code z/OS service für function xxxxxxxx
  Reason Code yyyyyyyy
- FSSM010E - Die Gesamtzahl der Benutzerblöcke (tttttt) ist größer
  als die Gesamtzahl der freien Blöcke (ffffff)
- FSSM011I - NATFSSM vom gemeinsamen Speicher getrennt für
  xxxxxxxx an Adresse xxxxxxxx_xxxxxxxx
- FSSM012I - NATFSSM löschte gemeinsamen Speicher für
  xxxxxxxx an Adresse xxxxxxxx_xxxxxxxx