Return Codes und Reason Codes der Roll Server-Anforderungen

#### Search Results

Search

# Return Codes und Reason Codes der Roll Server-Anforderungen

Dieses Dokument enthält die Rückgabecodes und Reason Codes der Roll Server-Anforderungen. Im Gegensatz zu den Systemmeldungen von Natural sind die erläuternden Langtexte zu diesen Meldungen und Codes nur in diesem Dokument verfügbar, nicht online.

Die TP-Monitor-Schnittstellen, die Roll Server-Anforderungen ausgeben, interpretieren einige der von einer fehlgeschlagenen Roll Server-Anforderung zurückgegebenen Reason Codes und geben spezifische Fehlermeldungen aus. Andere Reason Codes werden jedoch nicht interpretiert. Diese werden mit einem allgemeineren Fehlermeldetext gemeldet.

Informationen zum Roll Server finden Sie unter:

- Funktionalität des Natural Roll Server

- Betrieb des Natural Roll Server

Beachten Sie außerdem die im Folgenden aufgeführten relevanten IBM-Dokumente.

#### Return Codes:

Dezimal | Erklärung
--- | ---
`0` | Normale Beendigung.
`4` | Warten auf Beendigung der Platten-Ein-/Ausgabe.
`8` | Warten und diesen Aufruf fortsetzen.
`12` | Fehler, siehe Reason Code.
`16` | Abnormales Ende.
`20` | Rekursives abnormales Ende.
`24` | Speicherfehler bei Staging-Task.
`28` | Roll Server nicht aktiv.
`32` | `GETMAIN` für Arbeitsbereich fehlgeschlagen.
`36` | Anforderungsblock ist schreibgeschützt.
`40` | IXLLIST-Fehler.

#### Mit dem Return Code 12 zurückgegebene Reason Codes:

Hex | Dezimal | Funktionstyp | Erklärung | Maßnahme
--- | --- | --- | --- | ---
`04` | `04` | `ALLOC` | Das Roll File ist voll. | Vergrößern Sie das Roll File und formatieren Sie es neu.. Anmerkung Lesen Sie die in der Roll Server-Dokumentation beschriebenen Einschränkungen bezüglich der Neuformatierung des Roll File sorgfältig durch.
`08` | `08` | Alle außer `STATS` | Ein Abbruch wurde abgefangen und ein SNAP-Dump erstellt. | Wenden Sie sich an den Support.
`0C` | `12` | `ALLOC` | Die vom User Exit `NATRSU14` zurückgegebene Roll File-Nummer ist ungültig. | Korrigieren Sie den User Exit..
`10` | `16` | `FREE` `READ` `WRITE` | Die vom Anforderer im Anforderungsblock übergebene Roll File-Nummer ist ungültig. Möglicher Grund: Der Anforderungsblock wurde seit der letzten erfolgreich ausgeführten Roll Server-Funktion überschrieben. | Wenden Sie sich an den Support.
`14` | `20` | `FREE` `READ` `WRITE` | Die vom Anforderer im Anforderungsblock übergebene Nummer des Roll-File-Slots ist ungültig. Möglicher Grund: Der Anforderungsblock wurde seit der letzten erfolgreich ausgeführten Roll Server-Funktion überschrieben. | Wenden Sie sich an den Support.
`18` | `24` | `FREE` `READ` `WRITE` | Es gibt keinen zugewiesenen Roll File Slot für den Benutzer mit der vom Anforderer im Anforderungsblock übergebenen Kennung. Mögliche Gründe: Der Anforderungsblock wurde seit der letzten erfolgreich ausgeführten Roll Server-Funktion überschrieben, oder der entsprechende Roll File Slot wurde entweder mit dem `TIMEOUT`-Kommando des Roll Servers oder mit dem SYSTP-Dienstprogramm aus dem Roll File gelöscht. | Wenden Sie sich an den Support.
`1C` | `28` | `READ` `WRITE` | Die Größe des komprimierten Natural-Threads, der präsentiert (`WRITE`) oder angefordert (`READ`) wurde, ist Null. Möglicher Grund: Der Anforderungsblock wurde seit der letzten erfolgreich ausgeführten Roll Server-Funktion überschrieben. | Wenden Sie sich an den Support.
`20` | `32` | `READ` `WRITE` | Die Größe des komprimierten Natural-Threads ist größer als der maximale Roll File Slot. Mögliche Gründe: `READ`: Der Anforderungsblock wurde seit der letzten erfolgreich ausgeführten Roll Server-Funktion überschrieben. `WRITE`: Der komprimierte Natural-Thread passt nicht in seinen Roll File Slot, und es ist nicht genügend freier Speicherplatz in dem Roll File vorhanden, um die erforderlichen Überlauf-Slots zuzuordnen. | Vergrößern Sie das Roll File.
`24` | `36` | `READ` `WRITE` | Ein interner Kontrollblock, der für die Kommunikation zwischen den Tasks verwendet wird, konnte nicht zugeordnet werden. | Erhöhen Sie den verfügbaren Speicherplatz für den Roll Server-Adressraum. Wenden Sie sich an den Support, falls das Problem weiterhin besteht.
`28` | `40` | `READ` `WRITE` | An intermediate buffer for an asynchronous `READ`/`WRITE` request could not be allocated. Ein Zwischenspeicher für eine asynchrone `READ`-Anforderung konnte nicht zugeordnet werden. | Erhöhen Sie den verfügbaren Speicherplatz für den Roll Server-Adressraum. Wenden Sie sich an den Support, falls das Problem weiterhin besteht.
`2C` | `44` | `READ` | Die Größe des angeforderten komprimierten Natural-Threads entspricht nicht der Größe, die bei der vorherigen `WRITE`-Anforderung verwendet wurde. Möglicher Grund: Der Anforderungsblock wurde seit der letzten erfolgreich ausgeführten Roll Server-Funktion überschrieben. | Wenden Sie sich an den Support.
`30` | `48` | `READ` `WRITE` | Ein Abbruch wurde abgefangen und ein SNAP-Dump im Adressraum des Roll-Servers ausgegeben. | Wenden Sie sich an den Support.
`34` | `52` | `READ` | The `READ`-task could not allocate the intermediate buffer. | Increase the amount of available space for the roll server address space. If the problem persists, Wenden Sie sich an den Support.
`38` | `56` | `READ` `WRITE` `STATS` | Die Adresse des Natural-Threads ist im Anforderungsblock nicht angegeben. Möglicher Grund: Der Anforderungsblock wurde seit der letzten erfolgreich ausgeführten Roll Server-Funktion überschrieben. | Wenden Sie sich an den Support.
`3C` | `60` | `FREE` `READ` `WRITE` | Der Zeiger auf den Verzeichniseintrag im Anforderungsblock ist ungültig. Möglicher Grund: Der Anforderungsblock wurde seit der letzten erfolgreich ausgeführten Roll Server-Funktion überschrieben. | Wenden Sie sich an den Support.
`40` | `64` | `READ` | Der im Anforderungsblock angegebene Roll Server-Initialisierungszeitstempel ist Null. Möglicher Grund: Der Anforderungsblock wurde seit der letzten erfolgreich ausgeführten Roll Server-Funktion überschrieben. | Wenden Sie sich an den Support.
`44` | `68` | Alle | Sysplex Services for Data Sharing (XES) hat einen unerwarteten Reason Code zurückgegeben. Der XES-Reason Code wird vom Roll Server im Antwortbereich der Anforderung (Bezeichnung `RSPAXRNC`) zurückgegeben. | Ausführliche Informationen zum Grund und zu den empfohlenen Maßnahmen finden Sie im IBM-Dokument Sysplex Services Reference. Wenden Sie sich an den Support, wenn der Grund nicht von Systemdefinitionen abhängt.
`48` | `72` | Alle | Die Verbindung zur Coupling Facility wurde unterbrochen. Möglicher Grund: Problem mit der Hardware oder der Systemsoftware. | Wenden Sie sich an die z/OS-Systemadministration.
`4C` | `76` | Alle | Die Coupling Facility-Struktur ist ausgefallen. Mögliche Gründe: Hardware- oder Systemsoftwareproblem (wenden Sie sich an den IBM Support). | Stoppen Sie den Roll Server, heben Sie die Zuordnung der Coupling Facility-Struktur auf und formatieren Sie das Roll File neu.
`51-53` | `81-83` | `READ` | Die vorherige `WRITE`-Anforderung, die auf einem anderen z/OS-Image ausgeführt wurde, konnte aufgrund eines Problems mit der Coupling Facility oder dem Roll Server nicht erfolgreich abgeschlossen werden. | Suchen Sie in den Meldungsprotokollen der am Sysplex beteiligten Roll Server nach Meldungen, die auf diese Situation hinweisen.
`54` | `84` | `FREE` | Der Eintrag für den betreffenden Benutzer konnte in der Coupling Facility-Struktur nicht gefunden werden. Möglicher Grund: Der Anforderungsblock wurde seit der letzten erfolgreich ausgeführten Roll Server-Funktion überschrieben. | Wenden Sie sich an den Support.
`58` | `88` | `READ` | Ein Element der Warteschlange konnte nicht zugeordnet werden. | Vergrößern Sie den verfügbaren Speicherplatz für den Adressraum des Roll Server. Wenden Sie sich an den Support, falls das Problem weiterhin besteht.
`5C` | `92` | `READ` | Die in dem betreffenden Eintrag der Coupling Facility-Struktur enthaltenen Informationen weisen darauf hin, dass zuvor keine `WRITE`-Anforderung vorlag. | Wenden Sie sich an den Support.
`60` | `96` | `DEALLOC` | Die Länge der generischen Benutzerkennung ist kleiner als 1 oder größer als 16. | Wenden Sie sich an den Support.
`64` | `100` | `DZAP` `READ` `WRITE` | Der vom Aufrufer bereitgestellte Empfangsspeicherbereich ist schreibgeschützt. | Wenden Sie sich an den Support.
`68` | `104` | `FREE` `READ` `WRITE` | Die im Anforderungsblock referenzierte ECB ist nicht angeglichen oder schreibgeschützt. | Wenden Sie sich an den Support.
`70` | `112` | Alle `OC` | Eine Sitzung hat einen Roll File Slot mit einer ungültigen Benutzerkennung angefordert. | Wenden Sie sich an den Support.
`74` | `116` | `FREE` `WRITE` `READ` | Eine Sitzung hat eine Roll Server-Anforderung mit einem ungültigen Zeitstempel übergeben. | Wenden Sie sich an den Support.
`78` | `120` | `READ` | Nach einer `READ`-Operation zeigt der Roll Server an, dass der Anforderer des Slots nicht mehr aktiv ist oder ein anderer Benutzer bereits den Platz des Anforderers eingenommen hat. | Wenden Sie sich an den Support.
`7C` | `124` | `READ` | Nach Erhalt des Return Codes 8 hat die Natural CICS-Schnittstelle den Aufruf wieder aufgenommen, aber der Roll Server hat den angeforderten Roll File Slot nicht innerhalb von 30 Sekunden bereitgestellt. | Wenden Sie sich an den Support.
`80` | `128` | Alle | Alle Versuchen Sie, einen Überlauf-Slot zuzuweisen. | Wenden Sie sich an den Support.
`84` | `132` | Alle | Ungültiger Stapelzeiger. | Wenden Sie sich an den Support.
`88` | `136` | `ALLOC` | Überlauf-Slot konnte nicht zugeordnet werden (1). | Ähnlich wie 12/4: Es ist kein freier Slot mehr verfügbar, der einem Überlauf-Slot an Position 1 zugeordnet werden kann.
`8C` | `140` | `ALLOC` | Überlauf-Slot konnte nicht zugeordnet werden (2). | Ähnlich wie 12/4: Es ist kein freier Slot mehr verfügbar, um einen Überlauf-Slot an Position 2 zuzuordnen.
`CC` | `204` | `WRITE` | Dieser Fehler wird nur gemeldet, wenn Roll Server über die Natural CICS-Schnittstelle (NCI) aufgerufen wird. NCI wiederholt den Versuch nach einer bestimmten Wartezeit auf den Abschluss der Platten-Ein-/Ausgabe. Der erneute Versuch ist jedoch fehlgeschlagen. | Wenden Sie sich an den Support.
`D0` | `208` | `READ` | Dieser Fehler wird nur gemeldet, wenn ein Roll Server über die Natural CICS-Schnittstelle (NCI) aufgerufen wird. NCI setzt den Roll-Betrieb nach einer bestimmten Wartezeit fort. Der erneute Versuch ist jedoch fehlgeschlagen. | Wenden Sie sich an den Support.
`104` - `13C` | `260` - `316` | Alle | Interner Fehler. | Wenden Sie sich an den Support.