Natural unter Com-plete/SMARTS-Benutzerabbruchcodes

#### Search Results

Search

# Natural unter Com-plete/SMARTS-Benutzerabbruchcodes

Dieses Dokument enthält die Benutzerabbruchcodes (User Abend Code) und Fehlermeldungen (Error Messages), die von der Natural-Com-plete/SMARTS-Schnittstelle ausgegeben werden.

Siehe auchNatural unter Com-plete/SMARTS in der TP-Monitor-Schnittstellen-Dokumentation.

Abend Code | Erläuterung
--- | ---
`U0301` | Ein Abbruch wurde über `CMABEND` erzwungen und `DU``=ON/FORCE` wurde angegeben. Die Sitzung wird sofort beendet, mit Bereinigung bei `DU=ON` und ohne jegliche Bereinigung bei `DU=FORCE`. Das IOCB-Feld `TPABCDE` (Register 10 + x18C) enthält den Abbruchcode. IOCB-Offset x'290' enthält das PSW und die Register 0 bis 15.
`U0302` | Ein Abbruch ist aufgetreten und `DU``=ABEND` wurde angegeben. Die Sitzung wird bereinigt, bevor sie abgebrochen wird. IOCB-Offset x'290' enthält das PSW und die Register 0 bis 15.
`U0304` | Ein Abbruch ist aufgetreten, und Natural ist nicht in der Lage, ihn zu behandeln. Die Sitzung wird sofort und ohne Bereinigung beendet. IOCB-Offset x'290' enthält das PSW und die Register 0 bis 15.
`U0305` | Ein Abend ist aufgetreten und der BB von Natural konnte nicht angesprochen werden.
`U0307` | Der Speicherbereichstapel von Natural unter Com-plete ist aufgebraucht.
`U0308` | Ein Abbruch ist aufgetreten und der Natural Com-plete `ABEXIT`-Handler bricht rekursiv ab.
`U0309` | Die Attention-Taste wurde gedrückt, und Natural ist nicht in der Lage, dies zu verarbeiten. Die Sitzung wird sofort und ohne Bereinigung beendet. IOCB-Offset x'290' enthält das PSW und die Register 0 bis 15.
`U0310` | Ein unerwarteter Fehler bei Terminal-E/A ist aufgetreten. Die Sitzung wird sofort und ohne Bereinigung beendet. IOCB-Offset x'290' enthält das PSW und die Register 0 bis 15.
`U0312` | Der gemeinsam genutzte Natural-Nukleus wurde während einer Terminal-E/A verschoben, und das Natural-Relocation-Modul gibt einen Rückgabewert ungleich Null zurück.
`U0313` | Es ist ein unerwarteter Fehler bei der `ABEXIT`-Eingabe aufgetreten. Die Sitzung wird sofort und ohne Bereinigung beendet. IOCB-Offset x'290' enthält das PSW und die Register 0 bis 15.
`U0316` | Roll-Out-Fehler. Die Anforderung, die Daten von einer Sitzung an den Roll Server zu übergeben, ist bei der Sitzungsaufhebung fehlgeschlagen. IOCB-Offset x'298' enthält die Register 0 bis 15, wobei R15 ein Roll Server-Rückgabecode und R0 ein Roll Server-Grundncode ist. Weitere Informationen zu Grundn- und Rückgabecodes finden Sie unter Return Codes und Reason Codes der Roll Server-Anforderungen.
`U0317` | Roll-In-Fehler. Die Anforderung, die Daten von einer Sitzung an den Roll Server zu übergeben, ist bei der Wiederaufnahme der Sitzung fehlgeschlagen. IOCB-Offset x'298' enthält die Register 0 bis 15, wobei R15 ein Roll Server-Rückgabecode und R0 ein Roll Server-Grundncode ist. Weitere Informationen zu Grundn- und Rückgabecodes finden Sie unter Return Codes und Reason Codes der Roll Server-Anforderungen.