Abbruchcodes (Abend Codes) der Natural for VSAM-Schnittstelle

#### Search Results

Search

# Abbruchcodes (Abend Codes) der Natural for VSAM-Schnittstelle

In diesem Kapitel werden die Abend-Codes (Abbruchcodes) aufgeführt, die von Natural for VSAM (Produktcode: NVS) ausgegeben werden können.

Im Gegensatz zu den Natural-Systemmeldungen sind die erklärenden Langtexte zu den Abbruchcodes nur in diesem Dokument und nicht online verfügbar.

Natural for VSAM-Abend-Codes sind zweistellige Zahlen mit vorangestelltem `NV`.

Abend Code | Erläuterung
--- | ---
Verschiedene:
NV01 | Unerwarteter interner Fehler.
NV02 | Zu viele verschachtelte Gruppen in der View.
NV03 | Fehler beim Scannen der View.
NV07 | Interner Buffer-Behandlungsfehler.
NV09 | NVS-Upgrade-Verarbeitung für eine ESDS-Datei fehlgeschlagen.
NV10 | Verlagerungsfehler.
NV11 | Auslagerungsfehler.
NV12 | Systemdateiverarbeitung: beschädigter Variablensatz, Feldlänge ist Null.
NV13 | Einlagerungsfehler.
NV15 | Unerwarteter Fehler bei der Behandlung des DDM-Bufferpools.
NV16 | Unerwarteter Fehler der Routine `NATSEFA`.
NV18 | Unerwarteter Fehler bei der Verarbeitung von `PATH=CHECK` oder `RLS=CHECK`.
Natural for VSAM-Initialisierung:
NV20 | Unerwarteter FREEMAIN-Fehler.
I/O-Modul NVSMISC:
NV30 | Ungültige I/O-Anforderung (DCR).
NV31 | ENDREQ-Fehler.
NV32 | RPL aktiv durch I/O-Anforderung.
NV33 | FREEMAIN-Fehler (physisch).
NV34 | GENCB/MODCB ACB-Fehler.
NV35 | GENCB/MODCB RPL-Fehler.
NV36 | SHOWCB-Fehler.
NV38 | AIX-Upgrade-Fehler bei der Pfadverarbeitung.
NV39 | FWA-Warteschlange voll.
NV40 | FWA-Eintrag nicht gefunden.
NV41 | Interner Fehler (`NTOPRB`/`OPRB`).
NV42 | Unerwarteter Fehler bei der BACKWARD-Verarbeitung.
I/O-Modul NVSCICS:
NV60 | Interner Fehler (DCRREQCD ungültig).
NV61 | Interner Fehler (FREEMAIN fehlgeschlagen).
NV62 | Beschädigter Exec-Interface-Block (EIB).
NV64 | Interner Fehler (`*NUMBER`).
NV65 | FWA-Warteschlange voll.
NV66 | FWA-Eintrag nicht gefunden.
NV67 | Unerwarteter Fehler bei der BACKWARD-Verarbeitung.