Natural TSO-Schnittstelle auf z/OS installieren

#### Search Results

Search

# Natural TSO-Schnittstelle auf z/OS installieren

Dieses Dokument beschreibt die Schritte zur Installation der Natural TSO-Schnittstelle (Natural TSO Interface, Produktcode NTI) auf z/OS.

- Voraussetzungen

- Installationsdatenträger

- Installationsvorgang

- Installation überprüfen

#### Verwandte Themen:

Informationen zum Betrieb von Natural in einer TSO-Umgebung finden Sie unter Verwendung von Natural mit TP-Monitoren und Natural unter TSO in der TP-Monitor-Schnittstellen-Dokumentation und bei den folgenden Themen:

- Allgemeine Informationen über die Natural-TSO-Schnittstelle

- Von Natural unter TSO verwendete Datasets

#### Notation vrs oder vr:

In diesem Dokument steht die Notation `vrs` oder `vr` für die jeweilige Produktversion (siehe auch Version im Glossar).

## Voraussetzungen

Siehe Allgemeine Voraussetzungen und Systemunterstützung und Übersicht über den Installationsvorgang.

## Installationsdatenträger

Der Installationsdatenträger enthält die folgenden Datasets, die für die Produktinstallation erforderlich sind:

Dataset-Name | Inhalt
--- | ---
`NTIvrs.LOAD` | Lademodule

Kopieren Sie die Datasets in Ihre Umgebung, wie unter Datasets auf eine z/OS-Platte kopieren im Kapitel Natural auf z/OS installieren beschrieben.

#### Beispiel-Jobs

Beispiel-Installationsjobs sind im Dataset `NATvrs.JOBS` enthalten. Ihre Namen beginnen mit dem Produktcode. Der Dataset befindet sich auf dem Installationsdatenträger, der mit dem Basisprodukt Natural geliefert wird.

## Installationsvorgang

Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie unbedingt die Abschnitte im Kapitel Installationsverfahren und wichtige Natural-Funktionen unter z/OS lesen.

Hinweis zu LE-Optionen:

Wenn Natural in der IBM-Language Environment (LE) laufen soll, müssen Sie den System Maintenance Aid (SMA)-Parameter `NAT-LE` auf `Y` (Ja) setzen. Die Standardeinstellung ist `N` (Nein). Wenn Sie außerdem die LE-Optionen im Quellcodemodul `NATLEOPT` ändern wollen oder wenn Sie Programme verwenden, die nicht in Natural laufen, müssen Sie den entsprechenden SMA-Parameter setzen, wie im Abschnitt Natural-spezifische IBM Language Environment-Optionen erstellen im Kapitel Natural auf z/OS installieren beschrieben.

Der Installationsvorgang umfasst die nachfolgend beschriebenen Schritte.

- Schritt 1: CLIST für die Natural TSO-Schnittstelle erstellen

- Schritt 2: ADARUN-Karten erstellen

- Schritt 3: Natural-Parametermodul erstellen

- Schritt 4: Nukleus verlinken

- Schritt 5: Adabas-Schnittstelle verfügbar machen

### Schritt 1: CLIST für die Natural TSO-Schnittstelle erstellen

(Job I070, Step 2400)

- Erstellen Sie eine TSO CLIST für Natural.

  Diese CLIST wird später verwendet, um Natural unter TSO aufzurufen. Beachten Sie, dass die in diesem Schritt gelieferte CLIST nur ein einfaches Beispiel ist, das Sie an Ihre Anforderungen und an Ihre TSO-Umgebung anpassen können.

### Schritt 2: ADARUN-Karten erstellen

(Job I070, Step 2410)

- Erstellen Sie `ADARUN`-Karten in einer Quellcode-Bibliothek.

  Diese werden von der CLIST benötigt, die im Installationsschritt CLIST für die Natural TSO-Schnittstelle erstellen angelegt wurde.

### Schritt 3: Natural-Parametermodul erstellen

(Job I080, Steps 0010, 0015)

1. Ändern Sie das Natural-Parametermodul für TSO.

   - Konfigurieren Sie die TSO-Batch-Schnittstelle:

     Ändern Sie die Einstellungen der Parameter, die mit dem `NTTSOP`-Makro im Natural-Parametermodul geliefert werden, so, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen. Eine Beschreibung dieser Parameter finden Sie beim entsprechenden dynamischen Profilparameter `TSOP` in der Parameter-Referenz-Dokumentation.

   - Ändern Sie die folgenden Parameter:

         FNAT=(database-id,file-number)
         FUSER=(database-id,file-number)

     wobei `database-id` und `file-number` die Werte sind, die Sie beim Laden der Systemdateien während des Installationsvorgangs für das Basisprodukt Natural angegeben haben.

   - Globaler Buffer Pool:

     Wenn Sie einen globalen Buffer Pool verwenden wollen, müssen Sie das Makro `NTBPI` angeben.

   - Bei allen anderen Parametern:

     Sie können generell die Standardwerte verwenden. Ändern Sie nur die Werte derjenigen Parameter, deren Standardwerte nicht Ihren Anforderungen entsprechen. Beschreibungen zu den einzelnen Parametern, die im Parametermodul enthalten sind, finden Sie in der Parameter Reference-Dokumentation .

   Zur dynamischen Zuordnung von Profilparametern siehe auch das Dataset `CMPRMIN`, das im Abschnitt Natural im Batch Modus unter z/OS in der Operations-Dokumentation beschrieben ist.

2. Assemblieren und verknüpfen Sie das Natural-Parametermodul.

### Schritt 4: Nukleus verlinken

(Job I080, Step 0020)

- Verlinken Sie den umgebungsabhängigen Nukleus.

### Schritt 5: Adabas-Schnittstelle verfügbar machen

Lassen Sie diesen Schritt aus, wenn das Adabas-Link-Modul in Ihrem LPA verfügbar ist.

- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

  - Nehmen Sie die Adabas-Ladebibliothek in die Steplib Ihrer TSO-Benutzerprozeduren auf.

  - Kopieren Sie die in der entsprechenden Adabas-Installationsdokumentation im Abschnitt zur Installation mit TSO aufgeführten Module in eine Bibliothek Ihrer TSO-Benutzer-Steplib.

## Installation überprüfen

Sie können die erfolgreiche Installation der Natural TSO-Schnittstelle überprüfen, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:

1. Starten Sie eine TSO-Sitzung im ISPF-Modus.

2. Rufen Sie die CLIST auf, die Sie im Installationsschritt CLIST für die Natural TSO-Schnittstelle erstellen angelegt haben.

   Beispiel:

       TSO EX 'SAGLIB.SMASRCE(NTICLIST)'

3. Fahren Sie mit den im Abschnitt Online Natural testen beschriebenen Schritten fort.

### On this page

- Voraussetzungen
- Installationsdatenträger
- Installationsvorgang
- Installation überprüfen