Meldungen des Message Buffer Pool

#### Search Results

Search

# Meldungen des Message Buffer Pool

Dieses Dokument enthält die Meldungen, die vom Message Buffer Pool ausgegeben werden können.

Informationen zu diesem Buffer Pool finden Sie unter Message Buffer Pool in der Operations-Dokumentation.

## MTBP001 - Arbeitspuffer konnte nicht abgerufen werden

Erklärung | Arbeitspuffer konnte nicht abgerufen werden.
Maßnahme | Überprüfen Sie, ob Ihr System eine Speichersättigung aufweist.

## MTBP002 - Unzureichender Return Code von IEANTRT: xxxx

Erklärung | Unzureichender Return Code von IEANTRT: xxxx.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## MTBP003 - Unzureichender Return Code von IEANTCR: xxxx

Erklärung | Unzureichender Return Code von IEANTCR: xxxx.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## MTBP004 - Zuordnung eines ECSA-Verzeichnissegments fehlgeschlagen: xxxx

Erklärung | Zuordnung eines ECSA-Verzeichnissegments fehlgeschlagen: xxxx.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## MTBP005 - Ein rekursiver Abbruch ist aufgetreten. Warten auf CANCEL- Kommando

Erklärung | Ein rekursiver Abbruch ist aufgetreten. Warten auf `CANCEL`- Kommando.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## MTBP006 - Message BP Handler ist aktiv

Erklärung | Ein Message Buffer Pool Handler kann nur einmal für dieselbe Subsystemkennung gestartet werden.
Maßnahme | Keine.

## MTBP007 - Anderes Kommando als MODIFY oder STOP empfangen

Erklärung | Das erhaltene Kommando ist ein anderes als `MODIFY` oder `STOP`.
Maßnahme | Verwenden Sie nur `MODIFY`- oder `STOP`-TSO-Kommandos. Andere TSO-Kommandos sind nicht zulässig.

## MTBP008 - Empfangenes Kommando: xxxx

Erklärung | Dies ist das Kommando, das abgesetzt wurde.
Maßnahme | Keine.

## MTBP009 - Ungültiges Kommando, nichts angegeben

Erklärung | Ungültiges Kommando. Es wurde nichts angegeben.
Maßnahme | Geben Sie ein gültiges Kommando an.

## MTBP010 - Negative Kommando-/Schlüsselwortlänge festgestellt

Erklärung | Negative Kommando-/Schlüsselwortlänge festgestellt.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## MTBP011 - Invalid command: xxxx

Erklärung | Das Kommando, das abgesetzt wurde, ist unbekannt oder nicht zulässig.
Maßnahme | Geben Sie ein gültiges Kommando an.

## MTBP012 - Mehr als ein Kommando: xxxx

Erklärung | Mehr als ein Kommando: xxxx.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## MTBP013 - Ungültiges Parameter-Schlüsselwort: : xxxx

Erklärung | Ungültiges Parameter-Schlüsselwort: : xxxx.
Maßnahme | Specify valid parameter keyword(s).

## MTBP014 - Ungültiger BPNAME angegeben

Erklärung | Die Syntax des Buffer Pool-Namens ist nicht korrekt.
Maßnahme | Überprüfen Sie die Syntax des Buffer Pool-Namens.

## MTBP015 - Ungültige SUBSID angegeben

Erklärung | Die Syntax der Subsystemkennung ist nicht korrekt.
Maßnahme | Überprüfen Sie die Syntax der Subsystemkennung.

## MTBP016 - Ungültige SIZE angegeben

Erklärung | Ungültige Größe angegeben.
Maßnahme | Geben Sie die Größe des Message Buffer Pool als ganzzahligen Wert im korrekten Bereich an.

## MTBP017 - Buffer Pool ist bereits zugeordnet: xxxx

Erklärung | Der angegebene Buffer Pool-Name ist bereits aktiv. Sie können nicht mehr als einen Job für einen bestimmten Buffer Pool haben.
Maßnahme | Keine.

## MTBP018 - Zuordnung des IDT-Segments fehlgeschlagen: xxxx

Erklärung | Die Zuordnung des IDT-Segments ist fehlgeschlagen: xxxx.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## MTBP019 - DSPSERV CREATE fehlgeschlagen. Grund: xxxx

Erklärung | DSPSERV CREATE fehlgeschlagen. Grund: xxxx.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## MTBP020 - ALESERV ADD fehlgeschlagen mit Return Code: xxxx

Erklärung | ALESERV ADD ist fehlgeschlagen mit Return Code: xxxx.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## MTBP021 - Subsystem nicht aktiv: xxxx

Erklärung | Der Message Buffer Pool muss nach `NATASMvr` und/oder `NATRSMvr` gestartet werden.
Maßnahme | Starten Sie `NATASMvr` und/oder `NATRSMvr`, bevor Sie `NATMBPvr` starten.

## MTBP022 - Buffer Pool nicht aktiv: xxxx

Erklärung | Buffer Pool nicht aktiv: xxxx.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## MTBP023 - ALESERV DELETE fehlgeschlagen mit Return Code: xxxx

Erklärung | `ALESERV DELETE` fehlgeschlagen mit Return Code: xxxx.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## MTBP024 - DSPSERV DELETE fehlgeschlagen mit Reason Code: xxxx

Erklärung | `DSPSERV DELETE` fehlgeschlagen mit Reason Code: xxxx.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## MTBP025 - Message BP ist jetzt deaktiviert: xxxx

Erklärung | Dies ist eine Informationsmeldung.
Maßnahme | Keine.

## MTBP026 - Message BP ist jetzt aktiv: xxxx

Erklärung | Dies ist eine Informationsmeldung.
Maßnahme | Keine.

## MTBP027 - Buffer Pool-Tabelle ist voll

Erklärung | Die Buffer Pool-Tabelle ist voll.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## MTBP028 - Anderes Kommando als MODIFY oder STOP empfangen

Erklärung | Das empfangene Kommando ist ein anderes als MODIFY oder STOP.
Maßnahme | Verwenden Sie nur die TSO-Kommandos `MODIFY` oder `STOP`. Andere TSO-Kommandos sind nicht zulässig.

## MTBP029 - Zuordnung von LX-Speicher fehlgeschlagen: xxxx

Erklärung | Die Zuordnung von LX-Speicher ist fehlgeschlagen: xxxx.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## MTBP030 - DDNAME fehl für Eingabedatei: xxxx

Erklärung | `DDNAME` fehl für Eingabedatei: xxxx.
Maßnahme | Make sure a dataset with the given DDNAME is specified in the JCL.

## MTBP031 - DDNAME nicht angegeben oder ungültig

Erklärung | Die Syntax von `DDNAME` ist ungültig oder es wurde überhaupt kein `DDNAME` angegeben.
Maßnahme | Überprüfen Sie die Syntax von `DDNAME`.

## MTBP032 - OPEN für Kommandoeingabedatei fehlgeschlagen: xxxx

Erklärung | `OPEN` für Kommandoeingabedatei fehlgeschlagen: xxxx.
Maßnahme | Überprüfen Sie die Zugriffsebene des angegebenen Dataset..

## MTBP033 - Keine Zaps angewendet

Erklärung | Es wurden keine Zaps angewendet.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## MTBP034 - DD-Anweisung für SNAP fehlt: xxxx

Erklärung | `DD`-Anweisung für SNAP fehlt: xxxx.
Maßnahme | Stellen Sie sicher, dass ein `DDNAME` für einen SNAP-Dump vorhanden ist.

## MTBP035 - OPEN für SNAP fehlgeschlagen: xxxx

Erklärung | `OPEN` für SNAP fehlgeschlagen: xxxx.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## MTBP036 - DDNAME zu lang.

Erklärung | Ein `DDNAME` muss zwischen 1 und 8 Zeichen lang sein.
Maßnahme | Überprüfen Sie die Länge des `DDNAME`.

## MTBP037 - Ungültiger Wert für AREA angegeben

Erklärung | Es wurde ein ungültiger Wert für `AREA` angegeben.
Maßnahme | Geben Sie einen gültigen Wert an für `AREA` (`ALL`|`HT`|`TEXT`|`CB`|`COMM`).

## MTBP038 - Ungültige BPLIST angegeben

Erklärung | Ungültige `BPLIST` angegeben
Maßnahme | Geben Sie einen Namen mit einer Länge zwischen 1 und 8 Zeichen an.

## MTBP039 - Buffer Pool poolname gehört zu einer anderen Task

Erklärung | Es liegt ein Konflikt bei der gemeinsamen Nutzung des Buffer Pool vor.
Maßnahme | Überprüfen Sie, ob eine andere aktive Konfiguration denselben Pool-Namen verwendet.

## MTBP040 - Startparameter: parameter

Erklärung | TDie Startparameter werden an `JESMSGLG` geechot.
Maßnahme | Keine.

## MTBP041 - Operatorkommando: command

Erklärung | Der Message Buffer Pool Server gibt Operatorkommandos als Echo an `JESMSGLG` weiter.
Maßnahme | Keine.

## MTBP042 - OPEN Kommando-Datei: filename

Erklärung | Der Name der Kommandodatei wird als Echo an `JESMSGLG` weitergegeben.
Maßnahme | Keine.

## MTBP043 - CLOSE Kommando-Datei: filename

Erklärung | Der Name der Kommandodatei wird als Echo an `JESMSGLG` weitergegeben.
Maßnahme | Keine.

## MTBP044 - Falsche ECSAD-Version: version

Erklärung | Der Message Buffer Pool Server wird gestartet, obwohl noch ein ECSA-Verzeichnis für eine andere Version des Message Buffer Pool Servers für diese Subsystemkennung vorhanden ist.
Maßnahme | Benennen Sie die Subsystemkennung um, führen Sie einen IPL des Systems durch oder starten Sie `NATASMvr` mit der Option `ECSADUPD`.

## MTBP045 - Datenraum erstellt: dataspace name, token, ALET, TaskId

Erklärung | Diagnosemeldung für den Support.
Maßnahme | Übergeben Sie den `SYSOUT` mit dieser Meldung auf Anfrage an den Support.

### On this page

- MTBP001 - Arbeitspuffer konnte nicht abgerufen werden
- MTBP002 - Unzureichender Return Code von IEANTRT: xxxx
- MTBP003 - Unzureichender Return Code von IEANTCR: xxxx
- MTBP004 - Zuordnung eines ECSA-Verzeichnissegments fehlgeschlagen: xxxx
- MTBP005 - Ein rekursiver Abbruch ist aufgetreten. Warten auf CANCEL- Kommando
- MTBP006 - Message BP Handler ist aktiv
- MTBP007 - Anderes Kommando als MODIFY oder STOP empfangen
- MTBP008 - Empfangenes Kommando: xxxx
- MTBP009 - Ungültiges Kommando, nichts angegeben
- MTBP010 - Negative Kommando-/Schlüsselwortlänge festgestellt
- MTBP011 - Invalid command: xxxx
- MTBP012 - Mehr als ein Kommando: xxxx
- MTBP013 - Ungültiges Parameter-Schlüsselwort: : xxxx
- MTBP014 - Ungültiger BPNAME angegeben
- MTBP015 - Ungültige SUBSID angegeben
- MTBP016 - Ungültige SIZE angegeben
- MTBP017 - Buffer Pool ist bereits zugeordnet: xxxx
- MTBP018 - Zuordnung des IDT-Segments fehlgeschlagen: xxxx
- MTBP019 - DSPSERV CREATE fehlgeschlagen. Grund: xxxx
- MTBP020 - ALESERV ADD fehlgeschlagen mit Return Code: xxxx
- MTBP021 - Subsystem nicht aktiv: xxxx
- MTBP022 - Buffer Pool nicht aktiv: xxxx
- MTBP023 - ALESERV DELETE fehlgeschlagen mit Return Code: xxxx
- MTBP024 - DSPSERV DELETE fehlgeschlagen mit Reason Code: xxxx
- MTBP025 - Message BP ist jetzt deaktiviert: xxxx
- MTBP026 - Message BP ist jetzt aktiv: xxxx
- MTBP027 - Buffer Pool-Tabelle ist voll
- MTBP028 - Anderes Kommando als MODIFY oder STOP empfangen
- MTBP029 - Zuordnung von LX-Speicher fehlgeschlagen: xxxx
- MTBP030 - DDNAME fehl für Eingabedatei: xxxx
- MTBP031 - DDNAME nicht angegeben oder ungültig
- MTBP032 - OPEN für Kommandoeingabedatei fehlgeschlagen: xxxx
- MTBP033 - Keine Zaps angewendet
- MTBP034 - DD-Anweisung für SNAP fehlt: xxxx
- MTBP035 - OPEN für SNAP fehlgeschlagen: xxxx
- MTBP036 - DDNAME zu lang.
- MTBP037 - Ungültiger Wert für AREA angegeben
- MTBP038 - Ungültige BPLIST angegeben
- MTBP039 - Buffer Pool poolname gehört zu einer anderen Task
- MTBP040 - Startparameter: parameter
- MTBP041 - Operatorkommando: command
- MTBP042 - OPEN Kommando-Datei: filename
- MTBP043 - CLOSE Kommando-Datei: filename
- MTBP044 - Falsche ECSAD-Version: version
- MTBP045 - Datenraum erstellt: dataspace name, token, ALET, TaskId