CICSP - Umgebungsparameter für Natural CICS-Schnittstelle

#### Search Results

Search

# CICSP - Umgebungsparameter für Natural CICS-Schnittstelle

Dieser Natural-Profilparameter kann nur mit dem Makro `NTCICSP` angegeben werden. Die Angabe als dynamischer Parameter ist noch nicht möglich.

Anmerkung
Die Verfügbarkeit des Makros `NTCICSP` ist abhängig von der bei Ihnen installierten Version der Natural CICS Schnittstelle.

Das Makro `NTCICSP` dient zur Definition umgebungsspezifischer Parameter für Natural-Session-Optionen, die in einer CICS-Umgebung relevant sind.

Mögliche Werte | Siehe unten.
Standard-Einstellung | Siehe unten.
Dynamische Angabe | nein
Angabe innerhalb der Session | nein

Dieses Dokument behandelt folgende Themen:

- NTCICSP-Makro-Syntax

- Schlüsselwort-Subparameter

- Beispiel für ein NTCICSP-Makro

## NTCICSP-Makro-Syntax

Das Makro `NTCICSP` wird wie folgt angegeben:

             NTCICSP BACKEND=value,                                        *
                   BACKOUT=value,                                          *
                   BACKRPL=value,                                          *
                   CALLRPL=value,                                          *
                   CHAP=value,                                             *
                   CNTCALL=value,                                          *
                   COMARET=value,                                          *
                   DIRNAME=value,                                          *
                   DUPTID=value,                                           *
                   FDTPX=value,                                            *
                   LOGDEST=value,                                          *
                   MEMOBJR=value,                                          *
                   MSGDEST=value,                                          *
                   MSGPFX=value,                                           *
                   MSGTRAN=value,                                          *
                   PREFIX=value,                                           *
                   PRMDEST=value,                                          *
                   PSTRNID=value,                                          *
                   RCVASYN=value,                                          *
                   RESENDC=value,                                          *
                   RESENDS=value,                                          *
                   RJEDEST=value,                                          *
                   SLCALL=value,                                           *
                   SLNOHLD=value,                                          *
                   SNDLAST=value,                                          *
                   STORVIO=value,                                          *
                   TERMVAR=value,                                          *
                   TIOBSZ=value,                                           *
                   TRANCHK=value,                                          *
                   TTYCNSL=value,                                          *
                   UCTRAN=value,                                           *
                   UNITID=value,                                           *
                   USERID=value

Siehe Schlüsselwort-Subparameter.

## Schlüsselwort-Subparameter

`BACKEND` | `BACKOUT` | `BACKRPL` | `CALLRPL` | `CHAP` | `CNTCALL` | `COMARET` | `DIRNAME` | `DUPTID` | `FDTPX` | `LOGDEST` | `MEMOBJR` | `MSGDEST` | `MSGPFX` | `MSGTRAN` | `PREFIX` | `PRMDEST` | `PSTRNID` | `RCVASYN` | `RESENDC` | `RESENDS` | `RJEDEST` | `SLCALL` | `SLNOHLD` | `SNDLAST` | `STORVIO` | `TERMVAR` | `TIOBSZ` | `TRANCHK` | `TTYCNSL` | `UCTRAN` | `UNITID` | `USERID`

### BACKEND - Backend-Programm-Aufrufsteuerung

`BACKEND=value` definiert, ob ein angegebenes Backend-Programm oder eine angegebene Backend-Transaktion aufgerufen werden soll, nachdem die Sitzung (normal oder abnormal) beendet worden ist.

Der `BACKEND`-Parameter hat zwei Subparameter. Der zweite Subparameter ist optional. Er legt fest, ob im Fall eines Terminal-Fehlers ein Backend-Programm aufgerufen werden soll. Dies schließt auch Session-Bereinigungs-Tasks ein, die von NEP gestartet werden.

Mögliche Werte für beide Subparameter sind `ON/OFF`, die Standard-Einstellungen sind jedoch verschieden.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Gleich wie `BACKEND=(ON,OFF)`. Dies ist die Standard-Einstellung, wenn der `BACKEND`-Parameter weggelassen wird. Ein potenzielles Backend-Programm oder eine potenzielle Backend-Transaktion wird immer aufgerufen, insbesondere nach einer abnormalen Beendigung eines Task, jedoch nicht bei Terminal-Fehlern. Wird ein Backend-Programm aufgerufen, dann werden die Natural-Beendigungsmeldung und ein Rückgabecode an den CICS-Transaktionsarbeitsbereich (TWA) übergeben. Zusätzlich können die gleichen Informationen, wie beim `BACKRPL`-Parameter beschrieben, an eine CICS COMMAREA übergeben werden.
`(ON,ON)` | Gleich wie `BACKEND=(,ON)`. Ein potenzielles Backend-Programm oder eine potenzielle Backend-Transaktion wird immer aufgerufen, insbesondere nach abnormalen Task-Beendigungen (ABEND). Dies schließt auch Terminal-Fehler ein.
`OFF` | Erzwingt die Einstellung `BACKEND=(OFF,OFF)`. Ein potenzielles Backend-Programm oder eine potenzielle Backend-Transaktion wird nur dann aufgerufen, wenn die Natural-Session normal, d.h. mit einer Natural-Beendigungsmeldung, beendet worden ist.

### BACKOUT - Rücksetzen einer Transaktion bei nicht behebbaren abnormalen Beendigungen

`BACKOUT=value` definiert, ob das Natural CICS Interface eine Transaktionsrücksetzung mittels eines `EXEC CICS SYNCPOINT ROLLBACK`-Aufrufs durchführen soll oder nicht.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Alle anstehenden Datei-Aktualisierungen werden zurückgesetzt. Dies ist die Standard-Einstellung.
`OFF` | Alle anstehenden Datei-Aktualisierungen werden bereitgestellt.

Wegen seines Exits für abnormale Beendigungen fängt das Natural CICS Interface alle abnormalen Beendigungen ab. Falls eine abnormale Beendigung nicht behebbar ist, werden alle Ressourcen für die abnormal beendete Session freigegeben und die Session wird per `EXEC CICS RETURN` beendet, d.h., sie wird im Sinne von CICS "normal" beendet. Somit werden am Ende des Task anstehende Datei-Aktualisierungen nicht automatisch durch CICS zurückgesetzt.

### BACKRPL - Übergabeort der Parameterliste für das Backend-Programm

`BACKRPL=value` steuert, wo und wie die Backend-Parameter an das Backend-Programm übergeben werden.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ALL` | Dies ist die Standard-Einstellung. Der durch das Makro `NAMBCKP` abgebildete Natural-Backend-Parameterbereich wird sowohl in der CICS TWA als auch in einer CICS COMMAREA übergeben (einschließlich potenzieller Beendigungsdaten).
`COMA` | Der durch das Makro `NAMBCKP` abgebildete Natural-Backend-Parameterbereich wird (einschließlich potenzieller Beendigungsdaten) nur in einer CICS COMMAREA und nicht in der CICS TWA übergeben.
`DATA` | Der durch das Makro `NAMBCKP` abgebildete Natural-Backend-Parameterbereich wird nur in der CICS TWA übergeben. Eine CICS COMMAREA hält lediglich potenzielle Beendigungsdaten fest. Sind keine Beendigungsdaten verfügbar, erfolgt keine COMMAREA-Übergabe.
`TWA` | Der durch das Makro `NAMBCKP` abgebildete Natural-Backend-Parameterbereich wird nur in der CICS TWA übergeben. Es erfolgt keine COMMAREA-Übergabe.

Anmerkung
Dieser Parameter gilt nur für Backend-Programme, nicht für Backend-Transaktionen.

### CALLRPL - Übergabeort der Parameterliste für externe Subroutinen-Programme, aufgerufen von Natural per EXEC CICS LINK

`CALLRPL=value` steuert, wo und wie die `CALL`-Parameterlisten an externe Subroutinen-Programme übergeben werden.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ALL` | Dies ist die Standard-Einstellung. Die Natural-Parameterlistenadressen werden sowohl in der CICS TWA als auch in einer CICS COMMAREA übergeben. Die Länge der übergebenen COMMAREA wird durch den zweiten Subparameter gesteuert.
`COMA` | Die Natural-Parameterlistenadressen werden nur in einer CICS COMMAREA und nicht in der CICS TWA übergeben. Die Länge der übergebenen COMMAREA wird durch den zweiten Subparameter gesteuert.
`TWA` | Die Natural-Parameterlistenadressen werden nur in der CICS TWA und nicht in einer CICS COMMAREA übergeben, d.h., die Länge der COMMAREA ist dann `0`.

Mögliche Werte für den zweiten Subparameter:

Wert | Erklärung
--- | ---
`2` | Dies ist die Standard-Einstellung. Nur die Adresse der Parameteradressenliste und die Adresse der Feldbeschreibungsliste (R1 und R2, wie bei `CALL`-Statement beschrieben) werden in einer CICS COMMAREA übergeben, d.h., die Länge der COMMAREA ist dann `8`.
`3` | Die Adresse der Feldlängenliste (R3, wie beim `CALL`-Statement beschrieben) wird zusätzlich in einer COMMAREA übergeben, d.h., die Länge der COMMAREA ist `12`.
`4` | Die Adresse der Feldlängenliste und die Adresse der Liste der großen Feldlängen (R4, wie bei `CALL`-Statement beschrieben) werden zusätzlich in einer CICS COMMAREA übergeben, d.h., die Länge der COMMAREA ist dann `16`.

Beispiel:

    CALLRPL=(ALL,2)

Dies ist die Standard-Einstellung.

Anmerkungen:

1. Der zweite Subparameter gilt nur, wenn der erste Subparameter auf `ALL` oder `COMA` gesetzt ist.
2. Wenn die CICS TWA benutzt werden soll, enthält diese immer alle vier Parameterlistenadressen.
3. Wenn die Länge der CICS COMMAREA größer als `0` ist, erhält die zuletzt übergebene Parameteradresse eine Markierung, die besagt, dass es sich um die letzte Adresse in der Liste handelt. Diese Markierung wird im höchstwertigen Bit im Adressfeld gesetzt.
4. Der `CALLRPL`-Parameter gilt nicht, wenn Parameterwerte in einer CICS COMMAREA übergeben werden (`%P=C`). Dann wird unabhängig von der Einstellung des `CALLRPL`-Parameters eine CICS COMMAREA benutzt.

### CHAP - Vorrang der Task-Zuordnung ändern

`CHAP=value` definiert, wie das Natural CICS Interface lang laufende Tasks behandeln soll, die die Aufruf-Höchstgrenzen von `DBROLL` und/oder `MAXROLL` erreichen.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Jedes Mal, wenn der Task die mit `DBROLL` und/oder `MAXROLL` festgelegten Aufruf-Höchstgrenzen erreicht, wird die Zuordnungspriorität für den Task um eins verringert. Die ursprüngliche Task-Zuordnungspriorität wird bei der nächsten Bildschirm-Ein-/Ausgabe wiederhergestellt.
`OFF` | Die Session wird unterbrochen. Dies ist die Standard-Einstellung.

### CNTCALL - CICS-Aufruf übergibt Daten automatisch im Transport-Container

Mit `SET CONTROL 'P=C'` werden statt Parameterdatenzeiger die `CALL`-Statement-Parameterdaten beim `EXEC CICS LINK` in einem CICS COMMAREA übergeben. Da die Länge einer CICS COMMAREA auf 32 KB begrenzt ist, wird `EXEC CICS LINK` bei einer COMMAREA, die größer als 32 KB ist, aufgrund einer LENGERR-Bedingung fehlschlagen.

`CNTCALL=value` gestattet es Ihnen, bei `EXEC CICS LINK` einen Transportbehälter zu benutzen, wenn die zu übergebenden Daten die maximale COMMAREA-Länge von 32 KB überschreiten. Diese Funktionalität funktioniert nur, wenn der CICS Transaction Server in Ihrer z/OS-Umgebung Kanäle (Channels) und Transportbehälter (Containers) unterstützt.

Standardmäßig lautet dann der Name des Transportbehälters `NCI-COMMAREA`, sofern nicht vor dem Natural-`CALL`-Statement ausdrücklich ein anderer Name über die Anwendungsprogrammierschnittstelle `USR4204N` angegeben wird.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Wenn die COMMAREA-Daten 32 KB überschreiten würden, verwendet das Natural CICS Interface automatisch einen CICS-Transport-Container für das EXEC CICS LINK-Kommando und benutzt standardmäßig `NCI-COMMAREA` als Namen.
`OFF` | Wenn die COMMAREA-Daten 32 KB überschreiten würden, schlägt die Ausführung des Natural-`CALL`-Statement mit Fehlermeldung NAT0920 und Reason Code `LENGERR` (hexadezimal 16) fehl.

### COMARET - CICS COMMAREA-Nutzung zur Task-Steuerung

`COMARET=value` definiert, ob das Natural CICS Interface beim Beenden und Neustarten von pseudo-konversationellen Tasks die Vorteile der Kommandoebene der CICS-COMMAREA nutzt.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Ein pseudo-konversationeller Task speichert seine Neustart-Informationen in einer CICS COMMAREA, sofern er nicht per `EXEC CICS LINK` aufgerufen worden ist. Dies ist die Standard-Einstellung.
`OFF` | Zwingt Natural, seine Neustart-Informationen in einen CICS-Hauptzwischenspeicher zu stellen, was Mehraufwand zur Folge hat, der durch zusätzliche Dienstaufrufe bedingt ist, die zum Abstellen und Zurückholen dieser Informationen benötigt werden. Der Schlüssel für den CICS-Zwischenspeicher besteht aus einer Präfix-Zeichenkette (Definition erfolgt mit dem `NCMDIR`-Parameter `TSKEY`, siehe TP-Monitor-Schnittstellen-Dokumentation) und aus der Terminalkennung. Bei Betrieb in einer CICSplex-Umgebung muss der Schlüssel für den CICS-Zwischenspeicher in einem CICS TST als `REMOTE/SHARED` definiert werden, damit aus allen teilnehmenden CICS-Regionen auf ihn zugegriffen werden kann.

### DIRNAME - Name des Natural CICS Interface-Systemverzeichnismoduls

`DIRNAME=value` gibt den Namen des Natural CICS Interface-Systemverzeichnismoduls an.

Wert | Erklärung
--- | ---
(siehe unten) | Ein beliebiger, gültiger Modulname.
`prefixCB` | `prefix` ist das gemeinsame Präfix für Programme und Dateien, siehe `PREFIX`-Parameter. Dies ist die Standard-Einstellung.

Die ersten 5 Zeichen des Verzeichnisnamens werden auch als Teil der temporären CICS-Speicher-Warteschlangennamen verwendet, die sich auf die relevante NCI-Umgebung beziehen. Daher müssen sich die Namen der relevanten Systemverzeichnismodule in den ersten fünf Zeichen unterscheiden, wenn mehr als eine CICS-Umgebung in einer CICS-Region betrieben wird.

Bitte beachten Sie, dass der angegebene oder standardmäßig verwendete Name des Natural CICS Interface-Systemverzeichnismoduls zur Laufzeit über das Exit-Interface `NCIDIREX` (für den Namen des Natural CICS Interface-Systemverzeichnismoduls) geändert werden kann (siehe TP-Monitor-Schnittstellen-Dokumentation). Dies ermöglicht es, dasselbe NCI-Treiber-/Natural-Parametermodul zu benutzen, aber verschiedene NCI-Umgebungen (Thread-Gruppen, Tread-Größen usw) in Abhängigkeit z.B. von CICS-Systemkennung, Transaktionskennung zu benutzen.

### DUPTID - Umgang mit doppelten Terminalkennungen

Die Natural CICS-Schnittstelle erfordert eindeutige Terminalkennungen, weil die Terminalkennung der Schlüssel zu seinen Session-Informationsdatensätzen (Session Information Records, SIRs) ist. Normalerweise ist dies in einer einzelnen CICS-Region gewährleistet, jedoch nicht notwendigerweise über mehrere CICS-Regionen hinweg, die gemeinsam denselben SIP Server benutzen.

`DUPTID=value` bestimmt, wie das Natural CICS Interface mit doppelten Terminalkennungen umgeht, d.h., wenn eine neue Session gestartet werden soll und für diese Terminalkennung schon ein SIP existiert.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Bei Feststellung einer doppelten Terminalkennung erzwingt das Natural CICS Interface intern die Beendigung der alten Session und startet danach eine neue Session. Dies ist die Standard-Einstellung.
`OFF` | Wenn für die Terminalkennung der neuen Session schon ein SIR existiert, beendet das Natural CICS Interface die neue Session und gibt die Meldung `NS19` aus. Erläuterungen und Abhilfemaßnahmen siehe Natural under CICS Messages, SCP Processing Errors in der Messages and Codes-Dokumentation.

Es steht eine Terminalkennungs-Exit-Schnittstelle zur Verfügung, um eindeutige, aus 8 Zeichen bestehende Terminalkennungen zu erstellen, z.B. durch Anhängen der 4 Zeichen langen CICS-Systemkennung an die 4 Zeichen lange CICS-Terminalkennung, was eine logische Natural-Terminalkennung ergibt.

### FDTPX - Verwendung von NCIDTPEX Exit für alle Terminal-Typen erzwingen

`FDTPX=value` bestimmt, ob das Terminal-Ein-/Ausgabe-Interface `NCIDTPEX` (siehe TP-Monitor-Schnittstellen-Dokumentation) für alle in Ihrer Umgebung benutzten Terminal-Typen aufgerufen wird.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Das Interface `NCIDTPEX` wird bei allen Terminal-Typen aufgerufen.
`OFF` | Das Interface `NCIDTPEX` wird nur für verteilte Transaktionsverarbeitung (DTP) mit APPC- oder MRO-Umwandlungen aufgerufen. Dies ist die Standard-Einstellung.

### LOGDEST - Bestimmungsort für Natural-CICS-Protokollierung

`LOGDEST=value` gibt den Namen des CICS-Bestimmungsorts (Destination) an, wohin das Natural CICS Interface seine Session-Protokoll-Datensätze schreibt.

Wert | Erklärung
--- | ---
`name` | Ein beliebiger, gültiger Bestimmungsortname.
`NLOG` | Dies ist die Standard-Einstellung.

Ein Eintrag in die CICS-Destinations-Steuerungstabelle muss für den optionalen Natural-CICS-Protokoll-Dataset definiert werden.

### MEMOBJR - Bestimmungsort in Speicherobjekt, falls möglich

In älteren CICS TS-Versionen werden Hauptzwischenspeicher-Warteschlangen oberhalb der Grenze zugeordnet. Bei Benutzung von CICS-Hauptzwischenspeicher werden Auslagerungsdaten in Zwischenspeicher-Warteschlangenelemente mit maximaler Größe von jeweils 32 KB aufgeteilt.

Abhängig von der CICS TS-Version, die an Ihrem Standort installiert ist, unterstützt CICS auch die Verwendung von Speicherobjekten für CICS-Anwendungen. Die Zuordnung von CICS-Speicherobjekten für Auslagerungsdaten bedeutet weniger zusätzlichen Aufwand, weil die Auslagerungsdaten nicht aufgeteilt werden müssen.

Mögliche Werte für `MEMOBJR=value`:

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Daten werden unter Verwendung von CICS-Speicherobjekten ausgelagert, falls dies durch die an Ihrem Standort installierte CICS-Version unterstützt wird. Dies ist die Standard-Einstellung.
`OFF` | Daten werden in den temporären CICS-Hauptspeicher ausgelagert.

### MSGDEST - Bestimmungsort-Kennung für Natural-Fehlermeldung-Protokollierung

`MSGDEST=value` gibt den Namen des CICS-Bestimmungsorts an, der von der Natural CICS-Schnittstelle für informative NCI-Nachrichten und zum Protokollieren der Natural-Session-Beendigungsmeldung im Falle einer abnormalen Beendigung der Session benutzt werden soll.

Wert | Erklärung
--- | ---
`name` | Ein beliebiger, gültiger Bestimmungsortname.
`NERR` | Dies ist die Standard-Einstellung.

Da diese Nachrichten bzw. Meldungen in Zeichenformat vorliegen, können Sie einen beliebigen, schon zur Verfügung stehenden CICS-Bestimmungsort (z.B. `CSSL`) benutzen, anstatt einen neuen Bestimmungsort zu definieren.

### MSGPFX - NCI-Meldungspräfix für WTL-Meldungen generieren

Die Natural CICS-Schnittstelle verwendet ein Präfix für alle Meldungen, die es an den Bestimmungsort `MSGDEST` sendet. Das Präfix hat eine Länge von ca. 48 Bytes und enthält folgende Informationen:

- NCI-Meldungsnummer

- CICS-Region-`SYSID`

- Terminalkennung oder die Zeichenkette `ASYN` bei Nicht-Terminal-Tasks

- Benutzerkennung

- Transaktionskennung

- Datum und Uhrzeit

Das Meldungspräfix wird standardmäßig auch an die Meldungen angehängt, die über `CMWTL` ausgegeben werden.

Mögliche Werte für `MSGPFX=value`:

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Das NCI-Meldungspräfix wird an alle Meldungen angehängt, die über `CMWTL` ausgegeben werden. Dies ist die Standard-Einstellung.
`OFF` | Das NCI-Meldungspräfix wird nicht an die Meldungen angehängt, die über `CMWTL` ausgegeben werden. Die Meldungen werden unverändert ausgegeben.

### MSGTRAN - Interne Transaktionskennung für die Nachrichtenumschaltung

`MSGTRAN=value` gibt die Transaktionskennung an, die intern von den Natural-Funktionen zur Nachrichtenumschaltung und zum asynchronen Session-Flush-Abschluß benutzt wird.

Dieser Parameter hat dieselbe Bedeutung wie der `MSGTRAN`-Parameter im Modul `NCIZNEP` (siehe Natural Installation-Dokumentation). Die Einstellungen beider Parameter müssen identisch sein.

Wert | Erklärung
--- | ---
(siehe unten) | Eine beliebige, gültige CICS-Transaktionskennung.
`NMSG` | Dies ist die Standard-Einstellung.

Diese Transaktionskennung darf mit keiner zum Aufrufen von Natural benutzten Transaktionskennung identisch sein und muss in CICS definiert sein.

### PREFIX - Gemeinsames Präfix für Programme und Dateien

`PREFIX=value` definiert ein gemeinsames Modulpräfix für die Natural CICS-Komponenten, z.B.:

- Natural-CICS-Systemverzeichnis `prefixCB`,

- CICS 3270 Bridge `XFAINTU` Exit `prefixXFA`,

- VSAM Roll Files `prefixRn`, wobei `n` =1 - 9 ist,

- Systemsteuerungsdatensätze im CICS-Hauptzwischenspeicher, in denen von der Natural CICS-Schnittstelle Informationen über alle permanenten GETMAIN-Speicher als lokale Pools und gemeinsam genutzte Threads zwischengespeichert werden.

Die Schlüssel der TS-Steuerungsdatensätze haben die Form `prefixXCR`, wobei `X` ein nicht druckbares Zeichen ist.

Es empfiehlt sich generell, dieses gemeinsame Präfix für alle Programme zu verwenden, die einen Bezug zur Natural CICS-Schnittstelle haben, z.B. `prefixDRV` für das Natural-CICS-Schnittstellen-Modul, `prefixNEP` für das Natural CICS-Schnittstellen-Knotenfehlerprogramm.

Um die Zwischenspeichersteuerungssätze von der automatischen Löschung auszunehmen, dürfen Sie in der jeweiligen TSMODEL-Ressourcendefinition kein Ablauf-Intervall angeben.

Wert | Erklärung
--- | ---
`XXXXX` | prefix ist ein Name mit 1 bis 5 Zeichen, der die Namenskonventionen für Lademodule und Zwischenspeicherwarteschlangen erfüllt.

Es ist keine Standard-Einstellung vorhanden.

### PRMDEST - Name des Bestimmungsorts für Natural CICS-Profilparametereingaben

`PRMDEST=value` gibt den Namen des CICS-Bestimmungsorts an, der dynamische Natural-Profilparameter enthält.

Wert | Erklärung
--- | ---
`name` | Ein beliebiger, gültiger Name für den Bestimmungsort.
`NPRM` | Dies ist die Standard-Einstellung.

Während der Systeminitialisierung ruft die Natural CICS-Schnittstelle dynamische Natural-Profilparameter ab und speichert sie in ihrer Umgebung. Beim Start der Session werden potenzielle andere Profilparameter (die per Terminal-Eingabe oder durch einen Frontend-Aufrufer eingegeben wurden) am Ende der Parameter-Zeichenkette verkettet, die vom Bestimmungsort `PRMDEST` abgerufen wurden, d.h., explizit dynamische Profilparameter können benutzt werden, um diejenigen Natural CICS-Schnittstellensystem-Profilparameter zu überschreiben, die vom Bestimmungsort `PRMDEST` gelesen wurden.

Für den optionalen Natural CICS-Schnittstellen-Profilparameter-Eingabebestimmungsort muss ein Eintrag in der CICS-Destination-Tabelle definiert werden, normalerweise ein zusätzlicher Partitionsbestimmungsort.

### PSTRNID - Steuerung der *INIT-PROGRAM-Variableneinstellung

Wenn ein Natural-Task durch ein Frontende-Programm aktiviert wird, bestimmt der Parameter `PSTRNID`, wie die Natural-Systemvariable `*INIT-PROGRAM` gesetzt wird.

Mögliche Werte für `PSTRNID=value`:

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | `*INIT-PROGRAM` wird auf die tatsächliche Transaktionskennung gesetzt, die für die pseudo-konversationelle Natural CICS-Task-Verarbeitung benutzt wird, welche nicht zwangsläufig die Transaktionskennung des Task ist, der ursprünglich die Natural-Sesion gestartet hat. Dies ist die Standard-Einstellung.
`OFF` | `*INIT-PROGRAM` wird auf die Transaktionskennung des Task gesetzt, der ursprünglich die Natural-Sesion gestartet hat.

### RCVASYN - Asynchrone Session wiederherstellen

`RCVASYN=value` definiert, wie die Natural CICS-Schnittstelle asynchrone Sessions behandelt.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Dies ist die Standard-Einstellung. Die Natural CICS-Schnittstelle erzwingt einige Natural-Profilparameter-Einstellungen für Nicht-Terminal-Sessions, um eine unerwartete Eingabe oder abnormale Beendigungen aufgrund von Fehlern NT06, NT11 oder anderen Ein-/Ausgabefehlern zu verhindern. `RCVASYN=ON` erzwingt folgende Parametereinstellungen: `CM=OFF,MENU=OFF,PC=OFF` `TTYPE=ASYL`, wenn die `SENDER`-Einstellung leer, nicht angegeben oder eine CICS-Zwischenspeicherdaten-Warteschlange ist, oder wenn `CONSOLE` angegeben ist (siehe Asynchrone Natural-Sitzungen unter CICS in der TP-Monitor-Schnittstellen-Dokumentation). `SENDER='msgdest'`, wenn die `SENDER`-Angabe leer oder nicht angegeben ist. `OUTDEST='sender'`, wenn die `OUTDEST`-Angabe leer oder nicht angegeben ist. `INTENS=1,EJ=OFF`, wenn die `SENDER`-Angabe `CONSOLE` oder eine CICS-Zwischenspeicherdaten-Warteschlange ist, die nicht für Druckersteuerzeichen eingerichtet ist.
`OFF` | Die Natural CICS-Schnittstlle unternimmt nichts Spezielles bei Nicht-Terminal-Sessions. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, angemessene Natural-Profilparameter für eine asynchrone Natural-Session zu setzen, siehe Asynchrone Natural-Verarbeitung.

### RESENDC - Prüfen auf erneutes Bildschirm-Senden nach Subroutinen-Aufruf

Natural optimiert den 3270-Ausgabedatenstrom standardmäßig. Die von Natural benutzte Bildschirm-Abbildungstechnik ermöglicht es Natural, sich immer an die zuletzt gesendete Maske zu "erinnern". Somit sendet Natural, wenn eine neue Maske gesendet wird, tatsächlich nur "Aktualisierungen" der alten Maske. Bei dieser Logik ist es möglich, dass ein Bildschirm-Abbild durch 3GL-Programme zerstört werden kann, die Bildschirm-Ein- und Ausgaben selbst durchführen.

Mögliche Werte für `RESENDC=value`

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Die Natural CICS-Schnittstelle prüft, ob irgendwelche 3GL-Programme Bildschirm-Ein- und Ausgaben durchgeführt haben. Falls ja, veranlasst die Natural CICS-Schnittstelle, dass Natural bei der nächsten Bildschirm-Ein- und Ausgabe einen Vollbildschirm sendet. Dies ist die Standard-Einstellung.
`OFF` | Die Natural CICS-Schnittstelle veranlasst, dass Natural nur Aktualisierungen sendet.

### RESENDS - Erneutes Bildschirm-Senden nach Fortführung einer pseudo-konversationellen Session

Natural optimiert den 3270-Ausgabedatenstrom standardmäßig. Die von Natural benutzte Bildschirm-Abbildungstechnik ermöglicht es Natural, sich immer an die zuletzt gesendete Maske zu "erinnern". Somit sendet Natural, wenn eine neue Maske gesendet wird, tatsächlich auch nur "Aktualisierungen". Bei dieser Logik ist es möglich, dass ein Bildschirm-Abbild durch 3GL-Programme zerstört werden kann, z.B. durch Nachrichtenumschaltung (CICS CMSG-Transaktion) während einer pseudo-konversationellen Bildschirm-Ein- und Ausgabe.

Mögliche Werte für `RESENDS=value`:

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Die Natural CICS-Schnittstelle erkennt während der Natural-Session auch Bildschirm-Ein- und Ausgaben von Außen und veranlasst, dass Natural den zuletzt ausgegebenen Bildschirm erneut sendet. Dies ist die Standard-Einstellung.
`OFF` | Beim Senden einer neuen Maske sendet Natural nur "Aktualisierungen".

### RJEDEST - Name der Natural CICS-Jobstart-Destination

`RJEDEST=value` betrifft nur z/OS-Betriebssysteme.

Wert | Erklärung
--- | ---
(siehe unten) | Name des Bestimmungsorts (Destination)
`NRJE` | Dies ist die Standard-Einstellung.

`RJEDEST` gibt den Bestimmungsortnamen für den zusätzlichen CICS-Partitions-Bestimmungsort an, der vom Dienstprogramm `NATRJE` zum Starten von Jobs über die JES-interne Reader Facility benutzt wird.

| Warnung: In der CICS DCT und Start-JCL muss ein geeigneter CICS-Bestimmungsort definiert sein, siehe auch den entsprechenden Schritt in Installing Natural CICS Interface on z/OS in der Natural Installation-Dokumentation. Der Funktionscode `L` oder `B` (parm3 des `NATRJE CALL`-Statement) muss für den letzten `NATRJE`-Aufruf gesetzt sein. Wenn `L` angegeben wird und `nrje` ein zusätzlicher Partitions-Bestimmungsort ist, wird der Bestimmungsort geschlossen, was wiederum den Start des internen Reader auslöst. Wenn `B` angegeben wird und `nrje` ein indirekter Bestimmungsort ist, wird der Bestimmungsort nicht geschlossen. In diesem Fall muss eine vorangehende `/*EOF`-Karte gestartet werden, um den Start des internen Reader auszulösen.

Weitere Informationen zur Natural Utility `NATRJE` in der Debugger und Dienstprogramme (Utilities) -Dokumentation.

### SLCALL - Standard-Verbindungsaufruf (Standard Linkage Call)

Das Natural-Statement `CALL` ruft unter Verwendung von CICS-Konventionen, d.h. über ein `EXEC CICS LINK`, ein dynamisches Nicht-Natural-Programm auf. Ein dynamisches Nicht-Natural-Programm kann auch mit Standard-Programmverbindungskonventionen (z.B. `BALR/BASR/BASSM 14,15`) aufgerufen werden, wenn ein entsprechender Anzeiger in dem Natural-Programm gesetzt ist, bevor das `CALL`-Statement ausgeführt wird; siehe auch Terminalkommandos `%P=S`, `%P=SC`, `%P=L` und `%P=LS`.

| Warnung: Die Terminalkommandos `%P=S`, `%P=SC`, `%P=L` und `%P=LS` umgehen den `SLCALL`-Automatismus der automatischen Benutzung einer bestimmten Verbindungskonvention.

`SLCALL=value` gestattet Ihnen die automatische Benutzung einer bestimmten Verbindungskonvention.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Die Natural CICS-Schnittstelle bestimmt, ob das aufzurufende Modul ein gültiges CICS-Kommandoebenen-Programm ist, indem es am Ladepunkt des Moduls nach der Zeichenkette `DFH` sucht. Wird `DFH` gefunden, dann wird das Programm über ein `EXEC CICS LINK` aufgerufen. Wird `DFH` nicht gefunden, dann wird das Modul gemäß den Standard-Linkage-Konventionen behandelt und über ein `BALR/BASSM 14,15` aufgerufen.
`OFF` | Die Linkage-Konvention wird nicht benutzt. Dies ist die Standard-Einstellung.

### SLNOHLD - Lade-Option für externe, über Standard-Linkage-Konventionen aufzurufende Programme

`SLNOHLD=value` definiert, wie das Natural CICS Interface externe, über Standard-Linkage-Konventionen aufzurufende Nicht-LE-Programme (d.h., dynamische Nicht-CICS-Programme und RCA-Programme) in einer Nicht-CICSPlex-Umgebung behandelt.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Dies ist die Standard-Einstellung. Die Natural CICS-Schnittstelle lädt alle externen Nicht-LE-Programme, die über Standard-Linkage-Konventionen (einschließlich RCA-Programme) über ein `EXEC CICS LOAD` ohne die `HOLD`-Option aufgerufen werden sollen, und gestattet somit, dass diese Programme mit `NEWCOPY` neu kopiert werden, während die Session in einer pseudo-konversationellen Bildschirm-Ein-/Ausgabe unterbrochen ist bzw. wartet. `SLNOHLD=ON` entspricht der Verarbeitung, die das Natural CICS Interface gewöhnlich für LE-Programme und für Nicht-LE-Programme in einer CICSPlex-Umgebung trotzdem durchführt.
`OFF` | Dies ist die Einstellung, mit der Natural seit jeher gearbeitet hat. Die Natural CICS-Schnittstelle lädt alle externen Nicht-LE-Programme, die über Standard-Linkage-Konventionen (einschließlich RCA-Programme) über ein `EXEC CICS LOAD HOLD` aufgerufen werden sollen, d.h., ein solches Programm wird in Abhängigkeit von der Einstellung des Profilparameters `DELETE` im Speicher behalten, RCA-Programme bis zum Session-Ende.

### SNDLAST - LAST-Option-Verwendung für EXEC CICS SEND-Kommandos

`SNDLAST=value` ist nützlich bei SNA-Terminals (`LUTYPE2`) mit Klammer-Protokoll, um bei pseudo-konversationellen Bildschirm-Ein-/Ausgaben die "Ende-Klammer" zu erzwingen.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Die Option `LAST` wird bei `EXEC CICS SEND`-Kommandos benutzt, bevor der Task im pseudo-konversationellen Modus beendet wird. Dies ist die Standard-Einstellung.
`OFF` | Die Option `LAST` wird nicht benutzt.

### STORVIO - Abfangen von Speicherverletzungen

`STORVIO=value` sorgt für das Abfangen von Speicherverletzungen bei externen Programmaufrufen mit der Aufrufoption `%P=C(C)`.

Wert | Erklärung
--- | ---
`OFF` | Das Abfangen von Speicherverletzungen ist deaktiviert. Dies ist die Standard-Einstellung.
`(mm,nn)` | Das Abfangen von Speicherverletzungen wird durch Angabe eines beliebigen `STORVIO`-Subparameters aktiviert. Der erste Subparameter dient zur Angabe eines Toleranzwertes im Bereich von 0 bis 16777215: Die Speichergröße für das zusätzliche %C(C) GETMAIN wird um diesen Wert erhöht, um so zu versuchen, reale CICS-Speicherverletzungen zu verhindern. Der zweite Subparameter gibt an, welche Reaktion bei Feststellung einer Speicherverletzung erfolgen soll. Mögliche Werte:
`0` | Es wird nur eine Speicherverletzungsmeldung NCI0250 ausgegeben und es erfolgt keine weitere besondere Interaktion. Dies ist der Standardwert für Subparameter.
`1 - 32767` | Zusätzlich zur Meldung NCI0250 wird eine NAT0920-Bedingung ausgegeben, wobei der angegebene Wert als Reason Code übergeben wird. Da in CICS der Reason Code NAT0920 normalerweise den EIBRESP-Wert einer gescheiterten `EXEC CICS LOAD`- oder `LINK`-Anforderung enthält, wird empfohlen, keinen Wert im Bereich eines gültigen CICS EIBRESP-Wertes anzugeben, d.h., die Werte 1 bis 255 besser CICS zu überlassen.
`32768` oder höher | Zusätzlich zur Meldung NCI0250 wird eine abnormale Beendigung S0C3 erzwungen, die eine NAT0954-Bedingung erzeugt.

### TERMVAR - Terminalkennungs-Variable für Natural-Arbeitsdateien

`TERMVAR=value` gestattet es einem Natural-Benutzer, exklusive Natural-Arbeitsdateien unter CICS zu haben, ohne die Terminalkennung kennen zu müssen.

Wert | Erklärung
--- | ---
`xxxx` | Die Variable `xxxx` ist eine Zeichenkette mit vier Zeichen. Siehe Erläuterung weiter unten.
`&TID` | Dies ist die Standard-Einstellung.

Da Terminalkennungen in CICS eindeutig sein müssen, enthalten exklusive Arbeitsdateien im CICS-Zwischenspeicher normalerweise die CICS-Terminalkennung. Der Parameter `TERMVAR` gestattet es Ihnen, eine Variable zu definieren. Wird diese Variable im Namen einer Arbeitsdatei gefunden, wird sie durch die tatsächliche Terminalkennung ersetzt. Zeichenketten mit nicht-alphanumerischen Zeichen müssen in Hochkommas (') eingeschlossen werden.

Beachten Sie bitte, dass die gepackte CICS-Task-Nummer für Nicht-Terminal-Sessions als logische Terminalkennung benutzt wird.

| Warnung: Die Variablen-Zeichenkette darf nicht die Teilzeichenfolge `'**'` enthalten, weil Natural diese Teilzeichenfolge durch die Nummer der Arbeitsdatei ersetzt, was es unmöglich macht, die Terminalkennung zu ersetzen.

### TIOBSZ - Größe des Natural-Terminal-Ein-/Ausgabe-Puffers

`TIOBSZ=value` gibt die Größe des Natural-Terminal-Ein-/Ausgabe-Puffers an.

Wert | Erklärung
--- | ---
`8 - 60` | Größe des Natural-Terminal-Ein-/Ausgabe-Puffers in KB.
`16` | Dies ist die Standard-Einstellung.

### TRANCHK - Eingabemaske auf Transaktionskennung prüfen

Falls die Verbindung mit einer CICS-Session verloren geht oder getrennt wird (z.B. wenn ein Session Manager installiert ist), ohne dass die Session beendet worden ist, kann ein anderer Benutzer beim Aufrufen von CICS in diese offene Session gelangen. Üblicherweise ist die erste Maßnahme eines Benutzers in einer CICS-Umgebung die Eingabe einer Transaktionskennung.

Mögliche Werte für `TRANCHK=value`:

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Die Natural CICS-Schnittstelle prüft, ob die ersten 4 Bytes der vom Benutzer eingegebenen Transaktionskennung mit der Natural-Transaktionskennung übereinstimmen. Falls ja, unterstellt das Natural CICS Interface einen "Neustart", nachdem eine Verbindung verloren gegangen oder getrennt worden ist. Alle Ressourcen der alten Session werden freigegeben und es wird eine neue Session gestartet.
`OFF` | Vom Benutzer eingegebene Daten werden nicht auf die Natural-Transaktionskennung geprüft. Dies ist die Standard-Einstellung.

### TTYCNSL - Konsolenkommunikation

Dieser Parameter dient der Kompatibilität zu früheren Versionen des Natural CICS Interface. `TTYCNSL=value` steuert Session- und Geräte-Eigenschaften für Natural-Sessions, die durch ein Konsolengerät unter Verwendung von z.B. dem Kommando `MODIFY` gestartet worden sind.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Die Systemvariable `*DEVICE` wird auf `TTY` gesetzt: Die Kommunikation mit der Konsole erfolgt in einem 3270-Datenstrom, der TTY-Steueranweisungen enthält. Der Profilparameter `PSEUDO` wird ausgewertet und erlaubt oder erlaubt nicht, dass die Session im pseudo-konversationellen Modus läuft. Dies ist die Standard-Einstellung.
`OFF` | Die Systemvariable `*DEVICE` wird auf `BATCH` gesetzt und erzwingt Batch-/Kommandozeilen-Modus: Jede Zeile wird durch ein `EXEC CICS WRITE OPERATOR`-Kommando separat an die Konsole ausgegeben. Der Profilparameter `PSEUDO` wird ignoriert: Die Session läuft im konversationellen Modus, um anzuzeigen, dass eine Session ansteht.

### UCTRAN - Unterstützung von Kleinschreibung/gemischter Schreibweise in Natural

`UCTRAN=value` aktiviert bzw. deaktiviert die Unterstützung von Kleinschreibung/gemischter Schreibweise durch das Natural CICS Interface.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Gleich wie `UCTRAN=(ON,ON)`. Die NCI-Unterstützung von Kleinschreibung/gemischter Schreibweise ist vollständig aktiviert. Dies ist die Standard-Einstellung.
`OFF` | Gleich wie `UCTRAN=(OFF,ON)`. Die NCI-Unterstützung von Kleinschreibung/gemischter Schreibweise ist für pseudo-konversationelle Bildschirm-Ein-/Ausgabe deaktiviert.

Der erste Subparameter steuert die NCI-Unterstützung von gemischter Schreibweise nach einer pseudo-konversationellen Bildschirm-Ein-/Ausgabe, während der zweite Subparameter die NCI-Unterstützung von gemischter Schreibweise nach einer konversationellen Bildschirm-Ein-/Ausgabe unterstützt. Letztere schließt auch das NTC-Hochladen ein.

#### Erster Subparameter (pseudo-konversationelle Bildschirm-Ein-/Ausgaben)

Um die Unterstützung von Kleinschreibung/gemischter Schreibweise für pseudo-konversationelle Natural-Sessions zu erreichen, ist es nötig, dass die Terminal-Eingabe nicht schon in Großschreibung umgesetzt wird, bevor der Natural-Nukleus die Kontrolle übernimmt. Darum schaltet das Natural CICS Interface den Modus von Terminals, die mit `UCTRAN(ON)` definiert sind, standardmäßig für die gesamte Dauer der Natural-Session auf gemischte Schreibweise `(UCTRAN(TRANID))`.

Da aus Sicherheitsgründen jegliche Änderung an CICS-Definitionen/Steuerblöcken unerwünscht sein kann, kann man verhindern, dass das Natural CICS Interface die Umsetzung in Großschreibung bei einem Terminal ändert, indem man diesen `NTCICSP`-Parameter `UCTRAN` auf `OFF` setzt. Wenn das der Fall ist, muss der Benutzer definieren, dass sein Terminal im Kleinschreibungsmodus (CICS `TYPETERM`-Parameter `UCTRAN(TRANID/OFF)`) läuft, um die Unterstützung von Kleinschreibung/gemischter Schreibweise in Natural nutzen zu können.

Da alle von der aktuellen Natural-Version unterstützten CICS-Versionen die Umschaltung der Groß-/Kleinschreibung auf Transaktionsebene durch den `UCTRAN`-Parameter in einem `PROFILE` der Transaktion bieten, sollte dieser `NTCICSP`-Parameter auf `OFF` gesetzt werden, wodurch die Unterstützung von Kleinschreibung/gemischter Schreibweise CICS überlassen wird.

Anmerkung
In CICS bestimmt die Kombination der `UCTRAN`-Parameter sowohl in der `TYPETERM`- als auch in der `PROFILE`-Definition, wie CICS die Terminal-Eingabe einer pseudo-konversationellen Transaktion behandelt (weitere Informationen siehe CICS Resource Definition Manual usw.). Deshalb ist es immer ratsam, dass hauptsächlich das mit der Transaktion verbundene `PROFILE` den erforderlichen Status der Umsetzung in Großbuchstaben definiert, um so sicherzustellen, dass irgendwelche `TYPETERM`-Modus-Änderungen hinsichtlich der Umsetzung in Großbuchstaben keine Auswirkung auf eine Anwendung haben.

#### Zweiter Subparameter (konversationelle Bildschirm-Ein-/Ausgabe)

Die Unterstützung von Kleinschreibung/gemischter Schreibweise für konversationelle Bildschirm-Ein-/Ausgaben bedeutet, dass das Natural CICS Interface bei den CICS-Terminal-Eingabeanforderungen die `ASIS`-Option (`CONVERSE/RECEIVE ASIS`, d.h. in der vorliegenden Form) verwendet. Wenn der zweite Subparameter auf `OFF` gesetzt ist, erledigt das Natural CICS Interface die konversationellen CICS-Terminal-Eingabeanforderungen ohne die `ASIS`-Option.

### UNITID - Herstellung eindeutiger Terminalkennungen

`UNITID=value` hilft, die Terminalkennungen für Natural-Zwecke über mehr als eine CICS-Region eindeutig zu machen.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Die Natural CICS-Schnittstelle hängt eine CICS-Systemkennung (lokale `SYSID`, falls kein MRO, sonst `TOR SYSID`) an die 4 Byte lange CICS-Terminalkennung und erzeugt so eine 8 Byte lange, logische Terminalkennung.
`OFF` | Die Natural CICS-Schnittstelle benutzt die CICS-Terminalkennung in der vorliegenden Form. Dies ist die Standard-Einstellung.

Dieser Parameter kann dann von Interesse sein, wenn Ressourcen von mehreren CICS-Regionen gemeinsam, insbesondere bei Nicht-CICSplex, als SIP Server oder Roll Server genutzt werden: Wenn in mehreren CICS-Umgebungen dieselben Terminalkennungen benutzt werden, hilft dieser Parameter dabei, für Natural eindeutige Terminalkennungen bereit zu stellen. Innerhalb des Natural CICS Interface sind die Natural-Terminalkennungen 8 Byte breite Felder, und eine Kombination aus 8-Byte-Terminalkennung und 8-Byte-CICS-Benutzerkennung wird als Schlüssel für SIP und den Roll Server genommen.

Das Ergebnis dieses Parameters wird vom Natural CICS Interface für den Session-Schlüssel und den Roll Server-Schlüssel und von Natural für die Systemvariable `*INIT-ID` benutzt.

Anmerkungen:

1. Ein Terminalkennungs-Exit (`NCITIDEX`) wird möglichweise diese logische Terminalkennung nachträglich behandeln. Beschreibung von `NCITIDEX` siehe TP-Monitor-Schnittstellen-Dokumentation.
2. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass ein Benutzerkennungs-Exit (`NCIUIDEX` und `NATUEX1`) die Systemvariable `*INIT-ID` nachträglich behandelt. Beschreibung von `NCIUIDEX` siehe TP-Monitor-Schnittstellen-Dokumentation, `NATUEX1` in der Operations-Dokumentation.
3. Dieser Parameter betrifft außerdem NAF-Drucker (Natural Advanced Facilities), d.h., die Drucker müssen im NAF Spool und Report Management System `NATSPOOL` entsprechend definiert werden oder es sollte ein Benutzerkennungs-Exit verwendet werden, um die Systemvariable `*INIT-ID` für Drucker nachzubehandeln.
4. Für Nicht-Terminal-Sessions richtet das Natural CICS Interface immer eine 8 Byte lange, logische "Terminalkennung" ein, die aus der gepackten CICS-Task-Nummer und der CICS-Systemkennung besteht, d.h., `UNITID=ON` wird für asynchrone Tasks erzwungen, wobei die CICS-Task-Nummer als Terminalkennung genommen wird.

### USERID - Behandlung der CICS-Benutzerkennung

`USERID=value` definiert, wie Natural unter CICS eine CICS-Benutzerkennung für eine Natural-Session behandeln soll.

Der erste Subparameter ist für terminalgebundene CICS-Sessions, der zweite Subparameter für nicht-terminalgebundene, d.h., asynchrone, DPLEd usw. CICS-Sessions. Der dritte Subparameter ist für Programm-zu-Programm-Sessions, d.h., DTP, APPC.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ANY` | Ein beliebiger, von `EXEC CICS ASSIGN USERID (..)` zurückgegebener, nicht leerer Wert wird als gültig betrachtet. Dies ist die Standard-Einstellung.
`ON` | Ein von `EXEC CICS ASSIGN USERID (..)` zurückgegebener, nicht leerer Wert wird als gültig betrachtet, wenn er nicht mit der CICS-Standard-Benutzerkennung identisch ist, und (nur bei terminalgebundenen Sessions) wenn sich der Benutzer bei CICS angemeldet hat.
`OFF` | Der von `EXEC CICS ASSIGN USERID (..)` zurückgegebene Wert wird ignoriert.

#### Weiterverarbeitung

Wenn eine CICS-Benutzerkennung ungültig ist oder ignoriert wird, wird die editierte (entpackte) CICS-Tasks-Nummer für Nicht-Terminal-Sessions, d.h. asynchrone, oder DPLed usw. genommen. Für terminalgebundene CICS-Sessions wird die 3 Byte lange Operator-Kennung genommen, wenn diese nicht leer ist, sonst wird die CICS-Terminalkennung genommen. Für DTP Sessions wird die Pseudo-Terminalkennung genommen.

Anmerkungen:

1. CICS-Terminalkennungen sind innerhalb einer CICS-Region eindeutig, wohingegen CICS-Benutzerkennungen und Operator-Kennungen nicht zwangsläufig eindeutig sind. CICS-Terminalkennungen können jedoch Duplikate in anderen CICS-Regionen haben, was doppelte Benutzerkennung in Adabas zur Folge hat.
2. Der Natural-Benutzerkennungs-Exit `NATUEX1` (siehe Operations-Dokumentation) oder das Natural CICS-Benutzerkennungs-Exit-Interface `NCIUIDEX` (siehe TP-Monitor-Schnittstellen-Dokumentation) können für die kundenspezifische Anpassung des Inhalts der Systemvariablen `*INIT-USER` verwendet werden.

## Beispiel für ein NTCICSP-Makro

             NTCICSP PREFIX=NCI92,                                      *
                   DIRNAME=NCI92,                                       *
                   BACKRPL=COMA,                                        *
                   CALLRPL=COMA

### On this page

- NTCICSP-Makro-Syntax
- Schlüsselwort-Subparameter
- Beispiel für ein NTCICSP-Makro