Natural Connection auf z/OS installieren

#### Search Results

Search

# Natural Connection auf z/OS installieren

Dieses Dokument beschreibt die Schritte zur Installation von Natural Connection (Produktcode NTC) auf z/OS.

- Voraussetzungen

- Installationsdatenträger

- Installationsvorgang

- Installation überprüfen

#### Verwandtes Thema:

Informationen zu den Merkmalen und Funktionen von Natural Connection finden Sie in der Natural Connection-Dokumentation.

#### Notation vrs oder vr:

In diesem Dokument steht die Notation `vrs` oder `vr` für die jeweilige Produktversion (siehe auch Version im Glossar).

## Voraussetzungen

Eine unterstützte Version des folgenden Produkts muss installiert sein, bevor Sie Natural Connection installieren können:

- Entire Connection

  Siehe den Abschnitt Installation in der Entire Connection-Dokumentation.

Siehe auch Allgemeine Voraussetzungen und Systemunterstützung und Übersicht über den Installationsvorgang.

## Installationsdatenträger

Der Installationsdatenträger enthält die folgenden Datasets, die für die Produktinstallation erforderlich sind:

Dataset-Name | Inhalt
--- | ---
`NTCvrs.LOAD` | Lademodule

Kopieren Sie die Datasets in Ihre Umgebung, wie unter Datasets auf eine z/OS-Platte kopieren im Kapitel Natural auf z/OS installieren beschrieben.

#### Beispiel-Jobs

Beispiel-Installationsjobs sind im Dataset `NATvrs.JOBS` enthalten. Ihre Namen beginnen mit dem Produktcode. Der Dataset befindet sich auf dem Installationsdatenträger, der mit dem Basisprodukt Natural geliefert wird.

## Installationsvorgang

Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie unbedingt die Abschnitte im Kapitel Installationsverfahren und wichtige Natural-Funktionen unter z/OS lesen.

Der Installationsvorgang umfasst die nachfolgend beschriebenen Schritte.

- Schritt 1: Natural-Parameter-Modul erstellen

- Schritt 2: Link-Steps anpassen

### Schritt 1: Natural-Parameter-Modul erstellen

(Jobs I060, I080)

1. Passen Sie das Natural-Parametermodul an:

   - Geben Sie den Schlüsselwort-Subparameter `AM=PC` im Makro `NTPRINT` für alle Druckdateien und Arbeitsdateien an, die für die Datenübertragung zwischen dem Host und dem PC verwendet werden sollen. Zum Beispiel:

         NTPRINT (7),AM=PC
         NTWORK  (7),AM=PC

   - Geben Sie den Profilparameter `PC=ON` an.

   Die Parameter und das Makro sind in der Parameter-Referenz-Dokumentation beschrieben.

2. Assemblieren und verlinken Sie das Natural-Parametermodul.

### Schritt 2: Link-Steps anpassen

(Job I080)

Passen Sie die Link-Schritte für Online-Natural an:

1. Fügen Sie die folgende `INCLUDE`-Anweisung und die entsprechende DD-Anweisung in die Link-Anweisungen für den Linkage-Editor ein:

       INCLUDE NTCLIB(NTCPCAM3)

2. Verlinken Sie Ihren Nukleus wie in Nukleus verlinken in Natural installieren beschrieben.

## Installation überprüfen

Sie können die erfolgreiche Installation von Natural Connection überprüfen, indem Sie die folgende Anleitung befolgen:

1. Rufen Sie Entire Connection auf dem PC auf und starten Sie die Terminal-Emulation.

2. Benutzen Sie die Terminal-Emulation, um Natural auf dem z/OS-Rechner aufzurufen.

3. Geben Sie das Terminalkommando `%+` ein, um die PC-Verbindung zu aktivieren.

4. Benutzen Sie den Natural Object Handler (siehe Debugger und Dienstprogramme (Utilities)-Dokumentation), um Natural-Objekte auf den PC zu übertragen. Informationen zur Übertragung von Natural-Objekten finden Sie auch im Abschnitt Terminal Emulation in der Entire Connection-Dokumentation unter Datentransfer.

5. Überprüfen Sie, ob sich die heruntergeladenen Objekte nun auf Ihrem PC befinden.

### On this page

- Voraussetzungen
- Installationsdatenträger
- Installationsvorgang
- Installation überprüfen