TP-Monitor-Schnittstellen

#### Search Results

Search

# TP-Monitor-Schnittstellen

Natural bietet Schnittstellen, über die der Natural-Nukleus auf einen TP-Monitor für die Online-Transaktionsverarbeitung und auf ein Betriebssystem (OS) für die Batch-Verarbeitung zugreifen kann.

Diese Dokumentation enthält detaillierte Informationen über den Betrieb von Natural mit den unterstützten TP-Monitor-Systemen.

Allgemeine Informationen zu den TP-Monitor-Schnittstellen finden Sie auch im Abschnitt TP/OS-Schnittstelle in der Natural-System-Architektur-Dokumentation.

Listen und Beschreibungen der spezifischen Meldungen und Codes, die bei der Verwendung der TP-Monitor-Schnittstellen auftreten können, finden Sie unter TP-Monitor-Schnittstellen Meldungen und Codes in der Meldungen und Codes-Dokumentation.

Betrieb von Natural mit TP-Monitoren
Verwendung von Natural mit TP-Monitoren | Enthält allgemeine Informationen zum Betrieb von Natural mit TP-Monitoren.
TP-Monitor-Schnittstellen
Natural unter CICS | Beschreibt die Funktionalität der Natural-CICS-Schnittstelle (Produktcode: NCI) sowie den Betrieb und die einzelnen Komponenten von Natural in einer CICS-Umgebung.
Natural unter Com-plete/SMARTS | Beschreibt die Funktionalität der Natural Com-plete/SMARTS-Schnittstelle (Produktcode: NCF) sowie den Betrieb und die einzelnen Komponenten von Natural in einer Com-plete-Umgebung.
Natural unter IMS TM | Beschreibt die Funktionalität der Natural IMS TM-Schnittstelle (Produktcode: NII) sowie den Betrieb und die einzelnen Komponenten von Natural in einer IMS TM-Umgebung.
Natural unter TSO | Beschreibt die Funktionalität der Natural TSO-Schnittstelle sowie den Betrieb und die einzelnen Komponenten von Natural unter TSO (Produktcode NTI) im Betriebssystem z/OS.

#### Notation vrs oder vr

In dieser Dokumentation steht die Schreibweise vrs oder vr für die jeweilige Produktversion (siehe auch Version im Glossar).