Meldungen des Authorized Services Manager

#### Search Results

Search

# Meldungen des Authorized Services Manager

In diesem Dokument sind die Meldungen aufgeführt, die vom Natural Authorized Services Manager (ASM) ausgegeben werden können.

Im Gegensatz zu Natural-Systemmeldungen sind die erläuternden Langtexte zu diesen Meldungen und Codes nur in diesem Dokument verfügbar, nicht jedoch online.

Informationen zum Authorized Services Manager finden Sie unter Authorized Services Manager under z/OS in der Operations-Dokumentation.

#### Übersicht über die Meldungen

`ASM0001` | `ASM0002` | `ASM0003` | `ASM0004` | `ASM0005` | `ASM0006` | `ASM0007` | `ASM0008` | `ASM0009` | `ASM0010` | `ASM0011` | `ASM0012` | `ASM0013` | `ASM0014` | `ASM0015` | `ASM0017` | `ASM0018` | `ASM0019` | `ASM0020` | `ASM0021` | `ASM0022` | `ASM0023` | `ASM0029` | `ASM0030` | `ASM0031` | `ASM0033` | `ASM0034` | `ASM0035` | `ASM0036` | `ASM0039` | `ASM0040` | `ASM0041` | `ASM0045` | `ASM0047` | `ASM0048` | `ASM0049` | `ASM0052` | `ASM0058` | `ASM0066` | `ASM0067` | `ASM0068` | `ASM0069` | `ASM0070` | `ASM0071` | `ASM0072` | `ASM0073` | `ASM0074` | `ASM0075` | `ASM0076` | `ASM0077` | `ASM0078` | `ASM0079` | `ASM0080` | `ASM0082` | `ASM0083` | `ASM0084` | `ASM0119` | `ASM0401` | `ASM0451` | `ASM0452` | `ASM0454` | `ASM0455` | `ASM0456` | `ASM0457` | `ASM0458` | `ASM0459` | `ASM0460` | `ASM0461` | `ASM0462` | `ASM0463` | `ASM0700` | `ASM0709`

## ASM0001 - Subsystemkennung ungültig

Erklärung | Es wurde eine Subsystemkennung angegeben, die länger als 4 Zeichen ist.
Maßnahme | Geben Sie eine Subsystemkennung mit 1 bis 4 Zeichen an.

## ASM0002 - Kein Gruppenname: Sysplex-Bereinigungsübertragung deaktiviert

Erklärung | Der zweite Parameter wurde nicht angegeben. Der ASM kommuniziert daher nicht mit anderen ASMs in einem Parallel Sysplex.
Maßnahme | Keine.

## ASM0003 - Unerwarteter Return Code von IEANTRT: rc

Erklärung | Der Name/Token-Dienst hat den Return Code rc zurückgegeben.
Maßnahme | Informationen zum Return Code der `IEANTRT`-Anforderung finden Sie im aktuellen IBM-Handbuch MVS Programming: Authorized Assembler Services Reference

## ASM0004 - LX-Tabelle konnte nicht abgerufen werden. Grund:reasoncode

Erklärung | Eine `STORAGE OBTAIN`-Anforderung ist mit dem Reason Code reasoncode fehlgeschlagen.
Maßnahme | Vergrößern Sie den für den Roll Server verfügbaren virtuellen Speicher. (Option `REGION` der JCL `EXEC`-Anweisung.)

## ASM0005 - Authorized Services Manager Version vrs ist aktiv

Dabei steht vrs für die jeweiligs Produktversion (siehe auch Version im Glossar).

Erklärung | Der ASM wurde erfolgreich initialisiert und ist betriebsbereit.
Maßnahme | Keine.

## ASM0006 - Anderes Kommando als MODIFY oder STOP empfangen

Erklärung | Der ASM hat ein anderes `CIBVERB` als `MODIFY` oder `STOP` empfangen.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## ASM0007 - Unbekannter Parameter in der Parameterdatei:

Erklärung | Die Parameterdatei enthielt einen unbekannten Parameter. Auf diese Meldung folgt eine Meldung, in der die Zeile aus der Parameterdatei angezeigt wird.
Maßnahme | Tippfehler korrigieren.

## ASM0008 - Invalid value in parm file:

Erklärung | In der Parameterdatei wurde ein ungültiger Wert angegeben. Auf diese Meldung folgt eine Meldung, in der die Zeile aus der Parameterdatei angezeigt wird.
Maßnahme | Tippfehler korrigieren.

## ASM0009 - Ungültiges Kommando: command

Erklärung | Ein ungültiges Operatorkommando wurde an den ASM gesendet.
Maßnahme | Überprüfen Sie die Eingabe auf Tippfehler und korrigieren Sie diese.

## ASM0010 - Fehlerhafter Return Code aus SNAP-Routine: rc

Erklärung | Ein SNAP-Dump konnte nicht erstellt werden. Die Return Codes lauten wie folgt:
20 | Eine `STORAGE OBTAIN`-Anforderung ist fehlgeschlagen.
24 | `SYSUDUMP` konnte nicht geöffnet werden.
Maßnahme | Bei Return Code 20: | Vergrößern Sie den für den Roll Server verfügbaren virtuellen Speicher. (Option `REGION` der JCL `EXEC`-Anweisung.)
Bei Return Code 24: | Stellen Sie sicher, dass der ASM-Job oder die gestartete Task eine DD-Anweisung für `SYSUDUMP` enthält.

## ASM0011 - Subtask beendet: taskname rc

Erklärung | Die durch taskname angegebene Subtask wurde beendet. Wenn die Subtask abnormal beendet wurde, wird ein Return Code (rc) mit der Meldung ausgegeben.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## ASM0012 - Beendigung der Subtask läuft

Erklärung | Als Reaktion auf das Operatorkommando `TERM` hat der ASM begonnen, seine Subtasks zu beenden.
Maßnahme | Keine.

## ASM0013 - Coupling Facility wird nicht bei SIP verwendet

Erklärung | Im dritten Parameter wurde kein CF-Strukturname angegeben.
Maßnahme | Keine.

## ASM0014 - Ungültiger SIP CF-Strukturname

Erklärung | Es wurde ein Strukturname mit mehr als 16 Zeichen angegeben.
Maßnahme | Geben Sie einen Struktur-Namen mit maximal 16 Zeichen an.

## ASM0015 - Ungültige Anzahl von SIP Slots angegeben

Erklärung | Der vierte Parameter ist keine Zahl.
Maßnahme | Tippfehler korrigieren.

## ASM0017 - Mit SIP CF-Struktur mit nnnn Slots verbunden

Erklärung | Die Struktur wurde bereits zugewiesen und enthält nnnn Slots.
Maßnahme | Keine.

## ASM0018 - SIP CF-Struktur mit nnnn Slots

Erklärung | Die Struktur wurde vom ASM noch nicht zugeordnet und initialisiert. Die Anzahl der Slots entspricht entweder der im vierten Parameter angegebenen Anzahl oder der Anzahl der Slots, die der ASM erstellen konnte, je nachdem, welche Zahl kleiner ist.
Maßnahme | Keine.

## ASM0019 - Anzahl der SIP-Slots nicht angegeben: SIP Service ist nicht verfügbar

Erklärung | Die Anzahl der Slots wurde nicht als vierter Parameter angegeben und eine CF-Struktur wurde nicht als dritter Parameter angegeben. Der Session Information Pool Service (SIP) ist nicht verfügbar.
Maßnahme | Keine.

## ASM0020 - Ungültige SIP-Slotgröße angegeben

Erklärung | Der fünfte Parameter ist entweder nicht numerisch oder eine ungültige Zahl.
Maßnahme | Geben Sie 256, 512, 1024, 2048 oder 4096 an.

## ASM0021 - Unerwarteter Return Code von IEANTCR: rc

Erklärung | Der Name/Token Service hat den Return Code rc zurückgegeben.
Maßnahme | Informationen zum Return Code der `IEANTCR`-Anforderung finden Sie im aktuellen IBM-Handbuch MVS Programming: Authorized Assembler Services Reference.

## ASM0022 - Falsche ECSAD-Version: version

Erklärung | `NATASMvr` wird gestartet, obwohl noch ein ECSA-Verzeichnis für eine andere Version von `NATASMvr` für diese Subsystemkennung vorhanden ist.
Maßnahme | Benennen Sie die Subsystemkennung um, führen Sie einen IPL des Systems durch oder starten Sie `NATASMvr` mit der Option `ECSADUPD`.

## ASM0023 - Alte ECSAD mit Version version wird nicht mehr verwendet

Erklärung | `NATASMvr` wird gestartet, obwohl noch ein ECSA-Verzeichnis für eine andere Version von `NATASMvr` für diese Subsystemkennung vorhanden ist. Der aktuelle Eintrag wird gelöscht und ein neuer Eintrag erstellt.
Maßnahme | Keine. Es empfiehlt sich jedoch, den Parameter `ECSADUPD` zu entfernen, wenn alle Subsysteme migriert sind.

## ASM0029 - Modul NATZPX geladen unter Adresse: address

Erklärung | Diagnosemeldung, die meldet, wo das Modul `NATZPX` in den Speicher kopiert wurde.
Maßnahme | Keine.

## ASM0030 - Modul NATFSSM geladen unter Adresse: address

Erklärung | Diagnosemeldung, die meldet, wo das Modul `NATFSSM` in den Speicher kopiert wurde.
Maßnahme | Keine.

## ASM0031 - Modul NATNDVX geladen unter Adresse: address

Erklärung | Diagnosemeldung, die meldet, wo das Modul `NATNDVX` in den Speicher kopiert wurde.
Maßnahme | Keine.

## ASM0033 - Kein Platz für einen PROPBLOK im Message Exit

Erklärung | Diagnosemeldung.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## ASM0034 - IXCMSGI Return Code nnnnn Reason Code nnnnn

Erklärung | Diagnosemeldung.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## ASM0035 - IXC Message Exit hat ungültige Länge empfangen: xxxxxxxx

Erklärung | Diagnosemeldung.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## ASM0036 - IXC Message Exit hat ungültigen Message Header empfangen

Erklärung | Diagnosemeldung.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## ASM0039 - Modul NATZPX entfernt bei Adresse: address

Erklärung | Diagnosemeldung, die meldet, woher das Modul `NATZPX` entladen wurde.
Maßnahme | Keine.

## ASM0040 - Modul NATFSSM entfernt bei Adresse: address

Erklärung | Diagnosemeldung, die meldet, woher das Modul `NATFSSM` entladen wurde.
Maßnahme | Keine.

## ASM0041 - Module NATNDVX entfernt bei Adresse: address

Erklärung | Diagnosemeldung, die meldet, woher das Modul `NATNDVX` entladen wurde.
Maßnahme | Keine.

## ASM0045 - Angewendete Zaps:

Erklärung | Wenn Zaps auf den ASM angewendet werden, gibt er diese Meldung aus, gefolgt von einer Liste der angewendeten Zaps.
Maßnahme | Keine.

## ASM0047 - Operatorkommando: command

Erklärung | Der ASM gibt Operatorkommandos an `JESMSGLG` zurück.
Maßnahme | Keine.

## ASM0048 - IARV64 GETSTOR fehlgeschlagen. Return code: rc

Erklärung | Oberhalb der Speichergrenze ist nicht genügend Speicher verfügbar.
Maßnahme | Erhöhen Sie den Wert des Parameters `MEMLIMIT` in der JCL-`EXEC`-Anweisung.

## ASM0049 - Zu viele/zu wenige Parameter für das Kommando command

Erklärung | Ein Operatorkommando `command` wurde abgesetzt, das eine falsche Anzahl von Parametern enthielt.
Maßnahme | Korrigieren Sie das Operatorkommando.

## ASM0052 - Nicht genügend Speicherplatz für IARV64 GETSTOR – MEMLIMIT erhöhen

Erklärung | Es ist nicht genügend Speicherplatz für `IARV64` verfügbar, d. h. oberhalb der 2-GB-Grenze.
Maßnahme | Erhöhen Sie den Wert von `MEMLIMIT`.

## ASM0058 - ASM bereits aktiv in subsid: Job jobname ASID asid

Erklärung | Der ASM hat festgestellt, dass im ersten Parameter, `subsid`, angegebenen Natural-Subsystem bereits ein anderer ASM aktiv ist. Der andere ASM wird in einem Job oder einer gestarteten Task mit dem Namen `jobname` und der Adressraumkennung `asid` ausgeführt.
Maßnahme | Starten Sie nur einen ASM pro Natural-Subsystem pro MVS-Image.

## ASM0066 - REBUILD-Beginn: : CF-Struktur vorübergehend nicht verfügbar

Erklärung | Das Operatorkommando `SETXCF START,REBUILD…` wurde für die Coupling Facility-Struktur abgesetzt, die die SIP-Daten (Session Information Pool) enthält. Der SIP-Betrieb wird angehalten, bis der Rebuild-Vorgang abgeschlossen ist.
Maßnahme | Keine.

## ASM0067 - REBUILD-Ende: CF-Struktur wieder verfügbar

Erklärung | Das Operatorkommando `SETXCF START,REBUILD…` wurde für die Coupling Facility-Struktur abgesetzt, die die SIP-Daten (Session Information Pool) enthält. Der Rebuild ist nun abgeschlossen und der SIP-Service nimmt den normalen Betrieb wieder auf.
Maßnahme | Keine.

## ASM0068 - Ungültiger Parameter parameter

Erklärung | In der JCL-`EXEC`-Anweisung des ASM-Jobs oder der gestarteten Task wurde ein ungültiger Parameter angegeben.
Maßnahme | JCL korrigieren.

## ASM0069 - Ungültige Nichtaktivitätszeit

Erklärung | Der Parameter `NONACTIVITY` (oder das Kommando `TIMEOUT NAT`) ist nicht numerisch oder größer als `10000000`.
Maßnahme | Parameterdatei korrigieren.

## ASM0070 - Ungültige Zeitangabe für Zeitüberschreitungsprüfung

Erklärung | Der Parameter `TIMEOUTCHECK` (oder das Kommando `TIMEOUT TOC`) ist nicht numerisch oder keine gültige Uhrzeit.
Maßnahme | Geben Sie eine gültige Uhrzeit im Format `h`, `hh`, `hhm` oder `hhmm` an.

## ASM0071 - NATFSSM nicht verlinkt: FSSM-Parameter ignoriert

Erklärung | Die Parameterdatei enthält den Parameter `FSSM`, aber das Modul `NATFSSM` ist nicht mit dem Authorized Services Manager verlinkt.
Maßnahme | Verlinken Sie entweder das Modul `NATFSSM` mit dem Authorized Services Manager oder löschen Sie die Parameter aus der Parameterdatei.

## ASM0072 - Installationsfehler: NATBPPRP nicht verlinkt

Erklärung | Das Modul `NATBPPRP` muss enthalten sein, wenn der Authorized Services Manager mit einer APF-Bibliothek verlinkt wird.
Maßnahme | Verlinken Sie `NATASMvr` erneut, wie in der Installations-Dokumentation unter Installing Natural on z/OS beschrieben. Anmerkung Die Angabe vr steht für die entsprechende Produktversion (siehe auch Version im Glossar).

## ASM0073 - module version date time

Erklärung | Als Antwort auf das Kommando `VLIST` wird eine Liste der verlinkten Module mit Version und Erstellungsdatum und -zeit angezeigt.
Maßnahme | Keine.

## ASM0074 - Thread-Beendigung angefordert durch Benutzerkennung userid ASID asid

Erklärung | Der Datenbankadministrator, der Natural Development Server oder das Natural Web/IO Interface hat die Beendigung eines Sitzungs-Threads angefordert.
Maßnahme | Keine.

## ASM0075 - TIMEOUT ON/NOW abgelehnt: Keine gültigen Timeout-Parameter

Erklärung | Vor dem Absetzen dieses Kommandos wurden keine gültige Inaktivitätszeit und/oder keine gültige Zeitüberschreitungsprüfzeit angegeben.
Maßnahme | Geben Sie entweder die Inaktivitätszeit und die Zeitüberschreitungsprüfzeit als Startparameter an oder stellen Sie dem Kommando die Kommandos `TIMEOUT NAT` und `TIMEOUT TOC` voran.

## ASM0076 - Zeitüberschreitungsprüfung deaktiviert

Erklärung | Die Zeitüberschreitungsverarbeitung wurde durch ein `TIMEOUT OFF`-Kommando deaktiviert.
Maßnahme | Keine.

## ASM0077 - NAT, NOW, ON, OFF angeben
ASM0077 - REPEAT, TOC, TERSE, VERBOSE oder ?

Erklärung | Das Kommando `TIMEOUT` wurde mit einem ungültigen Parameter ausgegeben. Diese Meldung besteht aus zwei Zeilen.
Maßnahme | Siehe die Beschreibung des `TIMEOUT`-Kommandos im Abschnitt ASM Operator Commands in der Operations-Dokumentation.

## ASM0078 - Zeitüberschreitungsbearbeitung wird gestartet

Erklärung | Die Routine zum Erkennen und Löschen nicht aktiver Sitzungen wird ausgeführt.
Maßnahme | Keine.

## ASM0079 - Geplante oder vom Operator veranlasste Zeitüberschreitungsbearbeitung hat n Sitzungen gelöscht

Erklärung | Die Zeitüberschreitungsprüfung hat `n` Sitzungen erkannt und gelöscht, die länger als die als Startparameter oder mit dem Kommando `TIMEOUT NAT` festgelegte Inaktivitätszeit inaktiv waren.
Maßnahme | Keine.

## ASM0080 - Zeitüberschreitungsbearbeitung beendet mit Return Code rc

Erklärung | Die Routine zum Erkennen und Löschen inaktiver Sitzungen wurde mit dem Return Code `rc` beendet.
Maßnahme | Wenn `rc` ungleich Null ist, wenden Sie sich an den Support.

## ASM0082 - Sende Kommando TIMEOUT ON, um die Zeitüberschreitungsprüfung zu aktivieren

Erklärung | Diese Meldung wird als Antwort auf ein `TIMEOUT TOC`- oder `TIMEOUT NAT`-Kommando ausgegeben. Sie zeigt an, dass die erforderlichen Parameter für die Zeitüberschreitungsprüfung gültig sind.
Maßnahme | Sie können nun die Zeitüberschreitungsprüfung mit dem Kommando `TIMEOUT ON` aktivieren.

## ASM0083 - Authorized Server nicht im aktiven Zustand. TIMEOUT abgebrochen

Erklärung | Der Authorized Services Manager wird aufgrund des Kommandos `TERM` oder eines abnormalen Endes einer Subtask beendet. Das Kommando `TIMEOUT` kann in dieser Situation nicht ausgeführt werden.
Maßnahme | Keine.

## ASM0084 - Zu viele FSSM-Parameterzeilen

Erklärung | Es wurden mehr als 51 Parameterzeilen an den File Server Shared Memory (FSSM)-Dienst übergeben.
Maßnahme | Verwenden Sie maximal 51 Parameterzeilen.

## ASM0119 - Einstellungen des Authorized Services Manager-Server in Kraft:

Erklärung | Diese Meldung wird beim Start des Authorized Services Manager ausgegeben. Es folgen mehrere ASM0119-Meldungen mit unterschiedlichem Inhalt, die die für diesen Lauf geltenden Parameter zusammenfassen. Ausgewählte RSM0119-Meldungen können auch als Antwort auf das Kommando `TIMEOUT` ausgegeben werden.
Maßnahme | Keine.

## ASM0401 - Verschiedene FSSM-Meldungen

Erklärung | Verschiedene Meldungen werden vom File Server Shared Memory (FSSM) Service von Natural for Db2 ausgegeben.
Maßnahme | Erläuterungen zu FSSM-Meldungen finden Sie in der Natural for Db2-Dokumentation.

## ASM0451

Erklärung | Natural-Subsystemkennung: subsid
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## ASM0452

Erklärung | XCF-Gruppenname: XCD group name
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## ASM0454

Erklärung | Anzahl der SIP Slots: nnn
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## ASM0455

Erklärung | SIP Slot-Größe: nnn
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## ASM0456

Erklärung | Inaktivitätszeit: nnn Stunden
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## ASM0457

Erklärung | Inaktivitätszeit nicht festgelegt.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## ASM0458

Erklärung | Zeitüberschreitungsprüfung für hh:mm geplant.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## ASM0459

Erklärung | Zeitüberschreitungsprüfung nicht geplant.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## ASM0460

Erklärung | Zeitüberschreitungsprüfung ist aktiv.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## ASM0461

Erklärung | `REPEAT`-Intervall auf nnn Minuten eingestellt.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## ASM0462

Erklärung | Zeitüberschreitungsprüfung ist aktiviert/deaktiviert.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## ASM0463

Erklärung | Ungültiger `REPEAT`-Wert. Geben Sie einen Wert zwischen `0` und `1440` Minuten an.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## ASM0700

Erklärung | +++++ Beginn / Ende der Diagnose +++++
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## ASM0709

Erklärung | Authorized Server YYYYMMDDHHMM geladen bei XXXXXXXX
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

### On this page

- ASM0001 - Subsystemkennung ungültig
- ASM0002 - Kein Gruppenname: Sysplex-Bereinigungsübertragung deaktiviert
- ASM0003 - Unerwarteter Return Code von IEANTRT: rc
- ASM0004 - LX-Tabelle konnte nicht abgerufen werden. Grund:reasoncode
- ASM0005 - Authorized Services Manager Version vrs ist aktiv
- ASM0006 - Anderes Kommando als MODIFY oder STOP empfangen
- ASM0007 - Unbekannter Parameter in der Parameterdatei:
- ASM0008 - Invalid value in parm file:
- ASM0009 - Ungültiges Kommando: command
- ASM0010 - Fehlerhafter Return Code aus SNAP-Routine: rc
- ASM0011 - Subtask beendet: taskname rc
- ASM0012 - Beendigung der Subtask läuft
- ASM0013 - Coupling Facility wird nicht bei SIP verwendet
- ASM0014 - Ungültiger SIP CF-Strukturname
- ASM0015 - Ungültige Anzahl von SIP Slots angegeben
- ASM0017 - Mit SIP CF-Struktur mit nnnn Slots verbunden
- ASM0018 - SIP CF-Struktur mit nnnn Slots
- ASM0019 - Anzahl der SIP-Slots nicht angegeben: SIP Service ist nicht verfügbar
- ASM0020 - Ungültige SIP-Slotgröße angegeben
- ASM0021 - Unerwarteter Return Code von IEANTCR: rc
- ASM0022 - Falsche ECSAD-Version: version
- ASM0023 - Alte ECSAD mit Version version wird nicht mehr verwendet
- ASM0029 - Modul NATZPX geladen unter Adresse: address
- ASM0030 - Modul NATFSSM geladen unter Adresse: address
- ASM0031 - Modul NATNDVX geladen unter Adresse: address
- ASM0033 - Kein Platz für einen PROPBLOK im Message Exit
- ASM0034 - IXCMSGI Return Code nnnnn Reason Code nnnnn
- ASM0035 - IXC Message Exit hat ungültige Länge empfangen: xxxxxxxx
- ASM0036 - IXC Message Exit hat ungültigen Message Header empfangen
- ASM0039 - Modul NATZPX entfernt bei Adresse: address
- ASM0040 - Modul NATFSSM entfernt bei Adresse: address
- ASM0041 - Module NATNDVX entfernt bei Adresse: address
- ASM0045 - Angewendete Zaps:
- ASM0047 - Operatorkommando: command
- ASM0048 - IARV64 GETSTOR fehlgeschlagen. Return code: rc
- ASM0049 - Zu viele/zu wenige Parameter für das Kommando command
- ASM0052 - Nicht genügend Speicherplatz für IARV64 GETSTOR – MEMLIMIT erhöhen
- ASM0058 - ASM bereits aktiv in subsid: Job jobname ASID asid
- ASM0066 - REBUILD-Beginn: : CF-Struktur vorübergehend nicht verfügbar
- ASM0067 - REBUILD-Ende: CF-Struktur wieder verfügbar
- ASM0068 - Ungültiger Parameter parameter
- ASM0069 - Ungültige Nichtaktivitätszeit
- ASM0070 - Ungültige Zeitangabe für Zeitüberschreitungsprüfung
- ASM0071 - NATFSSM nicht verlinkt: FSSM-Parameter ignoriert
- ASM0072 - Installationsfehler: NATBPPRP nicht verlinkt
- ASM0073 - module version date time
- ASM0074 - Thread-Beendigung angefordert durch Benutzerkennung userid ASID asid
- ASM0075 - TIMEOUT ON/NOW abgelehnt: Keine gültigen Timeout-Parameter
- ASM0076 - Zeitüberschreitungsprüfung deaktiviert
- ASM0077 - NAT, NOW, ON, OFF angeben
  ASM0077 - REPEAT, TOC, TERSE, VERBOSE oder ?
- ASM0078 - Zeitüberschreitungsbearbeitung wird gestartet
- ASM0079 - Geplante oder vom Operator veranlasste Zeitüberschreitungsbearbeitung hat n Sitzungen gelöscht
- ASM0080 - Zeitüberschreitungsbearbeitung beendet mit Return Code rc
- ASM0082 - Sende Kommando TIMEOUT ON, um die Zeitüberschreitungsprüfung zu aktivieren
- ASM0083 - Authorized Server nicht im aktiven Zustand. TIMEOUT abgebrochen
- ASM0084 - Zu viele FSSM-Parameterzeilen
- ASM0119 - Einstellungen des Authorized Services Manager-Server in Kraft:
- ASM0401 - Verschiedene FSSM-Meldungen
- ASM0451
- ASM0452
- ASM0454
- ASM0455
- ASM0456
- ASM0457
- ASM0458
- ASM0459
- ASM0460
- ASM0461
- ASM0462
- ASM0463
- ASM0700
- ASM0709