Natural IMS TM-Schnittstelle auf z/OS installieren

#### Search Results

Search

# Natural IMS TM-Schnittstelle auf z/OS installieren

Dieses Dokument beschreibt die Schritte zur Installation der Natural IMS TM-Schnittstelle (Produktcode NII) unter z/OS.

- Voraussetzungen

- Installationsdatenträger

- Installationsvorgang

- Lizenzdatei für Natural for IMS for zIIP vorbereiten, konvertieren, assemblieren und verlinken

- Allgemeine Installationsschritte

- Batch Message Processing (BMP)-Umgebung installieren

- Message-orientierte NTRD-Umgebung installieren

- Dialogorientierte MPP-Umgebung installieren

- Natural Development/Natural Web I/O Interface Server installieren

- Server-Umgebung installieren

- IMS TM-Umgebung anpassen

- Installation überprüfen

#### Verwandte Themen:

Informationen zum Betrieb von Natural in einer IMS TM-Umgebung finden Sie in der TP-Monitor-Schnittstellen-Dokumentation unter:

- - Verwendung von Natural mit TP-Monitoren

  - Natural unter IMS TM

  - Natural unter IMS TM-Fehlermeldungen

#### Notation vrs oder vr:

In diesem Dokument steht die Notation `vrs` oder `vr` für die jeweilige Produktversion (siehe auch Version im Glossar).

## Voraussetzungen

Die folgende Software muss installiert sein, bevor Sie die Natural IMS TM-Schnittstelle installieren können:

- Natural Global Buffer Pool, wenn Sie die MPP-Umgebung verwenden (dringend empfohlen).

- Natural Roll Server, wenn der Parameter `ROLLSRV` der Natural IMS TM-Schnittstelle auf `YES` gesetzt ist.

- Natural Authorized Services Manager mit der SIP-Server-Funktion, wenn die nicht-konversationelle MPP-Schnittstelle nicht-konversationelle MPP-Schnittstelle, die Monitoring- oder die Broadcasting-Funktion der Natural IMS TM-Schnittstelle verwendet wird.

- Natural Authorized Services Manager, wenn die Abrechnungsfunktion (Accounting to SMF) der Natural IMS TM-Schnittstelle verwendet wird.

- Adabas IMS TM Interface (Produktcode AII), Version wie unter Von Natural unterstützte Produkt-Versionen in der aktuellen Freigabemitteilung (Release Notes) von Natural für z/OS angegeben.

Siehe auch Allgemeine Voraussetzungen und Systemunterstützung und Übersicht über den Installationsvorgang.

## Installationsdatenträger

Der Installationsdatenträger enthält die folgenden Datasets, die für die Produktinstallation erforderlich sind:

Dataset-Name | Inhalt
--- | ---
`NIIvrs.LOAD` | Lademodule
`NIIvrs.SRCE` | Quellcodemodule und Makros

Kopieren Sie die Datasets in Ihre Umgebung, wie unter Datasets auf eine z/OS-Platte kopieren im Kapitel Natural auf z/OS installieren beschrieben.

#### Beispiel-Jobs

Beispiel-Installationsjobs sind im Dataset `NATvrs.JOBS` enthalten. Ihre Namen beginnen mit dem Produktcode. Der Dataset befindet sich auf dem Installationsdatenträger, der mit dem Basisprodukt Natural geliefert wird.

## Installationsvorgang

Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie unbedingt die Abschnitte im Kapitel Installationsverfahren und wichtige Natural-Funktionen unter z/OS lesen.

Der Installationsvorgang umfasst die folgenden Schritte:

- Lizenzdatei für Natural for IMS for zIIP vorbereiten, konvertieren, assemblieren und verlinken

- Allgemeine Installationsschritte

- Batch Message Processing (BMP)-Umgebung installieren

- Message-orientierte NTRD-Umgebung installieren

- Dialogorientierte MPP-Umgebung installieren

- Natural Development/Natural Web I/O Interface Server installieren

- Server-Umgebung installieren

- IMS TM-Umgebung anpassen

- Installation überprüfen

## Lizenzdatei für Natural for IMS for zIIP vorbereiten, konvertieren, assemblieren und verlinken

(Job I007, Steps 2501, 2502, 2504)

Anmerkung
Dieser Schritt ist optional. Er ist nur erforderlich, wenn Sie Natural for IMS for zIIP installieren möchten und Natural IMS TM Interface Version 8.3.4 in Ihrer Umgebung installiert ist.

Sie müssen eine gültige Natural-Lizenzdatei installieren. Eine zusätzliche Lizenzdatei ist erforderlich, wenn Sie Natural for IMS for zIIP installieren wollen, um die Unterstützung des IBM z/IIP (IBM System z Integrated Information Processor) zu ermöglichen.

Ausführliche Informationen zur Lizenzdatei und zur Produktlizenzierung finden Sie unter Mainframe-Produktlizenzierung.

1. Kopieren Sie die Lizenzdatei vom gelieferten Installationsdatenträger auf die Platte oder übertragen Sie sie vom PC, wie unter Lizenzdatei mit FTP vom PC auf einen z/OS-Host übertragen in Mainframe-Produktlizenzierung beschrieben.

2. Prüfen, konvertieren, assemblieren und verlinken Sie die mitgelieferte Lizenzdatei für Natural for IMS for zIIP:

   Step 2501 | Lizenzdatei `NIIvrs.LICS` prüfen. Dieser Job führt die CHECK-Funktion des Lizenzdienstprogramms LICUTIL aus (siehe unten).
   Step 2502 | Lizenzdatei in Assembler-Quellcode umwandeln. Dieser Job führt die MAKE-Funktion des Lizenzdienstprogramms LICUTIL aus (siehe unten).
   Step 2504 | Assembler-Quellcode assemblieren und verlinken, um das Lademodul `NIILIC` zu erzeugen. Dieses Modul wird dann in den Jobs I070 und I080 mit allen relevanten Frontends verlinkt.

   Die von LICUTIL bereitgestellten Funktionen und Optionseinstellungen sind im Kapitel Lizenzdienstprogramm LICUTIL benutzen in Mainframe-Produktlizenzierung beschrieben.

## Allgemeine Installationsschritte

Hinweis zu LE-Optionen: Wenn Natural in der IBM Language Environment (LE) ausgeführt werden soll, müssen Sie den System Maintenance Aid (SMA)-Parameter `NAT-LE` auf `Y` (Ja) setzen. Die Standardeinstellung ist `N` (Nein). Wenn Sie die LE-Optionen im Quellcodemodul `NATLEOPT` ändern möchten oder wenn Sie Programme verwenden, die nicht mit Natural im 24-Bit-Modus laufen, müssen Sie den entsprechenden SMA-Parameter setzen, wie im Abschnitt Natural-spezifische IBM Language Environment-Optionen erstellen im Kapitel Natural installieren beschrieben.

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Installationsjobs/-schritte, die für die Installation der Natural IMS TM-Schnittstelle in einer BMP-, einer NTRD-, einer MPP- und/oder einer Server-Umgebung erforderlich sind:

### Schritt: Natural IMS TM-Schnittstellenmodul verlinken

(Job I055, Step 2582)

- Verlinken Sie das Natural IMS TM-Schnittstellenmodul.

  Dasselbe Schnittstellenmodul kann in einer BMP-, einer NTRD-, einer MPP- und/oder einer Server-Umgebung verwendet werden.

  Der Name des Schnittstellenmoduls muss mit dem Subparameter `NIINAME` des Makros `NTIMSP` im Natural-Parametermodul angegeben werden. Einzelheiten finden Sie in der Parameter-Referenz-Dokumentation.

## Batch Message Processing (BMP)-Umgebung installieren

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Installationsjobs/-schritte, die für die Installation der Natural IMS TM-Schnittstelle für die BMP-Umgebung erforderlich sind:

### Schritt: BMP-Frontend verlinken

(Job I070, Step 2510)

Das Frontend besteht aus dem im Dataset `NIIvrs.LOAD` enthaltenen Lademodul `NIIBMP`, dem im Abschnitt Natural-Parametermodul erstellen erstellten Natural-Parametermodul (siehe Natural auf z/OS installieren) und weiteren optionalen Modulen (siehe Liste der Modulnamen, die mit Schritt 2510 geliefert wird).

- Verlinken Sie das Frontend für die BMP-Umgebung.

  Wichtig
  Der Name des verlinkten BMP-Frontends muss auch in Ihrem BMP-Region-Job als Name des Anwendungsprogramms angegeben werden (Parameter `MBR` des `IMSBATCH`-Prozeduraufrufs).

Die Parametereinstellungen für Ihre BMP-Umgebung können Sie mit Hilfe der Parameter-Makros `NTIMSP` und `NTIMSPE` im Natural- Parametermodul festlegen (siehe Parameter-Referenz-Dokumentation).

## Message-orientierte NTRD-Umgebung installieren

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Installationsjobs/-schritte, die für die Installation der Natural IMS TM-Schnittstelle für die NTRD-Umgebung erforderlich sind:

- Schritt 1: NIIBOOT-Bootstrap-Modul erstellen

- Schritt 2: NTRD-Frontend verlinken

### Schritt 1: NIIBOOT-Bootstrap-Modul erstellen

(Job I056, Steps 2520, 2521)

Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie das NTRD-Frontend über ein Bootstrap-Modul und nicht direkt über einen Transaktionscode aufrufen möchten.

1. Erstellen Sie das Quellcodemodul `NIIBOOT`, das einen Aufruf des Makros `NIMBOOT` enthält. Geben Sie für den Parameter `DRIVERN` den Namen des im nächsten Schritt zu verlinkenden Front-End-Moduls an.

2. Assemblieren und verlinken Sie das Bootstrap-Modul.

### Schritt 2: NTRD-Frontend verlinken

(Job I070, Step 2530)

Das Frontend besteht aus dem `NIINTRD`-Lademodul, das im Dataset `NIIvrs.LOAD` enthalten ist, dem Natural-Parametermodul, das im Abschnitt Natural-Parametermodul erstellen (siehe Natural auf z/OS installieren) erstellt wurde, und weiteren optionalen Modulen (siehe die Liste der Modulnamen, die mit Schritt 2530 geliefert wird).

- Verlinken Sie das Frontend für die NTRD-Umgebung.

  Wenn Sie das NTRD-Frontend über ein Bootstrap-Modul aufrufen, müssen Sie zusätzlich den Namen des verlinkten NTRD-Frontends als Treibernamen (Parameter `DRIVERN`) im Makro `NIMBOOT` angeben. Das Makro `NIMBOOT` wird in der TP-Monitor-Schnittstellen-Dokumentation beschrieben.

  Wenn Sie das NTRD-Frontend direkt über einen Transaktionscode aufrufen, müssen Sie zusätzlich den Namen des verlinkten NTRD-Frontends als Anwendungsprogrammname (Parameter `PSB`) im Makro `APPLCNT` angeben.

Die Parametereinstellungen für Ihre NTRD-Umgebung können Sie mit den Parameter-Makros `NTIMSP` und `NTIMSPE` im Natural-Parametermodul festlegen (siehe Parameter-Referenz-Dokumentation).

## Dialogorientierte MPP-Umgebung installieren

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Installationsjobs/-schritte, die zur Installation der Natural IMS TM-Schnittstelle für die MPP-Umgebung erforderlich sind:

- Schritt 1: Roll Files zuordnen und formatieren

- Schritt 2: Natural-Parametermodul erstellen

- Schritt 3: Konversationelles MPP-Frontend verlinken

- Schritt 4: Nicht-konversationelles MPP-Frontend verlinken

### Schritt 1: Roll Files zuordnen und formatieren

(Job I070, Step 2590)

Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie den Natural Roll Server nicht verwenden.

Wenn Sie den Natural Roll Server nicht verwenden möchten, müssen Sie die Roll Files, die von der Natural IMS TM-Schnittstelle verwendet werden sollen, zuordnen und formatieren.

Sie können bis zu 5 sequenzielle Datasets mit festem Datensatzformat für die Verwendung als Roll Files zuordnen.

1. Ordnen Sie die Roll Files zu.

2. Formatieren Sie die Roll Files mit Hilfe des Moduls `NATRSRFI`, das unter Roll File formatieren in der Operations-Dokumentation beschrieben ist.

Das Roll File-Initialisierungsprogramm erzeugt eine WTO-Meldung, die die Anzahl der gleichzeitigen Benutzer angibt, die von dem Role File bedient werden können. Informationen über die Roll File-Funktionalität finden Sie unter Natural Roll Server-Funktionen in der Operations-Dokumentation.

### Schritt 2: Natural-Parametermodul erstellen

(Job I080, Steps 2500, 2510)

1. Setzen Sie die Profilparameter `FNAT` und `FUSER` (siehe Parameter-Referenz-Dokumentation der ) im Natural- Parametermodul:

       FNAT=(database-id,file-number)
       FUSER=(database-id,file-number)

   wobei Datenbankkennung `database-id` und Dateinummer `file-number` die Werte sind, die Sie beim Laden der Systemdateien während des Installationsvorgangs für das Basisprodukt Natural angegeben haben.

2. Wenn Sie einen globalen Natural Buffer Pool verwenden wollen, müssen Sie das Makro `NTBPI` im Natural-Parametermodul mit dem Namen des globalen Natural Buffer Pools angeben und den Profilparameter `SUBSID` im Parametermodul setzen.

   Wenn Sie einen anderen Buffer Pool verwenden möchten, müssen Sie das Makro `NTBPI` im Parametermodul für jeden erforderlichen Buffer Pool-Typ angeben.

   Wir empfehlen dringend, für jeden Buffer Pool-Typ einen globalen Buffer Pool zu verwenden.

   Wenn ein Editor Buffer Pool erforderlich ist, müssen Sie einen globalen Editor Buffer Pool verwenden.

3. Ändern Sie alle anderen Parameter im Parametermodul, deren Standardwerte nicht Ihren Anforderungen entsprechen. Weitere Informationen zu den im Parametermodul enthaltenen Parametern finden Sie unter Generierung eines Natural-Parametermoduls in der Operations-Dokumentation.

4. Assemblieren und verlinken Sie das Natural-Parametermodul für die dialogorientierten Umgebungen.

### Schritt 3: Konversationelles MPP-Frontend verlinken

(Job I080, Step 2570)

Das Frontend besteht aus dem Lademodul `NIICONV`, das im Dataset `NIIvrs.LOAD` enthalten ist, dem Natural-Parametermodul, das im Installationsschritt Natural- Parametermodul erstellen erstellt wurde, und weiteren optionalen Modulen (siehe die Liste der Modulnamen, die mit Schritt 2570 geliefert wird).

- Verlinken Sie das Frontend für die konversationelle MPP-Umgebung.

  Wichtig
  Der Name des verlinkten MPP-Frontends muss auch im Makro `APPLCNT` als Anwendungsprogrammname (Parameter `PSB`) angegeben werden.

Die Parametereinstellungen für Ihre konversationelle MPP-Umgebung können Sie mit Hilfe der Parametermakros `NTIMSP` und `NTIMSPE` im Natural-Parametermodul festlegen (siehe Parameter-Referenz-Dokumentation).

### Schritt 4: Nicht-konversationelles MPP-Frontend verlinken

(Job I080, Step 2572)

Das Frontend besteht aus dem Lademodul `NIINONC`, das im Dataset `NIIvrs.LOAD` enthalten ist, dem Natural-Parametermodul, das im Installationsschritt Natural-Parametermodul erstellen erstellt wurde, und zusätzlichen optionalen Modulen (siehe die Liste der Modulnamen, die mit Schritt 2572 geliefert wird).

- Verlinken Sie das Frontend für die nicht-konversationelle MPP-Umgebung.

  Wichtig
  Der Name des nicht-konversationellen MPP-Frontends muss auch im Makro `APPLCNT` als Anwendungsprogrammname (Parameter `PSB`) angegeben werden.

Die Parametereinstellungen für Ihre nicht-konversationelle MPP-Umgebung können Sie mit den Parameter-Makros `NTIMSP` und `NTIMSPE` im Natural-Parametermodul festlegen (siehe Parameter-Referenz-Dokumentation).

## Natural Development/Natural Web I/O Interface Server installieren

Die folgenden Schritte sind erforderlich, um den Natural Development Server (NDV) und den Natural Web I/O Interface (NWO)-Server in Ihrer IMS TM-Umgebung zu implementieren.

Anmerkung
Wir empfehlen Ihnen, auch die Informationen in den Abschnitten Installing the Natural Development Server IMS Adapter in der Dokumentation für den Natural Development Server for z/OS (Batch) und Installing the Natural Web I/O Interface Server IMS Adapter under z/OS in der Dokumentation für das Natural Web I/O Interface zu lesen.

### Schritt: Natural Development/Natural Web I/O Interface Server Frontend verlinken

(Job I080, Step 2586)

Das Frontend besteht aus dem Lademodul `NIISFE`, das im Dataset `NIIvrs.LOAD` enthalten ist, dem Natural-Parametermodul, das im Installationsschritt Natural-Parametermodul erstellen erstellt wurde, und weiteren optionalen Modulen (siehe die Liste der Modulnamen, die mit Schritt 2586 geliefert wird).

- Verlinken Sie das Frontend für den Natural Development Server/Natural Web I/O Interface Server.

  Wichtig
  Der Name des verlinkten Natural Development Server/Natural Web I/O Interface-Server-Frontends muss auch im Makro `APPLCNT` als Name des Anwendungsprogramms angegeben werden (Parameter `PSB`).

Die Parametereinstellungen für Ihre Natural Development Server/Natural Web I/O Interface-Server-Umgebung können Sie mit den Parameter-Makros `NTIMSP` und `NTIMSPE` im Natural-Parametermodul vornehmen (siehe Parameter-Referenz-Dokumentation).

## Server-Umgebung installieren

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Installationsjobs/-schritte, die für die Installation der Natural IMS TM-Schnittstelle für die Server-Umgebung erforderlich sind:

- Schritt 1: NIIBOOTS-Bootstrap-Modul erstellen

- Schritt 2: Server-Frontend verlinken

### Schritt 1: NIIBOOTS-Bootstrap-Modul erstellen

(Job I056, Steps 2540, 2541)

1. Erstellen Sie das Quellcodemodul `NIIBOOTS`, das einen Aufruf des Makros `NIMBOOT` enthält, wobei der Parameter `SERVER` auf `YES` gesetzt ist. Geben Sie beim Parameter `DRIVERN` den Namen des im Installationsschritt Server-Frontend verlinken zu verlinkenden Frontend-Moduls an.

2. Assemblieren und verlinken Sie das Bootstrap-Modul.

### Schritt 2: Server-Frontend verlinken

(Job I070, Step 2550)

Das Frontend besteht aus dem Lademodul `NIISRVD`, das im Dataset `NIIvrs.LOAD` enthalten ist, dem Natural-Parametermodul, das in Natural-Parametermodul erstellen (siehe Natural auf z/OS installieren) erstellt wurde, und weiteren optionalen Modulen (siehe die Liste der Modulnamen, die mit Schritt 2550 geliefert wird).

- Verlinken Sie das Frontend für die Server-Umgebung.

  Wichtig
  Der Name des Server-Frontends muss auch im Makro `NIMBOOT` als Treibername (Parameter `DRIVERN`) wie in der TP-Monitor-Schnittstellen-Dokumentation beschrieben angegeben werden.

Die Parametereinstellungen für Ihre Serverumgebung können Sie mit den Parameter-Makros `NTIMSP` und `NTIMSPE` im Natural-Parametermodul festlegen (siehe Parameter-Referenz-Dokumentation).

## IMS TM-Umgebung anpassen

Die folgenden Schritte erfordern Systemänderungen an Ihrer IMS TM-Umgebung.

- Schritt 1: APPLCTN-Tabellendefinitionen für MPP, BMP, NTRD und SFE erstellen

- Schritt 2: PSB/ACB sowohl für MPP als auch für BMP erstellen

- Schritt 3: BMP- und MPP-Regionen erstellen

- Schritt 4: PRELOAD-Liste erstellen

### Schritt 1: APPLCTN-Tabellendefinitionen für MPP, BMP, NTRD und SFE erstellen

Erstellen Sie die `APPLCTN`-Tabellendefinitionen für MPP, BMP und NTRD gemäß den folgenden Beispielen:

- Beispiel für MPP:

      APPLCTN PSB=NIIvrsFR,PGMTYPE=TP
            TRANSACT CODE=NATvrs,MODE=SNGL,SPA=512,                          *
                MSGTYPE=(SNLGSEG,RESPONSE,4)

  Wichtig
  Die Größe der SPA muss auf mindestens 157 Byte plus den im Makro `NTIMSPT` im Natural-Parametermodul angegebenen `NRAST`-Wert festgelegt werden.

- Beispiel für BMP (nachrichtengesteuert oder spezifisch für Natural Advanced Facilities):

      APPLCTN PSB=NIIvrsBM,PGMTYPE=BATCH
            TRANSACT CODE=NATvrsBM,MODE=SNGL,                                *
                MSGTYPE=(SNLGSEG,RESPONSE,4)

  Diese `APPLCTN`-Definition ist erforderlich, wenn Sie die Funktion `CMGETMSG` verwenden.

- Beispiel für BMP (ohne Verarbeitung von Nachrichtenwarteschlangen):

      APPLCTN PSB=NIIvrsBM,PGMTYPE=BATCH

- Beispiel für NTRD:

      APPLCTN PSP=NIIvrsOB,PGMTYPE=TP
              TRANSACT CODE=NATvrsOB,MODE=SNGL,                              *
                MSGTYPE=(MULTSEG,NONRESPONSE,4)

- Beispiel für SFE:

      APPLCTN PSB=NIIvrsAD,PGMTYPE=TP,SCHDTYP=PARALLEL
            TRANSACT CODE=NATvrsAD,MODE=SNGL,                                *
               MSGTYPE=(SNGLSEG,NONRESPONSE,4)

### Schritt 2: PSB/ACB sowohl für MPP als auch für BMP erstellen

1. Erstellen Sie die PSB für MPP gemäß dem folgenden Beispiel für konversationelles Natural:

       PCB TYPE=TP,MODIFY=YES
       PCB TYPE=TP,MODIFY=YES
       PCB TYPE=TP,MODIFY=YES
       SENSEG NAME=COURSE
       SENSEG NAME=PREREQ,PARENT=COURSE
       SENSEG NAME=OFFERING,PARENT=COURSE
       SENSEG NAME=TEACHER,PARENT=OFFERING
       SENSEG NAME=STUDENT,PARENT=OFFERING

       PSBGEN PSBNAME=NIIvrsFR,LANG=ASSEM,MAXQ=3,IOASIZE=132

   Mindestens eine änderbare TP-PCB muss für die standardmäßige Verwendung von Hardcopy, das Senden von Nachrichten und die Transaktionsumschaltung definiert werden.

   Um einen Natural-Initialisierungsfehler zu vermeiden, muss der Wert des Schlüsselwort-Subparameters `WRKPCBS` (Makro `NTIMSPT` im Natural-Parametermodul) in der aktuellen Umgebungstabelle kleiner oder gleich der Anzahl der PCBs minus 1 sein, Erstellen Sie die PSB für BMP gemäß dem folgenden Beispiel:

2. Erstellen Sie die PSB für BMP gemäß dem folgenden Beispiel:

       PCB TYPE=TP,MODIFY=YES
       PCB TYPE=TP,MODIFY=YES
       SENSEG NAME=COURSE
       SENSEG NAME=PREREQ,PARENT=COURSE
       SENSEG NAME=OFFERING,PARENT=COURSE
       SENSEG NAME=TEACHER,PARENT=OFFERING
       SENSEG NAME=STUDENT,PARENT=OFFERING

       PSBGEN PSBNAME=NIIvrsBM,LANG=ASSEM,MAXQ=3,IOASIZE=132

   Es muss mindestens eine änderbare TP-PCB für die standardmäßige Verwendung von Hardcopy und das Senden von Nachrichten definiert werden.

   Um einen Natural-Initialisierungsfehler zu vermeiden, muss der Wert des Schlüsselwort-Subparameters `WRKPCBS` (Makro `NTIMSPT` im Natural-Parametermodul) in der aktuellen Umgebungstabelle kleiner oder gleich der Anzahl der PCBs minus 1 sein.

3. Nachdem Sie die erforderlichen APPLCTNs für die BMP- und MPP-Umgebungen erstellt haben, generieren Sie die PSB, DBD und ACB.

4. Aktivieren Sie nach der Generierung der ACB die neuen Definitionen, indem Sie die folgenden Kommandos eingeben:

       /MODIFY PREP ACBLIB
       /MODIFY COMMIT

### Schritt 3: BMP- und MPP-Regionen erstellen

(Job I200, Steps 2500, 2504)

- Erstellen Sie die BMP-Region (Schritt 2500) entsprechend dem Beispiel-Member `BMPJOB`.

- Erstellen Sie die MPP-Region (Schritt 2504) gemäß dem Beispiel-Member `MPPJOB`.

### Schritt 4: PRELOAD-Liste erstellen

- Aktualisieren Sie die `PRELOAD`-Liste, indem Sie ein `PRELOAD`-Member `DFSMPL xx` mit den Namen der folgenden Module verwenden:

  der Nukleus,
  das Interface-Modul,
  das Frontend und
  das Adabas-Link-Modul.

  #### Beispiel für MPP:

      NATvrsSH,NIIvrsIF,NIIvrsFR,ADALNI

  #### Beispiel für BMP:

      NATvrsSH,NIIvrsIF,NIIvrsBM,ADALNK

- Wenn Alias-Namen für Member in der `PRELOAD`-Liste verwendet werden, sollten diese Namen auch in die `PRELOAD`-Liste aufgenommen werden. Andernfalls kommt es zu Leistungseinbußen.

#### Besondere Aspekte:

- Die Region muss groß genug sein, um den Nukleus, das Schnittstellenmodul, das Frontend, den Natural-Thread und etwa 20 KB Arbeitsspeicher unterhalb der Grenze aufnehmen zu können.

- Fügen Sie die von der Natural IMS TM-Schnittstelle verwendeten Ladebibliotheken ein.

- Fügen Sie die `DD`-Anweisung für das im Installationsschritt Roll Files zuordnen und formatieren erstellte Roll File ein:

      //ROLLFn   DD  DSN=....DISP=SHR

  wobei n ein Wert zwischen 1 und 5 ist.

- Fügen Sie die `DD`-Anweisung für `NATRJE` ein:

      //NIIRJEDD   DD  SYSOUT=(X,INTRDR)

- Fügen Sie in der JCL der MPP-Region die `DD`-Anweisung `SYSTPCD` hinzu, wenn der Natural Development Server oder der Natural Web I/O Interface Server verwendet wird. Siehe IBMs z/OS V1Rx.0 Communications Server IP Configuration Guide, Kapitel 1.5.2, Configuring TCPIP.DATA.

## Installation überprüfen

Sie können die erfolgreiche Installation der Natural IMS TM-Schnittstelle überprüfen, indem Sie den Anleitungen in diesem Abschnitt folgen.

- Batch Natural starten

- Online Natural starten und testen

### Batch Natural starten

1. Starten Sie in einer IMS TM-Sitzung einen BMP mit dem folgenden IMS TM-Kommando:

       /STA REG BMPJOB

2. Prüfen Sie die Ausgabe.

   Die Ausgabe ergibt sich aus dem Natural-Systemkommando `TECH`, das in der Systemkommandos-Dokumentation beschrieben ist.

   Überprüfen Sie die Ausgabe in Ihrer Umgebung.

### Online Natural starten und testen

1. Geben Sie in einer IMS TM-Sitzung die folgenden IMS TM-Kommandos ein:

       /STA REG MPPJOB
       /STA TRAN NATvrs
       /STA PROG NIIvrsFR

   Die Natural IMS TM-Schnittstelle ist verfügbar.

2. Geben Sie in einer IMS TM-Sitzung den folgenden Transaktionsnamen ein:

       NATvrs

   Eine Natural-Sitzung wird gestartet.

3. Fahren Sie mit den im Abschnitt Online Natural testen beschriebenen Schritten fort.

### On this page

- Voraussetzungen
- Installationsdatenträger
- Installationsvorgang
- Lizenzdatei für Natural for IMS for zIIP vorbereiten, konvertieren, assemblieren und verlinken
- Allgemeine Installationsschritte
- Batch Message Processing (BMP)-Umgebung installieren
- Message-orientierte NTRD-Umgebung installieren
- Dialogorientierte MPP-Umgebung installieren
- Natural Development/Natural Web I/O Interface Server installieren
- Server-Umgebung installieren
- IMS TM-Umgebung anpassen
- Installation überprüfen