GETMAIN-Fehlernummern in NAT7545

#### Search Results

Search

# GETMAIN-Fehlernummern in NAT7545

Dieses Dokument beschreibt die Fehlernummern, die in der Fehlermeldung NAT7545 als Ergebnis einer fehlgeschlagenen GETMAIN-Anfrage angezeigt werden:

    NAT7545 getmain of :1: for :2: buffer failed (:3:/:4:)

- wobei:

- `:3:` eine der folgenden Fehlernummern enthält und

- `:4:` längenspezifische Informationen enthalten kann, die unten erläutert werden, oder den Antwortcode (Response Code) des Betriebssystems.

## Fehler 04: Obergrenze für Threads überschritten

Erklärung | Der Natural-Benutzer-Thread ist zu klein.
Maßnahme | Vergrößern Sie die Länge des Natural-Threads.

## Fehler 08: Ungültiger Buffer-Typ

Erklärung | Interner Fehler, der verwendete Buffer-Typ ist ungültig.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 12 : Komprimierungstabelle ist voll

Erklärung | Interner Fehler, die Obergrenze der Komprimierungstabelle wurde überschritten.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 16 : Puffer existiert bereits

Erklärung | Interner Fehler, ein `GETMAIN` für einen vorhandenen Puffer wurde ausgeführt.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 20 : Der erste angeforderte Puffer war nicht der Permanent Control Block (PCB).

Erklärung | Interner Fehler, permanenter Natural-Steuerblock fehlt.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 24 : Ungültige GETMAIN-Länge.

Erklärung | Interner Fehler, die Pufferlänge eines `GETMAIN` ist ungültig.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 28 : Adresse der Physical Buffer Table fehlt.

Erklärung | Interner Fehler, Adresse der Physical Buffer Table nicht gefunden.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 32 : Physical Buffer Table ist voll.

Erklärung | Interner Fehler, Obergrenze der Physical Buffer Table überschritten.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 36 : Falscher Eintrag in der Buffer Prefix Table (CMBPFT)

Erklärung | Interner Fehler, Eintrag in der Buffer Prefix Table in `NATCONFG` ist zerstört.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 40 : Physical Freemain nicht durchgeführt

Erklärung | Interner Fehler, Freemain der Arbeitspools nicht durchgeführt.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 44 : Work Pool oder Fixed Buffer oberhalb statt unterhalb zugewiesen.

Erklärung | Interner Fehler, Work Pool oder Fixed Buffer nicht unterhalb der 16-MB-Grenze zugeordnet.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 48 : Adresse des Eintrags in der Buffer Prefix Table nicht aufgelöst.

Erklärung | Die Adresse des Eintrags `CMBPFT` im Modul `NATCONFG` wurde nicht aufgelöst.
Maßnahme | Module `NATCONFG` must be linked to the Natural nucleus.

## Error 52 : Fehler von CMGETMP - siehe :4: in Meldung NAT7545

Erklärung | Physical GETMAIN-Fehler vom Betriebssystem.
Maßnahme | Details finden Sie im Reason Code und im Response Code des Betriebssystems.

## Error 56 : Thread-Überlaufgröße größer als definierte OVSIZE in NTPRM

#### :4:

Erklärung | Der im Natural-Parametermodul (Makro `NTPRM`, siehe Natural for z/OS, Operations-Dokumentation) definierte Wert für `OVSIZE` wurde überschritten.
Maßnahme | Erhöhen Sie den Wert für `OVSIZE` im Natural-Parametermodul.

## Error 60 : Getmain-Puffergröße kleiner als minimale Puffergröße

Erklärung | Interner Fehler, die Pufferlänge ist kleiner als die minimale Puffergröße.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 64 : Getmain-Puffergröße größer als maximale Puffergröße

Erklärung | Interner Fehler, die Pufferlänge ist größer als die maximale Puffergröße.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 68 : Die Gesamtgröße der Arbeitspools unterhalb der Grenze überschreitet die maximale Größe.

#### :4:

Erklärung | Die Gesamtgröße aller Arbeitspools unterhalb der 16-MB-Grenze überschreitet die im dritten Operanden des Schlüsselwort-Subparameters `WPSIZE` im Natural-Parametermodul (Makro `NTPRM`) definierte maximale Größe.
Maßnahme | Erhöhen Sie den dritten Operanden des Schlüsselwort-Subparameters `WPSIZE` im Makro `NTPRM`.

## Error 72 : Die Gesamtgröße der Arbeitspools oberhalb der Grenze überschreitet die maximale Größe.

#### :4:

Erklärung | Die Gesamtgröße aller Arbeitspools oberhalb der 16-MB-Grenze überschreitet die definierte maximale Größe im vierten Operanden des `WPSIZE` im Natural-Parameter-Modul (Makro `NTPRM`).
Maßnahme | Erhöhen Sie den vierten Operanden des Schlüsselwort-Subparameters `WPSIZE` im Makro `NTPRM`.

### On this page

- Fehler 04: Obergrenze für Threads überschritten
- Fehler 08: Ungültiger Buffer-Typ
- Error 12 : Komprimierungstabelle ist voll
- Error 16 : Puffer existiert bereits
- Error 20 : Der erste angeforderte Puffer war nicht der Permanent Control Block (PCB).
- Error 24 : Ungültige GETMAIN-Länge.
- Error 28 : Adresse der Physical Buffer Table fehlt.
- Error 32 : Physical Buffer Table ist voll.
- Error 36 : Falscher Eintrag in der Buffer Prefix Table (CMBPFT)
- Error 40 : Physical Freemain nicht durchgeführt
- Error 44 : Work Pool oder Fixed Buffer oberhalb statt unterhalb zugewiesen.
- Error 48 : Adresse des Eintrags in der Buffer Prefix Table nicht aufgelöst.
- Error 52 : Fehler von CMGETMP - siehe :4: in Meldung NAT7545
- Error 56 : Thread-Überlaufgröße größer als definierte OVSIZE in NTPRM
- Error 60 : Getmain-Puffergröße kleiner als minimale Puffergröße
- Error 64 : Getmain-Puffergröße größer als maximale Puffergröße
- Error 68 : Die Gesamtgröße der Arbeitspools unterhalb der Grenze überschreitet die maximale Größe.
- Error 72 : Die Gesamtgröße der Arbeitspools oberhalb der Grenze überschreitet die maximale Größe.