Natural unter IMS TM - Serviceprogramme

#### Search Results

Search

# Natural unter IMS TM - Serviceprogramme

Dieses Kapitel beschreibt die Serviceprogramme der Natural IMS TM-Schnittstelle.

Die folgenden Themen werden behandelt:

- Einführung in die Serviceprogramme der Natural IMS TM-Schnittstelle

- Beschreibung der Serviceprogramme der Natural IMS TM-Schnittstelle

- NIIBRCST - Übergebene Nachricht an Terminal senden

- NIICMD - IMS TM-Kommando an IMS TM übergeben

- NIIDEFT - Aufgeschobenen Wechsel zu Natural-Transaktionscode vorbereiten

- NIIDEFTX - Aufgeschobenen Wechsel zu nicht-Natural-Transaktionscode vorbereiten

- NIIDIRT - Direkten Wechsel zu Natural-Transaktionscode vorbereiten

- NIIDIRTX - Direkten Wechsel zum Transaktionscode vorbereiten

- NIIEMOD - Einstellung des Modul-Ausgabe-Deskriptors ändern

- NIIGCMD - Nächstes Antwortsegment des vorherigen IMS TM-Kommandos abrufen

- NIIGMSG - Erstes Segment der nächsten Nachricht abrufen

- NIIGSEG - Nächstes Segment der Eingabenachricht abrufen

- NIIGSPA - Daten ab SPA-Beginn abrufen

- NIIIMSIN - IMS TM-Umgebungsinformationen abrufen

- NIIISRTF - Mehrere Segmente enthaltende Nachrichten erstellen

- NIIISRTM - Nachrichtensegment in Nachrichtenwarteschlange einfügen

- NIIPCBAD - PSB-Name und PCB-Adresse zurückgeben

- NIIPCOM - Daten in Antwortbereich verschieben

- NIIPMSG - Nachricht senden

- NIIPSBAD - PSB-Adresse zurückgeben

- NIIPSPA - Daten in der SPA ersetzen

- NIIPURG - PURG-Aufruf ausgeben

- NIIRETRM - Daten in den Nachrichtenbereich verschieben

- NIISASD - SENDER- und OUTDEST-Einstellungen ändern

- NIIU3962 - Sitzung beenden

## Einführung in die Serviceprogramme der Natural IMS TM-Schnittstelle

### Zweck der Serviceprogramme der Natural-IMS-TM-Schnittstelle

Serviceprogramme sind Natural-Subprogramme, die Natural unter IMS TM mit zusätzlicher Funktionalität ausstatten. Sie können sie aus einem Natural-Programm heraus mit einem Standard-`CALLNAT`-Statement aufrufen.

### Speicherort der Serviceprogramme

Die Serviceprogramme werden in der Library `SYSEXTP` zur Verfügung gestellt. Sie müssen sie in die Library `SYSTEM` oder in die Steplib kopieren. Natural-Beispielprogramme zum Aufrufen der Serviceprogramme finden Sie ebenfalls in der Library `SYSEXTP`.

### Allgemeine Rückgabecodes

Der letzte Parameter in jedem Serviceprogramm ist der Rückgabecode (Return Code). Format/Länge: (I4).

Die folgenden Rückgabecode-Werte sind für alle Serviceprogramme gleich:

0 | OK
-1 | Nicht unterstützte Funktion. Dies ist ein interner Fehler. Wenden Sie sich an den Support.

Spezifische Rückgabecode-Werte finden Sie in den nachfolgenden Beschreibungen der einzelnen Serviceprogramme.

### Fehlerbehandlung

Wenn ein Fehler auftritt, wird entweder eine Natural-Fehlermeldung ausgegeben oder die Sitzung wird mit einer Natural-IMS-TM-Fehlermeldung beendet. Siehe Natural under IMS TM Error Messages in der Natural Messages and Codes-Dokumentation.

## Beschreibung der Serviceprogramme der Natural IMS TM-Schnittstelle

Die folgenden Serviceprogramme werden beschrieben:

`NIIBRCST` | `NIICMD` | `NIIDEFT` | `NIIDEFTX` | `NIIDIRT` | `NIIDIRTX` | `NIIEMOD` | `NIIGCMD` | `NIIGMSG` | `NIIGSEG` | `NIIGSPA` | `NIIIMSIN` | `NIIISRTF` | `NIIISRTM` | `NIIPCBAD` | `NIIPCOM` | `NIIPMSG` | `NIIPSBAD` | `NIIPSPA` | `NIIPURG` | `NIIRETRM` | `NIISASD` | `NIIU3962`

## NIIBRCST - Übergebene Nachricht an Terminal senden

Sendet die übergebene Nachricht an das angegebene Terminal unter Verwendung des im Parameter `MOD_name` angegebenen Nachrichtenausgabe-Deskriptors.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge
--- | ---
`Terminal_name` | (A8)
`Message` | (A1/1:V)
`Message_length` | (I4)
`MOD_name` | (A8)
`Return_code` | (I4)

Spezifische Rückgabecode-Werte: Keine.

Beispielprogramm: `NIPGMSG`

## NIICMD - IMS TM-Kommando an IMS TM übergeben

Übergibt das angegebene IMS TM-Kommando an IMS TM. Liegt eine Antwort vor, wird sie in den vorgesehenen Antwortbereich verschoben. Passt die Antwort nicht in den Antwortbereich, wird sie abgeschnitten und der Rückgabecode auf 4 gesetzt.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`Command` | (A1/1:V) | Eingabe
`Command_length` | (I4) | Eingabe
`Reply_area` | (A1/1:V) | Eingabe/Ausgabe
`Reply_area_length` | (I4) | Eingabe
`Reply_length` | (I4) | Ausgabe
`Status_code` | (A2) | Ausgabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: 4 (Antwort abgeschnitten)

Beispielprogramm: `NIPCMD`

## NIIDEFT - Aufgeschobenen Wechsel zu Natural-Transaktionscode vorbereiten

Bereitet einen aufgeschobenen Wechsel zu dem angegebenen Natural-Transaktionscode vor. Bei der nächsten Terminal-E/A wird die Ausgabe an das Terminal gesendet und die nächste Eingabe von diesem Terminal wird von dem im Parameter `Transaction_code` angegebenen Transaktionscode verarbeitet.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`Transaction_code` | (A8) | Eingabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: Keine.

Beispielprogramm: `NIPDEFT`

## NIIDEFTX - Aufgeschobenen Wechsel zu nicht-Natural-Transaktionscode vorbereiten

Bereitet einen aufgeschobenen Wechsel zu einem Nicht-Natural-Transaktionscode vor. Bei der nächsten Terminal-E/A wird die Ausgabe an das Terminal mit dem in `MOD_name` angegebenen Namen gesendet und die nächste Eingabe von diesem Terminal wird von dem im Parameter `Transaction_code` angegebenen

Ist `Suspend_flag` auf `Y` gesetzt, wird die Natural-Sitzung unterbrochen und kann später wieder aufgenommen werden. Wenn die Natural-Sitzung wieder aufgenommen wird, wird zunächst der letzte Natural-Bildschirm ausgegeben.

Wenn das `Suspend_flag` auf `Y` gesetzt ist, dürfen Sie nicht von einer konversationellen Natural-Sitzung zu einem nicht-konversationellen Transaktionscode wechseln. In diesem Fall wird eine Natural-Fehlermeldung ausgegeben.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`Transaction_code` | (A8) | Eingabe
`Transaction_type` | (A4) | Eingabe Mögliche Werte: `CONV` für konversationell `NONC` für nicht-konversationell
`Suspend_flag` | (A1) | Eingabe Mögliche Werte: `Y` - die Natural-Sitzung wird unterbrochen, sonst wird die Natural-Sitzung beendet.
`MOD_name` | (A8) | Eingabe
`Message` | (A1/1:V) | Eingabe
`Message_length` | (I4) | Eingabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: Keine.

Beispielprogramm: `NIPDEFTX`

## NIIDIRT - Direkten Wechsel zu Natural-Transaktionscode vorbereiten

Bereitet einen direkten Wechsel zu einem angegebenen Natural-Transaktionscode vor. Beim nächsten Terminal Write wird das Kommando `CHNG` an den angegebenen Transaktionscode ausgegeben und der Natural-Bildschirm wird mit dem alternativen TP PCB eingefügt.

Wenn Sie von einer konversationellen Natural-Sitzung zu einer nicht-konversationellen wechseln, wird die Konversation beendet und eine Dummy-Nachricht mit dem `MOD_Name` `NIIMODNC` eingefügt. Diese Nachricht hebt den Schreibschutz des Bildschirms vorübergehend auf und wird daher durch den ersten Bildschirm der nicht-konversationellen Natural-Sitzung überschrieben.

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`Transaction_code` | (A8) | Eingabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: Keine.

Beispielprogramm: `NIPDIRT`

## NIIDIRTX - Direkten Wechsel zum Transaktionscode vorbereiten

Bereitet einen direkten Wechsel zu dem angegebenen Transaktionscode vor. Beim nächsten Terminal Write wird der `CHNG`-Aufruf für den neuen Transaktionscode ausgegeben, und die Nachricht und/oder die SPA werden mit dem alternativen TP PCB eingefügt. Der Transaktionstyp definiert die Art des neuen Transaktionscodes.

- Wenn Sie von einem konversationellen Transaktionscode zu einem nicht-konversationellen Transaktionscode wechseln, wird die Konversation beendet, indem eine Dummy-Nachricht mit dem `MOD_name` `NIIMODN` ausgegeben wird, die den Schreibschutz des Bildschirms vorübergehend aufhebt, so dass er durch den Bildschirm überschrieben wird, der von dem nicht-konversationellen Transaktionscode ausgegeben wird.

- Wenn `Suspend_flag` auf `Y` gesetzt ist, wird die Natural-Sitzung unterbrochen und kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden. Wenn die Natural-Sitzung wieder aufgenommen wird, wird der letzte Natural-Bildschirm ausgegeben.

  Wenn `Suspend_flag` auf `Y` gesetzt ist, dürfen Sie nicht von einem konversationellen Natural zu einem nicht konversationellen Transaktionscode wechseln. In diesem Fall wird eine Natural-Fehlermeldung ausgegeben.

- Wenn die Nachrichtenlänge (`Message_length`) auf Null gesetzt ist, wird überhaupt keine Nachricht eingefügt. Dies ist jedoch nur möglich, wenn Sie zu einem konversationellen Transaktionscode wechseln.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`Transaction_code` | (A8) | Eingabe
`Transaction_type` | (A4) | Eingabe Mögliche Werte: `CONV` für konversationellen Transaktionscode `NONC` für nicht-konversationellen Transaktionscode
`Suspend_flag` | (A1) | Eingabe Mögliche Werte: `Y` - die Natural-Sitzung wird unterbrochen, sonst wird die Natural-Sitzung beendet.
`Message` | (A1/1:V) | Eingabe
`Message_length` | (I4) | Eingabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: Keine.

Beispielprogramm: `NIPDIRTX`

## NIIEMOD - Einstellung des Modul-Ausgabe-Deskriptors ändern

Ändert die aktuelle Einstellung des Modul-Ausgabe-Deskriptors, der beim Einfügen der letzten Nachricht in einer Natural-Sitzung verwendet wird, und setzt ihn auf den im Parameter `MOD_name` angegebenen Wert.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`MOD_name` | (A8) | Eingabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Beispielprogramm: `NIPEMOD`

## NIIGCMD - Nächstes Antwortsegment des vorherigen IMS TM-Kommandos abrufen

Ruft das nächste Antwortsegment eines zuvor erteilten IMS TM-Kommandos ab. Die Länge der Antwort wird über den Parameter `Reply_length` zurückgegeben. Wenn die Antwort nicht in den Antwortbereich passt, wird die Antwort abgeschnitten und der Rückgabecode-Wert 4 ausgegeben.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`Reply_area` | (A1/1:V) | Eingabe/Ausgabe
`Reply_area_length` | (I4) | Eingabe
`Reply_length` | (I4) | Ausgabe
`Status_code` | (A2) | Ausgabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: 4 (Antwort abgeschnitten)

Beispielprogramm: `NIPCMD`

## NIIGMSG - Erstes Segment der nächsten Nachricht abrufen

Ruft das erste Segment der nächsten Nachricht aus der Nachrichtenwarteschlange ab, indem ein GU ausgegeben wird. Der Nachrichtenbereich enthält die abgerufene Nachricht einschließlich der führenden `LLZZ`-Bytes. Befinden sich keine Nachrichten in der Nachrichtenwarteschlange, wird `LLZZ` auf Null gesetzt.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`Message_area` | (A1/1:V) | Ausgabe
`Message_area_length` | (I4) | Eingabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: Keine.

Beispielprogramme: `NIPGMSG`, `NIPGSEG`

## NIIGSEG - Nächstes Segment der Eingabenachricht abrufen

Ruft das nächste Segment der Eingabenachricht ab, indem ein GN-Aufruf ausgeführt wird. Der Nachrichtenbereich enthält die abgerufene Nachricht einschließlich der führenden `LLZZ`-Bytes. Gibt es keine weiteren Nachrichtensegmente in der aktuellen Nachricht, wird `LLZZ` auf Null gesetzt.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`Message_area` | (A1/1:V) | Ausgabe
`Message_area_length` | (I4) | Eingabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: Keine.

Beispielprogramm: `NIPGSEG`

## NIIGSPA - Daten ab SPA-Beginn abrufen

Ruft aus der SPA Daten ab, die am angegebenen Offset und in der angegebenen Länge beginnen.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`Offset` | (I4) | Eingabe
`Length` | (I4) | Eingabe
`Area` | (A1/1:V) | Eingabe/Ausgabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: 4

Die abgerufenen Daten befinden sich ganz oder teilweise in dem für Natural reservierten Teil der SPA.

Beispielprogramm: `NIPGSPA`

## NIIIMSIN - IMS TM-Umgebungsinformationen abrufen

Ruft die IMS TM-Umgebungsinformationen über den Aufruf `INQY ENVIRON` ab. Wenn Sie eine `Reply_area_length` kleiner als 102 angeben, wird die Antwort abgeschnitten und Sie erhalten den Rückgabecode `X'0100'` mit dem Reasoncode `X'000C'`.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`Reply_area` | (A1/1:V) | Ausgabe
`Reply_area_length` | (I4) | Eingabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: `nnxx`

Bedeutung:

nn: Die ersten 2 Bytes enthalten den Rückgabecode von AIB.

xx: Die zweiten 2 Bytes enthalten den AIB Reason Code. AIB steht für "Application Interface Block" und wird beim Aufruf von IMS TM über die AIBTDLI-Schnittstelle verwendet.

Beispielprogramm: `NIPIMSIN`

## NIIISRTF - Mehrere Segmente enthaltende Nachrichten erstellen

Erzeugt mehrere Segmente enthaltende Nachrichten. `NIIISRTF` führt den `CHNG`-Aufruf für das angegebene Ziel aus und fügt das erste Nachrichtensegment ein, ohne einen `PURG`-Aufruf durchzuführen. Weitere Nachrichtensegmente können mit NIIISRTM eingefügt werden. Die Nachricht muss mit `NIIPURG` abgeschlossen werden. Die `LLZZ`-Bytes werden vom Service-Modul erzeugt.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`Destination` | (A8) | Eingabe
`Message` | (A1/1:V) | Eingabe
`Message_length` | (I4) | Eingabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: Keine.

Beispielprogramm: `NIPISRTM`

## NIIISRTM - Nachrichtensegment in Nachrichtenwarteschlange einfügen

Fügt das nächste Nachrichtensegment in die Nachrichtenwarteschlange ein, ohne einen `CHNG`- oder `PURG`-Aufruf durchzuführen. Die `LLZZ`-Bytes werden durch das Servicemodul erstellt.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`Message` | (A1/1:V) | Eingabe
`Message_length` | (I4) | Eingabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: Keine.

Beispielprogramm: `NIPISRTM`

## NIIPCBAD - PSB-Name und PCB-Adresse zurückgeben

Gibt den Namen des aktuell geplanten PSB und die Adresse des durch den logischen Namen identifizierten PCB zurück. Wenn der logische PCB-Name nicht in der Transaktionscode-Tabelle definiert ist, wird eine Natural-Fehlermeldung ausgegeben.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`PSB_name` | (A8) | Ausgabe
`Logical_PCB_name` | (A8) | Eingabe
`PCB_address` | (B4) | Ausgabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: Keine.

Beispielprogramm: `NIPPCBAD`

## NIIPCOM - Daten in Antwortbereich verschieben

Verschiebt die im Datenbereich bereitgestellten Daten in den im `NIIBOOTS`-Aufruf angegebenen Antwortbereich am angegebenen Offset und in der angegebenen Länge. `NIIPCOM` kann nur aus der Server-Umgebung aufgerufen werden.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`Offset` | (I4) | Eingabe
`Data_area` | (A1/1:V) | Eingabe
`Length` | (I4) | Eingabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Returncode-Werte: 4 (aufrufende Umgebung, Nicht-Server-Umgebung)

Beispielprogramm: `NIPPCOM`

## NIIPMSG - Nachricht senden

Sendet eine Nachricht mit einem gegebenen `MOD_name` an das Ziel, das durch den E/A PCB repräsentiert wird. Die Nachricht wird aus dem Nachrichtenbereich und in der angegebenen Nachrichtenbereichslänge entnommen. Der Nachrichtenbereich darf die führenden `LLZZ`-Bytes nicht enthalten. Auf diese Weise können Sie MFS-formatierte Ausgabenachrichten an den Absender der Eingabenachricht zurücksenden.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`Message` | (A1/1:V) | Eingabe
`Message_length` | (I4) | Eingabe
`MOD_name` | (A8) | Eingabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: Keine.

Beispielprogramm: `NIPPMSG`

## NIIPSBAD - PSB-Adresse zurückgeben

Gibt die Adresse der PSB zurück, die die Adresse der PCB-Adressliste ist.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`PSB_address` | (B4) | Ausgabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: Keine.

Beispielprogramm: `NIPBOOTS`

## NIIPSPA - Daten in der SPA ersetzen

Ersetzt die Daten in der SPA am angegebenen Offset in der angegebenen Länge durch die im Datenbereich angegebenen Daten.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`Offset` | (I4) | Eingabe
`Length` | (I4) | Eingabe
`Data_area` | (A1/1:V) | Eingabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: Keine.

Der Versuch, den Header der SPA (die ersten 14 Bytes) und/oder Daten, die sich im für Natural reservierten Bereich befinden, zu überschreiben, wird abgelehnt und es wird eine Natural-Fehlermeldung ausgegeben.

Beispielprogramm: `NIPPSPA`

## NIIPURG - PURG-Aufruf ausgeben

Gibt einen `PURG`-Aufruf aus.

Der folgende Parameter wird bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: Keine.

Beispielprogramm: `NIPISRTM`

## NIIRETRM - Daten in den Nachrichtenbereich verschieben

Verschiebt Daten aus der Eingabenachricht ab dem angegebenen Offset und in der angegebenen Länge in den angegebenen Nachrichtenbereich.

Der Offset wird ab den `LLZZ`-Bytes berechnet.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`Offset` | (I4) | Eingabe
`Length` | (I4) | Eingabe
`Message_area` | (A1/1:V) | Eingabe/Ausgabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: Keine.

Beispielprogramm: `NIPRETRM`

## NIISASD - SENDER- und OUTDEST-Einstellungen ändern

Ändert die aktuelle Einstellung der Natural-Profilparameter `SENDER` und `OUTDEST`.

Die folgenden Parameter werden bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`Sender` | (A8) | Eingabe
`Outdest` | (A8) | Eingabe
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: Keine.

Beispielprogramm: `NIPNTRD`

## NIIU3962 - Sitzung beenden

Beendet die Sitzung mit dem Benutzer-Abendcode U3962 und erzeugt einen Dump.

Der folgende Parameter wird bereitgestellt:

Parameter | Format/Länge | Typ
--- | --- | ---
`Return_code` | (I4) | Ausgabe

Spezifische Rückgabecode-Werte: Keine.

Beispielprogramm: `NIPU3962`

### On this page

- Einführung in die Serviceprogramme der Natural IMS TM-Schnittstelle
- Beschreibung der Serviceprogramme der Natural IMS TM-Schnittstelle
- NIIBRCST - Übergebene Nachricht an Terminal senden
- NIICMD - IMS TM-Kommando an IMS TM übergeben
- NIIDEFT - Aufgeschobenen Wechsel zu Natural-Transaktionscode vorbereiten
- NIIDEFTX - Aufgeschobenen Wechsel zu nicht-Natural-Transaktionscode vorbereiten
- NIIDIRT - Direkten Wechsel zu Natural-Transaktionscode vorbereiten
- NIIDIRTX - Direkten Wechsel zum Transaktionscode vorbereiten
- NIIEMOD - Einstellung des Modul-Ausgabe-Deskriptors ändern
- NIIGCMD - Nächstes Antwortsegment des vorherigen IMS TM-Kommandos abrufen
- NIIGMSG - Erstes Segment der nächsten Nachricht abrufen
- NIIGSEG - Nächstes Segment der Eingabenachricht abrufen
- NIIGSPA - Daten ab SPA-Beginn abrufen
- NIIIMSIN - IMS TM-Umgebungsinformationen abrufen
- NIIISRTF - Mehrere Segmente enthaltende Nachrichten erstellen
- NIIISRTM - Nachrichtensegment in Nachrichtenwarteschlange einfügen
- NIIPCBAD - PSB-Name und PCB-Adresse zurückgeben
- NIIPCOM - Daten in Antwortbereich verschieben
- NIIPMSG - Nachricht senden
- NIIPSBAD - PSB-Adresse zurückgeben
- NIIPSPA - Daten in der SPA ersetzen
- NIIPURG - PURG-Aufruf ausgeben
- NIIRETRM - Daten in den Nachrichtenbereich verschieben
- NIISASD - SENDER- und OUTDEST-Einstellungen ändern
- NIIU3962 - Sitzung beenden