FREEMAIN-Fehlernummern in NAT7546

#### Search Results

Search

# FREEMAIN-Fehlernummern in NAT7546

Dieses Dokument beschreibt die Fehlernummern, die in der Fehlermeldung NAT7546 als Ergebnis einer fehlgeschlagenen `FREEMAIN`-Anforderung angezeigt werden:

    NAT7546 freemain of :1: buffer failed (:2:/:3:)

- wobei:

- `:2:` eine der folgenden Fehlernummern enthält und

- `:3:` den Antwortcode des Betriebssystems enthält.

## Error 100: Falsche Gesamtpufferlänge im Pufferpräfix

Erklärung | Interner Fehler, das Pufferpräfix enthält eine ungültige Gesamtpufferlänge.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 104 : : Ungültige Freemain-Länge für einen festen Puffertyp

Erklärung | Interner Fehler, ungültige FREEMAIN-Länge für einen festen Puffer.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 108 : Ungültige Freemain-Länge für einen variablen Puffer

Erklärung | Interner Fehler, ungültige FREEMAIN-Länge für einen variablen Puffer.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 112 : Verwendete Länge größer als Freemain-Pufferlänge

Erklärung | Interner Fehler, die Länge eines vorhandenen variablen Puffers wurde reduziert, aber die vom oberen Ende verwendete Länge plus die vom unteren Ende verwendete Länge ist größer als die neue (reduzierte) Pufferlänge.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 116 : Freemain für einen festen Puffer unterhalb der 16-MB-Grenze fehlgeschlagen

#### :3:

Erklärung | FREEMAIN-Fehler für einen festen Puffer unterhalb der 16-MB-Grenze vom Betriebssystem.
Maßnahme | Weitere Informationen finden Sie im Reason Code und Response Code (Antwortcode) des Betriebssystems.

## Error 120 : Eye Catcher des physischen Puffers zerstört.

Erklärung | Interner Fehler, der Eye Catcher eines physischen Puffers in einem Arbeitspool wurde zerstört.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 124 : Freemain für den physischen Puffer bereits durchgeführt

Erklärung | Interner Fehler, der FREEMAIN für den physischen Puffer in einem Arbeitspool wurde durchgeführt.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 128 : Ungültige Freemain-Länge für einen physischen Puffer

Erklärung | Interner Fehler, die FREEMAIN-Länge für einen physischen Puffer ist ungültig.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 132 : Freemain length greater than Work Pool size

Erklärung | Freemain-Länge größer als die Größe des Arbeitspools
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 136 : Freemain-Länge größer als die Gesamtgröße des physischen Speichers.

Erklärung | Interner Fehler, die FREEMAIN-Länge für einen physischen Puffer ist größer als die Gesamtgröße des physischen Speichers.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 140 : Ungültige Pufferadresse für Freemain

Erklärung | Interner Fehler, die Pufferadresse für einen FREEMAIN ist ungültig.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## Error 144 : Fehler von CMFREMP für einen variablen/festen Puffer

#### :3:

Erklärung | FREEMAIN-Fehler für einen variablen oder festen Puffer vom Betriebssystem.
Maßnahme | Weitere Informationen finden Sie im Reason Code und Response Code des Betriebssystems.

## Error 148 : Fehler von CMFREMP für einen Arbeitspool

#### :3:

Erklärung | FREEMAIN-Fehler für einen Arbeitspool vom Betriebssystem.
Maßnahme | Weitere Informationen finden Sie im Reason Code (Ursachencode) und Response Code (Antwortcode) des Betriebssystems.

## Error 152 : Fehler von CMFREMP während FREEMAIN ALL

#### :3:

Erklärung | FREEMAIN-Fehler vom Betriebssystem während FREEMAIN ALL.
Maßnahme | Weitere Informationen finden Sie im Reason Code (Ursachencode) und Response Code (Antwortcode) des Betriebssystems.

## Error 156 : Fehler von CMFREMP für einen Puffer außerhalb des Threads

#### :3:

Erklärung | FREEMAIN-Fehler vom Betriebssystem für einen Puffer, der außerhalb des Threads zugeordnet ist.
Maßnahme | Weitere Informationen finden Sie im Reason Code (Ursachencode) und Response Code (Antwortcode) des Betriebssystems.

### On this page

- Error 100: Falsche Gesamtpufferlänge im Pufferpräfix
- Error 104 : : Ungültige Freemain-Länge für einen festen Puffertyp
- Error 108 : Ungültige Freemain-Länge für einen variablen Puffer
- Error 112 : Verwendete Länge größer als Freemain-Pufferlänge
- Error 116 : Freemain für einen festen Puffer unterhalb der 16-MB-Grenze fehlgeschlagen
- Error 120 : Eye Catcher des physischen Puffers zerstört.
- Error 124 : Freemain für den physischen Puffer bereits durchgeführt
- Error 128 : Ungültige Freemain-Länge für einen physischen Puffer
- Error 132 : Freemain length greater than Work Pool size
- Error 136 : Freemain-Länge größer als die Gesamtgröße des physischen Speichers.
- Error 140 : Ungültige Pufferadresse für Freemain
- Error 144 : Fehler von CMFREMP für einen variablen/festen Puffer
- Error 148 : Fehler von CMFREMP für einen Arbeitspool
- Error 152 : Fehler von CMFREMP während FREEMAIN ALL
- Error 156 : Fehler von CMFREMP für einen Puffer außerhalb des Threads