Natural for zIIP auf z/OS installieren

#### Search Results

Search

# Natural for zIIP auf z/OS installieren

Dieses Dokument enthält Informationen zur Installation der folgenden Natural for zIIP-Produkte unter z/OS:

Natural Batch for zIIP (Produktcode NAZBT) | Natural for CICS for zIIP (Produktcode NAZCI) | Natural for Com-plete for zIIP (Produktcode NAZCO).

- Voraussetzungen

- Installationsvorgang

- Installation überprüfen

#### Verwandte Themen:

Informationen zur Verwendung von zIIP mit Natural finden Sie in der Natural for zIIP-Dokumentation.

#### Notation vrs oder vr:

In diesem Dokument steht die Notation `vrs` oder `vr` für die jeweilige Produktversion (siehe auch Version im Glossar).

## Voraussetzungen

- Das Betriebssystem z/OS, auf dem die Natural-Umgebung läuft, wird auf einem IBM System z Integrated Information Processor (zIIP) ausgeführt.

- Die Natural-Sitzung wird in einer z/OS-Batch-, Batch-Server- oder TSO-Umgebung ausgeführt, in der Natural Batch for zIIP installiert ist.

  Die Natural-Sitzung wird in einer CICS-Umgebung ausgeführt, in der das Natural CICS Interface und Natural for CICS for zIIP installiert sind.

  Die Natural-Sitzung läuft in einer Com-plete-Umgebung, in der das Natural Com-plete/SMARTS Interface und Natural for Com-plete for zIIP installiert sind.

  Die Natural-Sitzung wird in einer IMS TM-Umgebung ausgeführt, in der das Natural IMS TM Interface und Natural for IMS for zIIP installiert sind.

- Zusätzlich zur Natural-Produktlizenzdatei ist eine Lizenzdatei für jede Umgebung erforderlich, in der Natural for zIIP ausgeführt wird.

Siehe auch Allgemeine Voraussetzungen und Systemunterstützung und Übersicht über den Installationsvorgang.

## Installationsvorgang

Die für die Installation von Natural for zIIP erforderlichen Schritte werden während der Installation des Basisprodukts Natural durchgeführt, die unter Natural auf z/OS installieren beschrieben ist. Diese Schritte sind im folgenden Abschnitt zusammengefasst.

- Schritt 1: Natural for zIIP-Lizenzdateien installieren

- Schritt 2: ASM verlinken und starten

- Schritt 3: Profilparameter ZIIP setzen

- Schritt 4: Umgebungsabhängigen Nukleus verlinken

### Schritt 1: Natural for zIIP-Lizenzdateien installieren

Zusätzlich zur Lizenzdatei für das Basisprodukt Natural ist eine Lizenzdatei erforderlich, die für jede Umgebung, in der Natural for zIIP läuft, installiert werden muss:

- Für Natural Batch for zIIP: `NAZvrs.LICS`, siehe Lizenzdatei vorbereiten, konvertieren, assemblieren und verlinken in Natural installieren.

- Für Natural for CICS for zIIP: `NCIvrs.LICS`, siehe Lizenzdatei für Natural for CICS for zIIP vorbereiten, konvertieren, assemblieren und verlinken in Natural CICS-Schnittstelle auf z/OS installieren.

- Für Natural for Com-plete for zIIP: `NCFvrs.LICS`, siehe Lizenzdatei für Natural for Com-plete for zIIP vorbereiten, konvertieren, assemblieren und verlinken in Natural Com-plete/SMARTS-Schnittstelle auf z/OS installieren.

- Für Natural for IMS for zIIP: `NIIvrs.LICS`, siehe Lizenzdatei für Natural for Com-plete for zIIP vorbereiten, konvertieren, assemblieren und verlinken in Natural IMS TM-Schnittstelle installieren.

Die zIIP-Unterstützung wird nicht aktiviert, wenn eine Prüfung der Natural for zIIP-Lizenzdatei fehlschlägt. Entsprechende Warnmeldungen werden dann auf der Bedienerkonsole und im Jobprotokoll angezeigt.

### Schritt 2: ASM verlinken und starten

Wenn Sie bereits einen Authorized Services Manager (ASM) in Ihrer Umgebung installiert und aktiviert haben, können Sie den folgenden Schritt auslassen und mit zIIP-Profilparameter setzen fortfahren.

1. Verlinken Sie das ASM-Modul: siehe Natural-Module mit einer APF Library verlinken in Natural auf z/OS installieren.

   Der ASM muss dieselbe Natural-Version haben, die auch zIIP unterstützt.

2. Starten Sie den ASM: siehe Natural Authorized Services Manager erstellen und starten.

   Die Subsystemkennung (Subsystem-ID) ist der einzige Parameter, den der ASM für Natural for zIIP benötigt. Jede Natural-Sitzung muss mit der gleichen Subsystemkennung wie der ASM laufen. Andernfalls wird Natural eine entsprechende Fehlermeldung ausgeben. Die Subsystemkennung wird mit dem Natural-Profilparameter `SUBSID` definiert (siehe Parameter-Referenz-Dokumentation).

### Schritt 3: Profilparameter ZIIP setzen

- Setzen Sie den Natural-Profilparameter `ZIIP` auf `AUTO` (Standardeinstellung) oder `ON` oder verwenden Sie das entsprechende Makro `NTZIIP` (siehe Parameter-Referenz-Dokumentation):

  Für `NAZvrs.LICS`: siehe Natural-Parametermodul erstellen in Natural auf z/OS installieren.

  Für `NCIvrs.LICS`: siehe Natural-Parametermodul erstellen in Natural CICS-Schnittstelle auf z/OS installieren.

  Für `NCFvrs.LICS`: siehe Natural-Parametermodul erstellen in Natural Com-plete/SMARTS-Schnittstelle auf z/OS installieren.

  Für `NIIvrs.LICS`: siehe Natural-Parametermodul erstellen in Natural IMS TM-Schnittstelle installieren.

### Schritt 4: Umgebungsabhängigen Nukleus verlinken

Die Lizenzdateien müssen mit dem umgebungsabhängigen Nukleus verlinkt werden. Es ist nicht möglich, zwei oder mehr Lizenzdateien zusammen mit dem umgebungsunabhängigen Nukleus zu verlinken, z. B. eine CICS-Lizenz zusammen mit einer für Batch, da sie denselben CSECT-Namen `NAZLIC` haben.

- Verlinken Sie den umgebungsabhängigen Nukleus mit der entsprechenden Lizenzdatei, die in Natural for zIIP-Lizenzdateien installieren erzeugt wurde:

  Für `NAZvrs.LICS`: siehe Nukleus verlinken in Natural auf z/OS installieren.

  Für `NCIvrs.LICS`: siehe Umgebungsabhängigen Nukleus verlinken in Natural CICS-Schnittstelle auf z/OS installieren.

  Unter CICS muss der umgebungsabhängige Natural-Nukleus so definiert werden, dass er in der offenen CICS-Transaktionsumgebung (OTE) läuft, wie unter Umgebungsabhängiger Nukleus in Natural CICS-Schnittstelle installieren beschrieben.

  Für `NCFvrs.LICS`: siehe Nukleus verlinken in Natural Com-plete/SMARTS-Schnittstelle auf z/OS installieren.

  Für `NIIvrs.LICS`: folgen Sie den Link-Schritten für verschiedene Frontends, die in Natural IMS TM-Schnittstelle installieren beschrieben sind.

## Installation überprüfen

Nachdem der letzte Schritt des Installationsvorgangs abgeschlossen ist, können Sie eine Natural-Sitzung laufen lassen und überprüfen, ob die zIIP-Unterstützung aktiv ist.

Um herauszufinden, ob die zIIP-Unterstützung aktiviert wurde:

- Überprüfen Sie, ob die folgende Meldung auf der Bedienerkonsole oder im Jobprotokoll angezeigt wird:

      NAT7070 Advanced zIIP support enabled successfully.

  (Erweiterte zIIP-Unterstützung erfolgreich aktiviert.)

  Es wird keine zIIP-spezifische Meldung angezeigt, wenn Ihre Natural-Sitzung ohne zIIP-Aktivierung läuft.

  Oder:
  Setzen Sie im Batch- oder Online-Modus das Natural-Systemkommando `ZIIP` ab.

  Wenn die zIIP-Unterstützung aktiv ist, wird ein Bericht mit zIIP-Verarbeitungsinformationen angezeigt, der angibt, dass die zIIP-Unterstützung aktiviert wurde. Weitere Einzelheiten finden Sie beim Systemkommando `ZIIP` in der Systemkommandos-Dokumentation.

  Wenn die zIIP-Unterstützung nicht aktiv ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

  Oder:
  Für Batch-Verarbeitung können Sie den Natural-Profilparameter `ZIIP=(PRINT=INFO)` setzen oder das entsprechende Makro `NTZIIP` verwenden. Einzelheiten dazu finden Sie in der Parameter-Referenz-Dokumentation.

  Wenn die zIIP-Unterstützung aktiv ist, wird der Bericht zIIP-Verarbeitungsinformationen (siehe oben) angezeigt.

  Wenn die zIIP-Unterstützung nicht aktiv ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Um zu prüfen, ob die richtige Lizenzdatei installiert ist:

- Setzen Sie das Natural-Systemkommando `ZIIP LIC` ab.

  Es wird ein zIIP License Information-Bildschirm angezeigt, der Einzelheiten zu der in Ihrer aktuellen Umgebung installierten Natural for zIIP-Produktlizenz enthält.

### On this page

- Voraussetzungen
- Installationsvorgang
- Installation überprüfen