TSOP - Parameter für Natural TSO Interface

#### Search Results

Search

# TSOP - Parameter für Natural TSO Interface

Die Parameter für das Natural TSO Interface können als Subparameter des Profilparameters `TSOP` oder des Makros `NTTSOP` angegeben werden.

Mögliche Werte | Siehe TSOP-Parameter-Syntax.
Standard-Einstellung | Siehe Schlüsselwort-Subparameter.
Dynamische Angabe | ja | Der Parameter `TSOP` kann nur dynamisch angegeben werden. Im Natural-Parametermodul wird das Makro `NTTSOP` verwendet.
Angabe innerhalb der Session | nein |

Dieses Dokument behandelt folgende Themen:

- TSOP-Parameter-Syntax

- NTTSOP-Makro-Syntax

- Schlüsselwort-Subparameter

- Beispiel für TSOP-Parameter

- Beispiel für NTTSOP-Makro

## TSOP-Parameter-Syntax

Der Profilparameter `TSOP` wird wie folgt angegeben:

TSOP=(keyword-subparameter=value,keyword-subparameter=value,...)

Informationen zu Namen und Werten von Schlüsselwort-Subparametern siehe Schlüsselwort-Subparameter.

## NTTSOP-Makro-Syntax

Das Makro `NTTSOP` macro wird wie folgt angegeben:

             NTTSOP ABEXIT=value,                                          *
                   ALTSCRN=value,                                          *
                   LBPNAME=value,                                          *
                   LEHDLR=value,                                           *
                   NDBFSRV=value,                                          *
                   PA2=value,                                              *
                   SUBPOOL=value,                                          *
                   SWAPKEY=value,                                          *
                   TIOBSZ=value

Siehe Schlüsselwort-Subparameter.

## Schlüsselwort-Subparameter

`ABEXIT` | `ALTSCRN` | `LBPNAME` | `LEHDLR` | `NDBFSRV` | `PA2` | `SUBPOOL` | `SWAPKEY` | `TIOBSZ`

### ABEXIT - Abbruch-Verarbeitung

`ABEXIT=value` gibt die Art der Abbruch-Verarbeitung innerhalb von Natural an.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ESTAE` | Natural fängt alle Abbrüche ab und gibt die entsprechenden Fehlermeldungen aus. Dies ist der Standardwert.
`SPIE` | Nur Programmprüfungen (`S0Cx`-Abbrüche) werden abgefangen.
`OFF` | Natural fängt überhaupt keine Abbrüche bzw. Programmprüfungen ab.

Anmerkungen:

1. Die Einstellung `ABEXIT=OFF` entspricht dem Profilparameter `DU``=FORCE`.
2. wird nicht empfohlen, weil einige Funktionen, die das Abfangen von Abbrüchen benötigen, dann nicht mehr funktionieren. Durch Benutzung des Profilparameters `MT` wird anstelle des Fehlers NAT0953 ein Abbruch `U0322` bewirkt, wenn die CPU-Zeitgrenze erreicht wird.

### ALTSCRN – Session-Bildschirm-Modus

`ALTSCRN=value` gibt an, ob die alternative Bildschirmgröße verwendet werden soll.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Die alternative Bildschirmgröße soll verwendet werden. Dies ist der Standardwert.
`OFF` | Die Standard-Bildschirmgröße soll verwendet werden.

Anmerkungen:

1. Aufgrund der VTAM LOGMODE-Definition gibt es zwei Bildschirm-Höhen-/Breiten-Einstellungen: Standard und Alternativ. Üblicherweise kommt die Standardgröße mit 24 Zeilen und 80 Spalten zur Anwendung. Die alternative Bildschirmgröße ist vom 3270-Terminal-Modell abhängig (2, 3, 4 oder 5).
2. Die Bildschirmgröße kann mit dem Natural-Profilparameter `TMODEL` überschrieben werden.

### LBPNAME – Gemeinsame Nutzung Lokaler Buffer Pools

`LBPNAME=value` steuert die gemeinsame Nutzung von lokalen Buffer Pools, wenn mehrere Natural-Sessions innerhalb desselben TSO-Region laufen. Dieser Subparameter definiert den Namen der gemeinsam genutzten lokalen Buffer Pool-Umgebung und dient zur Standortfestlegung des gemeinsam genutzten lokalen Buffer Pool.

Wert | Erklärung
--- | ---
1 - 8 Zeichen oder ' ' (leer) | Name der gemeinsam genutzten lokalen Buffer Pool-Umgebung.
' ' (leer) | Die lokalen Buffer Pools werden nicht gemeinsam genutzt. Dies ist der Standardwert.

Anmerkung
Wenn mehrere Natural-Sessions in einer z/OS-Batch- oder TSO-Region gleichzeitig laufen, dann ordnet jede Session Speicher für einen separaten Buffer Pool zu. Außer für den Natural-z/OS-Batch-Modus-Server werden die lokalen Buffer Pools standardmäßig nicht gemeinsam genutzt, das heißt, wenn die verschiedenen Sessions dieselben Natural-Objekte benutzen, müssen diese separat jeweils einmal für jede Session geladen werden. Wenn `name` angegeben wird, nutzen alle Natural-Sessions gemeinsam denselben lokalen Buffer Pool.

### LEHDLR – Benutzung einer LE-Fehlerbehandlungsroutine für aufrufende LE-Subprogramme

`LEHDLR=value` gibt an, ob Natural eine LE-Fehlerbehandlungsroutine für den Aufruf von LE-Subprogramme benutzt.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Während des Aufrufs von LE-Subprogrammen wird von Natural eine LE-Fehlerbehandlungsroutine aktiviert. Das bedeutet, dass Natural die Kontrolle erhält, wenn bei der Ausführung eines LE-Subprogramms ein nicht behandelter LE-Fehler auftritt, und dann diesen Fehler (durch Ausgabe der Fehlermeldung NAT0954) behandeln kann. Dies ist der Standardwert.
`OFF` | Während des Aufrufs von LE-Subprogrammen wird von Natural keine LE-Fehlerbehandlungsroutine aktiviert. Das bedeutet, dass die LE-Enklave beendet wird und damit die Natural-Session verlorengeht, wenn bei der Ausführung eines LE-Subprogramms ein nicht behandelter LE-Fehler auftritt.

Anmerkungen:

1. Informationen zu LE-Laufzeitoptionen siehe Beschreibung des Source-Moduls `NATLEOPT` in der Installation for z/OS-Dokumentation.
2. Informationen zum Betrieb von Natural mit der IBM Language Environment siehe Natural-Ausführung - Verschiedene Themen, LE-Subprogramme in der Operations-Dokumentation.

### NDBFSRV - Natural for Db2 File Server

`NDBFSRV=value` gibt an, ob der Natural for Db2 File Server benutzt werden soll.

Wert | Erklärung
--- | ---
`OFF` | Der Natural for Db2 File Server wird nicht benutzt. Dies ist der Standardwert.
`ON` | Der Natural for Db2 File Server wird bei jeder Terminal-Ein-/Ausgabe aufgerufen.

### PA2 - Verhalten der PA2-Taste

`PA2=value` gibt an, wie die PA2-Taste funktionieren soll.

Wert | Erklärung
--- | ---
`ON` | Der Wert der PA2-Taste wird an die Natural-Anwendung übergeben.
`OFF` | Der Wert der PA2-Taste wird verwendet, um den Terminal-Bildschirminhalt erneut anzuzeigen und wird nicht an die Natural-Anwendung übergeben. Dies ist der Standardwert.

Anmerkung
Die `PA2`-Subparameterangabe hat keine Bedeutung, wenn die PA2-Taste mit dem Subparameter `SWAPKEY` als Bildschirm-Umschalttaste definiert wird.

### SUBPOOL – Speicher-Subpool für GETMAIN-Anforderungen

`SUBPOOL=value` gibt den Speicher-Subpool für `GETMAIN`-Anforderungen an.

Wert | Erklärung
--- | ---
`1 - 127` | Subpool-Nummer.
`0` | Dies ist der Standardwert.

Anmerkungen:

1. Der Subparameter `SUBPOOL` wird nur in dem Natural-Parametermodul berücksichtigt, welches mit dem TSO-Treiber verlinkt ist, jedoch nicht in einem alternativen Parametermodul, das durch Angabe von `PARM=` aktiviert wird.
2. Da der Subparameter `SUBPOOL` nur während der Session-Initialisierung ausgewertet wird, kann er nicht als dynamischer Subparameter angegeben werden.

### SWAPKEY – Unterstützung der TSO/ISPF-Bildschirm-Umschaltung

`SWAPKEY=value` definiert die TSO/ISPF-Bildschirm-Umschalttaste für Natural, die bei den meisten Masken des Produkts Natural ISPF (Integrated Structured Programming Facility) der Taste PF9 zugewiesen ist.

Wert | Erklärung
--- | ---
PF1 - PF24 | Definiert die PF- oder PA-Taste, die zum Umschalten auf die nächste TSO/ISPF-Session benutzt werden soll. Gültige Tasten sind PF1 bis PF24 und PA1 bis PA3.
PA1 - PA3
`OFF` | Standardmäßig ist keine Umschalttaste definiert; das heißt, es wird keine Unterstützung der Bildschirm-Umschaltung generiert.

Anmerkungen:

1. Die angegebene Taste kann nicht von Natural-Anwendungen verwendet werden. Üblicherweise ist das Kommando `SWAP` in TSO/ISPF auf den meisten TSO/ISPF-Masken der Taste PF9 zugewiesen.
2. Zur Unterstützung der Bildschirm-Umschaltung muss das TSO/ISPF Interface-Modul `ISPLINK` aus der Ladebibliothek im Link-Schritt für `NATTSO` enthalten sein. Sie können `ISPLINK` im Link-Schritt für `NATTSO` inkludieren. Wenn das Modul nicht verlinkt ist, versucht Natural, es dynamisch zu laden, wenn die mit dem Subparameter `SWAPKEY` definierte Taste erstmals innerhalb der Session benutzt wird. Wenn `ISPLINK` nicht in der Ladebibliothek enthalten ist, verhält sich Natural so, als ob `SWAPKEY` auf `OFF` gesetzt ist.

### TIOBSZ – Größe des Terminal-Ein-/Ausgabe-Puffers

`TIOBSZ=value` gibt die Größe des Terminal-Ein-/Ausgabe-Puffers an. Der Puffer wird unterhalb der 16-MB-Grenze zugeordnet.

Wert | Erklärung
--- | ---
`4 - 32` | Größe des Terminal-Ein-/Ausgabe-Puffers in KB.
`8` | Dies ist der Standardwert.

Anmerkung
Die Zuordnung erfolgt unterhalb der 16 MB-Grenze.

## Beispiel für TSOP-Parameter

    TSOP=(LBPNAME=NATTEST1,TIOBSZ=12,SWAPKEY=PF9)

## Beispiel für NTTSOP-Makro

             NTTSOP LBPNAME=NATTEST1,TIOBSZ=12,SWAPKEY=PF9

### On this page

- TSOP-Parameter-Syntax
- NTTSOP-Makro-Syntax
- Schlüsselwort-Subparameter
- Beispiel für TSOP-Parameter
- Beispiel für NTTSOP-Makro