Natural Messaging installieren

#### Search Results

Search

# Natural Messaging installieren

Dieses Dokument beschreibt die Installation von Natural Messaging (Produktcode NMQ) auf z/OS.

- Installationsdatenträger

- Installationsvorgang

#### Verwandtes Thema:

Informationen zu den von Natural Messaging zur Verfügung gestellten Funktionen und Merkmalen finden Sie in Natural Messaging in der Datenbankmanagementsystem-Schnittstellen-Dokumentation.

#### Notation vrs oder vr:

In diesem Dokument steht die Notation `vrs` oder `vr` für die jeweilige Produktversion (siehe auch Version im Glossar).

## Installationsdatenträger

Der Installationsdatenträger enthält die folgenden Datasets, die für die Produktinstallation erforderlich sind:

Dataset-Name | Inhalt
--- | ---
`NMQvrs.LICS` | Lademodule für die z/OS-Lizenzprüfungssoftware, die das Lizenzdienstprogramm LICUTIL enthält. Der Platzhalter `vrs` im Bibliotheksnamen steht für die Version der Lizenzprüfungssoftware, die nicht unbedingt the mit der Version von Natural übereinstimmen muss. Ausführliche Informationen zur Lizenzprüfungssoftware und zum Dienstprogramm LICUTIL finden Sie unter Mainframe-Produktlizensierung.
`NMQvrs.LOAD` | Lademodule
`NMQvrs.INPL` | DDMs für Natural Messaging und Beispiele

Kopieren Sie die Datasets in Ihre Umgebung, wie unter Datasets auf eine z/OS-Platte kopieren im Kapitel Natural auf z/OS installieren beschrieben.

## Installationsvorgang

Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie unbedingt die Abschnitte im Kapitel Installationsverfahren und wichtige Natural-Funktionen unter z/OS lesen.

Der Installationsvorgang umfasst die folgenden Schritte:

- Schritt 1: Lizenzdatei vorbereiten, konvertieren, assemblieren und verlinken

- Schritt 2: Natural-Parametermodul mit einer Datenbankzuordnung für Natural Messaging erstellen

- Schritt 3: Nukleus verlinken

- Schritt 4: DDMs und Natural-Beispielobjekte laden

### Schritt 1: Lizenzdatei vorbereiten, konvertieren, assemblieren und verlinken

(Job I007, Steps 3401, 3402, 3404)

Zusätzlich zur Lizenzdatei für das Basisprodukt Natural muss für jede Umgebung, in der Natural Messaging (NMQ) läuft, eine gültige Natural Messaging-Lizenzdatei installiert werden. Ausführliche Informationen über die Lizenzdatei `NMQvrs.LICS` und die Produktlizenzierung finden Sie im Dokument Mainframe-Produktlizensierung.

1. Kopieren Sie die Lizenzdatei vom Installationsmedium auf die Festplatte oder übertragen Sie sie vom PC wie im Abschnitt Lizenzdatei mittels FTP vom PC auf einen z/OS-Host übertragen im Dokument Mainframe-Produktlizensierung beschrieben.

2. Prüfen, konvertieren, assemblieren und verlinken Sie die Lizenzdatei:

   Step 3401 | Prüfen Sie die Lizenzdatei `NMQvrs.LICS`. Dieser Job führt die Funktion CHECK des Lizenzdienstprogramms LICUTIL aus.
   Step 3402 | Konvertieren Sie die Lizenzdatei in einen Assemler-Quellcode. Dieser Job führt die Funktion MAKE des Lizenzdienstprogramms LICUTIL aus.
   Step 3404 | Assemblieren und verlinken Sie den Assembler-Quellcode, um das Lademodul `NMQLIC` zu generieren. Dieses Modul wird dann im Job I060 mit dem Nukleus verlinkt (siehe unten).

   Beschreibung der in LICUTIL verfügbaren Funktionen und Optionseinstellungen siehe Lizenzdienstprogramm LICUTIL benutzen im Dokument Mainframe-Productlizensierung.

| Warnung: Natural Messaging wird nur aktiviert, wenn Sie eine gültige Natural Messaging-Lizenzdatei installieren. Der Versuch, Natural Messaging ohne eine gültige Lizenzdatei zu aktivieren, führt zu Warnungen oder Fehlern beim Start der Sitzung.

### Schritt 2: Natural-Parametermodul mit einer Datenbankzuordnung für Natural Messaging erstellen

(Job I060, Steps 0010, 0015 für Batch)

(Job I080, Steps 0010, 0015, 2210, 2220 für CICS)

(Job I080, Steps 0010, 0015, 2300, 2310 für Com-plete)

(Job I080, Steps 0010, 0015 für TSO)

Erstellen Sie das Natural-Parameter-Modul:

1. Ändern Sie die entsprechenden Jobs entsprechend den Batch-Modulen oder TP-Monitoren, die Sie neu verlinken: Job I060 für Batch, Job I080 für CICS und für Com-plete.

   Fügen Sie die folgenden Makroaufruf in Ihr Natural-Parametermodul ein:

       NTDB MQ, my-dbid

2. Assemblieren und verlinken Sie das Natural-Parametermodul.

### Schritt 3: Nukleus verlinken

(Job I060, Step 0105)

(Job I060, Step 0020 für Batch)

(Job I080, Steps 0020, 2230 für CICS)

(Job I080, Steps 0020, 2320 für Com-plete)

(Job I080, Step 0020 für TSO)

- Ändern Sie die JCL, die zum Linken Ihres umgebungsunabhängigen Nukleus verwendet wird, indem Sie die folgende `INCLUDE`-Anweisung hinzufügen:

      INCLUDE NMQLIB(NQMNUC)

- Ändern Sie die JCL, mit der Sie Ihren umgebungsabhängigen Nukleus für das Natural CICS Interface verlinken, indem Sie die folgende `INCLUDE`-Anweisungen hinzufügen:

      INCLUDE NMQLIB(NMQTAB)
      INCLUDE MQLIB(CSQCSTUB)

  Dabei ist `CSQBSTUB` der IBM MQ Stub für CICS, der in der IBM MQ Bibliothek verfügbar ist. Dies gilt ebenfalls bei Natural unter Com-plete.

- Ändern Sie die JCL, mit der Sie Ihren umgebungsabhängigen Nukleus für andere Natural-TP-Monitor-Schnittstellen als die Natural-CICS-Schnittstelle verlinken, indem Sie die folgende `INCLUDE`-Anweisung hinzufügen:

      INCLUDE NMQLIB(NMQTAB)
      INCLUDE MQLIB(CSQBSTUB)

  Dabei ist `CSQBSTUB` der IBM MQ Stub für Batch und TSO, der in der IBM MQ Bibliothek verfügbar ist. Dies gilt auch für Natural unter Com-plete.

### Schritt 4: DDMs und Natural-Beispielobjekte laden

(Job I061, Step 3410)

Laden Sie mit dem Dienstprogramm Natural INPL die für Natural Messaging spezifischen DDMs und Natural-Beispielobjekte aus dem Dataset `NMQvrs.INPL` in die Natural-Systemdatei.

### On this page

- Installationsdatenträger
- Installationsvorgang