Natural unter IMS TM-Fehlermeldungen

#### Search Results

Search

# Natural unter IMS TM-Fehlermeldungen

In diesem Dokument werden die Fehlermeldungen (NII nnnn-Meldungen) aufgeführt, die von der Natural IMS TM-Schnittstelle ausgegeben werden können.

Fehlertexte werden nicht bei Fehlern der Typen "Abend" (Abbruch) und "Abend with Dump" (Abbruch mit Dump) und nicht in einer Serverumgebung ausgegeben. Wenn eine Serverumgebung verwendet wird, wird der Fehlercode in Register 15 an den Aufrufer zurückgegeben.

Informationen zur Natural IMS TM-Schnittstelle finden Sie unter Natural unter IMS TM in der vorliegenden Dokumentation.

## NII3500

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3500` mit Dump
Ausgebendes Modul | `CONV/NONC/NTRD` Treiber
Grund | Sie sind nicht berechtigt zur Ausführung eines Treibers des Typs `CONV`, `NONC` oder `NTRD` in einer BMP-Region.
Maßnahme | Prüfen Sie Ihre Installation.

## NII3501

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3501` mit Dump
Ausgebendes Modul | Batch Message Processing (BMP)-Treiber
Grund | Sie sind nicht berechtigt zur Ausführung eines Treibers des Typs BMP in einer MPP-Region.
Maßnahme | Prüfen Sie Ihre Installation.

## NII3502

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3502` mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIMPP`
Grund | Der GU gegen die Meldungswarteschlange ist fehlgeschlagen.
Maßnahme | Überprüfen Sie den in Register 15 enthaltenen Statuscode.

## NII3503

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3503` mit Dump
Ausgebendes Modul | Alle Treiber
Grund | Das Natural IMS TM Interface-Modul konnte nicht geladen werden.
Maßnahme | Überprüfen Sie den `NIINAME-Parameter` des Treibers und/oder die Steplib-Verkettung der Region.

## NII3505

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3505` mit Dump
Ausgebendes Modul | Alle Treiber.
Grund | Der Eintrag in der Transaktionscode-Tabelle konnte nicht gefunden werden.
Maßnahme | Überprüfen Sie Ihre Transaktionscode-Tabelle.

## NII3506

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3506` mit Dump
Ausgebendes Modul | Alle Treiber.
Grund | Der Eintrag innerhalb des NII-Parametermoduls konnte nicht gefunden werden.
Maßnahme | Überprüfen Sie die Transaktionscode-Tabelle und/oder die Umgebungstabelle.

## NII3507

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIMPP`
Grund | Der GN gegen die Meldungswarteschlange ist fehlgeschlagen.
Maßnahme | Überprüfen Sie den in der Meldung enthaltenen Statuscode.

## NII3508

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIMPP`
Grund | Die empfangene Eingabemeldung ist größer als der Eingabemeldungspuffer.
Maßnahme | Erhöhen Sie die Größe des Eingabemeldungspuffers in Ihrer Umgebungstabelle.

## NII3509

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIINITS`
Grund | Der Sitzungsstart-Exit `NIIXSSTA` veranlasste eine abnormale Beendigung der Natural-Sitzung.
Maßnahme | Überprüfen Sie den in der Meldung enthaltenen Rückmeldecode.

## NII3510

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3510` mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIMPP`
Grund | Der `ISRT` der Beendigungsmeldung ist fehlgeschlagen.
Maßnahme | Überprüfen Sie den Statuscode in Register 15.

## NII3511

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3511` mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIMPP`
Grund | Der `ISRT` der SPA ist fehlgeschlagen.
Maßnahme | Überprüfen Sie den Statuscode in Register 15.

## NII3512

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3512` mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIBMP`, `NIICONV`, `NIINONC`, `NIINTRD`, `NIISFE`, `NIISRVD`
Grund | Das Makro `NTIMSPT` konnte im Natural-Parametermodul oder im `NIITRTAB`-Transaktionscode-Tabellenmodul nicht gefunden werden.
Maßnahme | Geben Sie entweder mindestens ein `NTIMSPT`-Makro im Natural-Parametermodul an oder fügen Sie die `NIITRTAB`-Transaktionscode-Tabelle in den Link zur Natural Natural IMS TM-Schnittstellen-Modul ein.

## NII3513

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3513` mit Dump
Ausgebendes Modul | Alle Treiber
Grund | Der Speicher für den Arbeitsbereich, die Puffer oder den Natural-Thread konnte nicht bereitgestellt werden.
Maßnahme | Überprüfen Sie den in Register 15 enthaltenen Grundncode und/oder erhöhen Sie die Größe Ihrer Region.

## NII3515

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIBTCH`, Batch Message Processing (BMP)-Treiber
Grund | Fehlschlag beim Öffnen.
Maßnahme | Prüfen Sie Ihre BMP JCL auf den in der Meldung enthaltenen DD-Namen.

## NII3517

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIOLDSN`
Grund | Der Sitzungswiederaufnahme-Exit `NIIXSTAR` hat angefordert, dass die Natural-Sitzung abnormal beendet wird.
Maßnahme | Prüfen Sie den in der Meldung enthaltenen Rückgabecode.

## NII3518

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3518` mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIISRTQ`
Grund | Der `CHNG`-Aufruf für das mit dem Natural-Profilparameter `SENDER` angegebene Druckerziel ist fehlgeschlagen.
Maßnahme | Überprüfen Sie den Statuscode in Register 15. Wahrscheinlich wurde ein ungültiges Druckerziel angegeben.

## NII3519

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3519` mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIISRTQ`
Grund | Der `ISRT`-Aufruf für das zugewiesene Druckerziel ist fehlgeschlagen.
Maßnahme | Überprüfen Sie den Statuscode in Register 15.

## NII3520

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3520` mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIISRTQ`
Grund | Der `PURG`-Aufruf für das zugewiesene Druckerziel ist fehlgeschlagen.
Maßnahme | Überprüfen Sie den Statuscode in Register 15.

## NII3521

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3521` mit Dump
Ausgebendes Modul | Batch Message Processing (BMP)-Treiber
Grund | Entweder wurde Natural mit einem ungültigen Rückgabewert beendet oder es ist ein NII-Fehler aufgetreten und Sie haben einen Abbruch angefordert.
Maßnahme | Wenn der Abbruch durch einen Natural-Fehler verursacht wird, enthält `CMPRINT` die Fehlermeldung. Wenn der Abbruch durch einen Natural unter IMS-Fehler verursacht wird, wurde zuvor eine WTO mit der Fehlermeldung ausgegeben.

## NII3522

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIMPP`
Grund | Die SPA ist größer als die für den SPA-Puffer angegebene Größe.
Maßnahme | Überprüfen Sie die Umgebungstabelle.

## NII3523

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIBTCH`
Grund | Der Speicherplatz für den Backend-Programmbereich konnte nicht zugeordnet werden.
Maßnahme | Überprüfen Sie das `TERMINATE`-Statement und/oder erhöhen Sie die Größe Ihrer BMP-Region.

## NII3524

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIBTCH`
Grund | Das Backend-Programm konnte nicht geladen werden.
Maßnahme | Überprüfen Sie den Namen des in der Meldung enthaltenen Backend-Programms und/oder die Steplib-Verkettung Ihrer Region.

## NII3525

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3525` mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIDRIV`
Grund | Der Stapel des Speicherbereichs ist aufgebraucht.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## NII3527

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIMPP`
Grund | Sie haben `RELO=FORCE` angegeben, aber es ist nicht genügend Speicher für einen neuen Thread vorhanden. `RELO=FORCE` führt zu einer Speicherzuordnung für einen zweiten Thread, wenn der erste zugeordnete Thread sich am gleichen Speicherort befindet wie der vor der Terminal-E/A verwendete Thread.
Maßnahme | Erhöhen Sie die Größe Ihrer Region.

## NII3530

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3530`
Ausgebendes Modul | `NIIBOOTS`, `CONV/NONC` Treiber
Grund | Unser Name/Token-Paar konnte nicht ermittelt werden.
Maßnahme | Überprüfen Sie den in Register 15 enthaltenen Rückgabewert und/oder die Steplib-Verkettung Ihrer Region.

## NII3531

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIBOOTS`
Grund | Der Treiber kann nicht geladen werden.
Maßnahme | Überprüfen Sie den Rückgabewert in Register 15 und/oder die Steplib-Verkettung Ihrer Region.

## NII3600

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIVTRTA`
Grund | Der Transaktionstyp passt nicht zum Treibertyp. Sie haben z. B. in der Transaktionscode-Tabelle den Transaktionscode konversationell angegeben, aber der Treibertyp ist nicht konversationell und umgekehrt.
Maßnahme | Überprüfen Sie die Transaktionscode-Tabelle.

## NII3601

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIVTRTA`
Grund | Die SPA ist zu klein. Die SPA muss mindestens 157 Byte plus den Offset des in der Transaktionstabelle definierten, für Natural reservierten Bereichs betragen.
Maßnahme | Überprüfen Sie die Transaktionscodetabelle und/oder erhöhen Sie die Größe der SPA.

## NII3602

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIVTRTA`
Grund | Die IOPCB ist der einzige Program Communication Block (PCB) im Program Specification Block (PSB). Es ist mindestens ein zusätzlicher PCB erforderlich.
Maßnahme | Überprüfen Sie Ihren PSB.

## NII3604

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIVTRTA`
Grund | Nicht genügend alternative TP-PCBs. Der Program Specification Block (PSB) enthält nicht die Anzahl alternativer modifizierbarer TP-PCBs, die in der Transaktionscode-Tabelle als zusätzliche Arbeits-PCBs angegeben sind.
Maßnahme | Überprüfen Sie Ihre Transaktionscode-Tabelle und/oder Ihren PSB.

## NII3605

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIVTRTA`
Grund | Der Nachrichten-PCB ist kein änderbarer alternativer TP-PCB. Sie haben in der Transaktionscode-Tabelle einen separaten Nachrichten-PCB angegeben, aber Ihr PSB enthält nicht genügend änderbare alternative TP-PCBs.
Maßnahme | Überprüfen Sie Ihre Transaktionscode-Tabelle und/oder Ihren PSB.

## NII3607

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIVTRTA`
Grund | Die für den logischen PCB-Namen angegebene PCB-Nummer ist größer als die maximale Anzahl von PCBs.
Maßnahme | Überprüfen Sie Ihre Transaktionscode-Tabelle und/oder Ihr PSB auf den in der Meldung enthaltenen PCB-Namen.

## NII3611

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIINITS`
Grund | Der User-Exit `NIIXRFNU` hat eine Roll File-Nummer zurückgegeben, die nicht im Bereich von 1 bis zur Gesamtanzahl der in der Umgebungstabelle definierten Roll Files liegt, d.h. größer ist als die Gesamtanzahl der erlaubten Roll Files.
Maßnahme | Korrigieren Sie den Benutzer-Exit.

## NII3612

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIDRIV`
Grund | Die `ALLOC`-Anforderung des Roll Server ist fehlgeschlagen. Die Meldung enthält den Return Code/Reason Code.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## NII3613

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIDRIV`
Grund | Die `ALLOC-Anforderung` des Roll Server ist fehlgeschlagen, weil das Roll File voll ist.
Maßnahme | Vergrößern Sie die Größe des Roll File oder erhöhen Sie die Anzahl der Roll Files.

## NII3614

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIDRIV`, `NIIOLDSN`, `NIIENDSN`, `NIIWTERM`
Grund | Der Roll Server ist nicht aktiv.
Maßnahme | Prüfen Sie den Roll Server und starten Sie den Roll Server erneut.

## NII3620

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIOLDSN`
Grund | Fehler bei der Adressverschiebung. Die Meldung enthält den Return Code `NATRELD`.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## NII3621

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIOLDSN`
Grund | Seit dem Beginn der Natural-Sitzung hat ein IPL stattgefunden, und in der Umgebungstabelle ist `TERMIPL=ON` angegeben.
Maßnahme | Starten Sie die Sitzung erneut.

## NII3623

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIOLDSN`
Grund | Der Natural-Systemadministrator hat seit dem Start der Natural-Sitzung eine andere Natural-Produktversion installiert. Alle aktiven Natural-Sitzungen werden beendet.
Maßnahme | Starten Sie die Sitzung erneut.

## NII3624

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIOLDSN`
Grund | Ein falscher User Tread wurde per Roll-In eingelagert.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## NII3626

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIOLDSN`
Grund | Der Natural-Systemadministrator hat seit dem Sitzungsstart die vom Roll Server verwendeten Roll Files neu formatiert. Alle aktiven Natural-Sitzungen sind verlorengegangen.
Maßnahme | Starten Sie die Sitzung erneut.

## NII3627

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIOLDSN`
Grund | Die `READ`-Anforderung des Roll Servers ist fehlgeschlagen. Die Nachricht enthält den Rückgabe-/Reason Code.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## NII3628

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIDRIV`, `NIIOLDSN`, `NIIENDSN`, `NIIWTERM`
Grund | Der Natural-Systemadministrator hat die Natural-Sitzung mit dem Dienstprogramm `SYSTP` oder der Anwendungsprogrammierschnittstelle `USR3002N` vom Roll Server gelöscht. Dieser Fehler kann auch in dem folgenden Szenario auftreten: Eine Natural-Sitzung wurde von IMS TM unterbrochen (aufgrund einer nicht verfügbaren Ressource) und Sie haben eine neue Natural-Sitzung auf demselben LTERM gestartet. Wenn die unterbrochene Natural-Sitzung zu einem späteren Zeitpunkt von IMS TM wieder eingeplant wird, wird die unterbrochene Natural-Sitzung mit diesem Fehler abgebrochen.
Maßnahme | Starten Sie die Sitzung erneut.

## NII3629

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIOLDSN`
Grund | Der IMS TM-Benutzer, der zurzeit am IMS TM-LTERM angemeldet ist, unterscheidet sich von dem Benutzer, der die IMS TM-Konversation an diesem LTERM begonnen hat. Aus Sicherheitsgründen wurde die IMS TM-Konversation (und die entsprechende Natural-Sitzung) beendet.
Maßnahme | Starten Sie die Sitzung erneut.

## NII3640

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIPFAM`
Grund | Unerwarteter Statuscode beim `CHNG`-Aufruf.
Maßnahme | Überprüfen Sie den in der Meldung enthaltenen Statuscode und/oder Wenden Sie sich an den Support.

## NII3641

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIPFAM`
Grund | Unerwarteter Statuscode beim `ISRT`-Aufruf.
Maßnahme | Überprüfen Sie den in der Meldung enthaltenen Statuscode und/oder Wenden Sie sich an den Support.

## NII3642

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIPFAM`
Grund | Unerwarteter Statuscode beim `PURG`-Aufruf.
Maßnahme | Überprüfen Sie den in der Meldung enthaltenen Statuscode und/oder Wenden Sie sich an den Support.

## NII3650

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIICDBPC`
Grund | Datenbank ist nicht verfügbar und `TERMDB=YES` ist in der Umgebungstabelle angegeben.
Maßnahme | Starten Sie die Datenbank.

## NII3651

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIICDBPC`
Grund | Die Option `PROCOPT` im PCB ist auf Update gesetzt, aber die Datenbank ist nicht zur Aktualisierung verfügbar und in der Umgebungstabelle ist `TERMDB=YES` angegeben.
Maßnahme | Prüfen Sie die Datenbank.

## NII3652

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3652`
Ausgebendes Modul | `NIIINQYE`
Grund | Der `INQY ENVIRON`-Aufruf ist fehlgeschlagen. Register 15 enthält den Return Code in den Bytes 0 and 1 und den Grundncode in den Bytes 2 und 3.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## NII3661

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIWTERM`
Grund | Fehler währen der Freigabe von Programmen. Die Meldung enthält den Return Code `NATRELSE`.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## NII3662

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIWTERM`
Grund | Der `ISRT`-Aufruf an den alternativen PCB für den PCB für den Scratch-Pad-Bereich (SPA) ist fehlgeschlagen.
Maßnahme | Überprüfen Sie den in der Meldung enthaltenen Statuscode.

## NII3663

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIWTERM`
Grund | Der `ISRT`-Aufruf an den alternativen PCB für die Nachricht ist fehlgeschlagen.
Maßnahme | Überprüfen Sie den in der Meldung enthaltenen Statuscode.

## NII3664

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3664` mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIWTERM`
Grund | Der `ISRT`-Aufruf für den SPA ist fehlgeschlagen.
Maßnahme | Überprüfen Sie den Statuscode in Register 15.

## NII3665

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3665` mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIWTERM`
Grund | Der `ISRT`-Aufruf für die Meldung ist fehlgeschlagen.
Maßnahme | Überprüfen Sie den Statuscode in Register 15.

## NII3666

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIWTERM`
Grund | Der komprimierte Thread überschreitet die lokale Roll Buffer- oder Roll File Slot-Größe. Die Nachricht enthält die Größe des komprimierten Thread.
Maßnahme | Erhöhen Sie die Größe des lokalen Roll Buffer, wenn Sie den Roll Server ohne Roll File verwenden, ansonsten erhöhen Sie die Größe des Roll File Slot.

## NII3668

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIWTERM`
Grund | `WRITE`-Anforderung des Roll Servers fehlgeschlagen. Die Nachricht enthält den Return Code/Reason Code.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## NII3669

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIWTERM`
Grund | Sie haben versucht, mit einem Natural-Transaktionscode zu einer Nicht-Natural-Sitzung zu wechseln.
Maßnahme | Korrigieren Sie die Anwendung.

## NII3670

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIWTERM`
Grund | Sie können nicht direkt von einem nicht-konversationellen zu einem konversationellen Transaktionscode wechseln.
Maßnahme | Korrigieren Sie die Anwendung.

## NII3671

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIWTERM`
Grund | Der `CHNG`-Aufruf für den Transaktionswechsel ist fehlgeschlagen. Die Nachricht enthält die ersten fünf Bytes des Transaktionscodes und den Statuscode.
Maßnahme | Überprüfen Sie den Statuscode und korrigieren Sie die Anwendung.

## NII3672

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIWTERM`
Grund | Direkter Wechsel zu einem nicht existierenden Transaktionscode.
Maßnahme | Prüfen Sie Ihren Transaktionscode oder `IMSGEN`.

## NII3673

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3673` mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIWTERM`
Grund | Aufgeschobener Wechsel zu einem nicht existierenden Transaktionscode.
Maßnahme | Prüfen Sie Ihren Transaktionscode oder `IMSGEN`.

## NII3680

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIISIPSS`
Grund | Der Subsystemeintrag für `SPATID` konnte nicht gefunden werden. Die Nachricht enthält die Subsystemkennung, wie sie in der Umgebungstabelle angegeben ist.
Maßnahme | Überprüfen Sie Ihr Subsystem in Ihrer Umgebungstabelle und/oder stellen Sie sicher, dass der Authorized Services Manager gestartet ist. Informationen über den Authorized Services Manager finden Sie unter Authorized Services Manager under z/OS in der Operations-Dokumentation.

## NII3682

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIISIPSS`
Grund | Der Session Information Pool (SIP) ist voll.
Maßnahme | Starten Sie den Authorized Services Manager mit einer erhöhten Anzahl von SIP-Slots neu. Weitere Informationen siehe Authorized Services Manager in der Operations-Dokumentation.

## NII3683

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIISIPSS`
Grund | The Authorized Services Manager is not active. The Authorized Services Manager must be active if the terminal-oriented non-conversational environment is used.
Maßnahme | Starten Sie den Authorized Services Manager. Weitere Informationen siehe Authorized Services Manager in der Operations-Dokumentation.

## NII3684

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIISIPSS`
Grund | Die SIP-Funktion des Authorized Services Manager ist deaktiviert. Die SIP-Funktion muss aktiv sein, wenn die terminalorientierte, nicht-konversationelle Umgebung verwendet wird..
Maßnahme | Starten Sie den Authorized Services Manager mit aktivierter SIP-Funktion wie im Abschnitt Authorized Services Manager in der Operations-Dokumentation beschrieben.

## NII3685

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIISIPSS`
Grund | Die SIP-Funktion des Authorized Services Manager ist fehlgeschlagen. Die Nachricht enthält den Rückmelde- und den Grundncode.
Maßnahme | Weitere Informationen zu den Return-/Reason Codes siehe Kapitel Authorized Services Manager in der Operations-Dokumentation. Wenden Sie sich ggf. an den Support.

## NII3686

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIISIPSS`
Grund | Die Größe des SPA-Puffers ist größer als die SIP Slot-Größe.
Maßnahme | Erhöhen Sie die SIP Slot-Größe gemäß Beschreibung im Kapitel Authorized Services Manager in der Operations-Dokumentation.

## NII3690

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIDRIV`, `NIIOLDSN`, `NIISIPSM`
Grund | Der Subsystemeintrag konnte nicht gefunden werden. Die Nachricht enthält die Subsystemkennung, wie sie im Natural-Profilparameter `SUBSID` angegeben ist.
Maßnahme | Überprüfen Sie Ihr Subsystem im Natural-Parametermodul und/oder überprüfen Sie, ob der Roll Server oder (nur wenn Monitoring verwendet wird) der Authorized Services Manager gestartet wird.

## NII3692

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIENDSN`
Grund | Die `FREE`-Anforderung des Roll Servers ist fehlgeschlagen. Die Meldung enthält den Return Code/Reason Code.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## NII3800

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIBDAMR`
Grund | DCB nicht für eines der Roll Files zugewiesen. Die Meldung enthält den DD-Namen des Roll Files.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## NII3801

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIBDAMR`
Grund | `OPEN` beim Roll File ist fehlgeschlagen.
Maßnahme | Überprüfen Sie die JCL Ihrer Region auf den in der Meldung enthaltenen DD-Namen.

## NII3802

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIBDAMR`
Grund | Ungültiger Funktionscode für `NIIBDAMR`.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## NII3803

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIBDAMR`
Grund | Kein freier Slot im Roll File. Die Meldung enthält den DD-Namen des Roll File.
Maßnahme | Erhöhen Sie die Größe Ihrer Auslagerungsdatei (Roll File).

## NII3804

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIBDAMR`
Grund | Das Roll File wurde seit dem Start der Natural-Sitzung vom Natural-Systemadministrator neu formatiert. Alle aktiven Natural Sitzungen sind verlorengegangen.
Maßnahme | Starten Sie die Sitzung erneut.

## NII3805

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIIBDAMR`
Grund | Das Roll File wurde mit einer Natural-Version formatiert, die nicht mit der von der aktuellen Natural-Sitzung verwendeten Natural-Version kompatibel ist. Dieser Fehler weist normalerweise darauf hin, dass das Roll File mit einem Natural-Roll-File-Initialisierungsmodul einer neueren Natural-Version formatiert wurde.
Maßnahme | Formatieren Sie das Roll File mit dem Natural-Roll-File-Initialisierungsmodul der korrekten Natural-Version neu.

## NII3810

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIISEOS`
Grund | Der `CHNG`-Aufruf ist fehlgeschlagen.
Maßnahme | Überprüfen Sie den in der Meldung enthaltenen Statuscode.

## NII3811

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIISEOS`
Grund | Sie haben versucht, von einer nicht konversationellen Natural-Sitzung zu einer konversationellen zu wechseln.
Maßnahme | Prüfen Sie Ihre Anwendung.

## NII3812

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIISEOS`
Grund | Der `ISRT`-Aufruf für die Nachricht an den alternativen PCB ist fehlgeschlagen
Maßnahme | Überprüfen Sie den in der Meldung enthaltenen Statuscode.

## NII3813

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIISEOS`
Grund | Der `ISRT`-Aufruf für den Scratch-Pad-Bereich (SPA) an den alternativen PCB ist fehlgeschlagen.
Maßnahme | Überprüfen Sie den in der Meldung enthaltenen Statuscode.

## NII3814

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIISEOS`
Grund | Der `ISRT`-Aufruf für die Dummy-Meldung ist fehlgeschlagen.
Maßnahme | Überprüfen Sie den in der Meldung enthaltenen Statuscode.

## NII3815

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3815` mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIISEOS`
Grund | Der `ISRT`-Aufruf für den SPA an das IOPCB ist fehlgeschlagen.
Maßnahme | Überprüfen Sie den Statuscode in Register 15.

## NII3816

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIISEOS`
Grund | Sie haben versucht, zu einem nicht existierenden Transaktionscode zu wechseln.
Maßnahme | Überprüfen Sie Ihren Transaktionscode oder `IMSGEN`.

## NII3820

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIISIPSM`
Grund | Der Authorized Services Manager ist nicht aktiv. Der Authorized Services Manager muss aktiv sein, wenn die Monitoring-Funktion verwendet wird.
Maßnahme | Starten Sie den Authorized Services Manager gemäß Beschreibung im Kapitel Authorized Services Manager in der Operations-Dokumentation.

## NII3821

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIISIPSM`
Grund | Der Authorized Services Manager ist ausgeschaltet. Der Authorized Services Manager muss aktiv sein, wenn die Monitoring-Funktion verwendet wird.
Maßnahme | Starten Sie den Authorized Services Manager mit aktivierter SIP-Funktion gemäß Beschreibung im Kapitel Authorized Services Manager in der Operations-Dokumentation.

## NII3822

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIISIPSM`
Grund | Es wurde ein unerwarteter Return Code von der SIP-Funktion des Authorized Services Manager empfangen. Die Meldung enthält den Return Code und den Grundncode.
Maßnahme | Zu den Rückgabemeldungen siehe Kapitel Authorized Services Manager in der Operations-Dokumentation. Wenden Sie sich ggf. an den Support.

## NII3823

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `NIISIPSM`
Grund | Der SIP-Server-Pool ist voll.
Maßnahme | Erhöhen Sie die Anzahl der SIP-Slots im Authorized Services Manager gemäß Beschreibung im Kapitel Authorized Services Manager in der Operations-Dokumentation.

## NII3830

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3830` mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIACT`
Grund | Das Kommando `CMD` schlug beim Absetzen des Kommandos `/LOG` beim Schreiben des Abrechnungssatzes fehl. Der Transaktionscode muss berechtigt sein, das Kommando `/LOG` zu verwenden, wenn `ACTLOG=LOG` für die Abrechnung eingestellt ist.
Maßnahme | Überprüfen Sie den Statuscode in Register 15.

## NII3831

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3831` mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIACT`
Grund | Das Kommando `/LOG` schlug beim Schreiben des Abrechnungssatzes fehl.
Maßnahme | Überprüfen Sie den Statuscode in Register 15.

## NII3832

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3832` mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIACT`
Grund | Der Authorized Services Manager ist beim Schreiben des Abrechnungssatzes in das SMF fehlgeschlagen.
Maßnahme | Prüfen Sie den in Register 15 enthaltenen Status/Reason Code.

## NII3950

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIESTAE`
Grund | Ein Systemabbruchcode ist abgefangen worden.
Maßnahme | Überprüfen Sie den Dump.

## NII3951

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIESTAE`
Grund | Ein rekursiver Systemabbruchcode ist abgefangen worden.
Maßnahme | Überprüfen Sie den Dump.

## NII3960

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `CMGETMSG`, `NIGETMSG`
Grund | Die abgerufene Nachricht überschreitet die angegebene Größe des Eingangsnachrichtenpuffers.
Maßnahme | Erhöhen Sie die Größe Ihres Eingabemeldungspuffers.

## NII3961

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `CMGETSEG`, `CMGSEGO`
Grund | Das empfangene Segment passt nicht in den Eingabenachrichtenpuffer.
Maßnahme | Erhöhen Sie die Größe Ihres Eingabenachrichtenpuffers.

## NII3962

Typ | Abbruch mit Benutzerabbruchcode `U3962`
Ausgebendes Modul | `CMSVC13D`, `NIIU3962`
Grund | Die Natural-Sitzung wurde auf Anforderung abgebrochen.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Anwendungsentwickler.

## NII3963

Typ | Fehler
Ausgebendes Modul | `CMSTCKSY`
Grund | Der synchronisierte `STCK`-Wert konnte nicht ermittelt werden.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Systemadministrator.

## NII4093

Typ | Fehler mit Dump
Ausgebendes Modul | `NIIERROR`
Grund | Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. Die Meldung enthält die ursprüngliche Fehlernummer. Dieser Fehler kann auftreten, wenn die gemeldete Fehlernummer nicht in der Fehlermeldungsdatei `NIIMSGT` enthalten ist.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

### On this page

- NII3500
- NII3501
- NII3502
- NII3503
- NII3505
- NII3506
- NII3507
- NII3508
- NII3509
- NII3510
- NII3511
- NII3512
- NII3513
- NII3515
- NII3517
- NII3518
- NII3519
- NII3520
- NII3521
- NII3522
- NII3523
- NII3524
- NII3525
- NII3527
- NII3530
- NII3531
- NII3600
- NII3601
- NII3602
- NII3604
- NII3605
- NII3607
- NII3611
- NII3612
- NII3613
- NII3614
- NII3620
- NII3621
- NII3623
- NII3624
- NII3626
- NII3627
- NII3628
- NII3629
- NII3640
- NII3641
- NII3642
- NII3650
- NII3651
- NII3652
- NII3661
- NII3662
- NII3663
- NII3664
- NII3665
- NII3666
- NII3668
- NII3669
- NII3670
- NII3671
- NII3672
- NII3673
- NII3680
- NII3682
- NII3683
- NII3684
- NII3685
- NII3686
- NII3690
- NII3692
- NII3800
- NII3801
- NII3802
- NII3803
- NII3804
- NII3805
- NII3810
- NII3811
- NII3812
- NII3813
- NII3814
- NII3815
- NII3816
- NII3820
- NII3821
- NII3822
- NII3823
- NII3830
- NII3831
- NII3832
- NII3950
- NII3951
- NII3960
- NII3961
- NII3962
- NII3963
- NII4093