Roll Server-Meldungen

#### Search Results

Search

# Roll Server-Meldungen

In diesem Dokument sind die Meldungen aufgeführt, die vom Natural Roll Server ausgegeben werden können.

Im Gegensatz zu Natural-Systemmeldungen sind die erläuternden Langtexte zu diesen Meldungen und Codes nur in diesem Dokument verfügbar, nicht jedoch online.

Informationen zum Roll Server finden Sie unter:

- Natural Roll Server Functionality

- Natural Roll Server Operation

Beachten Sie außerdem die im Folgenden aufgeführten relevanten IBM-Dokumente.

#### Übersicht über die Meldungen

`RSM0001` | `RSM0002` | `RSM0003` | `RSM0004` | `RSM0005` | `RSM0006` | `RSM0007` | `RSM0008` | `RSM0009` | `RSM0010` | `RSM0011` | `RSM0012` | `RSM0013` | `RSM0014` | `RSM0015` | `RSM0017` | `RSM0018` | `RSM0019` | `RSM0020` | `RSM0021` | `RSM0022` | `RSM0023` | `RSM0026` | `RSM0027` | `RSM0029` | `RSM0030` | `RSM0031` | `RSM0032` | `RSM0033` | `RSM0036` | `RSM0037` | `RSM0038` | `RSM0039` | `RSM0040` | `RSM0041` | `RSM0042` | `RSM0043` | `RSM0044` | `RSM0045` | `RSM0046` | `RSM0047` | `RSM0048` | `RSM0049` | `RSM0050` | `RSM0051` | `RSM0052` | `RSM0053` | `RSM0054` | `RSM0055` | `RSM0056` | `RSM0057` | `RSM0058` | `RSM0059` | `RSM0060` | `RSM0061` | `RSM0062` | `RSM0063` | `RSM0064` | `RSM0065` | `RSM0066` | `RSM0067` | `RSM0068` | `RSM0069` | `RSM0070` | `RSM0072` | `RSM0073` | `RSM0074` | `RSM0075` | `RSM0076` | `RSM0077` | `RSM0078` | `RSM0081` | `RSM0082` | `RSM0083` | `RSM0084` | `RSM0085` | `RSM0086` | `RSM0087` | `RSM0088` | `RSM0089` | `RSM0090` | `RSM0091` | `RSM0092` | `RSM0093` | `RSM0094` | `RSM0095` | `RSM0099` | `RSM0119` | `RSM0120-1` | `RSM0120-2` | `RSM0131` | `RSM0133` | `RSM0190-1` | `RSM0190-2` | `RSM0313-1` | `RSM0313-2` | `RSM0313-3` | `RSM0451` | `RSM0452` | `RSM0453` | `RSM0454` | `RSM0455` | `RSM0456` | `RSM0457` | `RSM0458` | `RSM0459` | `RSM0460` | `RSM0461` | `RSM0462` | `RSM0500` | `RSM0501` | `RSM0502` | `RSM0503` | `RSM0504` | `RSM0505` | `RSM0506` | `RSM0507` | `RSM0508` | `RSM0509` | `RSM0510` | `RSM0522` | `RSM0523` | `RSM0524` | `RSM0551` | `RSM0700` | `RSM0701` | `RSM0702` | `RSM0703` | `RSM0704` | `RSM0705` | `RSM0706` | `RSM0707` | `RSM0708` | `RSM0709` | `RSM0710` | `RSM0711` | `RSM0712` | `RSM0713` | `RSM0714` | `RSM0715` | `RSM0716` | `RSM0717` | `RSM0718` | `RSM0719` | `RSM0720`

## RSM0001 - Subsystemkennung ungültig

Erklärung | Es wurde eine Subsystemkennung angegeben, die länger als 4 Zeichen ist.
Maßnahme | Geben Sie eine Subsystemkennung mit 1 bis 4 Zeichen an.

## RSM0002 - Roll File-Nummer nicht numerisch

Erklärung | Der zweite Parameter ist keine Zahl.
Maßnahme | Geben Sie eine gültige Zahl an.

## RSM0003 - Ungültige Anzahl an Roll Files

Erklärung | Es wurde eine Zahl größer als 5 angegeben.
Maßnahme | Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 5 an.

## RSM0004 - Anzahl der LRB Slots nicht angegeben

Erklärung | Der dritte Parameter wurde weggelassen.
Maßnahme | Dies ist ein Pflichtparameter. Geben Sie eine gültige Zahl an.

## RSM0005 - Anzahl der LRB Slots nicht numerisch

Erklärung | Der dritte Parameter ist keine Zahl.
Maßnahme | Geben Sie eine gültige Zahl an.

## RSM0006 - Anzahl der LRB Slots > 32767

Erklärung | Die angegebene Anzahl der LRB Slots ist zu groß.
Maßnahme | Geben Sie maximal 32767 LRB Slots an.

## RSM0007 - Ungültiger CF-Strukturname

Erklärung | Es wurde ein Strukturname mit mehr als 16 Zeichen angegeben.
Maßnahme | Geben Sie einen Structure-Namen mit maximal 16 Zeichen an.

## RSM0008 - Ungültiger Return Code von IEANTRT: rc

Erklärung | Der Name/Token-Service hat den Return Code rc zurückgegeben.
Maßnahme | Informationen zum Return Code der `IEANTRT`-Anforderung finden Sie im aktuellen Handbuch MVS Programming: Authorized Assembler Services Reference.

## RSM0009 - DCB Buffer konnte nicht abgerufen werden. Grund: reasoncode

Erklärung | Eine `STORAGE OBTAIN`-Anforderung ist mit dem Reason Code reasoncode fehlgeschlagen.
Maßnahme | Vergrößern Sie den für den Roll Server verfügbaren virtuellen Speicher. (Option `REGION` der JCL `EXEC`-Anweisung.)

## RSM0010 - OPEN fehlgeschlagen für DDNAME: ddname

Erklärung | Das unter `DDNAME` ddname angegebene Roll File konnte nicht geöffnet werden.
Maßnahme | Geben Sie einen gültigen Roll File DSN an.

## RSM0011 - Doppelter Roll File DSN

Erklärung | Für zwei Roll File `DDNAME`s wurde derselbe DSN angegeben.
Maßnahme | Geben Sie eindeutige DSNs für jedes Roll File an.

## RSM0012 - Temporärer Roll File Buffer konnte nicht abgerufen werden. Grund: reasoncode

Erklärung | Eine `STORAGE OBTAIN`-Anforderung ist fehlgeschlagen. Grund: reasoncode.
Maßnahme | Vergrößern Sie den für den Roll Server verfügbaren virtuellen Speicher. (Option `REGION` der JCL `EXEC`-Anweisung.)

## RSM0013 - RF Directory Buffer konnte nicht abgerufen werden. Grund: reasoncode

Erklärung | Eine `STORAGE OBTAIN`-Anforderung ist fehlgeschlagen. Grund: reasoncode.
Maßnahme | Vergrößern Sie den für den Roll Server verfügbaren virtuellen Speicher. (Option `REGION` der JCL `EXEC`-Anweisung.)

## RSM0014 - LRB Directory konnte nicht abgerufen werden. Grund: reasoncode

Erklärung | Eine `STORAGE OBTAIN`-Anforderung ist fehlgeschlagen. Grund: reasoncode.
Maßnahme | Vergrößern Sie den für den Roll Server verfügbaren virtuellen Speicher. (Option `REGION` der JCL `EXEC`-Anweisung.)

## RSM0015 - Unbekannter Parameter oder ungültiger Wert in der Parameterdatei

Erklärung | In der Parameterdatei wurde ein unbekanntes Schlüsselwort oder ein ungültiger Parameterwert gefunden.
Maßnahme | Korrigieren Sie die Parameterdatei.

## RSM0017 - Größe für LRB > 524287 Blöcke

Erklärung | Die Anzahl der LRB Slots multipliziert mit der LRB Slot-Größe überschreitet 2 Gigabyte.
Maßnahme | Geben Sie weniger LRB-Slots oder eine kleinere Slot-Größe an.

## RSM0018 - LX-Tabelle konnte nicht abgerufen werden. Grund: reasoncode

Erklärung | Eine `STORAGE OBTAIN`-Anforderung ist fehlgeschlagen. Grund: `reasoncode`.
Maßnahme | Vergrößern Sie den für den Roll Server verfügbaren virtuellen Speicher. (Option `REGION` der JCL `EXEC`-Anweisung.)

## RSM0019 - Roll Server Version vrs ist aktiv

Dabei steht vrs für die entsprechende Produktversion (siehe auch Version im Glossary).

Erklärung | Der Roll Server wurde erfolgreich initialisiert und ist betriebsbereit.
Maßnahme | Keine.

## RSM0020 - Subtask beendet: taskname rc

Erklärung | Die durch `taskname` angegebene Subtask wurde beendet. Wenn der Return Code ungleich Null ist, wird dies als `rc` angezeigt.
Maßnahme | Wenn ein `rc` ungleich Null gemeldet wird, wenden Sie sich an den Support.

## RSM0021 - Beendigung der Subtask initiiert

Erklärung | Als Reaktion auf ein `TERM`- oder `DEAL`-Operator-Kommandos hat der Roll Server begonnen, seine Subtasks zu beenden.
Maßnahme | Keine.

## RSM0022 - Alle Subtasks beendet

Erklärung | Als Reaktion auf ein `TERM`- oder `DEAL`-Operatorkommando ist der Vorgang der Beendigung der Subtasks abgeschlossen.
Maßnahme | Keine.

## RSM0023 - Anderes Kommando als MODIFY oder STOP empfangen

Erklärung | Der Roll Server hat ein anderes `CIBVERB` als `CIBVERB` oder `STOP` erhalten.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0026 - Kommando nur im aktiven Zustand zulässig: command

Erklärung | Im nicht zugeordneten Zustand (DEAL) kann der Roll Server das Operator-Kommando command nicht akzeptieren.
Maßnahme | Setzen Sie das Kommando `START` ab und wiederholen Sie dann das abgelehnten Kommando.

## RSM0027 - Unbekanntes Kommando command

Erklärung | Ein ungültiges Operatorkommando wurde an den Roll Server abgesetzt.
Maßnahme | Überprüfen Sie die Eingabe auf Tippfehler und korrigieren Sie diese.

## RSM0029 - Rekursiver Abbruch in Maintask. Jetzt wird auf CANCEL-Kommando gewartet.

Erklärung | Während der Wiederherstellung nach einem Abbruch ist ein Abbruch aufgetreten.
Maßnahme | Brechen Sie die vom Roll Server gestartete Task ab und wenden Sie sich an den Support.

## RSM0030 - Low Water Mark (niedrigste Zuordnungsmarke) nicht numerisch oder ungültig

Erklärung | Der sechste Parameter ist keine Zahl oder überschreitet 10.
Maßnahme | Geben Sie einen LWM-Wert zwischen 0 und 10 an.

## RSM0031 - High Water Mark (höchste Zuordnungsmarke) nicht numerisch oder ungültig

Erklärung | Der siebte Parameter ist keine Zahl oder überschreitet 10.
Maßnahme | Geben Sie einen HWM-Wert zwischen 0 und 10 an.

## RSM0032 - Zu wenige/zu viele Parameter für das Kommando command

Erklärung | Die Anzahl der Parameter entspricht nicht der erwarteten Anzahl.
Maßnahme | Korrigieren Sie die Anzahl der Parameter.

## RSM0033 - Alle Ressourcen freigegeben

Erklärung | Als Reaktion auf ein `DEAL`-Kommando (Freigabe) befindet sich der Roll Server jetzt im nicht zugeortneten Zustand.
Maßnahme | Keine.

## RSM0036 - DUMP für Roll File n erfolgreich

Erklärung | Slots aus dem lokalen Roll Buffer und dem Roll File Directory wurden erfolgreich in das Roll File n auf Platte geschrieben.
Maßnahme | Keine.

## RSM0037 - DUMP für Roll File n fehlgeschlagen

Erklärung | Der Roll Server konnte keine Slots und Verzeichnisse in Roll File n schreiben.
Maßnahme | Suchen Sie nach begleitenden Meldungen, die auf die Fehlersituation hinweisen, die einen erfolgreichen Dump verhindert hat.

## RSM0038 - SNAP fehlgeschlagen. Task RB konnte nicht abgerufen werden.

Erklärung | Eine `STORAGE OBTAIN`-Anforderung ist fehlgeschlagen.
Maßnahme | Vergrößern Sie den für den Roll Server verfügbaren virtuellen Speicher. (Option `REGION` der JCL `EXEC`-Anweisung.)

## RSM0039 - XES-Funktionen nicht verfügbar

Erklärung | Umgebungsbedingter Fehler. XES-Funktionen sind nicht verfügbar. Dies kann auftreten, weil die für die Bereitstellung von XES-Funktionen erforderliche Coupling Facility-Hardware nicht vorhanden ist.
Maßnahme | Führen Sie einen erneuten System-IPL aus oder wenden Sie sich an IBM.

## RSM0040 - IXLCONN fehlgeschlagen. Reason Code: reasoncode

Erklärung | Eine Verbindung zu der als fünfter Parameter angegebenen Coupling Facility-Struktur) konnte nicht hergestellt werden.
Maßnahme | Determine the meaning of the reason code in the IBM document z/OS Programming: Sysplex Services Reference and follow the indicated action. Ermitteln Sie die Bedeutung des Reason Code im IBM-Dokument z/OS Programming: Sysplex Services Reference und befolgen Sie die angegebenen Maßnahmen.

## RSM0041 - CF-Initialisierung für Liste erfolgreich: n

Erklärung | Das Roll File Directory für Roll File n wurde in der als fünfter Parameter angegebenen Listenstruktur eingerichtet:
Maßnahme | Keine.

## RSM0042 - CF-Initialisierung für Liste/RSN-Code fehlgeschlagenCF-Initialisierung für Liste/RSN-Code fehlgeschlagen: reasoncode

Erklärung | Das Roll File Directory für Roll File n konnte nicht in der als fünfter Parameter angegebenen Listenstruktur eingerichtet werden. Die Reason Codes lauten wie folgt:
`12` | `STORAGE OBTAIN` fehlgeschlagen.
`16` | Während der Initialisierung ist ein Abbruch aufgetreten.
`20` | Die Struktur ist zu klein, um das Roll File Directory aufzunehmen.
`24` | Strukturfehler oder Verbindungsverlust.
Maßnahme | Bei Reason Code 12: | Vergrößern Sie den für den Roll Server verfügbaren virtuellen Speicher. (Option `REGION` der JCL `EXEC`-Anweisung.)
Bei Reason Code 16: | Wenden Sie sich an den Support.
Bei Reason Code 20: | Definieren Sie eine größere Größe für die CF-Struktur in der CFRM-Policy.
Bei Reason Code 24: | Setzen Sie die Struktur mit dem Operatorkommando `SETXCF FORCE,STR,STRNAME=name` zurück. Wenden Sie sich an IBM, falls der Fehler weiterhin besteht.

## RSM0043 - IXCJOIN fehlgeschlagen. Return/Reason code: reasoncode

Erklärung | TDer Roll Server konnte seiner IXC-Nachrichtengruppe nicht beitreten.
Maßnahme | Ermitteln Sie die Bedeutung des Reason Code im IBM-Dokument z/OS Programming: Sysplex Services Reference und befolgen Sie die angegebene Maßnahme.

## RSM0044 - Der act conn buffer konnte nicht bereitgestellt werden

Erklärung | Eine `STORAGE OBTAIN`-Anforderung ist fehlgeschlagen.
Maßnahme | Vergrößern Sie den für den Roll Server verfügbaren virtuellen Speicher. (Option `REGION` der JCL `EXEC`-Anweisung.)

## RSM0045 - Angewandte Zaps:

Erklärung | Wenn Zaps beim Roll Server angewendet werden, gibt er diese Meldung aus, gefolgt von einer Liste der angewendeten Zaps.
Maßnahme | Keine.

## RSM0046 - Roll File wird von Job jobname ASID asid verwendet

Erklärung | Der Roll Server kann nicht gestartet werden, weil ein anderer Roll Server ein Roll File verwendet. Der andere Roll Server wird in einem Job oder einer gestarteten Task mit dem Namen `jobname` und der Adressraumkennung `asid` ausgeführt. Nach der Meldung folgt der DSN des Roll File. Maßnahme
Maßnahme | Stellen Sie sicher, dass alle Roll Server über dedizierte Roll Files verfügen.

## RSM0047 - Operatorkommando: command

Erklärung | Der Roll Server gibt Operatorkommandos an `JESMSGLG` zurück.
Maßnahme | Keine.

## RSM0048 - IARV64 GETSTOR fehlgeschlagen. Return code: rc

Erklärung | Der Roll Server verwendet Speicherobjekte für die Local Roll Buffers. Die Speicherobjekte werden mithilfe der IARV64-Services abgerufen. Eine `GETSTOR`-Funktion ist fehlgeschlagen.
Maßnahme | Ermitteln Sie die Maßnahme in der IARV64-Beschreibung im aktuellen IBM-Dokument MVS Programming: Authorized Assembler Services Reference manual.

## RSM0049 - Von der CF getrennt mit RSN=FAILURE

Erklärung | Der Roll Server hat sich mit dem Parameter `REASON=FAILURE` von der Coupling Facility-Struktur getrennt, um andere beteiligte Roll Server über seine eigene fehlerhafte Beendigung zu informieren.
Maßnahme | Keine.

## RSM0050 - Von der CF getrennt mit RSN=NORMAL

Erklärung | Der Roll-Server hat sich mit dem Parameter `REASON=NORMAL` von der Coupling Facility-Struktur getrennt, um andere beteiligte Roll Server über seine normale Beendigung zu informieren.
Maßnahme | Keine.

## RSM0051 - Roll File n ist neuer als die CF-Struktur

Erklärung | Ein Roll File wurde neu formatiert, aber die Coupling Facility-Struktur enthält noch sein Roll File Directory.
Maßnahme | Initialisieren Sie nach dem Formatieren eines Roll File die CF-Struktur mit dem Operatorkommando `SETXCF FORCE,STR,STRNAME=name` erneut.

## RSM0052 - Nicht genügend Speicherplatz für IARV64 GETSTOR – Erhöhen Sie den Wert für MEMLIMIT

Erklärung | In den Memory Objects ist möglicherweise nicht genügend Speicherplatz vorhanden, um die Local Roll Buffer(s) aufzunehmen. Die zuordenbare Menge wird durch den Parameter `MEMLIMIT` der JCL-Anweisung `EXEC` und den SMF-Exit `IEFUSI` gesteuert.
Maßnahme | Vergrößern Sie im Parameter `MEMLIMIT` den nutzbaren Speicherplatz oder ändern Sie den Exit `IEFUSI`.

## RSM0053 - Nicht genügend Speicher für SNAP

Erklärung | Ein SNAP Dump konnte nicht erstellt werden, da eine `STORAGE OBTAIN`-Anforderung fehlgeschlagen ist.
Maßnahme | Vergrößern Sie den für den Roll Server verfügbaren virtuellen Speicher. (Option `REGION` der JCL `EXEC`-Anweisung.)

## RSM0054 - OPEN von SYSUDUMP fehlgeschlagen

Erklärung | Ein SNAP-Dump konnte nicht erstellt werden, da `SYSUDUMP` nicht geöffnet werden konnte.
Maßnahme | Stellen Sie sicher, dass der Roll Server Job oder die gestartete Task eine DD-Anweisung für `SYSUDUMP` enthält.

## RSM0055 - CF-Struktur enthält nicht genügend Listen

Erklärung | Für jedes Roll File verwaltet der Roll Server ein Verzeichnis in einer separaten Liste in der CF-Struktur. Die vorhandene Struktur enthält weniger Listen als die Anzahl der zu verwendenden Roll Files.
Maßnahme | Initialisieren Sie die CF Structure mit dem Operatorkommando `SETXCF FORCE,STR,STRNAME=name` erneut oder verwenden Sie weniger Roll Files.

## RSM0056 - LRB Slot-Größe ungültig oder nicht numerisch

Erklärung | Der vierte Parameter ist entweder nicht numerisch oder größer als `10000000`.
Maßnahme | Korrigieren Sie den Tippfehler oder geben Sie eine kleinere LRB Slot-Größe an.

## RSM0057 - Ungültiger Return Code von IEANTCR: rc

Erklärung | Der Name/Token-Service hat eine Create-Anforderung mit dem Return Code rc abgelehnt.
Maßnahme | Bestimmen Sie die Maßnahme anhand der Beschreibung von `IEANTCR` im aktuellen IBM-Dokument MVS Programming: Authorized Assembler Services Reference .

## RSM0058 - Bereits ein Roll Server in subsid aktiv: Job jobname ASID asid

Erklärung | Der Roll Server hat festgestellt, dass im ersten Parameter, `subsid`, angegebenen Natural-Subsystem bereits ein anderer Roll Server aktiv ist. Der andere Roll Server wird im Job oder in der gestarteten Task mit dem Namen `jobname` und der Adressraumkennung `asid` ausgeführt.
Maßnahme | Starten Sie nur einen Roll Server pro Natural-Subsystem pro MVS-Image.

## RSM0059 - Roll File ddname hat Version kleiner als 412

Erklärung | Das in `ddname` angegebene Roll File hat ein inkompatibles Format.
Maßnahme | Formatieren Sie das Roll File mit `NATRSRFI` neu. Siehe Betrieb des Natural Roll Server in der Natural Operations-Dokumentation.

## RSM0060 - User Exit geladen: NATRSU14

Erklärung | User Exit `NATRSU14` ist geladen und wird aufgerufen, um Benutzern Roll Files zuzuordnen.
Maßnahme | Keine.

## RSM0061 - Bei Nichtverwendung von Roll Files muss die Slot-Größe angegeben werden.

Erklärung | Bei Ausführung ohne Roll Files kann kein Standardwert für die LRB Slot-Größe ermittelt werden.
Maßnahme | Geben Sie die LRB-Slot-Größe als vierten Parameter an.

## RSM0062 - Ausführung mit In-Core Roll File

Erklärung | Der zweite Parameter gab `0` für die Anzahl der Roll Files an. Natural-Threads werden nur in lokalen Roll Buffer Slots gespeichert und gehen verloren, wenn der Roll Server beendet wird.
Maßnahme | Keine.

## RSM0063 - Coupling Facility wird nicht verwendet

Erklärung | Der zweite Parameter gab `0` für die Anzahl der Roll Files an, der fünfte Parameter gab jedoch eine CF-Struktur an. Damit Natural auf mehreren MVS-Images in einem Parallel Sysplex ausgeführt werden kann, muss der Roll Server Roll Files verwenden. Der Betrieb wird ohne Roll Files fortgesetzt, aber der Roll Server kommuniziert nicht mit anderen Roll Servern in anderen MVS-Images.
Maßnahme | Geben Sie in einem Parallel Sysplex Roll Files an oder geben Sie keinen CF-Strukturnamen mit null Roll Files an.

## RSM0064 - Höchste/niedrigste Zuordnungsmarken (High/Low Water Mark) ignoriert

Erklärung | Operation continues. Der zweite Parameter gab `0` für die Anzahl der Roll Files an, jedoch wurden auch niedrigste oder höchste Zuordnungsmarken angegeben. Ohne Roll Files sind niedrigste und höchste Zuordnungsmarken bedeutungslos. Der Betrieb wird fortgesetzt.
Maßnahme | Geben Sie keine Zuordnungsmarken bei null Roll Files an.

## RSM0065 - XES Event Exit hat einen unerwarteten Ereignistyp empfangen: nn

Erklärung | Der Exit für die Verbindung zur CF-Struktur hat einen Ereignistyp empfangen, den er nicht verarbeiten kann. `nn` ist die Nummer, die dem Ereignistyp entspricht.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0066 - REBUILD-Start: CF-Struktur vorübergehend nicht verfügbar

Erklärung | Das Kommando `SETXCF START,REBUILD…` wurde für die Coupling Facility-Struktur ausgegeben, die das Roll File Directory enthält. Der Roll Server-Betrieb wird bis zum Abschluss des Wiederherstellungsvorgangs angehalten.
Maßnahme | Keine.

## RSM0067 - REBUILD-Ende: CF-Struktur wieder verfügbar

Erklärung | Das Kommando `SETXCF START,REBUILD…` wurde für die Coupling Facility-Struktur ausgegeben, die das Roll File Directory enthält. Der Rebuild ist nun abgeschlossen und der Roll Server nimmt wieder den normalen Betrieb auf.
Maßnahme | Keine.

## RSM0068 - LRB Slot-Größe-Parameter ignoriert

Erklärung | Bei der Ausführung mit Roll Files bestimmt die Roll File Slot-Größe die LRB Slot-Größe.
Maßnahme | Geben Sie diesen Parameter nur an, wenn Sie ohne Roll File arbeiten.

## RSM0069 - Ungültige Zeitüberschreitungsprüfzeit

Erklärung | Der achte Startparameter (oder `TIMEOUT NAT`-Kommando) ist nicht numerisch oder größer als `10000000`.
Maßnahme | Geben Sie eine gültige Zahl an.

## RSM0070 - Ungültige Zeitüberschreitungsprüfzeit

Erklärung | Der neunte Startparameter (oder `TIMEOUT TOC`-Kommando) ist keine Zahl oder keine gültige Tageszeit.
Maßnahme | Geben Sie eine gültige Zeit im Format h, hh, hhm oder hhmm an.

## RSM0072 - Zeitüberschreitungsbearbeitung wird gestartet

Erklärung | Die Routine zum Erkennen und Löschen inaktiver Sitzungen wird ausgeführt.
Maßnahme | Keine.

## RSM0073 - Plangemäß oder durch den Operator gestartete Zeitüberschreitungsbearbeitung hat n Sitzungen gelöscht

Erklärung | Die Zeitüberschreitungsprüfung hat n Sitzungen erkannt und gelöscht, die länger als die als Startparameter oder mit dem Kommando `TIMEOUT NOW` angegebene Inaktivitätszeit inaktiv waren. Die durch den Operator angeforderte Zeitüberschreitungsbearbeitung wurde durch das Operatorkommando `TIMEOUT NOW` angefordert, während die geplante Zeitüberschreitungsbearbeitung gemäß den Parametereinstellungen ausgeführt wurde.
Maßnahme | Keine.

## RSM0074 - Zeitüberschreitungsbearbeitung beendet mit Return Code rc

Erklärung | Die Routine zum Erkennen und Löschen inaktiver Sitzungen wurde mit dem Return Code `rc` beendet. Im Falle des Rückgabecodes 12 hat `rc` die Form `rc/rsn`, wobei `rsn` der Reason Code ist.
Maßnahme | Eine Erläuterung des Return- und Reason Codes sowie der zu ergreifenden Maßnahmen finden Sie unter Return Codes und Reason Codes der Roll Server-Anforderungen.

## RSM0075 - TIMEOUT ON/NOW abgelehnt: Keine gültigen Timeout-Parameter

Erklärung | Vor dem Absetzen dieses Kommandos wurde keine gültige Inaktivitätszeit und/oder keine gültige Timeout-Prüfzeit angegeben.
Maßnahme | Geben Sie für `TIMEOUT ON` entweder die Inaktivitätszeit und die Zeitüberschreitungsprüfzeit als Startparameter an oder stellen Sie dem Kommando die Kommandos `TIMEOUT NAT` und `TIMEOUT TOC` voran. Geben Sie für `TIMEOUT NOW` entweder die Inaktivitätszeit als Startparameter an oder stellen Sie `TIMEOUT NAT` dem Kommando voran.

## RSM0076 - Zeitüberschreitungsbearbeitung deaktiviert

Erklärung | Die Zeitüberschreitungsbearbeitung wurde durch ein `TIMEOUT OFF`-Kommando deaktiviert.
Maßnahme | Keine.

## RSM0077 - REPEAT, TERSE, TOC, VERBOSE oder ?

Erklärung | Das `TIMEOUT`-Operatorkommando wurde mit einem ungültigen Subparameter abgesetzt.
Maßnahme | Eine gültige Syntax für das `TIMEOUT`-Kommando finden Sie unter Betrieb des Natural Roll Server in the Natural Operations-Dokumentation.

## RSM0078 - Ungültiger Parameter: parameter

Erklärung | Es wurde ein ungültiger Parameter angegeben oder `UCTRAN` war nicht der letzte Parameter.
Maßnahme | Korrigieren Sie die `PARM`-Zeichenkette der JCL `EXEC`-Anweisung.

## RSM0081 - Komprimierungs-Task n erfolgreich gestartet

Erklärung | Der Roll Server hat eine zusätzliche Task gestartet, um die Komprimierungs- und Dekomprimierungs-Arbeitslast zu bewältigen.
Maßnahme | Keine.

## RSM0082 - Komprimierungs-Task konnte nicht gestartet werden: Fehler n

Erklärung | Beim Starten einer neuen Komprimierungs-Task durch den Roll Server ist der Fehler `n` aufgetreten.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0083 - Roll Server nicht im aktiven Zustand. TIMEOUT abgebrochen.

Erklärung | Der Roll Server hat seine Ressourcen aufgrund des Operatorkommandos `DEAL` oder eines abnormalen Endes einer Subtask freigegeben. Das `TIMEOUT`-Kommando kann in dieser Situation nicht ausgeführt werden.
Maßnahme | Reaktivieren Sie den Roll Server mit dem Operatorkommando `START` oder beenden Sie den Roll Server und starten Sie ihn neu.

## RSM0084 - Die niedrigste Zuordnungsmarke (Low Water Mark) darf nicht der höchsten Zuordnungsmarke liegen.

Erklärung | Die niedrigste Zuordnungsmarke muss unter der höchsten Zuordnungsmarke (High Water Mark) liegen.
Maßnahme | Correct the `PARM` string of the JCL `EXEC` statement, or the low water/Korrigieren Sie die `PARM`-Zeicenkette der JCL `EXEC`-Anweisung oder die Werte für die niedrigste/höchste Zuordnungsmarke in der Parameterdatei.

## RSM0085 - Modul NATRSCMP nicht verlinkt: Roll-Komprimierung deaktiviert.

Erklärung | Das Modul NATRSCMP muss mit dem Roll Server verlinkt sein.
Maßnahme | Überprüfen Sie den Installationsvorgang des Roll Server und wenden Sie sich an den Support.

## RSM0086 - Roll-Komprimierung läuft auf zIIP

Erklärung | Der Roll Server hat festgestellt, dass das System einen oder mehrere IBM System z Integrated Information Processors (zIIPs) enthält. Komprimierungsaufgaben werden als SRBs ausgeführt und für die Ausführung auf dem zIIP eingeplant.
Maßnahme | Keine.

## RSM0087 - Enklave konnte nicht erstellt werden für SRB: n

Erklärung | Der Fehler `n` ist aufgetreten, als der Roll Server versucht hat, eine Work Load Manager (WLM)-Enklave für die Komprimierung SRB zu erstellen.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0088 - Enklave konnte nicht umgeleitet werden für SRB: n

Erklärung | Der IBM-Dienst, der aufgerufen wurde, um die CPU-Entlastung für einen IBM System z Integrated Information Processor (zIIP) festzulegen, hat den Fehler `n` zurückgegeben.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0089 - Kein zIIP verfügbar. Die Rollkomprimierung wird auf GP ausgeführt.

Erklärung | Ein IBM System z Integrated Information Processor (zIIP) ist nicht installiert. Die Thread-Komprimierung und -Dekomprimierung wird auf einem General Purpose Processor ausgeführt.
Maßnahme | Keine.

## RSM0090 - DDNAME ddname bezeichnet kein VSAM LINEAR File.

Erklärung | Der in der DD-Anweisung für `ddname` definierte Dataset ist ein VSAM File, aber nicht vom Typ LINEAR.
Maßnahme | Geben Sie ein VSAM LINEAR File an.

## RSM0091 - Unerwarteter Reason Code code beim Öffnen von DDNAME ddname

Erklärung | Beim Öffnen eines VSAM Roll File wurde ein Warnungsrückgabecode mit dem Reason Code `code` empfangen.
Maßnahme | Überprüfen Sie die Meldung IEC161I in Ihrem JESMSGLG und befolgen Sie die Anweisungen, die IBM für diese Meldung in der MVS System Messages-Dokumentation bereitstellt.

## RSM0092 - Falsche ECSAD-Version: version

Erklärung | `NATRSMvr` wird gestartet, obwohl noch ein ECSA-Verzeichnis für eine andere Version von `NATRSMvr` für diese Subsystemkennung vorhanden ist.
Maßnahme | Benennen Sie die Subsystemkennung um, führen Sie einen IPL des Systems durch oder starten Sie `NATRSMvr` mit der Option `ECSADUPD`.

## RSM0093 - Höchste Zuordnungsmarke (High Water Mark) überschritten für Roll File n

Erklärung | Die höchste Zuordnungsmarke für das angegebene Roll File n wurde überschritten. Der Roll Server löst eine Bereinigung aus, als ob `TIMEOUT NOW` abgesetzt worden wäre.
Maßnahme | Wenn Sie einen oder mehrere Slots manuell freigeben möchten, überprüfen Sie die Belegung der Roll Server Slots mit `SYSTP R` > subsystem > `L`.

## RSM0094 - Niedrigste Zuordnungsmarke (Low Water Mark) überschritten für Roll File n

Erklärung | Erklärung Die niedrigste Zuordnungsmarke wurde überschritten, aber die höchste Zuordnungsmarke wurde noch nicht erreicht.
Maßnahme | Wenn diese Meldung regelmäßig auftritt, sollten Sie die Größe der Roll Files erhöhen, um ein eventuelles Überschreiten der höchsten Zuordnungdmarke zu vermeiden.

## RSM0095 - Füllrate unter niedrigster Zuordnungdmarke für das Roll File n

Erklärung | Es wurden genügend freie Plätze freigegeben, und die Belegungsrate des Roll File n lag unter der niedrigsten Zuordnungsmarke.
Maßnahme | Keine.

## RSM0099 - Storage Obtain-Fehler in Staging Task. RC=rc

Erklärung | Ein `STORAGE OBTAIN`-Aufruf durch eine Staging-Task endete mit einem fehlerhaften Return Code. Diese Meldung gibt diesen Return Code an.
Maßnahme | Keine.

## RSM0119 - Roll Server-Einstellungen in Kraft:

Erklärung | Diese Meldung wird beim Start des Roll Server ausgegeben. Es folgen mehrere `RSM0119`-Meldungen mit unterschiedlichem Inhalt, die die für diesen Lauf geltenden Parameter zusammenfassen. Ausgewählte `RSM0119`-Meldungen werden auch als Antwort auf das `TIMEOUT`-Operatorkommando ausgegeben.
Maßnahme | Keine.

## RSM0120 - Beginn der Statistik

Erklärung | Diese Meldung wird während des Herunterfahrens und als Antwort auf das `STATS`-Operatorkommando ausgegeben. Auf diese Meldung folgen mehrere `RMS0120`-Statistikmeldungen mit unterschiedlichem Text.
Maßnahme | Keine.

## RSM0120 - Ende der Statistik

Erklärung | Diese Meldung wird während des Herunterfahrens und als Antwort auf das `STATS`-Operatorkommando ausgegeben. Sie zeigt das Ende der Statistikausgabe an.
Maßnahme | Keine.

## RSM0131 - Umgebungsbedingter Fehler erkannt. SubRC: subrc

Erklärung | Diagnosemeldung, die mit RC = 16 einhergeht.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0133 - Kommandos DEAL und START werden nicht mehr unterstützt.

Erklärung | Die Operatorkommandos `DEAL` und `START` sind nicht mehr verfügbar. Dies zeigt das Ende der Statistikausgabe an.
Maßnahme | Wenn Sie den Roll Server aktualisieren möchten, verwenden Sie die z/OS-Konsolenkommandos `STOP` und `START`.

## RSM0190 - +++++ Beginn der Diagnose +++++

Erklärung | Diese Meldung wird als Antwort auf das Operatorkommando `DIAGNOSE` ausgegeben. Je nach Art der bereitgestellten Diagnose-Zaps können mehrere `RMS0190`-Meldungen mit unterschiedlichem Text auf diese Meldung folgen.
Maßnahme | Befolgen Sie die Anweisungen im Diagnose-Zap.

## RSM0190 - +++++ Ende der Diagnose +++++

Erklärung | Diese Meldung wird als Antwort auf das Operatorkommando `DIAGNOSE` ausgegeben. Sie zeigt das Ende der vom `DIAGNOSE`-Kommando generierten Ausgabe an.
Maßnahme | Befolgen Sie die Anweisungen im Diagnose-Zap.

## RSM0313 - NATRSCMP Return Code 99. Diagnosedaten folgen:

Erklärung | Während der Thread-Komprimierung/Dekomprimierung ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0313 - NATRSCMP Return Code 8. Benutzerkennung und Fehlermeldung folgen:

Erklärung | Während der Thread-Komprimierung/Dekomprimierung ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0313 - DUMP von NATRSCMP angefordert. Überprüfen Sie den SYSUDUMP-Dataset.

Erklärung | Während der Thread-Komprimierung/Dekomprimierung ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0451

Erklärung | Natural-Subsystemkennung: subsid
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0452

Erklärung | Anzahl der Roll Files: nnn
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0453

Erklärung | Anzahl der LRB Slots pro Roll File: nnn
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0454

Erklärung | Inaktivitätszeit: nnn Stunden
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0455

Erklärung | Zeitüberschreitungsprüfung für hh:mm geplant.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0456

Erklärung | Zeitüberschreitungsprüfung nicht geplant.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0457

Erklärung | Nichtaktivitätszeit nicht festgelegt.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0458

Erklärung | Zeitüberschreitungsprüfung ist aktiviert/deaktiviert.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0459

Erklärung | Ungültiger `REPEAT`-Wert. Geben Sie einen Wert zwischen `0` und `1440` Minuten an.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0460

Erklärung | `REPEAT`-Intervall auf nnn Minuten eingestellt.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0461

Erklärung | `REPEAT`-Intervall nicht eingestellt.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0462

Erklärung | LRB Slot-Größe: nnn Bytes.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0500

Erklärung | +++++ Beginn / Ende der Statistik +++++
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0501

Erklärung | Derzeit zugeordnete Benutzer: nnn
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0502

Erklärung | Roll File n: nnn
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0503

Erklärung | Maximal zugeordnete Benutzer (Sitzung): nnn
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0504

Erklärung | Gesamtzahl der Schreibvorgänge/Fehler: nnn nnnnnn
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0505

Erklärung | Anzahl der direkten Schreibvorgänge: nnn
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0506

Erklärung | Gesamtzahl der Lesevorgänge/Fehler: nnn nnnnnn
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0507

Erklärung | Anzahl der direkten Lesevorgänge: nnn
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0508

Erklärung | Spitzenzeiten der Schreibaktivität:
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0509

Erklärung | Verteilung der Thread-Größen:
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0510

Erklärung | zIIP-CPU-Zeitinformationen in Sekunden:
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0522

Erklärung | Anzahl der Komprimierungsaufrufe: nnn nnn.nn%
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0523

Erklärung | Anzahl der Dekomprimierungsaufrufe: nnn nnn.nn%
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0524

Erklärung | LRB Slot-Größe: nnn Bytes
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0551

Erklärung | Roll File n-Aktivität:
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0700

Erklärung | +++++ Beginn / Ende der Diagnose +++++
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0701

Erklärung | Komprimierungs-Task Compr.TaskId Block bei xxxxxxxxx
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0702

Erklärung | Komprimierungs-Task ist Compr.TaskId
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0703

Erklärung | Wiederaufnahme Token: xxxxxxxx xxxxxxxx
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0704

Erklärung | CRB: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0705

Erklärung | RESUME Fehler 4/8/24/Sonstiges: nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0706

Erklärung | Warten auf CSST: nnnnnnn
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0707

Erklärung | LRB bei: xxxxxxxx_xxxxxxxx
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0708

Erklärung | Höchster LRB Slot: xxxxxxxx_xxxxxxxx
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0709

Erklärung | Roll Server YYYYMMDDHHMM geladen bei xxxxxxxx
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0710

Erklärung | ABINFO: Zeit/PSW: xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0711

Erklärung | Kein Abbruch aufgezeichnet.
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0712

Erklärung | Abend Code: xxxxxxxx Grund: xxxxxxxx ID: xxxx Sxxx
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0713

Erklärung | xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0714

Erklärung | MSX: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0715

Erklärung | Ungültiger Slot-Status: xxxxxxxx Slot-Adresse: xxxxxxxx
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0716

Erklärung | Unsere ASID: xxxx. RS-Steuerblock bei xxxxxxxx
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0717

Erklärung | Speicherzähler: nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0718

Erklärung | Aktuellster Zähler: nnn
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0719

Erklärung | - STCK - - Addr - - Leng - Where File
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

## RSM0720

Erklärung | xxxxxxxx_xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx origin rollfile
Maßnahme | Wenden Sie sich an den Support.

### On this page

- RSM0001 - Subsystemkennung ungültig
- RSM0002 - Roll File-Nummer nicht numerisch
- RSM0003 - Ungültige Anzahl an Roll Files
- RSM0004 - Anzahl der LRB Slots nicht angegeben
- RSM0005 - Anzahl der LRB Slots nicht numerisch
- RSM0006 - Anzahl der LRB Slots > 32767
- RSM0007 - Ungültiger CF-Strukturname
- RSM0008 - Ungültiger Return Code von IEANTRT: rc
- RSM0009 - DCB Buffer konnte nicht abgerufen werden. Grund: reasoncode
- RSM0010 - OPEN fehlgeschlagen für DDNAME: ddname
- RSM0011 - Doppelter Roll File DSN
- RSM0012 - Temporärer Roll File Buffer konnte nicht abgerufen werden. Grund: reasoncode
- RSM0013 - RF Directory Buffer konnte nicht abgerufen werden. Grund: reasoncode
- RSM0014 - LRB Directory konnte nicht abgerufen werden. Grund: reasoncode
- RSM0015 - Unbekannter Parameter oder ungültiger Wert in der Parameterdatei
- RSM0017 - Größe für LRB > 524287 Blöcke
- RSM0018 - LX-Tabelle konnte nicht abgerufen werden. Grund: reasoncode
- RSM0019 - Roll Server Version vrs ist aktiv
- RSM0020 - Subtask beendet: taskname rc
- RSM0021 - Beendigung der Subtask initiiert
- RSM0022 - Alle Subtasks beendet
- RSM0023 - Anderes Kommando als MODIFY oder STOP empfangen
- RSM0026 - Kommando nur im aktiven Zustand zulässig: command
- RSM0027 - Unbekanntes Kommando command
- RSM0029 - Rekursiver Abbruch in Maintask. Jetzt wird auf CANCEL-Kommando gewartet.
- RSM0030 - Low Water Mark (niedrigste Zuordnungsmarke) nicht numerisch oder ungültig
- RSM0031 - High Water Mark (höchste Zuordnungsmarke) nicht numerisch oder ungültig
- RSM0032 - Zu wenige/zu viele Parameter für das Kommando command
- RSM0033 - Alle Ressourcen freigegeben
- RSM0036 - DUMP für Roll File n erfolgreich
- RSM0037 - DUMP für Roll File n fehlgeschlagen
- RSM0038 - SNAP fehlgeschlagen. Task RB konnte nicht abgerufen werden.
- RSM0039 - XES-Funktionen nicht verfügbar
- RSM0040 - IXLCONN fehlgeschlagen. Reason Code: reasoncode
- RSM0041 - CF-Initialisierung für Liste erfolgreich: n
- RSM0042 - CF-Initialisierung für Liste/RSN-Code fehlgeschlagenCF-Initialisierung für Liste/RSN-Code fehlgeschlagen: reasoncode
- RSM0043 - IXCJOIN fehlgeschlagen. Return/Reason code: reasoncode
- RSM0044 - Der act conn buffer konnte nicht bereitgestellt werden
- RSM0045 - Angewandte Zaps:
- RSM0046 - Roll File wird von Job jobname ASID asid verwendet
- RSM0047 - Operatorkommando: command
- RSM0048 - IARV64 GETSTOR fehlgeschlagen. Return code: rc
- RSM0049 - Von der CF getrennt mit RSN=FAILURE
- RSM0050 - Von der CF getrennt mit RSN=NORMAL
- RSM0051 - Roll File n ist neuer als die CF-Struktur
- RSM0052 - Nicht genügend Speicherplatz für IARV64 GETSTOR – Erhöhen Sie den Wert für MEMLIMIT
- RSM0053 - Nicht genügend Speicher für SNAP
- RSM0054 - OPEN von SYSUDUMP fehlgeschlagen
- RSM0055 - CF-Struktur enthält nicht genügend Listen
- RSM0056 - LRB Slot-Größe ungültig oder nicht numerisch
- RSM0057 - Ungültiger Return Code von IEANTCR: rc
- RSM0058 - Bereits ein Roll Server in subsid aktiv: Job jobname ASID asid
- RSM0059 - Roll File ddname hat Version kleiner als 412
- RSM0060 - User Exit geladen: NATRSU14
- RSM0061 - Bei Nichtverwendung von Roll Files muss die Slot-Größe angegeben werden.
- RSM0062 - Ausführung mit In-Core Roll File
- RSM0063 - Coupling Facility wird nicht verwendet
- RSM0064 - Höchste/niedrigste Zuordnungsmarken (High/Low Water Mark) ignoriert
- RSM0065 - XES Event Exit hat einen unerwarteten Ereignistyp empfangen: nn
- RSM0066 - REBUILD-Start: CF-Struktur vorübergehend nicht verfügbar
- RSM0067 - REBUILD-Ende: CF-Struktur wieder verfügbar
- RSM0068 - LRB Slot-Größe-Parameter ignoriert
- RSM0069 - Ungültige Zeitüberschreitungsprüfzeit
- RSM0070 - Ungültige Zeitüberschreitungsprüfzeit
- RSM0072 - Zeitüberschreitungsbearbeitung wird gestartet
- RSM0073 - Plangemäß oder durch den Operator gestartete Zeitüberschreitungsbearbeitung hat n Sitzungen gelöscht
- RSM0074 - Zeitüberschreitungsbearbeitung beendet mit Return Code rc
- RSM0075 - TIMEOUT ON/NOW abgelehnt: Keine gültigen Timeout-Parameter
- RSM0076 - Zeitüberschreitungsbearbeitung deaktiviert
- RSM0077 - REPEAT, TERSE, TOC, VERBOSE oder ?
- RSM0078 - Ungültiger Parameter: parameter
- RSM0081 - Komprimierungs-Task n erfolgreich gestartet
- RSM0082 - Komprimierungs-Task konnte nicht gestartet werden: Fehler n
- RSM0083 - Roll Server nicht im aktiven Zustand. TIMEOUT abgebrochen.
- RSM0084 - Die niedrigste Zuordnungsmarke (Low Water Mark) darf nicht der höchsten Zuordnungsmarke liegen.
- RSM0085 - Modul NATRSCMP nicht verlinkt: Roll-Komprimierung deaktiviert.
- RSM0086 - Roll-Komprimierung läuft auf zIIP
- RSM0087 - Enklave konnte nicht erstellt werden für SRB: n
- RSM0088 - Enklave konnte nicht umgeleitet werden für SRB: n
- RSM0089 - Kein zIIP verfügbar. Die Rollkomprimierung wird auf GP ausgeführt.
- RSM0090 - DDNAME ddname bezeichnet kein VSAM LINEAR File.
- RSM0091 - Unerwarteter Reason Code code beim Öffnen von DDNAME ddname
- RSM0092 - Falsche ECSAD-Version: version
- RSM0093 - Höchste Zuordnungsmarke (High Water Mark) überschritten für Roll File n
- RSM0094 - Niedrigste Zuordnungsmarke (Low Water Mark) überschritten für Roll File n
- RSM0095 - Füllrate unter niedrigster Zuordnungdmarke für das Roll File n
- RSM0099 - Storage Obtain-Fehler in Staging Task. RC=rc
- RSM0119 - Roll Server-Einstellungen in Kraft:
- RSM0120 - Beginn der Statistik
- RSM0120 - Ende der Statistik
- RSM0131 - Umgebungsbedingter Fehler erkannt. SubRC: subrc
- RSM0133 - Kommandos DEAL und START werden nicht mehr unterstützt.
- RSM0190 - +++++ Beginn der Diagnose +++++
- RSM0190 - +++++ Ende der Diagnose +++++
- RSM0313 - NATRSCMP Return Code 99. Diagnosedaten folgen:
- RSM0313 - NATRSCMP Return Code 8. Benutzerkennung und Fehlermeldung folgen:
- RSM0313 - DUMP von NATRSCMP angefordert. Überprüfen Sie den SYSUDUMP-Dataset.
- RSM0451
- RSM0452
- RSM0453
- RSM0454
- RSM0455
- RSM0456
- RSM0457
- RSM0458
- RSM0459
- RSM0460
- RSM0461
- RSM0462
- RSM0500
- RSM0501
- RSM0502
- RSM0503
- RSM0504
- RSM0505
- RSM0506
- RSM0507
- RSM0508
- RSM0509
- RSM0510
- RSM0522
- RSM0523
- RSM0524
- RSM0551
- RSM0700
- RSM0701
- RSM0702
- RSM0703
- RSM0704
- RSM0705
- RSM0706
- RSM0707
- RSM0708
- RSM0709
- RSM0710
- RSM0711
- RSM0712
- RSM0713
- RSM0714
- RSM0715
- RSM0716
- RSM0717
- RSM0718
- RSM0719
- RSM0720