Vor der Installation

#### Search Results

Search

# Vor der Installation

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- Installationsjobs

- System Maintenance Aid benutzen

- Voraussetzungen

- Inhalt des Installationsmediums

- Kopieren der Datensätze auf Festplatte

## Installationsjobs

Die Installation von Produkten erfolgt mit Hilfe von Installationsjobs. Diese Jobs werden entweder manuell oder von der System Maintenance Aid (SMA) generiert.

Zu jedem Schritt in der nachfolgenden Installationsanleitung wird die Jobnummer des Jobs angegeben, der die entsprechende Aufgabe erledigt. Diese Jobnummer bezieht sich auf einen von SMA generierten Installationsjob.

Für den Fall, dass Sie SMA nicht benutzen, ist ein Beispiel-Installationsjob mit derselben Nummer in der Job-Bibliothek auf dem Entire Output Management-Installationsmedium vorhanden. Diesen Job müssen Sie an Ihre Erfordernisse anpassen.

Anmerkung
Die Jobnummern auf dem Installationsmedium haben einen Produktcode als Präfix, zum Beispiel: NOMI060.

## System Maintenance Aid benutzen

Informationen zur Benutzung der System Maintenance Aid (SMA) für den Installationsvorgang siehe System Maintenance Aid Documentation.

## Voraussetzungen

Bevor Sie Entire Output Management installieren können, müssen bestimmte Produkte in Ihrer Umgebung installiert worden sein, die für die Funktion von Entire Output Management vorausgesetzt werden. Ausführliche Informationen zu diesen Produkten siehe Abschnitt Voraussetzungen für Großrechner in den Release Notes.

## Inhalt des Installationsmediums

Das Installationsmedium enthält die unten aufgeführten Dateien.

Die Reihenfolge der Dateien ist aus dem Product Delivery Report ( Produktauslieferungsbericht) ersichtlich, der dem Installationsmedium beigefügt ist.

Notation vrs or vr: Die Notation `vrs` bzw. `vr` in Dateinamen steht als Platzhalter für die Versionsnummer eines Produkts. Weitere Informationen zu Produktversionen siehe Eintrag Version im Glossary der Natural-Dokumentation.

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- z/OS

### z/OS

File Name | Contents
--- | ---
`NOMvrs.JOBS` | Entire Output Management-Installationsjobs.
`NOMvrs.SRCE` | Entire Output Management-Quell-Bibliothek.
`NOMvrs.LOAD` | Entire Output Management-Lade-Bibliothek.
`NOMvrs.INPL` | Entire Output Management-System-Bibliotheken (Natural).
`NOMvrs.SYSF` | Entire Output Management-Definitionsdatei / aktive Datei (Adabas).
`NOMvrs.SYS2` | Entire Output Management-Container-Datei (Adabas).

## Kopieren der Datensätze auf Festplatte

- Kopieren der Datensätze auf eine z/OS-Festplatte

### Kopieren der Datensätze auf eine z/OS-Festplatte

Kopieren Sie die Datasets von dem mitgelieferten Installationsmedium auf Ihre Festplatte, bevor Sie die einzelnen Installationsvorgänge für jede zu installierende Komponente durchführen.

Die Art und Weise, wie Sie die Datensätze kopieren, hängt von der Installationsmethode und dem verwendeten Medium ab:

Wenn Sie System Maintenance Aid (SMA) verwenden, beachten Sie die Copy Job-Anweisungen in der System Maintenance Aid-Dokumentation.

Wenn Sie nicht mit SMA arbeiten und die Datasets von CD-ROM kopieren wollen, lesen Sie die README.TXT-Datei auf der CD-ROM.

Wenn Sie nicht mit SMA arbeiten und die Datasets von Band kopieren wollen, folgen Sie den Anweisungen in diesem Abschnitt.

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie alle Datensätze vom Band auf die Festplatte kopieren.

- Schritt 1: Kopieren Sie den Dataset COPY.JOB vom Band auf Festplatte
- Schritt 2: Ändern Sie hilev.COPY.JOB auf Ihrer Festplatte
- Schritt 3: Starten Sie COPY.JOB

#### Schritt 1: Kopieren Sie den Dataset COPY.JOB vom Band auf Festplatte

- Ändern Sie das folgende Job-Beispiel entsprechend Ihren Anforderungen:

      //SAGTAPE JOB SAG,CLASS=1,MSGCLASS=X
      //* ---------------------------------
      //COPY EXEC PGM=IEBGENER
      //SYSUT1 DD DSN=COPY.JOB,
      // DISP=(OLD,PASS),
      // UNIT=(CASS,,DEFER),
      // VOL=(,RETAIN,SER=tape-volser),
      // LABEL=(2,SL)
      //SYSUT2 DD DSN=hilev.COPY.JOB,
      // DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
      // UNIT=3390,VOL=SER=disk-volser,
      // SPACE=(TRK,(1,1),RLSE),
      // DCB=*.SYSUT1
      //SYSPRINT DD SYSOUT=*
      //SYSIN DD DUMMY
      //

  Bedeutung der Platzhalter:

  tape-volser ist der VOLSER des Bandes, zum Beispiel: T12345,

  hilev ist ein gültiger High-Level-Qualifier und

  disk-volser ist der VOLSER der Platte.

- Führen Sie den Job aus, um den Dataset `COPY.JOB` auf Ihre Festplatte zu kopieren.

#### Schritt 2: Ändern Sie hilev.COPY.JOB auf Ihrer Festplatte

- Ändern Sie hilev.COPY.JOB entsprechend Ihren Anforderungen:

  Setzen Sie `EXPDT` auf ein gültiges Verfallsdatum, z. B. `99365`.

  Setzen Sie `HILEV` auf einen gültigen High-Level-Qualifier, z. B. `USERLIB`.

  Setzen Sie `LOCATION` auf einen Speicherort, z. B. `STORCLAS=ABC` oder `UNIT=3390,VOL=SER=USR123`.

#### Schritt 3: Starten Sie COPY.JOB

- Führen Sie `hilev.COPY.JOB` aus, um einzelne, mehrere oder alle Datasets auf Ihre Festplatte zu kopieren.

### On this page

- Installationsjobs
- System Maintenance Aid benutzen
- Voraussetzungen
- Inhalt des Installationsmediums
- Kopieren der Datensätze auf Festplatte