Physische Drucker verwalten

#### Search Results

Search

# Physische Drucker verwalten

Ein physischer Drucker ist ein VTAM-Drucker, ein Systemdrucker oder eine Datei, die benutzt wird, um Druckaufträge auf Platte oder Band auszugeben.

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- Physische Drucker auflisten

- Neuen physischen Drucker definieren

- Felder: Physischer Drucker > Allgemeine Attribute

- Spezielle Attribute für einen physischen Drucker

- Werte für Ersetzungsvariablen definieren

- Attributsymbole

- Attribute der physischen Drucker

- UNIXLP - Direktes TCP/IP-Drucken

- NATUNIX-Drucker

- DISKUNIX-Drucker

- NATUNIX oder DISKUNIX - Gegenüberstellung der Eigenschaften

- Physischen Drucker ändern

- Physischen Drucker anzeigen

- Physischen Drucker kopieren

- Physischen Drucker löschen

- Physischen Drucker stoppen

- Physischen Drucker wieder starten

Weitere Informationen siehe:

- Drucken im Dokument Konzept und Leistungsumfang

- Logische Drucker im Benutzerhandbuch

## Physische Drucker auflisten

Um die Liste zur Verwaltung der physischen Drucker aufzurufen:

1. Geben Sie `5` in der Kommandozeile des Menüs Systemverwaltung ein.

   Drücken Sie Enter.

   Der Bildschirm Liste der Physischen Drucker wird angezeigt (Beispiel):

         11:05:26             **** ENTIRE OUTPUT MANAGEMENT ****            2018-03-23
        Benutzer ID XYZ       - Liste der Physischen Drucker -

        Bef Drucker  Typ      Standort                    S Programm Skelett
        ___ ________ ________ ___________________________ _ ________ ________
         __ CFWAS    EMAIL                                  RMPREML
         __ CHRONOS  DISKUNIX Affiliate                     RMPRDSK
         __ CMASPOOL CASPOOL  Room 64                     S RMPRCMA
         __ CSG4100S VTAM     SagUK Development             RMPRVTM
         __ DAECOP09 VTAM     Real printer in U12, Room 2   RMPRVTM
         __ DAEDC611 VTAM     Room 117 on WK desk           RMPRVTM
         __ DAEETA26 VTAM     Own LU on F Complete          RMPRVTM
         __ DAEETCAB VTAM     Own Online VTAM session of    RMPRVTM
         __ DAEETCAH VTAM     Own LU of F Complete          RMPRVTM
         __ DAEETCLZ VTAM     Own Online VTAM session of    RMPRVTM
         __ DAEFPR09 VTAM     VKA host printer            S RMPRVTM
         __ DAEPRP31 VTAM     VTAM Printer in WKK's room    RMPRVTM
         __ DAEPRTCA VTAM     Printer in RM116              RMPRVTM
         __ DAUPRTED VTAM     Office XYZ                    RMPRVTM
         __ DAU063   UNIXLP                                 RMPRTCP
       Mehr ...
         Befehl => ___________________________________________________________________
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

   Dieser Bildschirm listet alle im System definierten physischen Drucker auf. Weitere Informationen siehe:

   - Spaltenüberschriften: Liste der Physischen Drucker.

   - Zeilenkommandos: Liste der Physischen Drucker

2. Drücken Sie PF2 (Hinzu), wenn Sie einen neuen physischen Drucker definieren möchten.

   Weitere Vorgehensweise siehe Definition eines physischen Druckers anlegen.

3. Drücken Sie PF3 (Ende), um die Funktion zu beenden.

### Spaltenüberschriften: Liste der Physischen Drucker

Feld | Erklärung
--- | ---
Drucker | VTAM-ID des physischen Druckers: `SYSPRINT` für Systemdrucker oder `DISK` für die Ausgabe auf Platte.
Typ | Druckertyp.
Standort | Standort des physischen Druckers.
S | Status des physischen Druckers: `S` = Drucker gestoppt; leer = Drucker ist aktiv (gestartet).
Programm | Programm, das den tatsächlichen Druckvorgang ausführt.
Skelett | JCL-Skelett, das beim Drucken im Batch-Betrieb benutzt wird.

### Zeilenkommandos: Liste der Physischen Drucker

Mit den im Bildschirm Liste der Physischen Drucker verfügbaren Zeilenkommandos können Sie folgende Funktionen ausführen:

Kdo | Funktion | Weitere Informationen siehe:
--- | --- | ---
`ZE` | Definition eines physischen Druckers zeigen. | Physischen Drucker anzeigen
`AE` | Definition eines physischen Druckers ändern. | Physischen Drucker ändern
`KO` | Definition eines physischen Druckers kopieren. | Physischen Drucker kopieren
`LO` | Definition eines physischen Druckers löschen. | Physischen Drucker löschen
`SC` | Physischen Drucker schließen. | Physischen Drucker stoppen
`ST` | Physischen Drucker starten. | Physischen Drucker wieder starten

## Neuen physischen Drucker definieren

Um die Definition eines physischen Druckers anzulegen:

1. Drücken Sie PF2 (Hinzu) im Bildschirm Liste der Physischen Drucker.

   Der Bildschirm Physischer Drucker > Allgemeine Attribute wird angezeigt (Beispiel):

         09:54:16             **** ENTIRE OUTPUT MANAGEMENT ****            2018-03-23
        Benutzer-ID XYZ       - Physischer Drucker >Allgemeine Attribute -

        Drucker-ID ........... ________
        Standort ............. ______________________________

        Druckertyp ........... ________
        Druckprogramm ........

        Jobskelett ........... ________
        Escape-Symbol......... _

        Maximale Zeilen ...... __________

        Zeitfenster
           Von ............... _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
           Bis ............... _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

         Befehl => ___________________________________________________________________
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Hilfe Hinzu Ende  Umsch Best  Verw                    Edit        Menue

   In diesem Bildschirm können Sie die allgemeinen Attribute des physischen Druckers eingeben.

   Weitere Informationen siehe:

   - Felder: Physischer Drucker >Allgemeine Attribute.

   - PF-Tasten: Physischer Drucker >Allgemeine Attribute

2. Drücken Sie Enter, um die Eingaben zu bestätigen.

   Die Meldung `Datensatz hinzugefügt` wird angezeigt.

   Beispiel:

         09:56:40             **** ENTIRE OUTPUT MANAGEMENT ****            2018-03-23
        Benutzer-ID XYZ       - Physischer Drucker >Allgemeine Attribute -

        Drucker-ID ........... DAU063__
        Standort ............. ______________________________

        Druckertyp ........... UNIXLP__
        Druckprogramm ........ RMPRTCP

        Jobskelett ........... ________
        Escape-Symbol......... _

        Maximale Zeilen ...... __________

        Zeitfenster
           Von ............... 00:00  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
           Bis ............... 23:59  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

         Befehl => ___________________________________________________________________
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Hilfe Hinzu Ende  Umsch                         Attrb Edit        Menue

   Sie können nun spezielle Attribute für einen physischen Drucker definieren.

3. Drücken Sie PF9 (Attr).

   Der Bildschirm Physischer Drucker >Spezielle Attribute wird angezeigt.

   Weitere Vorgehensweise siehe Spezielle Attribute für einen physischen Drucker definieren.

### PF-Tasten: Physischer Drucker >Allgemeine Attribute

Taste | Name | Funktion
--- | --- | ---
PF2 | Hinzu | Definition eines neuen physischen Druckers anlegen.
PF9 | Attrb | Spezielle Attribute des Druckers definieren. Diese Taste wird erst aktiviert, wenn für einen Drucker allgemeine Attribute vorhanden sind. Siehe Spezielle Attribute für einen physischen Drucker definieren und Attribute der physischen Drucker.
PF10 | Edit | Job-Skelett editieren.

## Felder: Physischer Drucker > Allgemeine Attribute

Feld | Erklärung
--- | ---
Drucker-ID | Geben Sie die Kennung des physischen Druckers ein.
Druckertyp | Die folgenden Druckertypen werden von Entire Output Management unterstützt: CASPOOL- Drucker CA Spool. DISKMVS - In eine Datei drucken (z/OS). EMAIL - Physischer Drucker, der für eine oder mehrere E-Mail-Adressen steht. NAF - Logischer Drucker in Natural Advanced Facilities. SYSPRJES - Systemdrucker im JES (z/OS). TAPEMVS - Bandausgabe (z/OS). VTAM - VTAM-Drucker. WRTSPOOL - Ausgabe direkt in das Spool-System (z/OS). UNIXLP - Direktes Drucken via TCP. NATUNIX - Drucken mit Natural für UNIX. DISKUNIX - Ausgabe auf UNIX- oder Windows-Datei. Unter Natural für UNIX werden nur die Druckertypen NATUNIX und DISKUNIX unterstützt. Wenn Sie einen Stern (*) eingeben, erhalten Sie eine Liste der möglichen Druckertypen, aus der Sie eine Auswahl treffen können.
Standort | Geben Sie den Standort des physischen Druckers ein (z.B. 2. Stock, Zimmer 216).
Druckprogramm | Name des Programms, das den tatsächlichen Druckvorgang ausführt.
Jobskelett | Name des Jobskeletts in der Bibliothek SYSNOMU, das beim Drucken im Batch-Modus benutzt wird. Mit PF10 (Edit) können Sie dieses Job-Skelett editieren.
Escape-Symbol | Spezielles Zeichen, das benutzt wird, um Ersetzungsvariablen zu erkennen.
Maximale Zeilen | Geben Sie die maximale Zahl der Zeilen an, die für ein Druckstück auf diesem Drucker ausgegeben werden dürfen.
Zeitfenster Von/Bis | Das Drucken ist nur in den angegebenen Zeitintervallen erlaubt.

## Spezielle Attribute für einen physischen Drucker

Um spezielle Attribute für einen physischen Drucker zu definieren:

1. Drücken Sie PF9 (Attrb) im Bildschirm Physischer Drucker > Allgemeine Attribute.

   Der Bildschirm Physischer Drucker > Spezielle Attribute wird angezeigt (Beispiel für UNIX-LP):

         15:07:58             **** ENTIRE OUTPUT MANAGEMENT ****            2012-11-27
        Benutzer-ID XYZ       - Physischer Drucker >Spezielle Attribute -

        Attribute

          Aufforderung     Standardwert
          Destination      DAU063
          Escape-after-1
          Escape-before-1
          Escape-before-2
          Escape-before-3
          Formfeed
          Listname
          Port
          Server           DAEPRI04.EUR.AD.SAG
          Spoolhost
          Spoolnumber
          Table
          Timeout
          Trace
       Anfang der Daten
         Befehl => ___________________________________________________________________
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Hilfe Hinzu Ende  Umsch Best  Verw   -     +    Zoom  Auffo Var   Menue

   In diesem Bildschirm können Sie druckertypspezifische Variablen eingeben bzw. ändern.

   Weitere Informationen siehe:

   - Felder: Physischer Drucker >Spezielle Attribute.

   - PF-Tasten: Physischer Drucker >Spezielle Attribute

2. Drücken Sie PF5 (Best), um die Eingaben zu bestätigen.

   Die Meldung `Alle Veraenderungen bestaetigt` wird angezeigt.

3. Drücken Sie PF3 (Ende), um zum Bildschirm Physischer Drucker >Allgemeine Attribute zurückzukehren.

4. Drücken Sie PF3 (Ende), um die Funktion zu beenden.

### Felder: Physischer Drucker >Spezielle Attribute

Feld | Erklärung
--- | ---
Aufforderung | Diese Feldnamen werden sowohl in der Definition logischer Drucker als auch in der Definition der Druckaufträge benutzt. Die hier aufgelisteten Variablen hängen vom Druckertyp ab (siehe den Abschnitt Attribute der physischen Drucker).
Standardwert | Wenn ein neuer logischer Drucker definiert wird, der diesen physischen Drucker verwendet, wird dieser Wert für einen logischen Drucker benutzt, wenn im Feld Aufforderung keine Ersetzungsvariable angegeben ist.

### PF-Tasten: Physischer Drucker >Spezielle Attribute

Die PF-Tasten im Bildschirm Physischer Drucker >Spezielle Attribute sind mit folgenden objektspezifischen Funktionen belegt:

Taste | Name | Funktion | Weitere Informationen siehe:
--- | --- | --- | ---
PF9 | Zoom | Detail-Informationen zu einem speziellen Attribut zeigen. | Spezielle Attribute im Detail zeigen
PF10 | Auffo | Schaltet die Darstellung auf Aufforderung um. Diese Feldnamen erscheinen auf den Bildschirmen Logischer Drucker und Druckauftrag. | -
PF11 | Var | Schaltet die Darstellung auf Ersetzbegriff um. Diese Ersetzungsvariablen können benutzt werden, wenn Job-Skelette angezeigt werden. | Werte für Ersetzungsvariablen definieren-

### Spezielle Attribute im Detail zeigen

Um Details zu den speziellen Attributen zu zeigen:

1. Setzen Sie den Cursor in die entsprechende Zeile und drücken Sie PF9 (Zoom) im Bildschirm Physischer Drucker > Allgemeine Attribute.

   Das Fenster Attribute wird angezeigt (Beispiel).

   Beispiel für das Feld Destination:

       +---------------------------------------------------------------------------+
       |                                                                           |
       |                                                                           |
       | Attribute                                                                 |
       |                                                                           |
       |   Ersetzbegriff .... DEST____________                                     |
       |   Nr. .............. 5104                                                 |
       |   Aufforderung ..... Destination                                          |
       |   Feldlaenge ....... 64                                                   |
       |   Standardwert ..... DAU063____________________________________________   |
       |                      ______________                                       |
       |                                                                           |
       +---------------------------------------------------------------------------+

   Es zeigt alle Informationen eines speziellen Attributs eines physischen Druckers an.

   Felder: Spezielle Attribute im Detail

   Feld | Erklärung
   --- | ---
   Die folgenden Felder sind Ausgabefelder, die Werte können nicht geändert werden:
   Ersetzbegriff | Dieser Wert wird benutzt, wenn Jobskelette angezeigt werden.
   Nr. | Fehlernummer aus SYSERR, die den Aufforderungstext bestimmt.
   Aufforderung | Dieser Feldname wird sowohl in der Definition logischer Drucker als auch in der Definition der Druckaufträge benutzt.
   Feldlänge | Länge des Eingabefeldes wie es in der Definition der logischen Drucker benutzt wird.
   Das folgende Feld ist ein Eingabefeld, der vorhandene Wert kann geändert werden:
   Standardwert | Der Inhalt dieses Feldes wird benutzt, wenn in der Definition logischer Drucker kein Wert angegeben ist.

2. Drücken Sie PF3 (Ende), um die Anzeige zu beenden und zum Bildschirm Physischer Drucker > Allgemeine Attribute zurückzukehren.

## Werte für Ersetzungsvariablen definieren

Um Werte für Ersetzungsvariablen zu definieren:

1. Drücken Sie im Bildschirm Physischer Drucker > Allgemeine Attribute die Taste PF11 (Var).

   Der Bildschirm Physischer Drucker >Spezielle Attribute wird angezeigt (Beispiel):

         10:49:33             **** ENTIRE OUTPUT MANAGEMENT ****            2018-03-23
        Benutzer-ID XYZ       - Physischer Drucker >Spezielle Attribute -

        Attribute

          Ersetzbegriff    Standardwert
          DEST____________ DAU063
          ESCAPE-A1_______
          ESCAPE-B1_______
          ESCAPE-B2_______
          ESCAPE-B3_______
          FORMFEED________
          LISTNAME________
          PORT____________
          SERVER__________ DAEPRI04.EUR.AD.SAG
          SPOOLHOST_______
          SPOOLNUMBER_____
          TABLE___________
          TIMEOUT_________
          TRACE___________
       Anfang der Daten
         Befehl => ___________________________________________________________________
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Hilfe Hinzu Ende  Umsch              -     +    Zoom  Auffo Var   Menue

   Anstelle der Feldnamen (Aufforderung) werden die Ersetzungsvariablen (Ersetzbegriff) angezeigt, die in Job-Skeletten benutzt werden können.

   Sie können druckertypspezifische Ersetzungsvariablen eingeben bzw. ändern.

   Felder: Attribute

   Felder | Erklärung
   --- | ---
   Ersetzbegriff | Diese Werte werden benutzt, wenn Job-Skelette angezeigt werden.
   Standardwert | Wenn keine Ersetzungsvariable angegeben wird, wird dieser Wert bei der Definition eines logischen Druckers übernommen.

2. Drücken Sie PF5 (Best), um die Eingaben zu bestätigen.

   Die Meldung `Alle Veraenderungen bestaetigt` wird angezeigt.

3. Sie können die vorhandenen PF-Tasten benutzen, um weitere objektspezifische Aktionen auszufüren.

   Siehe PF-Tasten: Physischer Drucker >Spezielle Attribute

4. Drücken Sie PF3 (Ende), um zum Bildschirm mit den Feldnamen (Aufforderung) zurückzukehren.

5. Drücken Sie PF3 (Ende), um zum Bildschirm Physischer Drucker >Allgemeine Attribute mit den Feldnamen (Aufforderung) zurückzukehren.

6. Drücken Sie PF3 (Ende), um die Funktion zu beenden.

## Attributsymbole

Für die Druckertypen EMAIL, UNIXLP, NATUNIX und DISKUNIX sowie für das Attribut Destination des Druckertyps WRTSPOOL können Sie Attributsymbole bei den speziellen Attributen angeben. Wenn die Druckausgabe erfolgt, wird jedes dieser Symbole durch den Wert des entsprechenden Attributs ersetzt.

Jedes Attributsymbol beginnt mit einem kaufmännischen Und-Zeichen (&) und endet mit einem Punkt (.). Diese zwei Zeichen sind Bestandteil des Symbols.

Es stehen drei Gruppen von Attributsymbolen zur Verfügung:

- Gemeinsame Attributsymbole

- Druckertypspezifische Attributsymbole

- Spool-Attributsymbole

### Gemeinsame Attributsymbole

Für allgemeine Attribute aktiver Reports, die für alle vier Druckertypen (EMAIL, UNIXLP, NATUNIX, DISKUNIX) gelten, stehen die folgenden Attributsymbole zur Verfügung:

Attribut | Symbol
--- | ---
Ausdruckkennung | `&PO.`
Programm, das die Druckausgabe steuert | `&PROG.`
Anzahl der zu druckenden Exemplare | `&COP.`
Drucker-Exit-Programm | `&MEM.`
Drucker-Exit-Bibliothek | `&LIB.`
Reportname | `&REP.`
Bündelname | `&BUN.`
Beschreibung | `&DESC.`
Datensatzlänge | `&REC.`
CC-Typ | `&CC.`
Anzahl der Zeilen | `&LIN.`
Druckertyp | `&PT.`
Typ "AL" (Y/N) | `&TAL.`
Laufnummer des Reports | `&RRNB.`
Laufnummer des Bündels | `&BRNB.`
4-stellige, beliebige Zahl | `&RND.`
Aktuelles Datum (im Format jj-mm-tt) | `&DAT.`
Aktuelle Zeit (im Format hhmmss) | `&TIM.`
Aktueller interner Zeitstempel | `&TMST.`
Aktuelle Prozesskennung | `&PID.`

### Druckertypspezifische Attributsymbole

Die druckertypspezifischen Attributsymbole werden neben den entsprechenden Druckerattributen für die Druckertypen angezeigt:

- EMAIL

- UNIXLP

- NATUNIX

- DISKUNIX

### Spool-Attributsymbole

Für Spool-Attribute des aktiven Reports, die für alle vier Druckertypen (EMAIL, UNIXLP, NATUNIX, DISKUNIX) und das Attribut Destination des Druckertyps WRTSPOOL gelten, stehen die folgenden Attributsymbole zur Verfügung:

Spool-Attribut | Erläuterung | Symbol
--- | --- | ---
SPOOL-TYPE | Spool-Typ des zu druckenden Reports. | `&SPTYP.`
CA Spool:
EQNO | EQNO-Parameter. | `&CSEQNO.`
OWNNM | OWNNM-Parameter. | `&COWNNM.`
WTRNM | WTRNM-Parameter. | `&CWTRNM.`
DSTNM | DSTNM-Parameter. | `&CDSTNM.`
CLASS | CLASS-Parameter. | `&CCLASS.`
COPYS | COPYS-Parameter. | `&CCOPYS.`
PRIO | PRIO-Parameter. | `&CPRIO.`
LINCT | LINCT-Parameter. | `&CLINCT.`
RETAN | RETAN-Parameter. | `&CRETAN.`
FORMS | FORMS-Parameter. | `&CFORMS.`
FCB | FCB-Parameter. | `&CFCB.`
PRMOD | PRMOD-Parameter. | `&CPRMOD.`
FORMD | FORMD-Parameter. | `&CFORMD.`
PAGED | PAGED-Parameter. | `&CPAGED.`
CHARS | CHARS-Parameter. | `&CCHARS.`
USRID | CA-Benutzerkennung. | `&CUSRID.`
ACTNO | ACTNO-Parameter. | `&CACTNO.`
ROOM | ROOM-Parameter. | `&CROOM.`
LNCNT | Linecount-Parameter. | `&CLNCNT.`
PGCNT | Pagecount-Parameter. | `&CPGCNT.`
SID | SID-Parameter. | `&CSID.`
PGMNM | PGMNM-Parameter. | `&CPGMNM.`
TRC | Trace (Y/N). | `&CTRC.`
CMP | CMP-Parameter. | `&CCMP.`
FNAM | FNAM-Parameter. | `&CFNAM.`
JES:
NODE | Entire System Server-Knotennummer (NPR-Knoten). | `&JNODE.`
JOB-NAME | Name des Jobs, der die Ausgabe erstellt hat. | `&JJOB.`
JOB-NUMBER | Jobnummer. | `&JJOBN.`
DSTYPE | Typ des Spool-Dataset. | `&JTYP.`
DSNO-OLD | Alte DS-Nummer. | `&JDSNO.`
DATASET-KEY | Dateischlüssel. | `&JKEY.`
GROUP-ID | Gruppenkennung. | `&JGRP.`
PROCNAME | Name des Vorgangs. | `&JPROC.`
STEPNAME | Name des Schritts. | `&JSTEP.`
DDNAME | Name der SYSOUT-Datei. | `&JDD.`
CHARS | CHARS-Parameter. | `&JCHARS.`
FCB | FCB-Parameter. | `&JFCB.`
FLASH | FLASH-Parameter. | `&JFLASH.`
FORM | FORM-Parameter. | `&JFORM.`
FORMDEF | FORMDEF-Parameter. | `&JFDEF.`
PAGEDEF | PAGEDED-Parameter. | `&JPDEF.`
TRC | Trace (Y/N). | `&JTRC.`
RECFM | RECFM-Parameter. | `&JRECFM.`
COPIES | Anzahl der zu druckenden Exemplare. | `&JCOP.`
UCS | UCS-Parameter. | `&JUCS.`
BURST | BURST-Parameter. | `&JBURST.`
COMPACT | COMPACT-Parameter. | `&JCOMP.`
LINECT | Linecount-Parameter. | `&JLIN.`
DESTINATION | Für die Druckausgabe bestimmtes Gerät. | `&JDEST.`
TRIGGER-DSNAME | Trigger-Dateiname. | `&JTRIG.`
DSNO | DS-Nummer. | `&JDSNO.`
Natural:
USER-ID | Kennung des Natural-Benutzers, der den Report erstellt hat. | `&NUSER.`
PNR | Logischer Druckername. | `&NPNR.`
TIME | Natural-Report-Erstellungszeit. | `&NTIME.`
NATPGM | Natural-Programm, das den Report erstellt hat. | `&NPGM.`
NATLIB | Natural-Bibliothek, in der das Programm ausgeführt wurde. | `&NLIB.`
FORM | FORM-Parameter. | `&NFORM.`
PROFILE | PROFILE-Parameter. | `&NPROF.`
COPIES | Anzahl der zu druckenden Exemplare. | `&NCOP.`
NAME | NAME-Parameter. | `&NNAME.`
DISP | Disposition. | `&NDISP.`
ST-ID | Interne Dateinummer der Container-Datei. | `&NID.`
DBID | Datenbankkennung der Container-Datei. | `&NDBID.`
FNR | Dateinummer der Container-Datei. | `&NFNR.`
DEST | Bestimmungsort. | `&NDEST.`
OUTPUT | Ausgabe | `&NOUT.`
UNIX:
NODE-NAME | Entire System Server UNIX-Knotename der Quellenmaschine. | `&UNODE.`
USERID | Benutzerkennung der Quellenmaschine. | `&UUSER.`
CIPHER-PASSWORD | Chiffriertes Passwort des Benutzers. | `&UPW.`
GROUP | UNIX Group oder Windows Domain. | `&UGROUP.`
PATH | Pfad der Quellendatei. | `&UPATH.`
FILE-NAME | Dateiname und Dateityp der Quellendatei. | `&UFNAM.`
CONTAINER-DBID | Datenbankkennung des benutzten Containers. | `&UDBID.`
CONTAINER-FNR | Dateinummer des benutzten Containers. | `&UFNR.`
SIZE | Größe des Reports. | `&USIZE.`
Direct Input/Direkteingabe:
ST-ID | Interne Nummer der Datei im Container. | `&DID.`
RPC-SERVER | Name des RPC-Servers für die Übertragung. | `&DRPC.`
USERID | Benutzer, der den Report initiiert hat. | `&DUSER.`
PATH | Pfad der Quellendatei. | `&DPATH.`
FILENAME | Dateiname der Quellendatei. | `&DFNAM.`
FILETYPE | Dateityp der Quellendatei. | `&DFTYP.`
CONTAINER-DBID | Datenbankkennung des benutzten Containers. | `&DDBID.`
CONTAINER-FNR | Dateinummer des benutzten Containers. | `&DFNR.`
SIZE | Größe des Reports. | `&DSIZE.`

## Attribute der physischen Drucker

Abhängig vom Typ des physischen Druckers gibt es verschiedene physische Attribute. Die folgenden physischen Drucker werden unterstützt und ihre Attribute im folgenden erklärt:

- Attribute des physischen Druckertyps CASPOOL

- Attribute des physischen Druckertyps DISKMVS

- Attribute des physischen Druckertyps EMAIL

- Attribute des physischen Druckertyps NAF

- Attribute des physischen Druckertyps SYSPRJES

- Attribute des physischen Druckertyps TAPEMVS

- Attribute des physischen Druckertyps VTAM

- Attribute des physischen Druckertyps WRTSPOOL

### Attribute des physischen Druckertyps CASPOOL

Attribut | Erklärung
--- | ---
Account | Zu verwendende Abrechnungsnummer.
Chars | Zeichensatz-Tabelle.
Class | Zu verwendende Ausgabeklasse für Systemdrucker.
System ID | Systemaffinität.
Fcb | FCB Image, welche die Länge (und optional die Breite) einer Seite beschreibt.
Formdef | Der Name der zu verwendenden Formdef.
Form | Der Name des zu verwendenden Formulars.
Hold | Die Druckausgabe soll von CA Spool gehalten werden (`YES`/`NO`).
Linect | Die maximale Anzahl Zeilen, die auf eine Seite gedruckt werden sollen.
Limit | Maximal erlaubte Anzahl Zeilen.
Dateiname | Name der Druckdatei.
Pagedef | Der Name der zu verwendenden Pagedef.
Programmierer | Name des Programmierers.
Prmode | Geben Sie PAGE ein, um Seitenmodus als PRMODE zu verwenden.
Verweilzeit | Gibt die Verweilzeit an (in Stunden), für die die Druckdatei nach dem Drucken aufgehoben werden soll.
Raum | Raumnummer.
Trc | TRC (Table Reference Characters) `YES`/`NO`.
Writer | Der Name des NJE Writer.

### Attribute des physischen Druckertyps DISKMVS

Attribut | Erklärung
--- | ---
Dataset | Geben Sie den Dateinamen an.
Member | Geben Sie den Member-Namen an.
Dataclas | Geben Sie den Parameter `DATACLAS` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `DATACLAS`.
Dcb | Geben Sie den Parameter `DCB` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `DCB`.
Disp | Geben Sie den Parameter `DISPOSITION` an.
Expdt | Geben Sie den Parameter `EXPDT` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `EXPDT`.
Like | Geben Sie den Parameter `LIKE` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `LIKE`.
Lrecl | Geben Sie die Datensatzlänge an (bei Sätzen variabler Länge, ist dies die maximale Satzlänge + Satzlängefeld).
Mgmtclas | Geben Sie den Parameter `MGMTCLAS` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `MGMTCLAS`.
Msvgp | Geben Sie den Parameter `MSVGP` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `MSVGP`.
Recfm | Geben Sie das Satzformat an. Diese Angabe bestimmt darüber hinaus, ob die Daten mit ASA-, Machine- oder ohne Vorschubsteuerzeichen gedruckt werden.
Retpd | Geben Sie den Parameter `RETPD` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `RETPD`.
Space | Geben Sie den Parameter `SPACE` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `SPACE`.
Storclas | Geben Sie den Parameter `STORCLAS` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `STORCLAS`.
Unit | Geben Sie den Parameter `UNIT` an.
Volser | Geben Sie die Nummer des Datenträgers (Volume Serial Number) ein, auf dem die Datei gespeichert ist.
Work file | Diese Angabe wird automatisch in Abhängigkeit des angegebenen Satzformats (`RECFM`) ergänzt. Wenn `RECFM` auf `V` gesetzt ist, wird die Arbeitsdatei 1 benutzt (dies ist die Standardeinstellung), andernfalls wird die Arbeitsdatei 2 benutzt.

### Attribute des physischen Druckertyps EMAIL

Attribut | Erklärung
--- | ---
Empfänger | Sie können bis zu 9 E-Mail-Adressen angeben, an die der Report gesandt wird. Geben Sie das Zeichen `@` als `(a)` ein.
Empfänger-CC | Sie können bis zu 9 E-Mail-Adressen angeben, an die der Report als "Empfänger-CC" (zur Kentnisnahme) gesandt wird. Geben Sie das Zeichen `@` als `(a)` ein.
Antwort-an | Dies ist die E-Mail-Absenderadresse, an die eine Antwort gesandt werden kann.
Knoten | Dieser Entire System Server-Knoten wird zum Versenden benutzt. Er muss nicht identisch mit dem Knoten sein, den der Entire Output Management-Monitor benutzt. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, wird die Knoten-Nummer des Monitors benutzt. Wenn die Knoten-Nummer des Entire Output Management-Monitors benutzt wird, muss die Benutzerkennung des Monitors (gewöhnlich NOMMON) für "UNIX Services" in Ihrem Sicherheitssystem (z.B. RACF oder ACF2) freigeschaltet sein. Wenn sich die Knoten-Nummer von der Nummer des Monitors unterscheidet, wird eine Benutzerkennung, die eine E-Mail versendet, zum Versenden benutzt und muss dementsprechend freigeschaltet sein.
Verschlüsselung | Geben Sie `Y` ein, um die E-Mail-Nachricht zu verschlüsseln. (Diese Funktion ist zurzeit noch nicht verfügbar.)
Betreff | Der Betreff der zu versendenden E-Mail.
Text Member | Nur für binäre Reports: Sie können den Namen eines Natural-Text-Members angeben, dessen Inhalt als Text der E-Mail-Nachricht verwendet werden soll.
Text Library | Die Natural-Bibliothek, in der das Text-Member gespeichert ist.

Druckertyp EMAIL ist nur auf Großrechnern verfügbar und verwendet Entire System Server zum Versenden der E-Mails. Ein aktiver Report vom Typ "Text" wird Zeile für Zeile versandt. Bei einem aktiven Report vom Typ "binär" wird die Binärdatei als Anlage der E-Mail versandt; und, falls Sie ein Text Member angegeben haben (siehe oben), wird dessen Inhalt als Text der E-Mail genommen.

### Attribute des physischen Druckertyps NAF

Attribut | Erklärung
--- | ---
Printer Profile | Geben Sie den Namen des logischen Druckerprofils (Logical Printer Profile, LPF) an. Dieses LPF bestimmt, auf welchem Drucker gedruckt werden soll. Weitere Informationen siehe Natural Advanced Facilities-Dokumentation.
CC Table | Geben Sie den Parameter `PROFILE` ein. Weitere Informationen siehe Natural Advanced Facilities-Dokumentation.
Forms | Geben Sie den Parameter `FORMS` ein. Weitere Informationen siehe Beschreibung des `DEFINE PRINTER`-Statements in der Natural-Dokumentation.
Listname | Geben Sie den Parameter `NAME` ein. Weitere Informationen siehe Beschreibung des `DEFINE PRINTER`-Statements in der Natural-Dokumentation.
Disposition | Geben Sie den Parameter `DISP` (`DEL/HOLD/KEEP`) ein. Weitere Informationen siehe Beschreibung des `DEFINE PRINTER`-Statements in der Natural-Dokumentation.

### Attribute des physischen Druckertyps SYSPRJES

Attribut | Erklärung
--- | ---
Burst | Geben Sie den Parameter `BURST` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `BURST`.
Chars | Geben Sie einen oder mehrere 4-Bytes-Zeichensatznamen wie in der JCS ein.
Ckptline | Geben Sie die maximale Anzahl Zeilen für eine logische Seite ein. Entspricht dem JCL-Parameter `CKPTLINE`.
Ckptpage | Geben Sie die Anzahl der zu druckender Seiten ein, bevor von JES ein "Checkpoint" vorgenommen wird. Entspricht dem JCL-Parameter `CKPTPAGE`.
Ckptsec | Geben Sie die Anzahl von Sekunden an, die zwischen zwei "Checkpoint" verstreichen sollen. Entspricht dem JCL-Parameter `CKPTSEC`.
Class | Geben Sie eine JES-Ausgabeklasse (ein Buchstabe) für den Druckauftrag ein.
Compact | Geben Sie den Parameter `COMPACT` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `COMPACT`.
Datack | Geben Sie den Parameter `DATACK` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `DATACK`.
Dcb | Geben Sie den Parameter `DCB` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `DCB`.
Destination | Geben Sie den JES-Parameter `DESTINATION` ein.
Fcb | Geben Sie den Forms Control Buffer an. Entspricht dem JCL-Parameter `FCB`.
Flash | Geben Sie den Parameter `FLASH` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `FLASH`.
Formdef | Geben Sie den Namen der Bibliothek ein, die von PSF beim Drucken im Seiten-Modus verwendet wird.
Forms | Geben Sie den Namen des Formulars ein. Entspricht dem JCL-Parameter `FORMS`.
Index | Geben Sie den Parameter `INDEX` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `INDEX`.
Lindex | Geben Sie den Parameter `LINDEX` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `LINDEX`.
LreclModify | Geben Sie den Parameter `LRECL` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `LRECL`.
Pagedef | Geben Sie den Parameter `MODIFY` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `MODIFY`.
| Geben Sie den Namen der Bibliothek ein, die von PSF beim Drucken im Seiten-Modus verwendet wird.
Prmode | Geben Sie den Parameter `PRMODE` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `PRMODE`.
Recfm | Geben Sie den Parameter `RECFM` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `RECFM`.
Trc | Geben Sie den Parameter `TRC` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `TRC`.
Ucs | Geben Sie den Parameter `UCS` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `UCS`.
Work file | Diese Angabe wird automatisch in Abhängigkeit des angegebenen Satzformats (`RECFM`) ergänzt. Wenn `RECFM` auf `V` gesetzt ist, wird die Arbeitsdatei 1 benutzt (dies ist die Standardeinstellung), andernfalls wird die Arbeitsdatei 2 benutzt.

### Attribute des physischen Druckertyps TAPEMVS

Attribut | Erklärung
--- | ---
Dataset | Geben Sie den Namen der Banddatei ein.
Disp | Geben Sie den Parameter `DISPOSITION` an.
Blksize | Geben Sie die Blocklänge an.
Recfm | Geben Sie den Parameter `RECFM` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `RECFM`.
Lrecl | Geben Sie die Datensatzlänge an.
Dcb | Geben Sie den Parameter DCB ein. Entspricht dem JCL-Parameter DCB.
Label | Geben Sie den Parameter `LABEL` ein. Entspricht dem JCL-Parameter `LABEL`.
Unit | Geben Sie den Parameter `UNIT` an.
Volser | Geben Sie die Nummer des Datenträgers (Volume Serial Number) ein, auf dem die Datei gespeichert ist.
Work file | Diese Angabe wird automatisch in Abhängigkeit vom angegebenen Satzformat (`RECFM`) ergänzt. Wenn `RECFM` auf `V` gesetzt ist, wird die Arbeitsdatei 1 benutzt (dies ist die Standardeinstellung), andernfalls wird die Arbeitsdatei 2 benutzt.
Verfall | Geben Sie die Aufbewahrungsfrist für die Datei ein.

### Attribute des physischen Druckertyps VTAM

Attribut | Erklärung
--- | ---
Vorschubsteuerung | Geben Sie `YES` ein, wenn mit Vorschubsteuerzeichen gedruckt werden soll; wenn nicht, geben Sie `NO` ein.
Vorschub vorher | Geben Sie an, wie oft am Anfang eines Druckauftrags ein Seitenvorschub erfolgen soll.
Vorschub nachher | Geben Sie an, wie oft am Ende eines Druckauftrags ein Seitenvorschub erfolgen soll.
Trace | Geben Sie `YES` ein, wenn Entire System Server ein Trace-Protokoll schreiben soll.
Logmode | Geben Sie einen speziellen Log-Modus an (falls gewünscht).

### Attribute des physischen Druckertyps WRTSPOOL

Attribute | Explanation
--- | ---
Chars | Vier Gruppen mit 4-Bit-Zeichensatznamen, die aus der JCL übernommen werden. (Verwendung nur bei z/OS.)
Class | Ausgabeklasse (1 Zeichen) für die Druckausgabe. Wird dieses Feld leer gelassen, dann wird die Druckklasse der Monitorstandardwerte verwendet.
Copies | Anzahl der SYSOUT-Druckexemplare.
Destination | Entfernter Bestimmungsort der Datei. Bei diesem Attribut können Attributsymbole benutzt werden.
Fcb | Name des Formularkontrollpuffers.
Flash | Parameter `FLASH` für den Gerätetyp 3800.
Form | Geben Sie das SYSOUT-Formular ein.
Hold | Legt fest, ob die SYSOUT-Datei gespeichert werden soll oder nicht (YES/NO). (Verwendung nur bei z/OS.)
Node | Entire System Server-Knoten, der zum Schreiben in das Spool-System benutzt wird. Wird dieses Feld leer gelassen, dann wird die Nummer des Monitors verwendet.
Program | Name des Writer-Programms, mit dem die Verarbeitung dieser Datei erfolgen soll.

## UNIXLP - Direktes TCP/IP-Drucken

- Was ist Direktes Drucken?

- Voraussetzungen

- Installation von Direktes Drucken

- Verwendungen von Konvertierungstabellen

### Was ist Direktes Drucken?

Siehe Direktes Drucken via TCP/IP im Dokument Konzept und Leistungsumfang.

### Voraussetzungen

Folgende Voraussetzung muss für die Verwendung von TCP/IP-Direktdrucken erfüllt sein:

- Ein Druck-Service entsprechend RFC1179, der im LPD/LPR-Protokoll kommuniziert. Dies kann ein Drucker-Server sein, der Druck-Warteschlangen verarbeitet (Feld Dest), oder ein Drucker bzw. eine Konvertierungsbox, die direkt mit TCP/IP verbunden ist und LPR/LPD "spricht".

### Installation von Direktes Drucken

1. Assemblieren Sie den Natural-Batch-Treiber mit der Option `LE/370=YES`. Dadurch wird Entire Output Management in die Lage versetzt, auf POSIX-Funktionen zuzugreifen.

   Wichtig
   Vermeiden Sie Schrägstriche in Ihren Natural-Parametern. Der Schrägstrich (/) ist das Steuerzeichen, das bewirkt, dass der komplette nachfolgende Parameterblock an LE/370 übergeben wird und Natural keinen dieser Parameter verarbeitet.

2. Machen Sie das Modul ESMLPR für Ihren ESY-Server verfügbar. In z/OS muss das Dataset, in dem es enthalten ist (üblicherweise NOM.LOAD), APF-autorisiert und ein PDSE-Dataset sein.

3. Definieren Sie ein DD-Dataset SYSOUT in Ihrem ESY-Startup-Job. Dies wird für Tracing und ESMLPR-Fehlermeldungen benötigt.

4. Starten Sie die Monitor- und Drucker-Tasks mit dem Profilparameter `RCA=(ESMLPR)` (in dem entsprechenden Member SATPxxx in der Bibliothek SYSSATU), damit ESMLPR dynamisch geladen wird.

5. Definieren Sie physische Drucker vom Typ UNIXLP und logische Drucker, die ihnen zugewiesen sind.

   Wenn Sie einen physischen Drucker vom Typ UNIXLP anlegen, wird automatisch ein logischer Drucker mit dem Namen DEFAULTx (x = A bis Z) angelegt. DEFAULT-Drucker enthalten Standardwerte für UNIXLP-Druckerparameter. Wenn der Monitor bei einem logischen Drucker, der auf einen physischen UNIXLP-Drucker zeigt, einen leeren Parameterwert entdeckt, wird der entsprechende Wert des betreffenden DEFAULT-Druckers genommen. Wenn Sie einen physischen UNIXLP-Drucker löschen, wird der dazugehörige logische DEFAULT-Drucker ebenfalls gelöscht. DEFAULT-Drucker können wie jeder andere logische Drucker geändert werden, aber sie können nicht umbenannt, gelöscht oder kopiert werden.

   Folgende Felder sind verfügbar (neben dem Feld Exemplare (Copies) in den allgemeinen Druckattributen):

   Feld | Erklärung
   --- | ---
   Destination | Name der Drucker-Queue des Drucker-Servers.
   Escape-before-1, -2, -3 | Hexadezimale Stellen, die vor dem Drucken als Kontrollbytes an den Drucker geschickt werden.
   Escape-after-1 | Hexadezimale Stellen, die nach dem Drucken as Kontrollbytes an den Drucker geschickt werden.
   Listname | Der Name des Listings (wird an den Server übergeben).
   Port | Server-Port, mit dem kommuniziert wird. Standard: Port 515.
   Server | IP-Adresse oder Name des Drucker-Servers oder Druckers (falls der Drucker eine eigene IP-Addresse hat). Die IP-Adresse muss im Format `nnn.nnn.nnn.nnn` (IPv4) oder im Format `hhhh:hhhh:hhhh:hhhh:hhhh:hhhh:hhhh:hhhh` (IPv6) sein. Wenn Sie einen Namen angeben, achten Sie bitte darauf, dass er voll qualifiziert ist, d. h. mit dem DNS-Namen.
   User | Benutzerkennung, die an das Ziel-Spooling-System übergeben werden kann. Falls hier nichts steht, wird die Entire Output Management-Benutzerkennung genommen.
   Formfeed | `BEFORE` - Entire Output Management erzeugt keinen Seitenvorschub, Naturals Seitenvorschub am Anfang wird ausgeführt. `AFTER` - Naturals Seitenvorschub am Anfang wird unterdrückt, und Entire Output Management erzeugt einen Seitenvorschub nach dem Dokument. `NONE` - Naturals Seitenvorschub am Anfang wird unterdrückt, nach dem Dokument wird kein Seitenvorschub erzeugt. `BOTH` - Naturals Seitenvorschub am Anfang wird ausgeführt, und Entire Output Management erzeugt einen zusätzlichen Seitenvorschub nach dem Dokument.
   Spoolhost | Identifiziert den Entire Output Management-Source-Host über den Namen oder die IP-Adresse.
   Spoolnumber | Eindeutige Nummer für `dest.spool`. `Random`, wenn nichts angegeben.
   Table | Name der Konvertierungstabelle in SYSNOMU.
   Trace | `0` oder leer = nein; `1` = ja.

6. Drucken Sie Ihre Reports auf diesen logischen Druckern. Entire Output Management konvertiert ASA- oder maschinencode-formatierte Reports in ASCII (wobei ein Seitenvorschub durch Seitenvorschub und Wagenrücklauf repräsentiert wird und ein Zeilenvorschub durch Zeilenvorschub und Wagenrücklauf entsprechend der ASA- und Machine-Code-Steuerzeichen).

7. Schicken Sie ihn wie üblich an den gewünschten Drucker. Die Drucker-Task verwendet dann "Low Level"-TCP-Kommunikation und erzeugt Einträge wie Druckzeit und Spool-Attribute.

### Verwendungen von Konvertierungstabellen

Entire Output Management selbst führt EBCDIC/ASCII-Konvertierung unter Verwendung der in Natural eingebauten Konvertierungsmethode durch, das heißt, mit einer EBCDIC/ASCII-Tabelle, die mit dem Natural-Profilparameter `TABA1` geändert werden kann. Dadurch ist es möglich, die Konvertierung an die gewünschte landesspezifische Codepage anzupassen.

Außerdem kann der Name der Konvertierungstabelle in den besonderen Attributen des Druckertyps UNIXLP eingetragen werden. Diese Konvertierungstabelle ist nachgelagert, das heißt, die Konvertierung erfolgt, nachdem die Standardkonvertierung durchgeführt wurde.

Zur Konvertierung der Zeilen wird Naturals EBCDIC-ASCII-Tabelle verwendet, die mit dem Natural-Profilparameter `TABA1` geändert werden kann. Falls jedoch weitere Zeichen in Abhängigkeit von einem bestimmten Drucker umgesetzt werden sollen, kann ein Textobjekt-Name im `TABLE`-Feld angegeben werden, und die Drucker-Task liest dann dieses Textobjekt aus der Bibliothek SYSNOMU. Das Textobjekt hat folgende Form:

    aaxx
    bbyy
    ...

wobei `aa` und `bb` die zu konvertierenden Zeichen (in Hexadezimaldarstellung) sind und `xx` und `yy` die Zeichen, in die sie umgesetzt werden sollen.

Diese Werte werden nach der Konvertierung der Standardtabelle konvertiert, das heißt, die umzusetzenden Zeichen `aa` und `bb` sind bereits ASCII-Werte.

Beispiel eines Textobjekts:

    4145
    4246
    434A

Dies konvertiert zunächst das ganze Dokument in ASCII mittels der Natural-Tabelle, und anschließend folgende Zeichen:

    A nach E
    B nach F
    C nach J

Verwenden Sie keine Kommentare in einem solchen Textobjekt.

## NATUNIX-Drucker

Ein Drucker vom Typ NATUNIX funktioniert nur, wenn Entire Output Management unter Natural für UNIX läuft.

Natural für UNIX bietet eine Druckmethode, die in einer Natural-Parameterdatei gespeichert ist. NATUNIX übergeht diese Definitionen und ermöglicht es, die Druckdaten an Dateien oder nachfolgende UNIX-Programme zu übergeben.

Wenn NATUNIX beispielsweise die Druckfunktion LPR aufruft, sind damit alle für LPR verfügbaren Ziele erreichbar.

NATUNIX verwendet das Natural Application Programming Interface (API) USR1069, das die Druckparameter ändert. Weitere Informationen siehe API-Beschreibung in der Natural-Bibliothek SYSEXT, falls der zu druckende aktive Report ein Text-Report ist.

Zum Drucken binärer Reports wird nicht das Natural-Drucksystem verwendet. Stattdessen wird eine temporäre Datei in das Verzeichnis `$EOM_WORK` geschrieben und dann mit dem im Parameter `Druckername` angegebenen Kommando gedruckt. Wenn Output-Ziel `2` angegeben ist, erwartet der NATUNIX-Drucker einen Dateinamen entsprechend der unten beschriebenen Regeln. Die daraus resultierende temporäre Datei wird dann in die Zieldatei übertragen. Deshalb wird dringend empfohlen, bei binären Reports stattdessen DISKUNIX-Drucker zu benutzen.

Siehe auch NATUNIX oder DISKUNIX - Gegenüberstellung der Eigenschaften.

#### Attribute

Attribut | Erklärung
--- | ---
Formfeed (Seitenvorschub) | Bestimmt, ob und wo ein Seitenvorschub eingefügt werden soll: `BEFORE` (oder leer) - Seitenvorschub vor dem Dokument; dies ist die Standardeinstellung. `AFTER` - Seitenvorschub nach dem Dokument. `BOTH` - Seitenvorschub vor und nach dem Dokument. `NONE` - kein Seitenvorschub. Dieser Parameter gilt für die Druckausgabe in ihrer Gesamtheit. Er hat keinen Einfluss auf Seitenvorschub-Angaben innerhalb der Druckausgabe. Ein Seitenvorschub wird auch vor jedem Trennblatt eingefügt. Bei binären Reports wird dieser Parameter ignoriert.
Zeilenlänge | Anzahl Zeichen pro Zeile. Bei binären Reports wird dieser Parameter ignoriert.
Maximale Seiten | Maximale Anzahl von Seiten, die gedruckt werden sollen. Bei binären Reports wird dieser Parameter ignoriert.
Output-Ziel | Um ein Programm zu definieren, das die Kontrolle nach dem Drucken erhält, geben Sie eine `1` ein; für Ausgabe auf eine Datei geben Sie eine `2` ein.
Seitenlänge | Anzahl Zeilen pro Seite.
Druckername | Name des Programms, das nach dem Drucken die Kontrolle erhalten soll, bzw. Name der Datei, die die Ausgabe erhalten soll. Anmerkung Wenn dieses Feld die Zeichen `&t` enthält und Output-Ziel `2` angegeben ist, wird das `&` durch den aktuellen Zeitstempel ersetzt. `&f` wird durch den Dateinamen und -typ der ursprünglichen in Entire Output Management geladenen Datei ersetzt. Beispiele: `lpr -P druckserver:drucker` und Output-Ziel `1`: Die Druckausgabe wird an den `drucker` auf dem `druckserver` geleitet, unter Verwendung des Kommandos `lpr`. `$EOM_WORK/&f-&t` und Output-Ziel `2`: Wenn Sie eine Datei `print.out` geladen haben, wird eine entsprechende Datei im Arbeitsverzeichnis von Entire Output Management angelegt, beginnend mit ihrem Namen und einem Zeitstempel nach dem Bindestrich. `mail -s "NOM-Printout" email@provider` und Output-Ziel `1`: Die Druckausgabe wird an die angegebene E-Mail-Adresse weitergeleitet. Auf diese Weise können Sie eine E-Mail unter Verwendung des Pipe-Mechanismus senden. Wenn dieses Feld leer ist und Output-Ziel `2` angegeben ist, wird die Druckausgabe an den Inhalt der Umgebungsvariablen `$EOM_WORK` weitergeleitet.
Druckmethode | Immer `TTY`.
Profil | Druckerprofil; siehe Beschreibung zur API USR1069 in der Natural-Bibliothek SYSEXT.
Trace | Geben Sie eine `0` (oder nichts) ein, um das Tracing auszuschalten. Geben Sie eine `1` ein, um das Tracing der Monitor-Ausgabe (CMPRINT) zu starten.

## DISKUNIX-Drucker

Der Druckertyp DISKUNIX kann eingesetzt werden, wenn Entire Output Management unter Natural für UNIX oder Natural für Großrechner läuft. Dieser Druckertyp dient dazu, die Druckausgabe in eine Datei in einem UNIX- oder Windows-Dateisystem zu schreiben.

Das Zielsystem kann lokal oder remote sein. Dort muss ein Entire System Server/UNIX-Knoten aktiv sein, der in Entire Output Management definiert ist (siehe Attribute eines UNIX- oder Windows-Knotens). Falls dieser Knoten nicht als Eingabeknoten dienen soll, kann er deaktiviert werden. DISKUNIX-Druckaufträge erreichen diesen Knoten unabhängig vom Knotenstatus.

Nach Schreiben der Druckauftragsdatei kann zur Steuerung der weiteren Verarbeitung ein Befehl auf dem Zielknoten ausgeführt werden. Dies kann zum Drucken auf echten Druckern, zum Weiterleiten an andere Rechner, zur Datenkonvertierung usw. genutzt werden.

Wenn das Attributsymbol `&FNAM.` nicht in einem Attributfeld angegeben ist, wird die Kommandozeile in folgender Form verkettet:

    <Command><Opt1><Opt2><Path>/<Filename>.<Filetype><Parm1><Parm2><Parm3>

Wenn `&FNAM.` in einem Attributfeld angegeben ist, wird die Kommandozeile in folgender Form verkettet:

    <Command><Opt1><Opt2><Parm1><Parm2><Parm3>

Die aus diesem Kommando resultierende Protokollausgabe wird in folgende Datei geschrieben: `<Logpath>/<Filename>.log`.

Siehe auch NATUNIX oder DISKUNIX - Gegenüberstellung der Eigenschaften.

- Attribute

- Formatierungsattribute für die Dateiformatkonvertierung

### Attribute

Attribut | Erklärung | Symbol
--- | --- | ---
Command | Wenn dieses Feld nicht leer ist, wird auf dem Zielsystem, nach dem die Druckausgabedatei geschrieben worden ist, ein Kommando oder ein Script ausgeführt. Die Ausführung des Kommandos erfolgt asynchron. Entire Output Management wartet nicht auf einen Return Code. | `&CMD.`
Filename | Name der Datei, die in das Zielsystem geschrieben werden soll. Falls dieses Feld leer ist, wird der Originaldateiname verwendet, falls dieser zur Verfügung steht. | `&FNAM.`
Filetype | Dateityp der Datei, die in das Zielsystem geschrieben werden soll. Enthält nicht das Punktzeichen (.) zwischen `filename` und `filetype`. Falls dieses Feld leer ist, wird der Dateityp der Originaldatei verwendet, falls dieser zur Verfügung steht. | `&FTYP.`
Opt1 und Opt2 | Kommando-Optionen vor der Dateikennung. | `&OPT1.` und `&OPT2.`
Parm1 bis Parm3 | Parameter nach dem Kommando und der Dateikennung. | `&PARM1.` bis `&PARM3.`
Path | Der Pfad auf dem Zielsystem, auf den die Datei geschrieben wird. Falls dieses Feld leer ist, wird der Pfad anhand des Inhalts der Umgebungsvariablen `$EOM_WORK` (auf UNIX) und `%EOM_WORK%` (auf Windows) bestimmt. | `&PATH.`
Logpath | Der Pfad der Ausgabedatei, der durch `<Command>` erstellt wird. Falls dieses Feld leer ist, wird stattdessen `<Path>` genommen. | `&LPATH.`
Server | Der Knotenname des Entire System Server-Dienstes, der auf dem Zielsystem aktiv ist. Dieser muss bei den UNIX-Standardwerten (Menü 8.1, Menüpunkt 13) definiert werden. | `&SERV.`
Trace | Geben Sie `0` ein (oder lassen Sie das Feld leer) , um die Trace-Funktion auszuschalten. Geben Sie `1` ein, um das Tracing der Monitor-Ausgabe (CMPRINT) zu starten. | `&DSUXTR.`

### Formatierungsattribute für die Dateiformatkonvertierung

Attribut | Erklärung | Symbol
--- | --- | ---
`Output-Format` | Je nach gewünschtem Ausgabeformat. Es stehen vordefinierte Formate zur Verfügung, die den folgenden Ghostscript Devices entsprechen: | `&OFO.`
Ausgabeformat | Ghostscript Device
BMP | bmp16m
EPS | epswrite
FAX | faxg3
HTML | html
JPEG | jpeg
PCL | pxlcolor
PDF | pdfwrite
PNG | png16m
PS | ps2write
RTF | rtf
TIFF | tiff32nc
Falls das Ausgabeformat keinem der vordefinierten Formate entspricht, wird der Inhalt dieses Feldes als Name eines <ghostscript device> behandelt, das in der spezifischen Umgebung des Benutzers vorhanden sein kann. Weitere Informationen siehe Ghostscript-Dokumentation. Wenn kein Ausgabeformat angegeben wird, erfolgt keine Dateikonvertierung.
Enscript- und Uniprint-Attribute (optional) |
`Formatter` | Die Utility, die das Rendering durchführen soll. Mögliche Werte:
`enscript` | Die Enscript Utility wird benutzt. Dies ist die Standardeinstellung.
`uniprint` | Die Uniprint Utility wird benutzt.
`auto` | Entire Output Management wählt die zu benutzende Utility: Standardmäßig wird Enscript benutzt. Falls jedoch in den Druckdaten Multi-Byte-Zeichen festgestellt werden, dann wird die Uniprint Utility benutzt.
`Header` | (Kopfzeile) Der Name eines "Fancy Header" in Enscript. Wird das Feld leer gelassen, wird keine Kopfzeile erzeugt. Bei Eingabe des Werts `default` wird die Standard-"Fancy Header"-Kopfzeile von Enscript gedruckt. Bei Verwendung der Uniprint Utility wird dieses Feld nicht beachtet. | `&HDR.`
`Header-Font` | Enscript: Schriftart und Schriftgröße, die für die Kopf- und die Fußzeile verwendet werden soll. Beispiel: `Courier10`. Uniprint: Schriftgröße der Kopfzeile (in Punkten). | `&HDRFNT.`
`Footer` | Die Enscript-Definition der Fußzeile. Bei Verwendung der Uniprint Utility wird dieses Feld nicht beachtet. | `&FOOT.`
`Font` | Enscript: Schriftart und Schriftgröße (in Punkten), die für den Text-Report verwendet werden soll. Beispiel: `Courier10`. Uniprint: Der Dateiname einer TrueType-Schriftart. Die Schriftgröße (in Punkten) kann als separate Zahl nach dem Dateinamen angegeben werden. Standardeinstellung: `DejaVuSansMono.ttf 8` | `&FONT.`
`Lines` | Enscript: Anzahl Zeilen pro Seite bei einem Text-Report. Bei Verwendung der Uniprint Utility wird dieses Feld nicht beachtet. | `&LPP.`
`Landscape` | (Ausrichtung) Falls das Feld leer ist, werden die Seiten im Hochformat (Portrait) erstellt. Wenn Sie Ausgabe im Querformat (Landscape) wünschen, geben Sie ein beliebiges Zeichen in dieses Feld ein. | `&LAND.`
`Media` | (Druckmedium) Papiergröße für den Druck. | `&MED.`
`Mask file` | Der Name einer PDF-Maskendatei (mit Pfad), die bei allen Seiten eines Reports, der als Format "PDF" erhalten hat, überlagert werden kann. Diese Datei wird auf jeder Seite quasi wie ein Stempel angewendet: Der ursprüngliche Report erscheint nur an den transparenten Stellen der PDF-Maskendatei. Auf diese Weise ist es möglich, Firmenzeichen (Logos) oder Formulare in einen PDF-Report zu integrieren. Falls die PDF-Maskendatei mehr als eine Seite enthält, werden die entsprechenden Seiten des ursprünglichen Reports überlagert. Um die Überlagerungsfunktion benutzen zu können, muss das PDF Toolkit "pdftk" auf dem Konvertierungsknoten installiert sein. Eine PDF-Datei mit transparenten Teilen lässt sich nicht mit Hilfe eines Windows PDF-Druckers erstellen. Benutzen Sie stattdessen die PDF-Export-Funktion einer Grafikanwendung (zum Beispiel Photoshop oder Gimp). | `&MASK.`
`Codepage` | Der Zeichensatz des originalen Reports, in dem der Text-Report gespeichert werden soll. Wird das Feld leer gelassen, wird `latin1` (ISO-8859-1) benutzt. | `&CODE.`
`Additional` | In diesem Feld können Sie weitere Parameter angeben. | `&DSUXADD.`
Weitere Informationen zu den Enscript- bzw. Uniprint-Attributen siehe Enscript- bzw. Uniprint-Dokumentation. |

## NATUNIX oder DISKUNIX - Gegenüberstellung der Eigenschaften

Auf UNIX-Systemen stehen nur die Druckertypen NATUNIX und DISKUNIX zur Verfügung. Welchen Druckertyp Sie verwenden, hängt davon ab, was Sie zu tun beabsichtigen. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, enthält die folgende Tabelle eine Gegenüberstellung der Eigenschaften der beiden Druckertypen.

Bei diesem Druckertyp können Sie ... | NATUNIX | DISKUNIX
--- | --- | ---
... einen beliebigen, im Natural-Parametermodul definierbaren Druckertyp verwenden. | Ja | Nein
... die Ausgabe an einen empfangenden externen Prozess (Konvertierung, E-Mail, externer Druck) weiterleiten. | Ja, aber nur bei `Output Target = 1`, unter Verwendung des Pipe-Mechanismus. | Ja, mittels eines externen Kommandos, das die erstellte Datei verwendet.
... die Ausgabe an ein Remote-System weiterleiten. | Nein | Ja
... ein Kommando mit der erstellten Datei in einem Remote-System (UNIX, Windows) ausführen. | Nein | Ja
... die Verwendung einer Broker-Kommunikation vermeiden (zur Performance-Verbesserung). | Ja | Ja, aber nur wenn der UNIX-Knoten als lokaler Knoten (L) definiert ist.
... Binär-Dateien verarbeiten. | Ja, aber nicht empfohlen. | Ja
... eine beliebige Druckerschlange im CUPS-Spool-System ansprechen. | Ja, die Verarbeitung erfolgt direkt, wenn `lpr` das empfangende Programm ist (schneller). | Ja, `lpr` kann die erstellte Datei verarbeiten (langsamer).
... Seitenvorschübe vor und nach dem Druck von Textdokumenten verarbeiten. | Ja (außer bei binären Reports). | Nein
... die Anzahl der zu druckenden Seiten einschränken. | Ja (außer bei binären Reports). | Nein
... Natural-Druckerprofile bedienen. | Ja | Nein
... den Namen der zu erstellenden Datei mittels Variablen (z.B. Zeitstempel, Prozesskennung) anlegen. | Ja, einige wenige. | Ja, viele.

## Physischen Drucker ändern

Um die Definition eines physischen Druckers zu ändern:

1. Geben Sie im Bildschirm Liste der Physischen Drucker das Zeilenkommando `AE` vor dem betreffenden Drucker ein.

   Drücken Sie Enter.

   Der Bildschirm Physischer Drucker > Allgemeine Attribute erscheint mit der Definition für den ausgewählten Drucker.

   Die Eingabefelder können geändert werden. Weitere Informationen siehe:

   - Felder: Physischer Drucker >Allgemeine Attribute

   - Spezielle Attribute für einen physischen Drucker definieren

2. Drücken Sie Enter, um die Änderungen zu bestätigen.

   Eine Meldung bestätigt Ihnen die Änderung.

## Physischen Drucker anzeigen

Um die Definition eines physischen Druckers zu zeigen:

1. Geben Sie im Bildschirm Liste der Physischen Drucker das Zeilenkommando `ZE` vor dem betreffenden Drucker ein.

   Drücken Sie Enter.

   Die Definition des physischen Druckers wird angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

   Weitere Informationen siehe:

   - Felder: Physischer Drucker >Allgemeine Attribute

   - Spezielle Attribute für einen physischen Drucker definieren

2. Drücken Sie PF3 (Ende), um die Funktion zu beenden.

## Physischen Drucker kopieren

Um die Definition eines physischen Druckers zu kopieren:

1. Geben Sie im Bildschirm Liste der Physischen Drucker das Zeilenkommando `KO` vor dem betreffenden Drucker ein.

   Drücken Sie Enter.

   Ein Fenster wird angezeigt.

2. Geben Sie den Namen des Ziel-Druckers in das Feld Nach Drucker ein.

3. Drücken Sie Enter.

   Eine Meldung bestätigt Ihnen, dass der Drucker kopiert wurde.

## Physischen Drucker löschen

Um die Definition eines physischen Druckers zu löschen:

1. Geben Sie im Bildschirm Liste der Physischen Drucker das Zeilenkommando `LO` vor dem betreffenden Drucker ein.

   Drücken Sie Enter.

   Standardmäßig (abhängig von der Einstellung der `CONFIRM`-Option, siehe Direktkommando `SET`) erscheint ein Fenster, durch das Sie aufgefordert werden, das Löschen zu bestätigen.

2. Geben Sie den Namen des physischen Druckers ein.

   Drücken Sie Enter, um das Löschen zu bestätigen.

## Physischen Drucker stoppen

Um einen oder mehrere physische Drucker zu stoppen:

- Geben Sie in der Liste der Physischen Drucker vor dem (bzw. den) betreffenden Drucker(n) das Zeilenkommando `SC` ein.

  Drücken Sie Enter.

  In der Liste der Physischen Drucker erscheint bei dem (bzw. den) betreffenden Drucker(n) in der Spalte S (Status) ein "S".

Der/die ausgewählte(n) Drucker wird/werden gestoppt. Alle Druckaufträge an logische Drucker, die diesem/diesen physischen Drucker(n) zugewiesen sind, werden angehalten.

## Physischen Drucker wieder starten

Um einen oder mehrere physische Drucker wieder zu starten:

- Geben Sie in der Liste der Physischen Drucker vor dem (bzw. den) betreffenden Drucker(n) das Zeilenkommando `ST` ein.

  Drücken Sie Enter.

  Das Feld bei dem (bzw. den) betreffenden Drucker(n) in der Spalte S (Status) der Liste der Physischen Drucker ist jetzt leer.

Der/die gestoppte(n) Drucker wird/werden wieder gestartet. Alle Druckaufträge die angehalten wurden, als der/die Drucker gestoppt wurde(n), bekommen wieder den Status, den sie vorher hatten.

### On this page

- Physische Drucker auflisten
- Neuen physischen Drucker definieren
- Felder: Physischer Drucker > Allgemeine Attribute
- Spezielle Attribute für einen physischen Drucker
- Werte für Ersetzungsvariablen definieren
- Attributsymbole
- Attribute der physischen Drucker
- UNIXLP - Direktes TCP/IP-Drucken
- NATUNIX-Drucker
- DISKUNIX-Drucker
- NATUNIX oder DISKUNIX - Gegenüberstellung der Eigenschaften
- Physischen Drucker ändern
- Physischen Drucker anzeigen
- Physischen Drucker kopieren
- Physischen Drucker löschen
- Physischen Drucker stoppen
- Physischen Drucker wieder starten