Monitor-Messung

#### Search Results

Search

# Monitor-Messung

- Verwendung

- Monitor-Messung aktivieren / deaktivieren

- Feldbeschreibungen: Monitor-Messung

## Verwendung

Die Funktion Monitor-Messung können Sie benutzen, um Daten von Entire Operations-Monitor-Tasks und von Funktionen zu sammeln, die der Monitor und vom Monitor aufgerufene Exits ausführen. Diese Daten können Sie zur Identifizierung von möglichen Engpässen und zur Verbesserung der Leistung des Monitors verwenden.

Das Sammeln von Monitor-Messdaten müssen Sie aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die im Folgenden beschriebenen Einstellungen vornehmen. Die Definition der Monitor-Messung ist persistent, d..h. wenn der Entire Operations-Monitor neu gestartet wird, wird die Monitor-Messung mit den aktuellen Einstellungen fortgesetzt.

Um Overhead in den Monitor-Tasks zu vermeiden, wird empfohlen, die Monitor-Messung nur bei Bedarf zu verwenden.

Die gemessenen Daten werden in die Entire Operations Accounting-Datei geschrieben (siehe Entire Operations-Dateien).

Sie können anhand der Monitor-Messdaten Berichte generieren, indem Sie die im Entire Operations GUI Client zur Verfügung gestellten Bericht-Typen Monitor Tasks und Funktionen Übersicht und Monitor Tasks und Exits Übersicht benutzen. Weitere Informationen siehe Berichte mit Monitor Task-Zeittabelle benutzen im Benutzerhandbuch des Entire Operations GUI Client.

## Monitor-Messung aktivieren / deaktivieren

Um die Monitor-Messung zu aktivieren oder zu deaktivieren:

1. Wählen Sie im Menü Systemverwaltung die Option Monitor-Messung.

   Der Bildschirm Monitor-Messung wird angezeigt (Beispiel):

        12.10.18                ***** Entire Operations *****                18:50:33
                                       Monitor-Messung
        ------------------------------------------------------------------------------

        Monitor-Messung aktivieren  ==> Y (Y/N)

        Intervall                   ==> 10________  (Minuten)

        Messung starten          am ==> __________  um ==> ________

        Messung stoppen          am ==> __________  um ==> ________

       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help        End         Save

2. Geben Sie die gewünschten Werte ein.

   Drücken Sie PF5 (Save), um die Eingaben zu speichern.

3. Drücken Sie PF3 (End), um die Funktion zu beenden.

## Feldbeschreibungen: Monitor-Messung

Feld | Beschreibung
--- | ---
Monitor-Messung aktivieren | Feld zum Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion.
`Y` | Aktiviert die Monitor-Messung. Die Messung startet zu der im Feld Starten am ... um angegebenen Startzeit.
`N` | Deaktiviert die Monitor-Messung. Dies ist die Standardeinstellung.
Intervall | Zeitintervall (in Minuten) zwischen zwei Versuchen, Daten zu sammeln. Nach Ablauf des hier angegebenen Intervalls werden Monitor-Messdaten von allen Monitor-Tasks und vom Monitor ausgeführten Funktionen oder von aufgerufenen Monitor-Exits gesammelt. Gültige Werte: `1` - `9999` Standardwert: 10 Minuten.
Starten am ... um | Tag und Uhrzeit, wann die Monitor-Messung beginnt. Wenn die Monitor-Messung aktiviert ist und diese Felder leer gelassen werden (Standardeinstellung), beginnt die Monitor-Messung sofort.
Stoppen am ... um | Tag und Uhrzeit, wann die Monitor-Messung stoppt. Wenn die Monitor-Messung aktiviert ist und diese Felder leer gelassen werden (Standardeinstellung), bleibt die Sammlung der Monitor-Messdaten solange aktiv, bis die Option Monitor-Messung aktivieren ausgeschaltet wird.

### On this page

- Verwendung
- Monitor-Messung aktivieren / deaktivieren
- Feldbeschreibungen: Monitor-Messung