Manuelle Job-Netzwerk-Aktivierung

#### Search Results

Search

# Manuelle Job-Netzwerk-Aktivierung

Der Entire Operations Monitor aktiviert Job-Netzwerke automatisch gemäß ihren definierten Zeitplänen. Es ist aber auch möglich, ein Netzwerk manuell im Bildschirm Netzwerk-Verwaltung zu aktivieren.

Wenn ein Netzwerk aktiviert wird, werden alle Jobs in diesem Netzwerk (mit Ausname von Fehlerbehandlungsjobs) aktiviert.

Anmerkung
Nur berechtigte Benutzer können Job-Netzwerke manuell aktivieren.

Es gibt mehrere Situationen, in denen eine manuelle Aktivierung eines Job-Netzwerks sinnvoll ist:

- wenn für das Netzwerk kein Zeitplan definiert worden ist,

- wenn das gleiche Netzwerk zur Zeit aktiv ist (d.h., um das Netzwerk mehrmals mit unterschiedlichen Laufnummern zu starten),

- wenn das Netzwerk nicht für das aktuelle Datum eingeplant ist,

- um ein Netzwerk zu reaktivieren.

Wenn ein Netzwerk aktiviert wird, werden alle Jobs innerhalb des Netzwerks mit Ausnahme von Fehlerbehebungs-Jobs aktiviert.

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- Job-Netzwerk manuell aktivieren

- Felder: Manuelle Job-Netzwerk-Aktivierung

- Auswahl der Netzwerk-Version

- Symboleingabe bei manueller Aktivierung

- PF-Tasten: Symboleingabe bei manueller Aktivierung

## Job-Netzwerk manuell aktivieren

Um ein Job-Netzwerk manuell zu aktivieren:

1. Geben Sie im Bildschirm Netzwerk-Verwaltung das Zeilenkommando `R` im Feld vor dem betreffenden Job-Netzwerk ein.

   Drücken Sie Enter.

   Das Fenster Netzwerk-Aktivierung wird angezeigt (Beispiel):

       +--------------------------------------------------------+
       |                                                        |
       |                 Netzwerk-Aktivierung                   |
       |                                                        |
       |                Eigentuemer ==> EXAMPLE                 |
       |                   Netzwerk ==> B60-FLOW                |
       |                    Version ==> __________              |
       |                                                        |
       |                                                        |
       |     letzter Zeitplanauszug ==> 06.08.19                |
       |                         um ==> 00:00:22                |
       |     zuletzt ausgefuehrt am ==> 06.08.19                |
       |          letzte Laufnummer ==> 3109                    |
       |                                                        |
       |     gewuenschte Laufnummer ==> ______                  |
       |            definierte Zeit ==> N  (Y/N)                |
       |          oder aktiviere am ==> 06.08.19__              |
       |                         um ==> 09:41:51                |
       |            nur JCL pruefen ==> N  (Y/N)                |
       |   Enter----PF1---PF3--------------------------------   |
       |   Activate Help  End                                   |
       +--------------------------------------------------------+

   Sie können das Aktivierungsdatum ändern und eine manuelle Aktivierung anfordern.

   Weitere Informationen siehe Felder: Manuelle Job-Netzwerk-Aktivierung.

2. Drücken Sie Enter, um das Job-Netzwerk manuell zu aktivieren.

   Falls für ein Symbol der im Netzwerk verwendeten Symboltabellen eine Symboleingabe erforderlich ist, so wird diese jetzt durchgeführt.

   Weitere Vorgehensweise siehe:

   - Symboleingabe bei manueller Aktivierung

   - Symbol-Eingabe bei einer Netzwerk- oder Job-Aktivierung (im Kapitel Symboltabellen und Symbole)

   Wenn die Aktivierung erfolgreich war, wird eine Laufnummer für das aktivierte Netzwerk in einer Meldung zurückgegeben.

## Felder: Manuelle Job-Netzwerk-Aktivierung

Feld | Beschreibung
--- | ---
Eigentümer | Eigentümer des zu aktivierenden Netzwerks.
Netzwerk | Zu aktivierendes Netzwerk.
Version | Version des zu aktivierenden Netzwerks. Wenn die aktuelle Version für das aktuelle Datum existiert, wird sie als Standardeinstellung voreingestellt. Sie können jede beliebige andere existierende Version des Netzwerks aktvieren. Wenn Sie ein Platzhalterzeichen ("Wildcard") benutzen, erscheint ein Fenster zur Auswahl der Netzwerk-Version. Unter dem Versionsfeld wird (falls zutreffend) ein erläuternder Text zu der Version angezeigt. Beispiel: `17.12.13 - 20.12.13 - aktuell am 18.12.13`
Letzter Zeitplanauszug um | Datum und Uhrzeit des letzten automatischen Zeitplanauszugs für dieses Netzwerk, durchgeführt vom Entire Operations Monitor.
Letzte Ausführung am | Datum der letzten Aktivierung.
Letzte Laufnummer | Laufnummer der letzten Aktivierung
Gewünschte Laufnummer | Wenn dieses Feld eingabefähig ist, können Sie hier die Laufnummer angeben, die für das zu aktivierende Netzwerk benutzt werden soll. Bei weiteren Aktivierungen wird die hier gewählte Laufnummer als Ausgangsbasis für die Inkrementierung verwendet. Falls die angeforderte Laufnummer schon in Benutzung ist, weist Entire Operations dem Lauf die nächste freie Laufnummer zu. Falls das Feld eine Null (`0`) oder keinen Wert enthält, wird die Laufnummer (wie üblich) von Entire Operations bestimmt. Dieses Feld ist eingabefähig bzw. schreibgeschützt (Standardeinstellung), wenn das Feld Aktivierung: Setzen der Laufnummer erlauben im Bildschirm Standardeinstellungen (4) auf `Y` (ja) bzw. `N` (nein) gesetzt ist.
Normale Aktivierung definierte Zeit | Geben Sie hier `Y` (ja) ein, um das Netzwerk innerhalb der definierten Zeitrahmen (früh. Start, spät. Start, Endezeit) zu aktivieren, auch wenn das aktuelle Datum kein Zeitplandatum für dieses Netzwerk ist. Mit dieser Option können Sie dieselben Zeitabhängigkeiten durchsetzen, als wenn das Netzwerk zeitlich geplant und automatisch aktiviert wäre.
oder aktiviere am/um | Zeigt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit. Sie können Datum und Uhrzeit ändern, um die Aktivierung zu einer beliebigen Uhrzeit an einem beliebigen Datum zu veranlassen. Es gibt keine Beschränkungen für zukünftige Einstellungen von Datum und Uhrzeit.
nur JCL prüfen (Y/N) | Wenn Sie `Y` (ja) eingeben, wird nur eine JCL-Prüfung für alle Jobs des Job-Netzwerks ausgeführt. Siehe Nur JCL prüfen unter Felder: Job-Aktivierung im Kapitel Job-Verwaltung.
Wenn Sie `N` (nein) eingeben, wird ein normaler Job-Start eingeleitet. Dies ist die Standardeinstellung.

## Auswahl der Netzwerk-Version

Wenn Sie im Feld Version ein Platzhalterzeichen ("Wildcard") benutzen, erscheint ein Fenster zur Auswahl der Netzwerk-Version.

Beispiel:

    +-------------------------------------------------------------------+
    |                                                                   |
    |                    Netzwerk-Version auswaehlen                    |
    |  Eigentuemer EXAMPLE    Netzwerk B60-FLOW                         |
    |       Version     Verwendung                                      |
    |   _   (unnamed)   unbenannte Version                              |
    |   _   b60v1                                                       |
    |   _   b60v2                                                       |
    |   _   b60v3                                                       |
    |                                                                   |
    |                                                                   |
    |                                                                   |
    |                                                                   |
    |                                                                   |
    |                                                                   |
    |                                                                   |
    |                                                                   |
    |       ** Unten **                                                 |
    |  ----------PF3-----------PF7---PF8-----------------------------   |
    |            End           Up    Down                               |
    +-------------------------------------------------------------------+

#### Benutzung

Das Fenster enthält eine Liste der für Job-Netzwerk definierten Versionen.

Wenn eine aktuelle Version für das aktuelle Datum existiert, wird sie in der ersten Zeile angezeigt.

Die anderen Versionen werden in alphabetischer Reihenfolge nach der aktuellen Version.

Benutzen Sie, falls nötig, die Tasten PF8 (Down) bzw. PF7 (Up), um in der Liste nach unten bzw. oben zu blättern.

Um eine Version auszuwählen, markieren Sie den betreffenden Eintrag mit einem beliebigen Zeichen.

## Symboleingabe bei manueller Aktivierung

Wenn einer der aktivierten Jobs mit Speicherart `MAC` (dynamische JCL-Generierung) oder vom Jobtyp `JOB` ist, deren JCL Symbole für Variablenwerte enthält, werden diese Symbole bei der manuellen Aktivierung durch ihre aktuellen Werte ersetzt. Eine Ausnahme bilden nur diejenigen, die gemäß Definition zur Startzeit ersetzt werden sollen. Siehe auch Symbol-Eingabe bei einer Netzwerk- oder Job-Aktivierung.

Wenn die Aktivierung manuell erfolgt und wenn die JCL eines Jobs Symbole enthält, die gemäß Definition angefordert werden sollen, werden Sie nach jedem bei dieser Aktivierung zu benutzenden Wert gefragt. Für die anzufordernden Symbole erscheint ein Bildschirm, in den Sie die zu benutzenden Werte eingeben können.

Beispiel:

    +-----------------------------------------------------+
    |                                                     |
    |                Netzwerk-Aktivierung                 |
    |                                                     |
    |               Eigentuemer ==> EXAMPLE               |
    |                  Netzwerk ==> Z80-SYMPRO            |
    |                   Version ==> __________            |
    |                          Keine Netzwerk-Versionen   |
    |                                                     |
    |    Letzter Zeitplanauszug ==>                       |
    |                        um ==>                       |
    |    Zuletzt ausgefuehrt am ==> 06.03.16              |
    |         Letzte Laufnummer ==> 4                     |
    |                                                     |
    |           definierte Zeit ==> N  (Y/N)              |
    |         oder aktiviere am ==> 06.03.16__            |
    |                        um ==> 11:37:20              |
    |           nur JCL pruefen ==> N  (Y/N)              |
    |   Enter----PF1---PF3-----------------------------   |
    |   Activate Help  End                                |
    +-----------------------------------------------------+

Nach Drücken von Enter (Activate) wird folgender Bildschirm angezeigt:

     06.03.16                ***** Entire Operations *****                11:41:42
     Eigentmr EXAMPLE     Symbol-Eingabe fuer Tabelle Z80-SYM1   Version
     Netzwerk Z80-SYMPRO                            Lauf 5     am 06.03.16 um 11:37
     ------------------------------------------------------------------------------
     K  Symbol               Wert
     _  SYM1                 A____________________________________________________
     _  SYM2                 AAAAAAAA-BBBBBBBB-CCCCCCCCCCCCCCCC-DDDDDDDD-EEEEEEEE-

     H  Hilfe   L  Langer Wert
     ****************************** Ende der Daten ********************************
    Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                      End         Accpt Cncl

Um die Hilfe zur Symbol-Eingabe aufzurufen:

- Geben Sie in der Spalte K im Feld vor dem betreffenden Symbol das Zeilenkommando `H` ein und drücken Sie Enter.

  Es erscheint ein Fenster, in dem der Name und der Eigentümer der Symboltabelle, der Name des Symbols und, falls vorhanden, ein Hilfetext zur Symboleingabe angezeigt werden (Beispiel):

      +--------------------------------------------------------------+
      |                                                              |
      |  Symboltabelle ===> Z80-SYM1          Eigentuemer EXAMPLE    |
      |         Symbol ===> SYM2                                     |
      |                                                              |
      |      Hilfetext ===> Geben Sie bitte eine Kennung im angezeig |
      |                     ten Format ein.                          |
      |                                                              |
      |                                                              |
      |                                                              |
      |                                                              |
      +--------------------------------------------------------------+

Um einen langen Symbolwert vollständig anzuzeigen:

Wenn im Benutzer-Profil das Feld Symbol-Liste: lange Felder auf `N` gesetzt ist, werden Symbolnamen länger als 20 Zeichen mit ">" abgekürzt. Weitere Informationen siehe Darstellung von Knoten und von Informationen in Meldungstexten im Kapitel Verwaltung der Benutzer in der Systemverwaltung-Dokumentation.

1. Geben Sie in der Spalte K im Feld vor dem betreffenden Symbol das Zeilenkommando `L` ein und drücken Sie Enter.

       +---------------------------------------------------------------+
       |                                                               |
       |                    Aktives Symbol aendern                     |
       |                                                               |
       |  Symboltabelle Z80-SYM1__             Eigentuemer EXAMPLE     |
       |        Version __________                Netzwerk Z80-SYMPRO  |
       |                                              Lauf 5           |
       |    Symbol-Name SYM2____________________________________       |
       |         Format A                                              |
       |           Wert NCC1603A-746V2R44-EABC80PCC88GHI66-VRST1       |
       |                789-00000003-ZZ99_______________________       |
       |       Vorsicht bei Einfuegungen und Loeschungen.              |
       |       Die Zeilen werden zu einem Symbolwert zusammengefuegt.  |
       |                                                               |
       |       Abfragen A                      Aenderungsmodus _       |
       |    Abfragetext Geben Sie bitte eine Kennung im angezeig       |
       |                ten Format ein._________________________       |
       |                ________________________________________       |
       |                ________________________________________       |
       |                ________________________________________       |
       | Enter-PF1---PF2---PF3-----PF5----PF8----PF9---PF10---PF11--   |
       |       Help  Add   End     Save   ---    Mult  ---    ---      |
       +---------------------------------------------------------------+

2. Überschreiben Sie den vorgegebenen Wert und drücken Sie PF5 (Save), um die Eingabe zu speichern.

3. Drücken Sie PF3.

        06.03.16                ***** Entire Operations *****                11:49:41
        Eigentmr EXAMPLE     Symbol-Eingabe fuer Tabelle Z80-SYM1   Version
        Netzwerk Z80-SYMPRO                            Lauf 5     am 06.03.16 um 11:37
        ------------------------------------------------------------------------------
        K  Symbol               Wert
        _  SYM1                 A____________________________________________________
        _  SYM2                 NCC1603A-746V2R44-EABC80PCC88GHI66-VRST1789-00000003-

        H  Hilfe   L  Langer Wert
        ****************************** Ende der Daten ********************************
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                         End         Accpt Cncl

Um einen Ausdruck der eingegebenen Symbolwerte zu erstellen:

1. Drücken Sie PF5 (Accpt).

   Es erscheint folgendes Fenster:

       +-------------------------------------------+
       |                                           |
       |   Drucken der eingegebenen Symbole        |
       |                                           |
       |              Drucker-Auswahl              |
       |                                           |
       |      Bitte Drucker eingeben: ________     |
       |                                           |
       |  Entr Weiter   PF3 Ende   PF6 Cncl        |
       |                                           |
       +-------------------------------------------+

2. Geben Sie einen Drucker ein und drücken Sie Enter (Weiter).

Um den manuellen Start zu bestätigen:

- Drücken Sie PF3 (Ende).

  Die Meldung `EOR2941 - Netzwerk-Akt. gepl. am 05.03.16 um 11:15 Lauf 5` wird in der ersten Zeile im Bildschirm Netzwerk-Verwaltung angezeigt.

## PF-Tasten: Symboleingabe bei manueller Aktivierung

Die PF-Tasten im unteren Bereich des Bildschirms Symbol-Eingabe für Tabelle sind mit folgenden objektspezifischen Funktionen belegt:

Taste | Name | Funktion | Weitere Informationen siehe:
--- | --- | --- | ---
PF5 | Accpt (Accept) | Alle Symbole akzeptieren und mit der Aktivierung fortfahren. Wenn die Liste eingegebener Symbole länger als ein Bildschirm ist, blättern Sie zuerst mit PF8 zum Ende der Liste, bevor Sie PF5 drücken. | -
PF6 | Cncl Cancel | Diese Aktivierung abbrechen. | -

Informationen zu PF-Tasten, die mit Standard-Funktionen belegt sind, siehe Benutzung von PF-Tasten im Abschnitt Entire Operations-Bildschirme.

Weitere Informationen siehe Abschnitt Symbole.

### On this page

- Job-Netzwerk manuell aktivieren
- Felder: Manuelle Job-Netzwerk-Aktivierung
- Auswahl der Netzwerk-Version
- Symboleingabe bei manueller Aktivierung
- PF-Tasten: Symboleingabe bei manueller Aktivierung