Protokollierte Informationen (Log) / Aktivitätenanzeige

#### Search Results

Search

# Protokollierte Informationen (Log) / Aktivitätenanzeige

Entire Operations protokolliert ("loggt") alle wichtigen Systemereignisse. So können Sie spezifische Protokolle zu einem Eigentümer, einem Job-Netzwerk oder einem Job einsehen und zusätzliche Informationen angeben, die in dem zu erstellenden Protokoll ("Log") enthalten sein sollen.

Außerdem können Sie eine Überwachungsfunktion ("Monitoring") benutzen, um alle Aktivitäten zu beobachten, die zurzeit in Ihrer Entire Operations-Umgebung ablaufen.

Das Standard-System-Protokoll enthält Informationen über Aktivitäten im System wie z.B. Benutzeraktionen, Datum und Uhrzeit von Ereignissen sowie Nachrichten zu Ereignissen. Sind zusätzliche (erweiterte) Informationen zu einem Eintrag im System-Protokoll verfügbar, dann wird der Eintrag mit einem vorangestellten Stern (*) gekennzeichnet. Weitere Informationen siehe Erweitertes Protokoll anzeigen.

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

- Protokollierte Informationen (Entire Operations Log) anzeigen

- Erweitertes Protokoll anzeigen

- Protokollierte Informationen (Entire Operations Log) ausgeben

- Aktivitätenanzeige

Informationen zu Standardeinstellungen siehe Logging- und Accounting-Einstellungen im Bildschirm Standardeinstellungen (3) in der Systemverwaltung-Dokumentation.

Informationen zur Berechtigung, das Entire Operations-Protokoll (Log) anzuzeigen, siehe Feld Log anzeigen im Bildschirm Überwachungsfunktionen im Abschnitt Überwachungsfunktionen - Ad-hoc-Aktionen an aktiven Jobs in der aktiven Datenbank unter Verwaltung der Benutzer in der Systemverwaltung-Dokumentation.

## Protokollierte Informationen (Entire Operations Log) anzeigen

Um alle protokollierten Informationen anzuzeigen:

1. Benutzen Sie die Option Log-Information im Entire Operations-Hauptmenü.

   Oder:
   Geben Sie in der Kommandozeile eines beliebigen Bildschirms folgendes Direktkommando ein:

       LOG

   Der Bildschirm Log-Auswahl wird angezeigt (Beispiel):

        28.03.20                ***** Entire Operations *****                11:30:50
                                          Log-Auswahl
       -------------------------------------------------------------------------------

          Log Datum ==> 28.03.20  bis ==> 28.03.20    Max. Zeilen ==> _______
          Log  Zeit ==> 00:00:00  bis ==> 11:30:50

        Eigentuemer ==> __________                  * Auswahl   leer Alles

           Netzwerk ==> __________                  * Auswahl   leer Alles

               Lauf ==> 1____     bis ==> 99999

                Job ==> __________                  * Auswahl   leer Alles

           Benutzer ==> ________                    * Auswahl   leer Alles

        Kommando => ____________________________________________________________
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help        End                                 Clear             Menu

   Die Log-Auswahl kann nach verschiedenen Kriterien durchgeführt werden. Die Felder Log Datum und Log Zeit sind Pflichtfelder. Sie können darüber hinaus Angaben zu Eigentümer, Job-Netzwerk, Laufnummer-Bereich, Job-Namen und/oder Benutzerkennung machen, für die die Protokoll-Informationen angezeigt werden sollen.

   Anmerkung
   Die Auswahl über Eigentümer, Netzwerk, Lauf oder Job und die Auswahl über Benutzer schließen sich gegenseitig aus.

   Weitere Informationen siehe Felder: Log-Auswahl.

2. Geben sie Auswahlkriterien für die gewünschten protokollierten Informationen ein.

   Sie können PF9 (Clear) drücken, um Ihre bisherigen Feldeingaben in diesem Bildschirm zu löschen.

   Drücken Sie Enter, um die Eingaben zu bestätigen.

   Der Bildschirm Entire Operations System Log wird angezeigt (Beispiel):

         Entire Operations System Log ---------------------------------Columns 014 088
        ====>                                                    Blaettern====> PAGE
        M Ben.-ID  Eigentmr   Netzwerk   Job         Lauf Datum Zeit       Nachricht
        * TASK 7   INCIDENT   I5095089A  SN000001    2250 12.03 00:00:36.5 SYSOUT von
        * TASK 7   INCIDENT   I5095089A  SN000001    2250 12.03 00:00:36.6 JCL von Jo
          TASK 8   INCIDENT   I5095089A  SN000001    2250 12.03 00:00:50.1 Milestone
          TASK 7   INCIDENT   I5095089A  SN000002    2250 12.03 00:06:01.7 Ok beendet
        * TASK 7   INCIDENT   I5095089A  SN000002    2250 12.03 00:06:02.0 SYSOUT von
        * TASK 7   INCIDENT   I5095089A  SN000002    2250 12.03 00:06:02.2 JCL von Jo
          TASK 8   INCIDENT   I5095089A  SN000002    2250 12.03 00:06:16.6 Netzwerk o
          TASK 8   INCIDENT   I5095089A  SN000002    2250 12.03 00:06:16.6 Netzwerk-E
          TASK 8   INCIDENT   I5095089A  SN000002    2250 12.03 00:06:16.6 Milestone
          TASK 6   INCIDENT   I5095089A              2242 12.03 01:01:53.1 Deaktivier
          TASK 6   INCIDENT   I5095089A              2243 12.03 01:01:53.1 Deaktivier
          TASK 7   INCIDENT   I5095089A  SN000001    2242 12.03 01:02:05.7 Aktive JCL
          TASK 7   INCIDENT   I5095089A  SN000002    2242 12.03 01:02:05.7 Aktive JCL
          TASK 7   INCIDENT   I5095089A              2242 12.03 01:02:05.7 Aktivierun
          TASK 7   INCIDENT   I5095089A              2242 12.03 01:02:05.7 ... Aktivi
          TASK 7   INCIDENT   I5095089A  SN000001    2242 12.03 01:02:05.7 Job deakti
          TASK 7   INCIDENT   I5095089A  SN000002    2242 12.03 01:02:05.7 Job deakti
          TASK 7   INCIDENT   I5095089A              2242 12.03 01:02:05.7 Netzwerk d
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help        End   Refre Rfind       Up    Down        Left  Right Curso

   Dieses Beispiel zeigt eine System-Protokoll-Ausgabe für den Eigentümer `INCIDENT` und eine angegebene Datumsspanne.

3. Drücken Sie PF11 (Right), um in der Anzeige nach rechts zu blättern:

         Entire Operations System Log ---------------------------------Columns 034 108
        ====>                                                    Blaettern====> PAGE
        M Netzwerk   Job         Lauf Datum Zeit       Nachricht
        * I5095089A  SN000001    2250 12.03 00:00:36.5 SYSOUT von JobId 310761 gelogg
        * I5095089A  SN000001    2250 12.03 00:00:36.6 JCL von JobId 310761 geloggt
          I5095089A  SN000001    2250 12.03 00:00:50.1 Milestone Typ 1 erreicht, Netz
          I5095089A  SN000002    2250 12.03 00:06:01.7 Ok beendet
        * I5095089A  SN000002    2250 12.03 00:06:02.0 SYSOUT von JobId 310828 gelogg
        * I5095089A  SN000002    2250 12.03 00:06:02.2 JCL von JobId 310828 geloggt
          I5095089A  SN000002    2250 12.03 00:06:16.6 Netzwerk ok beendet
          I5095089A  SN000002    2250 12.03 00:06:16.6 Netzwerk-Ende-Aktionen beendet
          I5095089A  SN000002    2250 12.03 00:06:16.6 Milestone Typ 2 erreicht, Netz
          I5095089A              2242 12.03 01:01:53.1 Deaktivierung von INCIDENT/I50
          I5095089A              2243 12.03 01:01:53.1 Deaktivierung von INCIDENT/I50
          I5095089A  SN000001    2242 12.03 01:02:05.7 Aktive JCL geloescht
          I5095089A  SN000002    2242 12.03 01:02:05.7 Aktive JCL geloescht
          I5095089A              2242 12.03 01:02:05.7 Aktivierung Netzwerk INCIDENT/
          I5095089A              2242 12.03 01:02:05.7 ... Aktivierungszeit 03.03.20
          I5095089A  SN000001    2242 12.03 01:02:05.7 Job deaktiviert
          I5095089A  SN000002    2242 12.03 01:02:05.7 Job deaktiviert
          I5095089A              2242 12.03 01:02:05.7 Netzwerk deaktiviert
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help        End   Refre Rfind       Up    Down        Left  Right Curso

   Weitere Informationen siehe:

   - Spaltenüberschriften: Entire Operations-Systemprotokoll

   - Blätter- und Such-Kommandos: Entire Operations-Systemprotokoll

   - PF-Tasten: Entire Operations-Systemprotokoll

   - Erweitertes Protokoll anzeigen

4. Drücken Sie PF3 (End), um die Anzeige zu beenden und zum Bildschirm Log-Auswahl zurückzukehren.

### Felder: Log-Auswahl

Bedeutung der Eingabefelder zur Protokollauswahl im Bildschirm Log-Auswahl:

Feld | Bedeutung
--- | ---
Protokoll-Umfang
Log Datum ... bis | Geben Sie die gewünschte Datumsspanne des Protokolls ein. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum. Siehe auch Datums- und Zeitformate.
Log Zeit ... bis | Geben Sie die gewünschte Zeitspanne des Protokolls ein. Standardeinstellung ist von 00:00:00 (Anfangszeit) bis zur aktuellen Zeit (Endezeit) im Format HH:II:SS. Siehe auch Datums- und Zeitformate.
Max. Zeilen | Die maximale Anzahl Zeilen in der Protokollanzeige. Leer (Wert `0`) bedeutet: keine Begrenzung (Standardwert). Für jeden Benutzer kann ein Standardwert definiert werden. Siehe Feld Max. Zeilen für Log-Anzeige im Bildschirm Benutzer-Definition und Profil unter Verwaltung der Benutzer in der Systemverwaltung-Dokumentation.
Objekt-Auswahl
Eigentümer | Geben Sie den Namen des Eigentümers ein, dessen Protokoll angezeigt werden soll. Geben Sie einen Stern (*) zur Auswahl eines Eigentümers aus einer Liste ein. Zur Auswahl des Protokolls aller Eigentümer lassen Sie diese Eingabezeile leer.
Netzwerk | Geben Sie den Namen des Job-Netzwerks ein, dessen Protokoll angezeigt werden soll. Geben Sie einen Stern (*) zur Auswahl eines Job-Netzwerks aus einer Liste ein. Zur Auswahl des Protokolls aller Netzwerke lassen Sie diese Eingabezeile leer.
Lauf ... bis | Geben Sie den anzuzeigenden Laufnummer-Bereich ein. Kann nur benutzt werden, wenn der Eigentümer und das Netzwerk ausgewählt wurden. Standardwert: 1-9999 (alle).
Job | Geben Sie den Namen des Jobs ein, dessen Protokoll angezeigt werden soll. Zur Auswahl eines Jobs aus einer Liste geben Sie einen Stern (*) ein. Zur Auswahl des Protokolls aller Jobs lassen Sie diese Eingabezeile leer.
Benutzer-/Task-Auswahl
Benutzer | Geben Sie die Benutzerkennung oder den Monitor-Task-Namen (oder Bereiche) ein, für die das Protokoll angezeigt werden soll. Geben Sie die Benutzerkennung oder den Monitor-Task-Namen (z.B. `TASK 1`) oder geben Sie einen Stern (*) ein, um einen Bereich anzugeben. Ein Auswahlfenster erscheint hier nicht. Zur Auswahl des Protokolls aller Benutzer oder Tasks lassen Sie das Eingabefeld leer (Standardwert) oder geben Sie nur einen Stern (*) ein.

### Spaltenüberschriften: Entire Operations-Systemprotokoll

Das Systemprotokoll im Bildschirm Entire Operations System Log enthält folgende Spalten:

Spalte | Bedeutung
--- | ---
M | Wenn ein Stern (*) in der Spalte M eines Jobs angezeigt wird, bedeutet dies, dass ein spezielles, erweitertes Protokoll gemäß der in der ursprünglichen Job-Definition vorgenommenen Angaben verfügbar ist. Weitere Informationen siehe Erweitertes Protokoll anzeigen.
Ben.-ID | Benutzerkennung unter der die Aktion ausgeführt wurde. Für den Monitor der Monitor-Task-Name.
Eigentmr | Name des Eigentümers in Entire Operations.
Netzwerk | Name des bzw. der ausgewählten Job-Netzwerke des bzw. der ausgewählten Eigentümer.
Lauf | Job-Laufnummer.
Job | Name des bzw. der ausgewählten Jobs.
Datum | Datum des Protokolleintrags. Siehe auch Datums- und Zeitformate.
Zeit | Uhrzeit des Protokolleintrags. Siehe auch Datums- und Zeitformate.
Nachricht | Der Nachrichtentext. Im Benutzerprofil wird festgelegt, ob die Nachrichten in der System-Protokollanzeige mit vorangestellten oder ohne vorangestellte Meldungsnummern angezeigt werden. Siehe Feld Log Anzeige mit Meldungsnummer im Abschnitt Darstellung von Knoten und von Informationen in Meldungstexten unter Verwaltung der Benutzer in der Systemverwaltung-Dokumentation.

### Blätter- und Such-Kommandos: Entire Operations-Systemprotokoll

Die folgenden Editor-Kommandos können Sie im Feld ====> angeben, um in den protokollierten Informationen zu blättern oder nach einer Zeichenkette zu suchen:

Kommando | Bedeutung
--- | ---
`BOTTOM` | Nach unten zur letzten protokollierten Meldung springen (Bottom of Data - Ende der Daten).
`FIND 'string'` | Eine Zeichenkette finden. Wenn die gesuchte Zeichenkette Leerzeichen enthält, müssen Sie sie in Hochkommas angeben. Beispiel: `FIND 'TASK 1'` findet die nächste Ausprägung der Zeichenkette TASK 1.
`RIGHT parms` `LEFT parms` | Anzeige der Liste nach links bzw. rechts verschieben. Anstelle von `parms` können Sie optional folgende Parameter angeben: numerischer Wert `n` = Anzahl der Spalten Beispiele: `LEFT 5` verschiebt die Anzeige um 5 Spalten nach links. `RIGHT 5` verschiebt die Anzeige um 5 Spalten nach rechts. `HALF` Beispiele: `LEFT HALF` verschiebt die Anzeige um eine halbe Bildschirmseite nach links. `RIGHT HALF` verschiebt die Anzeige um eine halbe Bildschirmseite nach rechts. `MAX` Beispiele: `LEFT MAX` verschiebt die Anzeige um eine ganze Bildschirmseite nach links. `RIGHT MAX` verschiebt die Anzeige um eine ganze Bildschirmseite nach rechts. Wenn Sie für `parms` keinen Wert angeben, verschiebt sich die Anzeige standardmäßig um 20 Spalten nach links bzw. rechts (wie nach Drücken von PF10 bzw. PF11). Die Parameterwerte `PAGE`, `MAX` und `HALF` können Sie auch ohne Kommando alleine im Feld Blättern====> angeben und wie ein Kommando mit Enter ausführen.
`TOP` | Nach oben zur ersten protokollierten Meldung springen (Top of Data - Anfang der Daten).

### PF-Tasten: Entire Operations-Systemprotokoll

Mit folgenden PF-Tasten können Sie in den protokollierten Informationen ("Log") blättern:

Taste | Name | Funktion
--- | --- | ---
PF4 | Refre | Aktualisieren des Bildschirms mit den neuesten protokollierten Informationen am Ende der Daten.
PF5 | Rfind | Findet die nächste Ausprägung der Zeichenkette die zuletzt mit dem `FIND`-Kommando eingegeben wurde.
PF7 | Up | Zurückblättern in der Liste (nach oben).
PF8 | Down | Vorwärtsblättern in der Liste (nach unten).
PF10 | Left | Verschieben nach links (um 20 Zeichen).
PF11 | Right | Verschieben nach rechts (um 20 Zeichen).
PF12 | Curso | Platziert den Cursor zurück in das Editor-Kommando-Eingabefeld ====>, nachdem er auf einer mit dem `FIND`-Kommando gefundenen Zeichenkette platziert war.

## Erweitertes Protokoll anzeigen

Zusätzliche (erweiterte) Informationen werden als jobspezifische, an das Standard-System-Protokoll angehängte Datenelemente angezeigt.

Wenn ein Stern (*) in der Spalte M eines Jobs angezeigt wird, bedeutet dies, dass zu dem in der betreffenden Protokollzeile aufgelisteten Job ein erweitertes Protokoll verfügbar ist.

Um ein erweitertes Protokoll anzuzeigen:

1. Überschreiben Sie im Bildschirm Entire Operations System Log den Stern (*) in der Spalte M des ausgewählten Jobs mit einem beliebigen Zeichen.

   Drücken Sie Enter.

   Das erweiterte Protokoll zu dem Job wird in einem separaten Fenster im Anzeigemodus angezeigt (Beispiel):

        Nw I5095089A Jb SN000001 Lauf 2251 (13.03.20) JCL -------------Columns 001 072
        ====>                                                       BLAETTERN===> PAGE
        ***** ****************************** top of data *****************************
        00001 //SN000001 JOB ,NOP,CLASS=S,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(1,1)
        00002 /* LINES=3
        00003 //* =====================================================
        00004 //* S O F T W A R E   A G
        00005 //* Entire Operations             Version 5.5.1.3
        00006 //*
        00007 //* Owner            INCIDENT     Run              2251
        00008 //* Network          I5095089A    Symbol Table     none
        00009 //* Version                       Version
        00010 //* Job              SN000001     Escape Act.      & Sub. @
        00011 //* Job Type         JOB          Repetition       0
        00012 //*                               Submit User ID   SN
        00013 //* JCL Node         146          Exec.Node        146
        00014 //* JCL Location     PDS          NPR Version      3.6.3
        00015 //* Monitor Codepage              IBM01140
        00016 //*
        00017 //* 13.10.17 12:58 created/modified .. SN
        00018 //* 12.03.20 22:50 activated ......... NOPDEV - Origin S
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help        End         Rfind       Up    Down        Left  Right Curso

2. Drücken Sie PF3 (End), um zum Bildschirm Entire Operations System Log zurückzukehren.

#### Erweiterte Protokoll-Informationen zu einem Job

Im Folgenden werden erweiterte (zusätzliche) Informationen beschrieben, die zu einem Job protokolliert werden können.

- JCL
  Zeigt die JCL eines bestimmten Job-Laufes an. Die Quelle des JCL-Protokolls ist abhängig vom Betriebssystem, in dem der Job gelaufen ist. Siehe JCL-Log im Kapitel Job-Verwaltung.

  Voraussetzung für das Protokollieren: Aktivieren Sie in der Job-Definition die Option Log JCL.

  Weitere Informationen siehe Job-spezifische Protokoll-Informationen definieren (im Abschnitt Job-Definition anlegen).

- SYSOUT
  Zeigt die SYSOUT-Datei eines bestimmten Job-Laufes an.

  Voraussetzung für das Protokollieren: Aktivieren Sie in der Job-Definition die Option Log JCL.

  Weitere Informationen siehe Job-spezifische Protokoll-Informationen definieren (im Abschnitt Job-Definition anlegen).

- Meldungen
  Zeigt die ausgewählten Meldungen zu einem spezifischen Joblauf an.

  Voraussetzung für das Protokollieren: Definieren Sie in der Job-Definition die zu protokollierenden Meldungen in den Feldern Log Meldungen

  Weitere Informationen siehe Job-spezifische Protokoll-Informationen definieren (im Abschnitt Job-Definition anlegen).

  Das Systemmeldungsprotokoll zeigt die erste dieser Meldungen an. Sie können einen Job aus dem Systemprotokoll auswählen, um alle Systemmeldungen über ihn anzuzeigen.

- Aktive/Vorgenerierte JCL-Änderungen
  Zeigt Änderungen, die an der aktiven oder vorgenerierten JCL eines bestimmten Joblaufes vorgenommen wurden.

  Voraussetzung für das Protokollieren: Aktivieren Sie in der Systemverwaltung im Bildschirm Standardeinstellungen (2) die Option Änderungen an aktiver/vorgen. JCL protokollieren.

## Protokollierte Informationen (Entire Operations Log) ausgeben

Zum Ausdrucken oder zur Übergabe an andere Programme können Protokoll-Daten in die Natural-Standardausgabe geschrieben werden.

Dazu steht die Batch-Utility `NOPLP01P` zur Verfügung. Diese muss in einem Natural-Batch-Job ausgeführt werden. Die Systemdateien von Entire Operations müssen korrekt zugewiesen sein.

### Natural-Programm-Aufruf:

    LOGON SYSEOR
    NOPLP01P <P-FROM> <P-TO> <P-LANGUAGE> <P-OWNER> <P-NETWORK> <P-DBENV> <P-RUN-FROM> <P-RUN-TO> <P-JOB> <P-ACTIVE-JCL> <P-SYSOUT> <P-CHGJCL> <P-EXTLOG>
    FIN

### Parameter:

Parameter | Format | Verwendung
--- | --- | ---
P-FROM | A14 | Start-Datum (optional mit Uhrzeit). Formate: YYYYMMDD YYYYMMDDHHIISS Wenn die Zeit weggelassen wird, wird am Tagesbeginn angefangen.
P-TO | A14 | Ende-Datum (optional mit Uhrzeit). Formate: YYYYMMDD YYYYMMDDHHIISS Wenn die Zeit weggelassen wird, wird am Tagesende aufgehört.
P-LANGUAGE | I4 | Sprachcode (optional)
1 | Englisch
2 | Deutsch
Wenn dieser Parameter weggelassen wird, wird die Spracheinstellung aus den Entire Operations-Standardwerten verwendet.
P-OWNER | A10 | Eigentümer-Bereich. Ein Platzhalterzeichen am Ende ist zulässig. Für alle Eigentümer ist ein Stern (*) als Platzhalterzeichen zu verwenden.
P-NETWORK | A10 | Netzwerk-Bereich. Ein Platzhalterzeichen am Ende ist zulässig. Für alle Netzwerke ist ein Stern (*) als Platzhalterzeichen zu verwenden.
P-DBENV | A10 | Zur zukünftigen Benutzung. Verwenden Sie einen Bindestrich (-).
P-RUN-FROM | P13 | Anfang des Laufnummernbereichs. Für alle Läufe verwenden Sie hier 1.
P-RUN-TO | P13 | Ende des Laufnummernbereichs. Für alle Läufe verwenden Sie hier 99999.
P-JOB | A10 | Job-Bereich. Ein Platzhalterzeichen am Ende ist zulässig. Für alle Jobs ist ein Stern (*) als Platzhalterzeichen zu verwenden.
P-ACTJCL | A1 |
Y | Aktive JCL auch drucken.
N | Aktive JCL nicht drucken.
P-SYSOUT | A1 |
Y | Protokollierten SYSOUT auch drucken.
N | Protokollierten SYSOUT nicht drucken.
P-CHGJCL | A1 |
Y | Änderungen der aktiven JCL drucken. In einem Batch-Report werden die Änderungen der aktiven JCL hinzugefügt.
N | Änderungen der aktiven JCL nicht drucken. Dies ist die Standardeinstellung.
P-EXTLOG | A1 |
Y | Alle erweiterten Protokolle (aktive JCL, SYSOUT, Änderungen der aktiven JCL) drucken. Siehe auch Erweitertes Protokoll anzeigen und Job-spezifische Protokoll-Informationen definieren.
N | Erweiterte Protokolle nicht drucken.

### Beispiel eines Protokoll-Aufrufs:

    LOGON SYSEOR
    NOPLP01P 20081027 20081028120000 1 EXAMPLE NET* - 1 99999 * Y Y N
    FIN

Gibt Protokoll-Daten vom 27.10.2008 00:00:00 bis 28.10.2008 12:00:00 in Englisch aus, für den Eigentümer `EXAMPLE`, die Netzwerknamen fangen mit `NET` an, alle Laufnummern, alle Jobs dieser Job-Netzwerke, mit aktiver JCL, mit protokolliertem SYSOUT, ohne Änderungen an der aktiven JCL.

### Beispiel einer Protokoll-Ausgabe:

1========== Entire Operations Log - 27.10.08 00:00:00 thru 28.10.08 12:00:00 ========== Page: 6
Date | Time | User-ID | Owner | Network | Run | Job | Code | Message
27.10.08 | 10:22:36 | TASK 1 | UKSJU | SCHEDDEP |  |  | 7715 | Network SCHEDDEP did not run on 27.10.08
27.10.08 | 10:22:36 | TASK 1 | UKSJU | SCHTEST98 |  |  | 7715 | Network SCHTEST98 did not run on 27.10.08
27.10.08 | 10:22:36 | TASK 1 | UKSJU | TESTEXP |  |  | 2710 | Calendar WORKDAYS undefined for 2007
27.10.08 | 10:22:36 | TASK 1 | USW | V-AT-VWLS |  |  | 2710 | Calendar K-USW undefined for 2007
27.10.08 | 10:22:36 | TASK 1 |  |  |  |  | 7065 | Schedules of 26 Networks extracted
27.10.08 | 10:22:38 | TASK 1 | EXAMPLE | E01-CONTI | 526 |  | 7370 | Symbol Table EX-ST-COMN activated
27.10.08 | 10:22:38 | TASK 1 | EXAMPLE | E10-PAR-01 | 151 |  | 7370 | Symbol Table EX-ST-COMN activated
27.10.08 | 10:22:38 | TASK 1 | EXAMPLE | E60-FLOW | 4767 |  | 7370 | Symbol Table EXAM-ST1 activated
27.10.08 | 10:22:39 | TASK 1 | GFR | BS2000 | 714 |  | 7370 | Symbol Table GFR-ST1 activated
27.10.08 | 10:22:39 | TASK 1 | GFR | BS2000 | 714 |  | 7725 | Awaiting Symbol Prompting
27.10.08 | 10:22:39 | TASK 1 | GFR | BS2000 | 714 |  | 7725 | Message Sending: No Recipient defined
27.10.08 | 10:22:39 | TASK 1 | GFR | BS2000 | 714 |  | 2060 | Symbol Prompt Request sent to SYSDBA
27.10.08 | 10:22:40 | TASK 1 | EXAMPLE | E01-CONTI | 526 | E01-J01 | 1990 | Time Frame Setting
27.10.08 | 10:22:40 | TASK 1 | EXAMPLE | E01-CONTI | 526 | E01-J02 | 1990 | Time Frame Setting
27.10.08 | 10:22:40 | TASK 1 | EXAMPLE | E01-CONTI | 526 | E01-J03 | 1990 | Time Frame Setting
27.10.08 | 10:22:40 | TASK 1 | EXAMPLE | E01-CONTI | 526 | E01-J04 | 1990 | Time Frame Setting
27.10.08 | 10:22:40 | TASK 1 | EXAMPLE | E01-CONTI | 526 | E01-J05 | 1990 | Time Frame Setting
27.10.08 | 10:22:40 | TASK 1 | EXAMPLE | E01-CONTI | 526 | E01-J06 | 1990 | Time Frame Setting
27.10.08 | 10:22:40 | TASK 1 | EXAMPLE | E01-CONTI | 526 |  | 2110 | Network activated on 24.02 at 10:22

## Aktivitätenanzeige

Die Aktivitätenanzeige ist eine nicht-konversationale Anzeige von Entire Operations-Ereignissen auf einem speziellen Terminal, zum Beispiel im Rechenzentrum. Die Aktivitätenanzeige kann an diesem Terminal gestartet und von einem beliebigen anderen Terminal aus bedient werden.

Dabei gilt Folgendes:

- Die Aktivitätenanzeige erhält die Daten aus der Entire Operations-Protokolldatei (Log).

- Die Aktivitätenanzeige zeigt nur die wichtigsten Meldungen an. Fehlermeldungen und andere sehr wichtige Meldungen erscheinen hervorgehoben.

- In der Standardeinstellung werden Ereignisse ab der aktuellen Zeit minus eine Stunde angezeigt. Die Anzeige wird während der Aktualisierung automatisch weitergeblättert. Die Startzeit und der Anzeige-Aktualisierungsintervall können über die Funktion Kontrolle der Aktivitätenanzeige im Menü Spezielle Funktionen geändert werden. Weitere Informationen siehe Abschnitt Kontrolle der Aktivitätenanzeige .

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- Aktivitätenanzeige starten

- Felder: Letzte Aktivitäten

- Spaltenüberschriften: Letzte Aktivitäten

### Aktivitätenanzeige starten

Um die Aktivitätenanzeige zu starten:

1. Geben Sie am Natural-Eingabeaufforderungszeichen folgendes Kommando ein:

       LOGON library-name

   Dabei ist `library-name` normalerweise der Name der Bibliothek SYSEOR.

   Nachdem Sie bei der angegebenen Bibliothek angemeldet sind, geben Sie am Eingabeaufforderungszeichen folgendes Kommando ein:

       ACTIVITY

   Drücken Sie Enter.

   Oder:
   Geben Sie in der Entire Operations-Kommandozeile folgendes Direktkommando ein:

       ACTIVITY

   Drücken Sie Enter.

   Die Aktivitätenanzeige wird gestartet. Das Fenster Entire Operations Aktivitätenanzeige wird angezeigt (Beispiel):

       +-----------------------------------------------------+
       !                                                     !
       !        Entire Operations Aktivitaetenanzeige        !
       !                                                     !
       !  Abfrage-Intervall (in Minuten) ===> 60___          !
       !                                                     !
       !  Das Abfrage-Intervall ist der Zeitraum bis zur     !
       !  naechsten Abbruch-Abfrage durch die Aktivitaeten-  !
       !  Anzeige.                                           !
       !  Zwischendurch kann diese Anzeige nur von einem     !
       !  anderen Entire Operations-Terminal angehalten      !
       !  werden.                                            !
       !                                                     !
       !  PF3 End                                            !
       +-----------------------------------------------------+

   Sie können das Abfrage-Intervall (Aktualisierungsintervall) ändern.

2. Drücken Sie Enter, um fortzufahren.

   Der Bildschirm Letzte Aktivitäten wird angezeigt (Beispiel):

       31.03.20                ***** Entire Operations *****                13:45:13
       Datum 31.03.20              Letzte Aktivitaeten        Monitor aktiv 13:45:01
         vom 13:14:16           Anzeigeintervall 15   sek.     Nae.Unterbr. 14:43:58
       ------------------------------------------------------------------------------
       Netzwerk   Job         Lauf JobId Zeit  Nachricht
       ESI-N2     ESI-JOB      202       13:14 Aktivierung in Arbeit - Jobtyp JOB
       ESI-N2     ESI-JOB      202       13:14 ... Version v12b
       ESI-N2     ESI-JOB2     202       13:14 Aktivierung in Arbeit - Jobtyp JOB
       ESI-N2     ESI-JOB2     202       13:14 ... Version v12b
       ESI-N2     ESI-JOB3     202       13:14 Aktivierung in Arbeit - Jobtyp JOB
       ESI-N2     ESI-JOB3     202       13:14 ... Version v12b
       ESI-N2     ESI-JOB      202       13:14 Job bereit zum Start - Jobtyp JOB
       ESI-N2     ESI-JOB3     202       13:14 Job bereit zum Start - Jobtyp JOB
       ESI-NETZ   ESI-JOB2     597       13:14 Job bereit zum Start - Jobtyp JOB
       ESI-NETZ   ESI-JOB31    597       13:14 Wartet auf Ausfuehrung - Jobtyp NET
       ESI-N2     ESI-JOB      202 20624 13:14 Ok beendet
       ESI-N2     ESI-JOB3     202 20624 13:14 Ok beendet
       RES-DEA1   J03-KEEP   25424       13:14 Dummy Job beendet
       ESI-NETZ   ESI-JOB2     597 20624 13:14 Ok beendet
       ESI-N2     ESI-JOB2     202       13:15 Job bereit zum Start - Jobtyp JOB
       N3134A     J001         627       13:15 Aktivierung in Arbeit - Jobtyp JOB
       N3134A     J101         627       13:15 Aktivierung in Arbeit - Jobtyp JOB
       *********************************** m e h r **********************************

   Wenn der nächste Unterbrechungszeitpunkt erreicht ist, werden Sie aufgefordert, die Aktivitätenanzeige fortzusetzen. Folgendes Fenster wird angezeigt:

       +-------------------------------------+
       !                                     !
       !  Aktivitaetenanzeige                !
       !  wurde unterbrochen                 !
       !                                     !
       !        Neustart ==> Y (Y,N)         !
       +-------------------------------------+

3. Geben Sie Y (ja) ein, um die Aktivitätenanzeige neu zu starten.

   Oder:
   Geben Sie N (nein) ein, um die Aktivitätenanzeige zu beenden.

### Felder: Letzte Aktivitäten

Feld | Bedeutung
--- | ---
vom | Datum und Uhrzeit der ersten Meldung auf dem Bildschirm.
Anzeigeintervall | Die Zeit (in Sekunden), nach der die Anzeige automatisch aktualisiert wird.
Monitor aktiv | Der Zeitpunkt, an dem der Monitor zuletzt aktiv war.
Nae.Unterbr. | Der Zeitpunkt, an dem die Aktivitätenanzeige unterbrochen wird, um Sie zur Fortsetzung aufzufordern. Dies ist das Ende des im vorhergehenden Fenster angegebenen Abfrage-Intervalls (siehe Bildschirm Aktivitätenanzeige).

### Spaltenüberschriften: Letzte Aktivitäten

Spalte | Bedeutung
--- | ---
Netzwerk | Name des aktiven Netzwerks.
Job | Name des aktiven Jobs.
Lauf | Laufnummer, die von Entire Operations dem aktiven Netzwerk zugewiesen worden ist.
JobId | Jobkennung, die vom Betriebssystem oder dem Job-Eingabe-Untersystem zugewiesen worden ist.
Zeit | Letzte Aktion oder letzter Prüfzeitpunkt für den Job.
Nachricht | Zuletzt von Entire Operations für den Job ausgegebene Nachricht. Der Abschnitt Liste der Nachrichten in der Anzeige der aktiven Jobs enthält eine Liste der möglichen Nachrichten.

### On this page

- Protokollierte Informationen (Entire Operations Log) anzeigen
- Erweitertes Protokoll anzeigen
- Protokollierte Informationen (Entire Operations Log) ausgeben
- Aktivitätenanzeige