Aktive Jobs abbrechen, anhalten und freigeben

#### Search Results

Search

# Aktive Jobs abbrechen, anhalten und freigeben

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- Behandlung von Betriebssystemjobs

- Aktiven Job abbrechen

- Aktiven Job anhalten

- Angehaltenen aktiven Job freigeben

## Behandlung von Betriebssystemjobs

Betriebssystemjobs in der aktiven Datenbank von Entire Operations können unmittelbar vom Bildschirm Aktive Job-Netzwerke bzw. Aktive Jobs in Entire Operations behandelt werden.

Wenn Entire Operations Jobs an das Betriebssystem übergibt, wird ihnen eine Jobnummer zugeordnet, die im Bildschirm Aktive Jobs angezeigt wird.

Bei z/OS-Systemen werden JES-Operator-Kommandos abgesetzt. In BS2000 werden Konsol-Kommandos abgesetzt.

## Aktiven Job abbrechen

Sie können die geplante Aktivierung eines Jobs in einem geplanten Job-Netzwerklauf, der auf Aktivierung wartet, abbrechen. Der Job wird dann innerhalb des aktiven Netzwerks nicht ausgeführt.

Um einen Job im Betriebssystem abzubrechen:

1. Geben Sie im Bildschirm Aktive Jobs das Zeilenkommando `C` im Feld vor dem betreffenden Job ein.

2. Drücken Sie Enter.

   Ein Fenster wird angezeigt, in dem Sie den Abbruch des Jobs bestätigen müssen (Beispiel):

        19.04.10                ***** Entire Operations *****                14:50:42
        Eigentuemer EXAMPLE              Aktive Jobs               Netzwerk E01-CONTI
        Auswahl     AW________                                Lauf von 3____ bis 3____
       -------------------------------------------------------------------------------
        K   Job         Lauf Typ SpA    JobId   Kn. Datum Zeit  Nachricht
            *---------
        _   E01-J01        3 JOB NAT    13826 N0146 19.04 14:50 Gestartet: JobId 13826
        _   E01-J02        3 JOB NAT    13827 N0146       14:50 Gestartet: JobId 13827
        C   E01-J03        3 JOB NAT    13828 N0146       14:50 Gestartet: JobId 13828
        _   E01-J04   +----------------------------------------------+ et: JobId 13829
        _   E01-J05   !                                              ! et: JobId 13830
        _   E01-J06   !  Bitte bestaetigen Sie                       ! et: JobId 13831
        _             !  den Abbruch von E01-J03                     !
        _             !  durch Eingabe von  'Y' ==> _                !
        _             !                                              !
        _             !  PF3 End                                     !
        _             +----------------------------------------------+
        ******************************* Ende der Daten *******************************
        A Ztpl. C Abbr. D Deakt E Edit G JCL g. H Anh. I Eing.b. J JCL K B.Res L Ress.
        M Aend O EOJ P Beschr. R Wdh. S SYSOUT T Stop U Frg V RA W Wt.a. Y Aufr Z U-Nw
        Kommando => ____________________________________________________________
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help  Add   End   ACond Save  ResUs Up    Down  ATask Left  Right Menu

3. Bestätigen Sie den Abbruch durch Eingabe von `Y` in dem entsprechenden Feld.

   Drücken Sie Enter.

   Der angegebene Job wird abgebrochen.

4. Drücken Sie PF3 (End), um die Funktion zu beenden.

Bei einem Job, der in der Liste angezeigt wird, wenn im Feld Auswahl ein `W` (Wartet auf Aktivierung) angegeben ist, wird die geplante Aktivierung des Jobs in einem geplanten Netzwerk abgebrochen.

#### Anmerkungen:

1. Ein abgebrochener Job kann zur weiteren Verarbeitung nicht freigegeben werden.

   Bei BS2000-Jobs können Sie das Abbrechen-Kommando nur dann benutzen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

   - Die für den Knoten angemeldete BS2000-Benutzerkennung hat die Berechtigung, ein Abbrechen-Kommando für den (bzw. die) zurzeit benutzten Entire System Server-Knoten abzusetzen. Geben Sie, falls erforderlich, Folgendes in der Entire System Server-Parameter-Datei an und starten Sie den Entire System Server neu:

         SYSTEM-COMMAND-USER=TSOS,user-id[,...]

     Beispiel:

         SYSTEM-COMMAND-USER=TSOS,SAG1,SAG2,SAG3

   - Die aktiven und passiven Entire System Server-Konsolen-Server sind verfügbar (siehe Entire System Server User's Guide).

2. UNIX-Jobs werden durch das Signal `SIGTERM` abgebrochen.

## Aktiven Job anhalten

Sie können einen aktiven Job anhalten und ihn in den HOLD-Status setzen.

Um einen Job anzuhalten und ihn in HOLD-Status zu setzen:

1. Geben Sie im Bildschirm Aktive Jobs das Zeilenkommando `H` im Feld vor dem betreffenden Job ein.

2. Drücken Sie Enter.

   Die Nachricht `==> H-Bef ausgeführt <==` wird bei dem Job in der Spalte Nachricht angezeigt.

3. Drücken Sie erneut Enter.

   Die Nachricht `Job in Hold gesetzt` wird angezeigt.

   Anmerkungen:

   1. Wurde der Job schon an das Betriebssystem übergeben, wird er im Betriebssystem angehalten.
   2. Das betriebssystemseitige Anhalten eines Jobs funktioniert nicht bei Windows-Jobs.
   3. Bei UNIX-Jobs wird die gesamte Job-Gruppe, die zu der Job ID gehört, angehalten.

4. Drücken Sie PF3 (Ende), um die Funktion zu beenden.

## Angehaltenen aktiven Job freigeben

Um einen angehaltenen Job freizugeben, damit er fortgesetzt werden kann:

1. Geben Sie im Bildschirm Aktive Jobs das Zeilenkommando `U` im Feld vor dem betreffenden Job ein.

2. Drücken Sie Enter.

   Die Nachricht `==> U-Bef. ausgeführt <==` wird bei dem Job in der Spalte Nachricht angezeigt.

3. Drücken Sie erneut Enter.

   Die Nachricht `Job freigegeben aus Hold` wird in der Spalte Nachricht angezeigt.

Anmerkungen:

1. Falls das Kommando für einen Job des Typs `NET` (Unternetzwerk) benutzt wurde, wird während einer Freigabe keine neue Aktivierung des Unternetzwerks vorgenommen.
2. Das Kommando zur Freigabe aus dem HOLD-Status steht auch für Netzwerke mit Status `zu aktivieren` zur Verfügung.

### On this page

- Behandlung von Betriebssystemjobs
- Aktiven Job abbrechen
- Aktiven Job anhalten
- Angehaltenen aktiven Job freigeben