Globale Nachrichten für Ereignisse

#### Search Results

Search

# Globale Nachrichten für Ereignisse

Mit der Funktion Globale Nachrichten für Ereignisse können Sie die Empfänger festlegen, an die beim Auftreten von angegebenen Ereignissen Nachrichten gesendet werden.

Im Folgenden werden die im Bildschirm vorhandenen Felder und Auswahlmöglichkeiten beschrieben.

- Bildschirm Globale Nachrichten für Ereignisse aufrufen

- Empfänger-Tabelle

- Ereignisspeicher (Event Store)

- Auszuwählende Ereignisse

- Spezielle PF-Tasten: Globale Nachrichten für Ereignisse

Verwandte Funktionen siehe:

- Globale User Exits

- Globale Meldungsschlüssel

## Bildschirm Globale Nachrichten für Ereignisse aufrufen

Um globale Nachrichten für Ereignisse zu definieren:

1. Wählen Sie im Menü Systemverwaltung die Option Globale Nachrichten für Ereignisse.

   Oder:
   Geben Sie im Hauptmenü den Optionscode `7.6` ein.

   Drücken Sie Enter.

   Der Bildschirm Globale Nachrichten für Ereignisse wird angezeigt (Beispiel):

        04.09.18                ***** Entire Operations *****                13:20:15
                             Globale Nachrichten fuer Ereignisse
        ------------------------------------------------------------------------------
        Definition von Ereignissen, bei deren Auftreten immer Nachrichten versendet
        oder im Event Store abgelegt werden. Bitte beachten Sie, dass die
        Empfaenger-Tabelle gueltig sein muss.
        Mit PF6 koennen Sie die Empfaenger-Tabelle fuer die Nachrichten aendern.
                                        Nachricht Event
        Ereignisse                         senden Store  Zu verwendende Symbole
        Monitor Laufzeit-Information          Y     N    Eigentuemer   ==> SYSDBA____
        Monitor Laufzeit-Fehler               Y     N    Symboltabelle ==> GMSG-RCV__
        Aktivierungs- und JCL-Lade-Fehler     Y     Y          Version ==> (unnamed)_
        Spaeteste Startzeit ueberschritten    Y     Y    Fluchtzeichen ==> @
        Job laeuft nach Endezeit              N     Y
        Job nicht ok, oder Ausfuehrungsfehler Y     Y
        Netzwerk oder Job nicht beendet       Y     Y
        Erwartet Symbol-Eingabe               Y     N
        Symbol nicht gefunden                 N     Y
        Kalender undefiniert fuer Jahr        N     N
        Knoten-Fehler                         Y     Y
        Ausfuehrungzeit-Grenzwert erreicht    N     N
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help        End         Save  RcpTa Symb

   Weitere Informationen siehe:

   - Felder: Ereignisse

   - PF-Tasten: Globale Nachrichten für Ereignisse

2. Drücken Sie PF5 (Save), um die Definitionen zu speichern.

3. Drücken Sie PF3 (Exit), um zum Menü Systemverwaltung zurückzukehren.

## Empfänger-Tabelle

Bei allen Ereignissen in der Spalte Nachricht versenden, die mit `Y` markiert sind, wird immer eine vordefinierte Nachricht an alle Empfänger gesendet, die in der Tabelle Nachricht und Empfänger für diese Ereignisse definiert sein müssen.

Diese Funktion funktioniert nur, wenn die Empfänger-Tabelle mindestens einen Empfänger enthält.

Für alle definierten Ereignisse steht nur eine Empfänger-Tabelle zur Verfügung.

Als Empfänger können Sie E-Mail-Adressen angeben.

Diese müssen in der Symboltabelle gespeichert sein, die im Bildschirm Globale Nachrichten für Ereignisse im Feld Symboltabelle für alle Symbolersetzungen in den Nachrichtenempfänger-Definitionen definiert werden kann.

Die Empfänger-Tabelle enthält das Symbol, vor dem das systemweit gültige Aktivierungsfluchtzeichen steht, das in diesem Fall den Empfänger darstellt.

Um die Empfänger-Tabelle aufzurufen:

- Drücken Sie PF6 (RcpTa) im Bildschirm Globale Nachrichten für Ereignisse.

  Das Fenster Nachricht und Empfänger wird angezeigt (Beispiel):

      +------------------------------------------------------------+
      |                                                            |
      |  Eigt. SN         Netzwerk A-1        Version              |
      |    Job A-1                                                 |
      |  Step ANYSTEP ergibt Condition Code = C0004                |
      |                Nachricht und Empfaenger                    |
      |                                                            |
      |  Text ==> ______________________________________________   |
      |           mehr Text N  E-Mail-Anhaenge N                   |
      |                                                            |
      |    an ==>    Ziel        Typ       Knoten                  |
      |              __________  ________  _____                   |
      |              __________  ________  _____                   |
      |              __________  ________  _____                   |
      |              __________  ________  _____                   |
      |              __________  ________  _____                   |
      |              __________  ________  _____                   |
      |              __________  ________  _____                   |
      |              __________  ________  _____                   |
      |                                                            |
      |  Ausfuehren, falls temp. Dummy (nur EOJ) ===> _            |
      |  Enter-PF1---PF3---PF5---PF6---PF7---------PF9---------    |
      |        Help  End   Save  Text  Attachments Delete          |
      +------------------------------------------------------------+

  Weitere Informationen und Benutzungshinweise siehe Nachricht definieren im Abschnitt Job-Ende-Prüfungen und -Aktionen im Entire Operations Benutzerhandbuch.

## Ereignisspeicher (Event Store)

Sie können die Anzahl der unter den Benutzern verteilten Meldungen begrenzen, indem Sie einen Teil der Meldungen im Ereignisspeicher (Event Store) der System Automation Tools ablegen. Die Meldungen können dann im Bedarfsfall markiert werden.

Wenn Sie eine Nachricht im Ereignisspeicher (Event Store) des System Automation Tool speichern möchten:

- Wählen Sie das Register Ereignis-Nachrichten an Event Store.

Zu allen in den Feldern mit `Y` markierten Ereignissen wird immer eine vordefinierte Meldung im Ereignisspeicher (falls verwendet) der System Automation Tools abgelegt.

Weitere Informationen zum Ereignisspeicher (Event Store) siehe entsprechenden Abschnitt in der System Automation Tools-Dokumentation.

## Auszuwählende Ereignisse

In der Gruppe der Felder, die im Bildschirm Globale Nachrichten für Ereignisse unter der Überschrift Ereignisse zusammengefasst sind, können Sie Ereignisse auswählen, bei deren Auftreten eine Nachricht gesendet oder im Ereignisspeicher (Event Store) abgelegt werden soll.

Als Voraussetzung muss eine gültige Empfänger-Tabelle vorhanden sein.

Durch Markieren mit `Y` (ja) oder `N` (nein) können Sie angeben, ob bei den aufgeführten Ereignissen eine Nachricht gesendet werden soll oder nicht.

#### Felder: Ereignisse

Feld | Bedeutung (wenn markiert)
--- | ---
Monitor Laufzeit-Information | Nachrichten werden jedes Mal versendet, wenn der Monitor einen Task startet oder beendet.
Monitor Laufzeit-Fehler | Nachrichten werden jedes Mal versendet, wenn aufgrund eines Monitor-Laufzeitfehlers die Monitor-Fehler-Routine aktiviert wird.
Aktivierungs- und JCL-Lade-Fehler | Der Monitor versendet Nachrichten im Falle von Aktivierungsfehlern und JCL-Ladefehlern.
Späteste Startzeit überschritten | Nachrichten werden jedes Mal versendet, wenn ein Job nicht gestartet wurde, bevor die definierte oder berechnete Startzeit erreicht wurde.
Job läuft nach Endezeit | Nachrichten werden jedes Mal versendet, wenn der Monitor feststellt, dass ein Job nicht vor seiner definierten oder berechneten Endezeit beendet wurde.
Job nicht ok, oder Ausführungsfehler | Nachrichten werden in folgenden Fällen versendet: Jedes Mal wenn der Monitor feststellt, dass ein Job mit `nicht ok` beendet wurde. Wenn bei einem aktiven Unternetzwerk die Bedingung `NET-END-NOTOK` gesetzt oder zurückgesetzt wird. Weitere Informationen siehe Verknüpfung mit dem Hauptnetzwerk im Abschnitt Unternetzwerk definieren im Kapitel Job-Verwaltung im Benutzerhandbuch. Nur bei BS2000: Falls eine Dateizuweisung fehlschlägt, z.B. mit Meldungsschlüssel `EXC044F`. Bei anderen Ausführungsfehlern.
Netzwerk oder Job nicht beendet | Nachrichten werden von der Netzwerk-Deaktivierungsroutine versendet, wenn das aktive Netzwerk oder der aktive Job nicht beendet wird. In diesem Fall werden die aktiven Jobs deaktiviert, wenn die Aufbewahrungsfrist für aktive Jobs erreicht wird. Die Aufbewahrungsfrist wird definiert unter Aufbewahrungszeitraum, Feld Aktive Jobs im Abschnitt Standardeinstellungen (1) - Sprache, Format, Benutzeranwendung, Aufbewahrungszeiträume, Fluchtzeichen im Kapitel Standardeinstellungen.
Erwartet Symbol-Eingabe | Nachrichten werden jedes Mal versendet, wenn der Monitor feststellt, dass die Eingabe mindestens eines Symbols für eine Netzwerkaktivierung angefordert werden soll.
Symbol nicht gefunden | Nachrichten werden jedes Mal versendet, wenn ein Symbol nicht gefunden und nicht erfolgreich durch den "Symbol nicht gefunden"-Exit behandelt werden konnte.
Kalender undefiniert für Jahr | Nachrichten werden jedes Mal versendet, wenn Entire Operations feststellt, dass ein Kalender für das aktuelle oder das nächste Jahr nicht definiert ist.
Knoten-Fehler | Nachrichten werden versendet, wenn der Monitor feststellt, dass beim Zugriff auf einen Knoten Fehler auftreten.
Ausführungszeit-Grenzwert erreicht | Nachrichten werden jedes Mal versendet, wenn die Ausführungszeit eines Jobs bereits drei Mal länger als die definierte geschätzte Laufzeit ist (siehe Feld Geschätzte Laufzeit im Abschnitt Parameter für Job-Zeitplan-Definition definieren im Kapitel Job-Verwaltung im Benutzerhandbuch).

## Spezielle PF-Tasten: Globale Nachrichten für Ereignisse

Die PF-Tasten im unteren Bereich des Bildschirms Globale Nachrichten für Ereignisse sind mit folgenden objektspezifischen Funktionen belegt:

Taste | Name | Funktion | Weitere Informationen siehe:
--- | --- | --- | ---
PF6 | RcpTa | Empfänger-Tabelle aufrufen. Taste zum Aufrufen und Ändern der Empfänger-Tabelle. | Empfänger-Tabelle
PF7 | Symb | Symboltabelle aufrufen. Anzeigen bzw. Ändern der Definition von Symbolen, die in Nachrichten-Empfänger-Definitionen verwendet werden sollen. | Symbole einer Master-Symboltabelle verwalten im Benutzerhandbuch

### On this page

- Bildschirm Globale Nachrichten für Ereignisse aufrufen
- Empfänger-Tabelle
- Ereignisspeicher (Event Store)
- Auszuwählende Ereignisse
- Spezielle PF-Tasten: Globale Nachrichten für Ereignisse